ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ
	ДОРОГИ"
	РАСПОРЯЖЕНИЕ от 28 марта 2007 г. N 508р
	ОБ ИНДЕКСАХ ПЕРЕСЧЕТА СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-
	МОНТАЖНЫХ РАБОТ И ОБОРУДОВАНИЯ

	1. Утвердить прилагаемые:

	индексы пересчета сметной стоимости строительно-монтажных, ремонтно-строительных работ
	и оборудования на март 2007 г. и на II квартал 2007 г. к ценам 2000 года на специализированные
	виды и комплексы работ по объектам железнодорожного транспорта;

	индексы пересчета сметной стоимости строительно-монтажных работ на март 2007 г. и на II
	квартал 2007 г. к ценам 2000 года по видам строительных, специальных строительных и монтажных
	работ при 	строительстве	 и реконструкции 	зданий	 и 	сооружений;

	индексы пересчета сметной стоимости на ремонтно-строительные, специальные строительные
	и монтажные работы на март 2007 г. и на II квартал 2007 г. к ценам 2000 года при капитальном и
	текущем ремонте 	зданий	 и 	сооружений.

	2. Установить, что индексы пересчета сметной стоимости строительно-монтажных работ на
	март 2007 г. и на II квартал 2007 г. применяются с 1 марта 2007 г.

	Первый вице-президент

	ОАО "РЖД"

	В.Н.МОРОЗОВ

	Утверждены

	распоряжением ОАО "РЖД"

	от 28 марта 2007 г. N 508р

	ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ,

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И ОБОРУДОВАНИЯ НА МАРТ 2007 Г. И НА II
	КВАРТАЛ 2007 Г. К ЦЕНАМ 2000 ГОДА НА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ВИДЫ И
	КОМПЛЕКСЫ РАБОТ ПО ОБЪЕКТАМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

	Шифр  	Наименование глав   	Индекс             
	видов  	сводного сметного   	СМР	элементы затрат  	обору-
	работ  	расчета стоимости   	дова-
	оплата	экс-	мате- 

	строительства,    	ние  
	труда	плуа-	риаль-	укрупненных видов работ,
	тация	ные   

	зданий и сооружений, 
	машин	ресурсы	пусконаладочных работ 

	1    	2           	3 	4  	5 	6  	7  
	Глава 1. Подготовка  
	территории строительства
	1.1.     	Валка деревьев и       	4,54	5,44 	3,50	2,45  	-    
	корчевка пней          
	1.2.     	Переустройство         	по видам коммуникаций в главах  
	коммуникаций           	5, 7, 8 сводного сметного расчета
	стоимости строительства         
	1.3.     	Рекультивация территории	2,72	5,44 	3,50	2,40  	-    
	строительной площадки  
	Глава 2. Земляное   
	полотно       
	2.1.     	Земляное полотно (без  	3,70	5,44 	3,50	5,29  	-    
	укрепления откосов и   
	отсыпки насыпи грунтом 
	дренирующим)           
	2.1.1.1. 	Земляное полотно (без  	3,70	5,44 	3,50	3,70  	-    
	укрепления откосов) с  
	отсыпкой насыпи грунтом
	дренирующим            
	2.1.2.   	Укрепление откосов     	3,48	5,44 	3,50	2,96  	-    
	земляного полотна      
	гидропосевом трав и    
	наброской из щебня     
	2.1.3.   	Дренаж с применением   	3,79	5,44 	3,50	2,24  	-    
	прокола из             
	полиэтиленовых труб    
	2.1.4.   	Устройство армогрунтовых	3,21	5,44 	3,50	2,82  	-    
	конструкций с уширением
	свай по технологии     
	Риттрансстрой (комплекс
	работ)                 
	2.2.     	Буровзрывные работы    	3,29	5,44 	3,50	2,29  	-    
	2.4.     	Укрепление земляных    
	сооружений габионными  
	конструкциями (комплекс
	работ):                

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	2.4.1.   	коробчатыми            	4,33	5,44 	3,50	3,62  	-    
	2.4.2.   	цилиндрическими        	4,30	5,44 	3,50	3,62  	-    
	2.4.3.   	системы "Террамеш"     	4,01	5,44 	3,50	3,62  	-    
	2.4.4.   	матрацами "Рено"       	3,94	5,44 	3,50	3,62  	-    
	2.5.     	Земляные работы (верти-	3,62	5,44 	3,50	2,66  	-    
	кальная планировка,    
	временные автодороги,  
	стройплощадка)         
	2.6.     	Подпорная стенка из же-	3,69	5,44 	3,50	3,16  	-    
	лезобетонных конструкций
	Глава 3. Искусственные
	сооружения      
	3.1.     	Мосты и путепроводы    
	железнодорожные        
	3.1.1.   	Опоры                  	3,42	5,44 	3,50	3,28  	-    
	3.1.2.   	Пролетные строения     	2,92	5,44 	3,50	2,74  	-    
	металлические с окраской
	огрунтованных          
	поверхностей           
	3.1.3.   	Пролетные строения из  	3,00	5,44 	3,50	2,80  	-    
	сборных железобетонных 
	конструкций            
	3.1.4.   	Разработка котлованов  	4,67	5,44 	3,50	2,47  	-    
	3.1.5.   	Лестничные сходы       	2,88	5,44 	3,50	2,50  	-    
	3.5.     	Сопутствующие работы при
	строительстве и        
	реконструкции мостов   
	3.5.1.   	Защита металлических   	3,69	5,44 	3,50	2,28  	-    
	конструкций мостов от  
	коррозии (лакокрасочное
	покрытие)              
	3.6.     	Трубы водопропускные   
	3.6.1.   	Трубы водопропускные из	3,40	5,44 	3,50	2,56  	-    
	сборных железобетонных 
	конструкций, сооружаемых
	под пакетом без        
	укрепления откосов     
	(комплекс работ)       
	3.6.2.   	Трубы водопропускные из	3,44	5,44 	3,50	2,64  	-    
	сборных железобетонных 
	конструкций, сооружаемых
	под пакетом с          
	укреплением откосов    
	габионными конструкциями
	(комплекс работ)       
	3.6.3.   	Удлинение водопропускных	3,61	5,44 	3,50	2,99  	-    
	труб из монолитных же- 
	лезобетонных конструкций
	(комплекс работ)       

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	3.7.     	Лотки водоотводные,    	3,76	5,44 	3,50	3,30  	-    
	междушпальные из сборных
	железобетонных         
	конструкций            
	3.8.     	Переустройство мостов на
	трубы                  
	3.8.1.   	Переустройство мостов с	3,39	5,44 	3,50	3,01  	-    
	металлическими пролетны-
	ми строениями на трубы,
	сооружаемые из монолит-
	ных железобетонных     
	конструкций в          
	металлической опалубке 
	(комплекс работ)       
	3.8.2.   	Переустройство мостов с	3,83	5,44 	3,50	3,36  	-    
	железобетонными пролет-
	ными строениями на тру-
	бы, сооружаемые из моно-
	литных железобетонных  
	конструкций в металли- 
	ческой опалубке        
	(комплекс работ)       
	3.11.    	Отдельные виды работ при
	переустройстве мостов на
	трубы и удлинении      
	водопропускных труб    
	3.11.1.  	Разборка металлических 	3,95	5,44 	3,50	3,56  	-    
	пролетных строений     
	существующего моста    
	3.11.2.  	Разборка железобетонных	4,29	5,44 	3,50	4,09  	-    
	пролетных строений     
	существующего моста    
	3.11.3.  	СВСиУ                  	3,01	5,44 	3,50	2,71  	-    
	3.11.4.  	Монтаж и демонтаж пакет-	2,76	5,44 	3,50	2,46  	-    
	ного пролетного строения
	3.13.    	Тоннели железнодорожные
	3.13.1.  	Сооружение свода из труб	3,43	5,44 	3,50	2,57  	-    
	3.13.2.  	Проходка верхней части 	3,60	5,44 	3,50	2,40  	-    
	тоннеля                
	3.13.3.  	Проходка нижней части  	3,53	5,44 	3,50	2,40  	-    
	тоннеля                
	3.13.4.  	Проходка людской ниши  	3,82	5,44 	3,50	2,60  	-    
	3.13.5.  	Проходка камеры разворо-	3,47	5,44 	3,50	2,75  	-    
	та МОАЗов, совмещенной с
	путевой камерой        
	3.13.6.  	Проходка камеры        	3,69	5,44 	3,50	2,51  	-    
	заобделочного дренажа  
	3.13.7.  	Сооружение обделки     
	(технология работ)     

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	3.13.7.1.	Установка гидроизоляции	2,99	5,44 	3,50	2,66  	-    
	и возведение обделки   
	3.13.8.  	Сооружение обделки     
	(бетонирование)        
	3.13.8.1.	Бетонирование обделки  	3,46	5,44 	3,50	2,88  	-    
	тоннеля                
	3.13.8.2.	Бетонирование обделки  	3,54	5,44 	3,50	2,67  	-    
	людской ниши           
	3.13.8.3.	Бетонирование обделки  	3,56	5,44 	3,50	2,56  	-    
	путевой камеры         
	3.13.8.4.	Бетонирование обделки  	3,78	5,44 	3,50	2,81  	-    
	камеры заобделочного   
	дренажа                
	3.13.9.  	Сооружение портала     	4,03	5,44 	3,50	3,19  	-    
	3.13.10. 	Обслуживающие процессы 	5,20	5,44 	3,50	3,23  	-    
	3.13.11. 	Сопутствующие работы при
	сооружении тоннелей    
	3.13.11.1.	Бурение дренажных      	3,54	5,44 	3,50	3,05  	-    
	скважин                
	3.13.11.2.	Подпорная стенка свайная	3,65	5,44 	3,50	3,41  	-    
	Глава 4.       
	Верхнее строение   
	железнодорожного пути 
	4.1.     	Верхнее строение       	2,89	5,44 	3,50	2,79  	-    
	железнодорожного пути на
	перегоне (шпалы        
	деревянные) без учета  
	балластировки          
	4.1.1.   	Верхнее строение       	3,56	5,44 	3,50	3,47  	-    
	железнодорожного пути на
	перегоне (шпалы        
	железобетонные) без    
	учета балластировки    
	4.2.     	Верхнее строение       	2,90	5,44 	3,50	2,82  	-    
	железнодорожного пути на
	станции (шпалы         
	деревянные) без учета  
	балластировки и        
	стрелочных переводов   
	4.2.1.   	Верхнее строение       	3,56	5,44 	3,50	3,50  	-    
	железнодорожного пути на
	станции (шпалы         
	железобетонные) без    
	учета балластировки и  
	стрелочных переводов   
	4.1.4.   	Переводы стрелочные    	2,80	5,44 	3,50	2,68  	-    
	4.1.5    	Разборка               	4,29	5,44 	3,50	-     	-    
	железнодорожного пути  

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	4.1.6.   	Устройство проезжей    	2,37	5,44 	3,50	2,19  	-    
	части железнодорожного 
	переезда               
	4.1.7.   	Платформы              	3,96	6,16 	4,38	3,40  	-    
	железнодорожные        
	4.1.8.   	Балластировка пути     	3,50	5,44 	3,50	3,35  
	Глава 5. Объекты   
	связи, сигнализации, 
	централизации    
	и блокировки     
	5.1.     	Монтаж устройств связи 
	5.1.1.   	Оперативно-технологичес-	3,85	5,44 	3,50	2,87  	1,93 
	кая связь (комплекс    
	работ), в том числе:   
	5.1.1.1. 	Оборудование ОТС       	3,35	5,44 	3,50	2,08  	-    
	5.1.1.2. 	Прокладка и монтаж     	3,96	5,44 	3,50	3,06  	-    
	кабелей вторичной      
	коммутации             
	5.1.2.   	Линейный тракт (комплекс	3,86	5,44 	3,50	2,59  	1,93 
	работ), в том числе:   
	5.1.2.1. 	Мультиплексорное       	3,91	5,44 	3,50	2,90  	-    
	оборудование           
	5.1.2.2. 	Электропитающие        	3,72	5,44 	3,50	2,81  	-    
	установки              
	5.1.2.4. 	Оборудование           	3,95	5,44 	3,50	2,11  	-    
	синхронизации          
	5.1.3.   	АТС                    
	5.1.3.1. 	Станционные устройства 	4,20	5,44 	3,50	3,48  	1,93 
	5.1.4.   	Кабельная линия связи  	3,29	5,44 	3,50	2,75  	-    
	(комплекс работ), в том
	числе:                 
	5.1.4.1. 	Прокладка магистрального	3,26	5,44 	3,50	2,73  	-    
	кабеля связи           
	5.1.4.2. 	Заземление металлических	2,87	5,44 	3,50	2,23  	-    
	оболочек кабеля связи  
	5.1.4.3. 	Кабельные переходы по  	3,78	5,44 	3,50	3,57  	-    
	искусственным          
	сооружениям            
	5.1.4.4. 	Прокладка кабеля       	4,13	5,44 	3,50	3,06  	-    
	вторичной коммутации   
	5.1.4.5. 	Кабельная канализация в	3,62	5,44 	3,50	2,97  	-    
	асбестоцементных трубах
	5.1.5.   	Волоконно-оптическая   	2,77	5,44 	3,50	1,42  	-    
	линия связи в          
	трубопроводе (комплекс 
	работ), в том числе:   
	5.1.5.1. 	Прокладка волоконно-   	2,41	5,44 	3,50	1,40  	-    
	оптического кабеля (ВОК)
	5.1.5.2. 	Монтаж и измерение ВОК 	3,69	5,44 	3,50	2,70  	-    

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	5.1.6.   	Волоконно-оптическая   	2,56	5,44 	3,50	1,34  	-    
	линия связи на опорах  
	(комплекс работ), в том
	числе:                 
	5.1.6.1. 	Установка опор для     	3,40	5,44 	3,50	3,07  	-    
	подвески ВОК           
	5.1.6.2. 	Подвеска ВОК           	2,26	5,44 	3,50	1,30  	-    
	5.1.6.3. 	Монтаж и измерение ВОК 	3,70	5,44 	3,50	2,70  	-    
	5.1.7.   	Система ТСС технологи- 
	ческого сегмента       
	5.1.7.1. 	Оборудование тактовой  	3,91	5,44 	3,50	1,71  	1,93 
	сетевой синхронизации  
	5.1.9.   	Поездная радиосвязь    	3,51	5,44 	3,50	2,82  	1,93 
	(комплекс работ), в том
	числе:                 
	5.1.9.1. 	Организация радиоканала	3,45	5,44 	3,50	2,81  	-    
	ПРС-С гектометрового   
	диапазона              
	5.1.9.2. 	Организация радиоканала	4,06	5,44 	3,50	2,96  	-    
	ПРС-С метрового        
	диапазона              
	5.1.10.  	Цифровая система       	3,61	5,44 	3,50	2,57  	1,93 
	передачи на участке    
	(СУС) (комплекс работ),
	в том числе:           
	5.1.10.1.	Мультиплексорное       	3,69	5,44 	3,50	2,26  	-    
	оборудование           
	5.1.10.2.	Электропитающие        	3,51	5,44 	3,50	2,82  
	установки              
	5.2.     	Монтаж устройств СЦБ   
	5.2.1.   	Устройства ЭЦ на станции	3,67	5,44 	3,50	2,24  	-    
	с размещением в        
	контейнерном модуле или
	в стационарном посту ЭЦ
	(комплекс работ), в том
	числе:                 
	5.2.1.1. 	ЭЦ на станции,         	3,49	5,44 	3,50	2,23  	-    
	строительные и монтажные
	работы (напольные      
	устройства)            
	5.2.1.2. 	Устройства электропита-	4,78	5,44 	3,50	2,47  	-    
	ния ЭЦ в контейнерном  
	модуле или в стационар-
	ном посту ЭЦ, монтажные
	работы                 
	5.2.1.3. 	Установка контейнерного	4,95	5,44 	3,50	-     	-    
	модуля                 
	5.2.1.4. 	Установка соединителей 	2,32	5,44 	3,50	2,17  	-    
	рельсовых и стыков     

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	изолирующих при        
	устройстве СЦБ на      
	станции (путевые работы)
	5.2.2.   	Устройства автоблокиров-	2,57	5,44 	3,50	2,10  	-    
	ки на перегоне с центра-
	лизованным размещением 
	оборудования (комплекс 
	работ), в том числе:   
	5.2.2.1. 	Устройства АБ на       	2,55	5,44 	3,50	2,07  	-    
	перегоне, строительные и
	монтажные работы       
	5.2.2.2. 	Устройства АБ на перего-	3,75	5,44 	3,50	2,55  	-    
	не, установка соедините-
	лей рельсовых, стыков  
	изолирующих, одиночная 
	смена отдельных элемен-
	тов рельсовых скреплений
	(путевые работы)       
	5.2.2.3. 	Кабельные переходы по  	3,56	5,44 	3,50	3,21  	-    
	мостам                 
	5.2.3.   	Постовые устройства    	3,25	5,44 	3,50	1,75  	-    
	автоблокировки в стацио-
	нарном посту ЭЦ или в  
	контейнерном модуле на 
	месте строительства    
	5.2.4.   	Отдельные работы при   
	устройстве СЦБ         
	5.2.4.1. 	Основание под контейнер-	2,77	5,44 	3,50	2,24  	-    
	ный модуль ТМ-ЭЦ, АБ   
	5.2.4.3. 	Основание под контейнер-	3,38	5,44 	3,50	3,11  	-    
	ный модуль резервной   
	электростанции (ДГА)   
	5.2.4.4. 	Прокладка кабеля СЦБ и 	2,79	5,44 	3,50	2,12  	-    
	связи потоком воздуха  
	(инсталляция) в трубы из
	полиэтилена            
	5.2.4.5. 	Кабельная канализация  	2,53	5,44 	3,50	1,95  	-    
	для устройств СЦБ, связи
	и электроснабжения в   
	трубах из полиэтилена  
	5.2.4.6. 	Технологические        	3,29	5,44 	3,50	2,88  	-    
	трубопроводы пневмопочты
	5.2.4.7. 	Автоматическая очистка 	3,48	5,44 	3,50	2,86  	-    
	стрелок                
	5.3.     	Посты ЭЦ               	3,85	-    	-   	-     	2,93 
	Глава 6.       
	Здания и сооружения  
	производственные    
	и служебные      

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	6.1.     	ДПКС                   	3,93	-    	-   	-     	-    
	6.2.     	Посты секционирования  	3,58	-    	-   	-     	2,82 
	6.3.     	Посты группировки      	3,70	-    	-   	-     	-    
	6.10.    	Инструмент и инвентарь 	-   	-    	-   	-     	2,93 
	производственный и     
	хозяйственный          
	Глава 7.      
	Объекты энергетического
	хозяйства      
	7.1.     	Тяговые подстанции     	3,39	-    	-   	-     	2,42 
	7.2.     	Контактная сеть на     	2,96	5,44 	3,50	2,51  	-    
	станции - строительные и
	монтажные работы       
	(комплекс работ)       
	7.2.1.   	Контактная сеть на     	3,11	5,44 	3,50	2,60  	-    
	станции - строительные 
	работы (комплекс работ),
	в том числе:           
	7.2.1.1. 	Общестроительные работы	3,17	5,44 	3,50	2,64  	-    
	7.2.1.2. 	Установка консолей     	2,54	5,44 	3,50	2,33  	-    
	7.2.2.   	Контактная сеть на     	2,88	5,44 	3,50	2,47  	2,30 
	станции - монтажные    
	работы (комплекс работ),
	в том числе:           
	7.2.2.1. 	Контактная подвеска    	2,85	5,44 	3,50	2,49  	-    
	7.2.2.2. 	Линия ДПР              	3,19	5,44 	3,50	2,11  	-    
	7.2.2.3. 	Волновод               	3,23	5,44 	3,50	2,21  	-    
	7.3.     	Контактная сеть на     	3,09	5,44 	3,50	2,70  	2,68 
	перегоне - строительные
	и монтажные работы     
	(комплекс работ)       
	7.3.1.   	Контактная сеть на     	3,18	5,44 	3,50	2,87  	-    
	перегоне - строительные
	работы (комплекс работ),
	в том числе:           
	7.3.1.1. 	Общестроительные работы	3,50	5,44 	3,50	3,22  	-    
	7.3.1.2. 	Установка консолей     	2,49	5,44 	3,50	2,26  	-    
	7.3.2.   	Контактная сеть на     	3,05	5,44 	3,50	2,62  	-    
	перегоне - монтажные   
	работы (комплекс       
	работ), в том числе:   
	7.3.2.1. 	Контактная подвеска    	3,01	5,44 	3,50	2,65  	-    
	7.3.2.2. 	Линия ДПР              	3,19	5,44 	3,50	2,43  	-    
	7.3.2.3. 	Подвеска проводов SAX на	3,24	5,44 	3,50	1,36  	-    
	опорах контактной сети 
	для ВЛ 6 - 10 кВ       
	7.6.     	Электроснабжение остано-	3,36	5,44 	3,50	2,71  	2,74 
	вочных пунктов и линей-
	ных путевых зданий (ЛПЗ)

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	7.7.     	Резервное питание      	3,84	5,44 	3,50	3,23  	3,09 
	сигнальных точек СЦБ   
	7.8.     	Переустройство низко-  	3,64	5,44 	3,50	2,86  	3,28 
	вольтных сетей, наружное
	освещение станции      
	7.9.     	Переустройство переходов	3,83	5,44 	3,50	2,11  	-    
	ВЛ 35 кВ               
	7.10.    	Переустройство переходов	3,38	5,44 	3,50	2,08  	-    
	ВЛ 110 кВ              
	7.11.    	Заходы ВЛ 220 кВ на    	2,83	5,44 	3,50	2,46  	-    
	районные и тяговые     
	подстанции (комплекс   
	работ), в том числе:   
	7.11.1.  	Общестроительные работы	2,76	5,44 	3,50	2,41  	-    
	(комплекс работ)       
	7.11.1.1.	Рубка просеки, расчистка	4,41	5,44 	3,50	2,41  	-    
	площадей от кустарника 
	7.11.1.2.	Земляные работы,       	2,98	5,44 	3,50	2,63  	-    
	фундаменты, опоры      
	металлические          
	7.11.1.3.	Подвеска провода и троса	2,08	5,44 	3,50	1,97  	-    
	7.11.2.  	Реконструкция вторичных	4,07	5,44 	3,50	3,71  	-    
	соединений релейной    
	защиты и противоаварий-
	ной автоматики         
	7.11.3.  	Средства связи         	3,77	5,44 	3,50	3,71  	-    
	7.12.    	Переустройство         	3,22	5,44 	3,50	1,98  	-    
	ВЛ 6 - 10 кВ           
	7.13.    	Воздушная линия 35 кВ, в	2,93	5,44 	3,50	2,40  	-    
	том числе:             
	7.13.1.  	Строительные работы    	3,77	5,44 	3,50	3,39  	-    
	7.13.2.  	Монтажные работы       	2,88	5,44 	3,50	2,36  	-    
	Глава 8. Наружные   
	сети и сооружения   
	водоснабжения,    
	канализации,     
	теплоснабжения и   
	газоснабжения    
	8.1.     	Котельные              	3,71	-    	-   	-     	-    
	Глава 11.      
	Прочие работы и затраты
	11.1.    	Пусконаладочные работы,	5,44	-    	-   	-     	-    
	определяемые по сборни-
	кам ФЕРп - 2001 N 1 - 9
	Глава 12. Объекты   
	железнодорожного   
	транспорта на территории
	о. Сахалин      

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	12.1.    	Мост железнодорожный   	3,24	6,08 	3,41	2,50  	-    
	металлический (схема   
	2 х 55), в том числе:  
	12.1.1.  	Подготовительные работы,	4,52	6,08 	3,41	3,00  	-    
	отсыпка конусов и дамб 
	12.1.2.  	Срезка кустарника и    	4,00	6,08 	3,41	2,99  	-    
	расчистка территории   
	12.1.3.  	Укрепление дамб и      	3,84	6,08 	3,41	3,08  	-    
	конусов бетоном и      
	каменной наброской     
	12.1.4.  	Устои                  	3,82	6,08 	3,41	3,32  	-    
	12.1.5.  	Промежуточные опоры    	3,96	6,08 	3,41	3,48  	-    
	12.1.6.  	Пролетные строения     	2,35	6,08 	3,41	1,87  	-    
	12.1.7.  	Окраска                	4,15	6,08 	3,41	2,99  	-    
	12.1.8.  	Мостовое полотно       	3,24	6,08 	3,41	2,97  	-    
	12.1.9.  	Лестничные сходы       	4,24	6,08 	3,41	3,81  	-    
	12.1.10. 	Разборка существующего 	4,51	6,08 	3,41	2,99  	-    
	моста                  
	12.2.    	Мост железнодорожный с 	3,39	6,08 	3,41	2,79  	-    
	металлическим (L = 33,8
	м) и железобетонным (L =
	16,5 м) пролетными     
	строениями (схема 33,8 +
	16,5), в том числе:    
	12.2.1.  	Устои                  	3,98	6,08 	3,41	3,46  	-    
	12.2.2.  	Промежуточные опоры    	4,29	6,08 	3,41	3,91  	-    
	12.2.3.  	Пролетные строения     	2,52	6,08 	3,41	1,98  	-    
	12.2.4.  	Окраска                	4,15	6,08 	3,41	2,99  	-    
	12.2.5.  	Мостовое полотно       	3,22	6,08 	3,41	2,95  	-    
	12.2.6.  	Лестничные сходы       	4,51	6,08 	3,41	4,13  	-    
	12.2.7.  	Отсыпка конусов        	3,37	6,08 	3,41	3,11  	-    
	12.2.8.  	Подготовка к эксплуата-	3,32	6,08 	3,41	2,81  	-    
	ции существующего моста
	12.2.9.  	Укрепление конусов моста	3,68	6,08 	3,41	3,07  	-    
	12.2.10. 	Разборка существующего 	4,40	6,08 	3,41	2,99  	-    
	моста                  
	12.3.    	Труба водопропускная из	3,80	6,08 	3,41	3,13  	-    
	сборных железобетонных 
	конструкций, сооружаемых
	под пакетом с укреплени-
	ем откосов габионными  
	конструкциями (комплекс
	работ), в том числе:   
	12.3.1.  	Труба водопропускная из	3,83	6,08 	3,41	3,23  	-    
	сборных железобетонных 
	конструкций, сооружаемых
	под пакетом с          
	укреплением откосов    
	габионными конструкциями

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	12.3.2.  	Переустройство связи и 	3,62	6,08 	3,41	2,28  	-    
	прокладка линий связи  
	12.4.    	Обходной путь на       	3,37	6,08 	3,41	2,92  	-    
	перегоне, в том числе: 
	12.4.1.  	Земляное полотно       	3,33	6,08 	3,41	2,95  	-    
	12.4.2.  	Стройплощадка          	3,97	6,08 	3,41	2,83  	-    
	12.4.3.  	Сооружение круглой     	3,17	6,08 	3,41	2,37  	-    
	железобетонной трубы   
	отв. 1,0 м             
	12.4.4.  	Сооружение прямоугольной	3,60	6,08 	3,41	2,60  	-    
	бетонной трубы отв.    
	1,0 х 2,0 м            
	12.4.5.  	Удлинение существующей 	4,07	6,08 	3,41	2,98  	-    
	трубы железобетонной   
	прямоугольной трубой   
	отв. 1,25 х 1,5 м      
	12.4.6.  	Удлинение существующей 	3,91	6,08 	3,41	3,12  	-    
	трубы железобетонной   
	круглой трубой         
	отв. 1,5 м             
	Глава 13. Реконструкция
	существующей контактной
	сети на участке Санкт-
	Петербург - Москва для
	организации движения 
	поездов со скоростью 
	200 км/час (ВЕР.КС-200У)
	13.1.    	Контактная сеть на     	3,41	5,44 	3,50	2,54  	-    
	перегоне - строительные
	и монтажные работы     
	(комплекс работ)       
	13.1.1.  	Контактная сеть на     	3,76	5,44 	3,50	3,17  	-    
	перегоне - строительные
	работы (комплекс работ),
	в том числе:           
	13.1.1.1.	Общестроительные работы	3,79	5,44 	3,50	3,07  	-    
	13.1.1.2.	Установка консолей     	3,63	5,44 	3,50	3,37  	-    
	13.1.2.  	Контактная сеть на     	3,30	5,44 	3,50	2,37  	-    
	перегоне - монтажные   
	работы (комплекс       
	работ), в том числе:   
	13.1.2.1.	Контактная подвеска    	3,27	5,44 	3,50	2,48  	-    
	13.1.2.2.	ВЛ-10 кВ ПЭ по опорам  	3,40	5,44 	3,50	1,84  	-    
	контактной сети        
	13.1.2.3.	Волновод               	3,18	5,44 	3,50	2,12  	-    
	Глава 14.      
	Водолазные работы   

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	14.1.    	Разработка грунта под  	3,94	5,44 	3,50	-     	-    
	водой водолазами       
	пневматическими        
	отбойными молотками    
	14.2.    	Разработка грунта в    	3,89	5,44 	3,50	-     	-    
	отвал из-под воды      
	плавучими кранами с    
	грейферами             
	14.3.    	Разравнивание под водой	3,89	5,44 	3,50	-     	-    
	водолазами щебеночных  
	(гравийных) и песчаных 
	постелей               
	14.4.    	Установка опалубки под 	3,87	5,44 	3,50	3,08  	-    
	водой                  
	14.5.    	Укладка бетона при     	3,89	5,44 	3,50	3,57  	-    
	подаче в мешках        
	14.6.    	Водолазное обследование	3,94	5,44 	3,50	-     	-    
	дна при радиусе        
	видимости более 1 метра
	Глава 15. Свайные   
	работы с применением 
	установки "JUNTTAN"  
	15.1.    	Погружение одиночных   	1,76	5,44 	1,26	2,39  	-    
	шпунтовых свай (со     
	стоимостью шпунта)     
	15.2.    	Извлечение одиночных   	1,38	5,44 	1,26	-     	-    
	стальных шпунтовых свай
	15.3.    	Погружение             	1,59	5,44 	1,26	2,66  	-    
	железобетонных свай    
	(со стоимостью свай)   
	15.4.    	Устройство буронабивных	1,49	5,44 	1,31	1,61  	-    
	свай (со стоимостью    
	бетона и армирования)  
	15.5.    	Погружение свай из     	2,77	5,44 	1,37	3,31  	-    
	стальных труб          
	(со стоимостью свай)   
	Глава 16. Восстановление
	опор мостов     
	16.1.    	Восстановление подводной	2,57	5,44 	1,79	2,18  	-    
	части опор мостов      
	методом инъектирования 
	16.2.    	Восстановление надводной	2,66	5,44 	1,70	2,47  	-    
	части опор мостов      
	методом инъектирования 

	Примечания.

	1. Индексы настоящей таблицы следует использовать в соответствии с положениями "Порядка

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	применения индексов пересчета стоимости строительно-монтажных, ремонтно-строительных работ
	и оборудования на март 2007 г. и на II квартал 2007 г. к ценам по состоянию на 1 января 2000 г. для
	строительства и капитального ремонта объектов ОАО "РЖД".

	2. По позициям пункта 3.13 индекс пересчета стоимости эксплуатации строительных машин от
	базисной стоимости в текущие цены (Иэм = 3,50) следует применять с коэффициентом К = 0,5 при
	использовании в ранее выданных локальных сметах калькуляций стоимости машино-часа импортных
	машин, не согласованных в установленном порядке.

	Индексы пересчета в текущие цены стоимости эксплуатации строительных машин зарубежного
	производства следует принимать:

	- установка для набрызг-бетонирования WETKRET WKM-133 - 1,358;

	- проходческий комбайн ALPINE MINER AM 75 - 1,122;

	- погрузочно-доставочная машина TORO 301 DL - 1,186.

	Утверждены

	распоряжением ОАО "РЖД"

	от 28 марта 2007 г. N 508р

	ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
	НА МАРТ 2007 Г. И НА II КВАРТАЛ 2007 Г. К ЦЕНАМ 2000 ГОДА ПО ВИДАМ
	СТРОИТЕЛЬНЫХ, СПЕЦИАЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ ПРИ
	СТРОИТЕЛЬСТВЕ И РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

	Шифр	Наименование видов работ   	Индекс         
	видов	СМР	элементы затрат  
	работ	оплата	экс-	мате- 
	труда	плуа-	риаль-
	тация	ные   
	машин	ресурсы
	1  	2               	3 	4  	5 	6  
	1. Земляные работы                                        
	1.1.  	Разработка и обратная засыпка  	4,31	5,44 	3,50	2,93  
	грунта механизированным способом
	с уплотнением (комплекс работ) 

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	2. Фундаменты                                             
	2.1.  	Гидроизоляция фундаментов, стен	3,87	5,44 	3,50	3,28  
	2.2.  	Бетонная подготовка            	3,50	5,44 	3,50	3,37  
	2.3.  	Фундаменты ленточные бетонные и	3,79	5,44 	3,50	3,61  
	железобетонные монолитные      
	2.4.  	Фундаменты из сборных бетонных 	4,63	5,44 	3,50	3,77  
	и железобетонных конструкций   
	2.5.  	Фундаменты из монолитных       	3,81	5,44 	3,50	3,64  
	железобетонных конструкций     
	2.6.  	Погружение стальных свай       	2,43	5,44 	3,50	2,11  
	шпунтового ряда с извлечением  
	2.7.  	Погружение железобетонных свай 	3,00	5,44 	3,50	2,44  
	с вырубкой бетона из арматурного
	каркаса                        
	2.8.  	Устройство буронабивных свай   	3,66	5,44 	3,50	3,36  
	3. Каркас и ограждающие конструкции                       
	3.1.  	Установка конструкций из       	4,48	5,44 	3,50	3,13  
	сборного железобетона          
	3.2.  	Устройство конструкций монолит-	4,06	5,44 	3,50	3,65  
	ных бетонных и железобетонных  
	3.3.  	Монтаж конструкций металлических	3,82	5,44 	3,50	3,72  
	3.4.  	Монтаж ограждающих конструкций 	3,25	5,44 	3,50	2,55  
	стен из профилированного листа 
	3.5.  	Монтаж ограждающих конструкций 	3,64	5,44 	3,50	3,46  
	стен из многослойных панелей   
	3.6.  	Кладка стен из кирпича и блоков	3,21	5,44 	3,50	2,81  
	3.7.  	Армирование кладки стен и других	3,93	5,44 	3,50	3,53  
	конструкций                    
	3.8.  	Конструкции деревянные:                                   
	3.8.1.	Установка каркаса из брусков,  	3,14	5,44 	3,50	2,38  
	бревен и пластин               
	3.8.2.	Рубка стен из бревен           	3,60	5,44 	3,50	2,36  
	4. Оконные проемы                                         
	4.1.  	Установка блоков оконных в     	3,99	5,44 	3,50	3,80  
	стенах каменных                
	4.2.  	Установка блоков оконных в     	3,81	5,44 	3,50	3,52  
	стенах деревянных с установкой 
	подоконных досок               
	4.3.  	Установка подоконников сборных 	2,96	5,44 	3,50	2,50  
	железобетонных                 
	4.4.  	Монтаж оконных блоков из алюми-	2,70	5,44 	3,50	2,36  
	ниевых многокамерных профилей с
	герметичными стеклопакетами    
	5. Двери и ворота                                         
	5.1.  	Установка блоков в дверных     	4,14	5,44 	3,50	4,03  
	проемах                        
	5.2.  	Монтаж дверей из стали         	4,41	5,44 	3,50	4,08  

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	5.3.  	Монтаж каркасов ворот зданий без	4,13	5,44 	3,50	4,08  
	механизмов открывания          
	6. Кровли                                                 
	6.1.  	Устройство кровель скатных из  	3,16	5,44 	3,50	2,93  
	рулонных материалов на битумной
	мастике                        
	6.2.  	Устройство кровель плоских из  	3,28	5,44 	3,50	2,87  
	рулонных материалов на битумно-
	полимерной мастике             
	6.3.  	Устройство кровель плоских из  	2,66	5,44 	3,50	2,55  
	наплавляемых материалов        
	6.4.  	Устройство кровель из          	3,34	5,44 	3,50	2,86  
	оцинкованной стали с настенными
	желобами                       
	6.5.  	Устройство кровель из волнистых	3,82	5,44 	3,50	3,40  
	асбестоцементных листов обыкно-
	венного профиля по деревянной  
	обрешетке с ее устройством     
	6.6.  	Утепление покрытий плитами из  	4,02	5,44 	3,50	3,62  
	минеральной ваты или перлита на
	битумной мастике               
	6.7.  	Устройство пароизоляции        	3,37	5,44 	3,50	2,75  
	оклеечной                      
	6.8.  	Устройство выравнивающих стяжек	4,14	5,44 	3,50	3,44  
	цементно-песчаных              
	6.9.  	Установка стропил деревянных   	3,65	5,44 	3,50	3,18  
	6.10. 	Устройство рабочего настила    	2,99	5,44 	3,50	2,72  
	7. Зенитные и аэрационные фонари                          
	7.1.  	Монтаж зенитных фонарей        	3,37	5,44 	3,50	2,91  
	7.2.  	Изоляция стаканов зенитных     	3,56	5,44 	3,50	3,09  
	фонарей                        
	7.3.  	Остекление зенитных фонарей    	2,79	5,44 	3,50	2,44  
	профильным стеклом             
	7.4.  	Остекление металлических       	3,35	5,44 	3,50	2,95  
	переплетов стеклопакетами      
	8. Перегородки                                            
	8.1.  	Кладка перегородок из кирпича  	3,50	5,44 	3,50	2,74  
	обыкновенного                  
	8.2.  	Устройство перегородок из      	2,85	5,44 	3,50	2,47  
	гипсовых плит                  
	8.3.  	Устройство перегородок бетонных	4,19	5,44 	3,50	3,39  
	9. Полы                                                   
	9.1.  	Устройство подстилающих слоев  	5,04	5,44 	3,50	5,29  
	щебеночных                     
	9.2.  	Устройство подстилающих слоев  	3,87	5,44 	3,50	3,65  
	бетонных                       
	9.3.  	Устройство подстилающих слоев  	5,08	5,44 	3,50	5,30  
	песчаных                       

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	9.4.  	Устройство гидроизоляции       	3,75	5,44 	3,50	3,20  
	оклеечной рулонными материалами
	9.5.  	Устройство гидроизоляции       	4,50	5,44 	3,50	3,56  
	обмазочной                     
	9.6.  	Устройство тепло- и звукоизоля-	4,10	5,44 	3,50	3,51  
	ции засыпной керамзитовой      
	9.7.  	Устройство тепло- и            	2,84	5,44 	3,50	2,57  
	звукоизоляции сплошной из плит 
	древесно-волокнистых           
	9.8.  	Устройство стяжек цементных    	4,34	5,44 	3,50	3,47  
	9.9.  	Устройство стяжек бетонных     	4,40	5,44 	3,50	3,65  
	9.10. 	Устройство полов бетонных      	3,63	5,44 	3,50	3,47  
	9.11. 	Устройство покрытий бетонных   	4,04	5,44 	3,50	3,47  
	9.12. 	Устройство покрытий цементных  	4,10	5,44 	3,50	3,49  
	9.13. 	Устройство покрытий            	3,13	5,44 	3,50	2,78  
	асфальтобетонных               
	9.14. 	Устройство покрытий            	3,80	5,44 	3,50	2,35  
	полимерцементных               
	9.15. 	Устройство покрытий из плиток  	3,70	5,44 	3,50	2,95  
	керамических                   
	9.16. 	Устройство покрытий из мраморных	3,10	5,44 	3,50	2,90  
	и гранитных плит               
	9.17. 	Устройство покрытий дощатых    	3,54	5,44 	3,50	3,09  
	9.18. 	Устройство покрытий из паркета 	2,90	5,44 	3,50	2,64  
	9.19. 	Устройство покрытий из линолеума	3,35	5,44 	3,50	3,06  
	9.20. 	Устройство покрытий ковровых   	2,61	5,44 	3,50	2,26  
	10. Внутренняя отделка                                    
	10.1. 	Штукатурка цементно-известковым	4,63	5,44	3,50	3,21  
	или цементным раствором по камню
	и бетону стен                  
	10.2. 	Окраска водными составами      	4,75	5,44 	3,50	3,24  
	10.3. 	Окраска масляными составами по 	3,98	5,44 	3,50	2,20  
	штукатурке                     
	10.4. 	Окраска масляными составами по 	4,85	5,44 	3,50	2,35  
	дереву                         
	10.5. 	Окраска масляными составами    	3,26	5,44 	3,50	2,18  
	металлических поверхностей     
	10.6. 	Облицовка гипсокартонными      	3,04	5,44 	3,50	1,58  
	листами                        
	10.7. 	Облицовка керамической плиткой 	3,72	5,44 	3,50	2,81  
	10.8. 	Облицовка плитами из мрамора или	2,85	5,44 	3,50	2,23  
	травертина и гранита           
	10.9. 	Оклейка стен обоями            	4,02	5,44 	3,50	2,35  
	10.10.	Обшивка поверхностей досками   	3,46	5,44 	3,50	2,92  
	10.11.	Обшивка стен и потолков плитами	4,36	5,44 	3,50	3,75  
	древесно-волокнистыми          
	10.12.	Устройство подвесных потолков  	3,81	5,44 	3,50	2,65  
	алюминиевых                    

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	10.13.	Устройство подвесных потолков из	5,11	5,44 	3,50	4,45  
	декоративно-акустических плит  
	"Армстронг" по готовому каркасу
	с установкой направляющих из   
	алюминиевого профиля и деталей 
	крепления                      
	10.14.	Очистка кварцевым песком       	3,86	5,44 	3,50	2,96  
	сплошных наружных поверхностей 
	11. Наружная отделка                                      
	11.1. 	Штукатурка фасадов             	4,62	5,44 	3,50	3,21  
	11.2. 	Окраска фасадов                	3,10	5,44 	3,50	2,99  
	11.3. 	Наружная облицовка керамическими	3,46	5,44 	3,50	2,55  
	плитками                       
	12. Прочие работы                                         
	12.1. 	Устройство стен, днищ и        	3,65	5,44 	3,50	3,47  
	перекрытий тоннелей и проходных
	каналов из бетона              
	12.2. 	Установка и разборка внутренних	4,95	5,44 	3,50	2,71  
	инвентарных лесов              
	13. Внутренние санитарно-технические работы               
	13.1. 	Прокладка трубопроводов        	3,00	5,44 	3,50	2,62  
	водоснабжения из стальных труб 
	13.2. 	Прокладка трубопроводов водо-  	3,93	5,44 	3,50	2,10  
	снабжения из полиэтиленовых труб
	13.3. 	Прокладка трубопроводов        	3,30	5,44 	3,50	2,45  
	канализации из чугунных труб   
	13.4. 	Прокладка трубопроводов канали-	3,29	5,44 	3,50	2,29  
	зации из полиэтиленовых труб   
	13.5. 	Прокладка трубопроводов        	4,03	5,44 	3,50	3,39  
	отопления из стальных труб     
	13.6. 	Прокладка трубопроводов        	3,62	5,44 	3,50	3,05  
	газоснабжения из стальных труб 
	13.7. 	Установка водосточных воронок  	2,81	5,44 	3,50	2,12  
	13.8. 	Установка ванн купальных       	3,39	5,44 	3,50	3,25  
	чугунных                       
	13.9. 	Установка умывальников         	4,73	5,44 	3,50	4,43  
	13.10.	Установка смесителей           	3,05	5,44 	3,50	2,71  
	13.11.	Установка моек                 	2,74	5,44 	3,50	2,26  
	13.12.	Установка унитазов             	2,99	5,44 	3,50	2,74  
	13.13.	Установка радиаторов чугунных  	4,35	5,44 	3,50	4,54  
	13.14.	Установка вентилей, задвижек,  	3,33	5,44 	3,50	3,05  
	затворов, клапанов обратных,   
	кранов проходных на            
	трубопроводах из стальных труб 
	13.15.	Установка вентилей, задвижек,  	3,05	5,44 	3,50	2,82  
	затворов, клапанов обратных,   
	кранов проходных на            
	трубопроводах из чугунных труб 
	13.16.	Вентиляция                     	3,15	5,44 	3,50	2,72  

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	13.17.	Монтаж оборудования котельных с	4,80	5,44 	3,50	3,23  
	учетом обвязки котлов          
	13.18.	Установка радиаторов стальных  	3,63	5,44 	3,50	3,45  
	13.19.	Установка конвекторов          	3,78	5,44 	3,50	3,56  
	13.20.	Установка душевых кабин        	2,34	5,44 	3,50	2,24  
	13.21.	Установка нагревателей         	2,89	5,44 	3,50	2,64  
	индивидуальных                 
	13.22.	Прокладка трубопроводов        	2,73	5,44 	3,50	1,37  
	водоснабжения из многослойных  
	металлополимерных труб         
	14. Электромонтажные работы                               
	14.1. 	Силовое электрооборудование    	3,26	5,44 	3,50	2,58  
	14.2. 	Слаботочные устройства         	4,01	5,44 	3,50	2,68  
	14.3. 	Внутреннее электроосвещение    	3,11	5,44 	3,50	2,42  
	14.4. 	Охранная сигнализация          	3,98	5,44 	3,50	2,70  
	14.5. 	Пожаротушение автоматическое   	4,45	5,44 	3,50	2,74  
	14.6. 	Устройство наружного заземления	3,41	5,44 	3,50	2,24  
	14.7. 	Кабельные сети до 10 кВ        	2,43	5,44 	3,50	2,10  
	(без учета земляных работ)     
	14.8. 	Воздушные сети до 10 кВ        	2,60	5,44 	3,50	2,08  
	14.9. 	ТП (РП), монтаж электрической  	2,59	5,44 	3,50	2,10  
	части                          
	14.10.	Наружные сети связи            	2,88	5,44 	3,50	2,20  
	14.11.	Наружное освещение и сети 0,4 кВ	2,80	5,44 	3,50	1,97  
	14.12.	Телевидение                    	3,82	5,44 	3,50	2,30  
	15.1. Наружные сети водопровода и канализации             
	15.1.1.	Водопровод (с учетом земляных  	3,58	5,44 	3,50	2,18  
	работ)                         
	15.1.2.	Дождевая канализация (с учетом 	3,69	5,44 	3,50	3,36  
	земляных работ)                
	15.1.3.	Хозяйственно-бытовая канализация	3,38	5,44 	3,50	2,89  
	(с учетом земляных работ)      
	15.1.4.	Весьма усиленная антикоррозион-	3,96	5,44 	3,50	2,99  
	ная битумно-полимерная изоляция
	на стальные трубы              
	15.1.5.	Нанесение усиленной антикорро- 	2,96	5,44 	3,50	2,43  
	зионной изоляции полимерными   
	липкими лентами стальных       
	трубопроводов                  
	15.1.6.	Устройство подземных переходов 	3,17	5,44 	3,50	3,49  
	методом горизонтального прокола
	первой трубой до 10 м          
	15.1.7.	Устройство переходов через     	2,74	5,44 	3,50	2,68  
	автомобильные, железные дороги и
	другие коммуникации с помощью  
	горизонтально направленного    
	бурения и проходческих машин   
	15.2. Наружные сети теплоснабжения                        

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	15.2.1.	Прокладка трубопроводов тепловых	3,59	5,44 	3,50	3,18  
	сетей в непроходном канале     
	15.2.2.	Прокладка трубопроводов тепловых	1,57	5,44 	3,50	1,36  
	сетей в изоляции из пенополиуре-
	тана в непроходном канале      
	15.2.3.	Прокладка трубопроводов тепловых	3,58	5,44 	3,50	3,18  
	сетей в проходном канале       
	15.2.4.	Надземная прокладка            	3,54	5,44 	3,50	3,18  
	трубопроводов тепловых сетей   
	15.2.5.	Надземная прокладка            	1,54	5,44 	3,50	1,36  
	трубопроводов тепловых сетей в 
	изоляции из пенополиуретана    
	15.2.6.	Установка П-образных           	2,77	5,44 	3,50	1,78  
	компенсаторов                  
	15.2.7.	Установка задвижек или клапанов	3,06	5,44 	3,50	2,85  
	стальных для воды и пара       
	15.3. Наружные сети газопровода                           
	15.3.1.	Укладка газопроводов изолирован-	3,43	5,44 	3,50	3,22  
	ных из стальных труб в траншею 
	15.3.2.	Укладка газопроводов из        	2,64	5,44 	3,50	2,54  
	полиэтиленовых труб в траншею  
	15.3.3.	Монтаж металлических опор для  	3,94	5,44 	3,50	3,58  
	надземной прокладки стальных   
	газопроводов                   
	15.3.4.	Монтаж задвижки стальной       	3,37	5,44 	3,50	2,92  
	фланцевой для надземной        
	установки на газопроводах      
	15.3.5.	Устройство цокольного ввода    	3,65	5,44 	3,50	3,08  
	газопроводов из стальных труб в
	здание                         
	16. Работы по благоустройству                             
	16.1. 	Устройство оград из панелей    	3,06	5,44 	3,50	2,85  
	железобетонных с воротами      
	16.2. 	Посев газона                   	3,36	5,44 	3,50	2,40  
	16.3. 	Посадка кустарника (со         	3,89	5,44 	3,50	2,38  
	стоимостью кустарника)         
	16.4. 	Посадка деревьев (со стоимостью	3,61	5,44 	3,50	2,48  
	деревьев)                      
	17. Устройство автомобильных дорог                        
	17.1. 	Разборка покрытий и оснований  	4,40	5,44 	3,50	-     
	асфальтобетонных               
	17.2. 	Подстилающие и выравнивающие   	4,02	5,44 	3,50	4,08  
	слои оснований из песка        
	17.3. 	Подстилающие и выравнивающие   	3,77	5,44 	3,50	3,64  
	слои оснований из щебня        
	17.4. 	Основания из щебня             	3,76	5,44 	3,50	3,64  
	17.5. 	Покрытия из сборных            	1,94	5,44 	3,50	1,85  
	железобетонных плит            

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	17.6. 	Покрытия из асфальтобетонных   	3,06	5,44 	3,50	2,96  
	смесей автомобильных дорог     
	17.7. 	Укладка и полупропитка с       	4,65	5,44 	3,50	4,68  
	применением битума щебеночных  
	оснований                      
	17.8. 	Розлив битума                  	3,82	5,44 	3,50	3,81  
	17.9. 	Покрытия из асфальтобетонных   	3,78	5,44 	3,50	3,46  
	смесей с основанием из щебня   
	дорожек и тротуаров            
	17.10.	Установка дорожных знаков      	3,55	5,44 	3,50	3,03  
	металлических на железобетонных
	фундаментах                    
	17.11.	Устройство прослойки из        	1,90	5,44 	3,50	1,55  
	нетканого синтетического       
	материала в земляном полотне   
	17.12.	Устройство теплоизоляционного  	2,43	5,44 	3,50	2,32  
	слоя из пенопласта             

	Примечания.

	1. Индексы настоящей таблицы следует использовать в соответствии с положениями "Порядка
	применения индексов пересчета стоимости строительно-монтажных, ремонтно-строительных работ
	и оборудования на март 2007 г. и на II квартал 2007 г. к ценам по состоянию на 1 января 2000 г. для
	строительства и капитального ремонта объектов ОАО "РЖД".

	2. При определении текущей стоимости работ с применением индексов по позициям 2.4 и 3.1
	стоимость основных материальных ресурсов, не учтенных расценками, следует включать в акты
	выполненных работ на основании текущих цен (с начислением заготовительно-складских расходов и
	затрат на транспорт), предварительно согласованных с Заказчиком, при их документальном
	подтверждении или на основании данных, публикуемых в региональных Каталогах текущих цен в
	строительстве. Компенсация стоимости материалов в данном случае не производится.

	Утверждены

	распоряжением ОАО "РЖД"

	от 28 марта 2007 г. N 508р

	ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ,
	СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ НА МАРТ 2007 Г. И НА II

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	КВАРТАЛ 2007 Г. К ЦЕНАМ 2000 ГОДА ПРИ КАПИТАЛЬНОМ И ТЕКУЩЕМ РЕМОНТЕ
	ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

	Шифр   	Наименование видов работ  	Индекс         
	видов  	СМР	элементы затрат  
	работ  	оплата	экс-	мате- 
	труда	плуа-	риаль-
	тация	ные   
	машин	ресурсы
	1    	2              	3 	4  	5 	6  
	Земляные работы                                         
	30.1.1.  	Разработка грунта внутри     	4,98	5,44 	3,50	2,51  
	зданий в котлованах          
	30.1.2.  	Механизированная разработка  	5,03	5,44 	3,50	-     
	грунта в стесненных условиях 
	30.1.3.  	Погрузка грунта вручную в ав-	3,95	5,44 	3,50	-     
	томобили-самосвалы с выгрузкой
	Фундаменты                                              
	30.2.1.  	Усиление фундаментов         	5,15	5,44 	3,50	5,07  
	торкретированием             
	30.2.2.  	Усиление фундаментов         	3,53	5,44 	3,50	2,68  
	цементацией                  
	30.2.3.  	Подводка, смена и ремонт     	3,51	5,44 	3,50	2,64  
	фундаментов кирпичных        
	30.2.4.  	Подводка, смена и ремонт     	3,91	5,44 	3,50	4,27  
	фундаментов сборных бетонных 
	30.2.5.  	Подводка, смена и ремонт     	3,91	5,44 	3,50	4,72  
	фундаментов сборных          
	железобетонных               
	30.2.6.  	Водоотлив из подвала         	5,33	5,44 	3,50	-     
	центробежными насосами       
	Стены                                                   
	30.3.1.  	Ремонт лицевой поверхности   	3,73	5,44 	3,50	2,85  
	кирпичных стен               
	30.3.2.  	Ремонт и восстановление      	3,30	5,44 	3,50	1,95  
	герметизации стыков тиоколовой
	мастикой                     
	30.3.3.  	Ремонт и восстановление      	3,62	5,44 	3,50	2,30  
	герметизации стыков мастикой 
	герметизирующей нетвердеющей 
	30.3.4.  	Ремонт гидроизоляции         	4,09	5,44 	3,50	3,12  
	фундаментов                  
	30.3.5.  	Устройство горизонтальной    	4,51	5,44 	3,50	2,20  
	гидроизоляции кирпичных стен 
	ремонтируемых зданий методом 
	инъекцирования               

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	30.3.6.  	Устройство металлических     	4,09	5,44 	3,50	3,62  
	перемычек и решеток в стенах 
	зданий                       
	Перекрытия                                              
	30.4.1.  	Разборка стальных балок      	4,21	5,44 	3,50	-     
	перекрытий                   
	30.4.2.  	Разборка подшивки потолков   	5,37	5,44 	3,50	-     
	30.4.3.  	Смена засыпки перекрытия     	4,75	5,44 	3,50	3,34  
	30.4.4.  	Укладка металлических балок  	4,24	5,44 	3,50	4,15  
	30.4.5.  	Укладка сборных железобетонных	3,89	5,44 	3,50	3,55  
	настилов перекрытия на       
	существующие каменные стены  
	Перегородки                                             
	30.5.1.  	Разработка кирпичных перегоро-	4,92	5,44 	3,50	-     
	док на отдельные кирпичи     
	Проемы                                                  
	30.6.1.  	Демонтаж дверных блоков      	5,13	5,44 	3,50	-     
	30.6.1.1.	Демонтаж оконных блоков      	5,26	5,44 	3,50	-     
	30.6.2.  	Ремонт оконных коробок и колод	4,19	5,44 	3,50	2,57  
	в стенах                     
	30.6.3.  	Устройство форточек в оконных	4,54	5,44 	3,50	2,94  
	переплетах остекленных       
	створных                     
	30.6.4.  	Установка неостекленных      	3,71	5,44 	3,50	3,30  
	оконных переплетов створных  
	30.6.5.  	Смена оконных и дверных      	3,76	5,44 	3,50	2,35  
	скобяных приборов            
	30.6.6.  	Замена замков                	3,06	5,44 	-   	2,58  
	30.6.7.  	Смена фрамужных приборов     	3,72	5,44 	-   	2,44  
	30.6.8.  	Ремонт дверных коробок со    	4,11	5,44 	3,50	2,67  
	снятием полотен              
	30.6.9.  	Укрепление оконных и дверных 	3,94	5,44 	3,50	2,81  
	коробок с конопаткой         
	Полы                                                    
	30.7.1.  	Разборка полов из рулонных   	5,42	5,44 	3,50	-     
	материалов                   
	30.7.3.  	Разборка полов деревянных    	5,44	5,44 	-   	-     
	30.7.4.  	Разборка покрытий полов      	4,35	5,44 	3,50	-     
	цементных                    
	30.7.5.  	Разборка покрытий полов      	4,50	5,44 	3,50	-     
	асфальтовых                  
	30.7.6.  	Смена полов дощатых          	4,05	5,44 	3,50	1,86  
	30.7.7.  	Острожка и циклевка полов    	3,69	5,44 	3,50	2,23  
	паркетных                    
	30.7.8.  	Ремонт паркетных полов на    	3,60	5,44 	3,50	2,66  
	мастике                      
	30.7.9.  	Заделка выбоин в полах       	4,73	5,44 	3,50	3,08  
	цементных                    

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	30.7.10. 	Смена керамических плиток в  	5,13	5,44 	3,50	2,55  
	полах                        
	30.7.11. 	Разборка покрытий полов из   	5,40	5,44 	3,50	-     
	керамических плиток          
	Крыши, кровли                                           
	30.8.1.  	Разборка деревянных элементов	5,21	5,44 	3,50	-     
	конструкций крыш             
	30.8.2.  	Ремонт деревянных элементов  	3,37	5,44 	3,50	2,36  
	конструкций крыш: смена      
	стропильных ног из брусьев   
	30.8.3.  	Ремонт отдельных мест покрытия	4,45	5,44 	3,50	3,82  
	из асбоцементных листов      
	обыкновенного профиля        
	30.8.4.  	Смена рулонных покрытий из   	3,29	5,44 	3,50	2,60  
	наплавляемых материалов в 1  
	слой с ремонтом стяжки       
	30.8.5.  	Смена рулонных покрытий из   	3,11	5,44 	3,50	2,55  
	наплавляемых материалов в 2  
	слоя с ремонтом стяжки       
	30.8.6.  	Смена негодных листов кровли 	3,56	5,44 	3,50	2,83  
	из оцинкованной стали        
	30.8.7.  	Промазка фальцев и свищей в  	4,07	5,44 	-   	2,19  
	покрытии из кровельной стали 
	30.8.8.  	Смена прямых звеньев водосточ-	3,58	5,44 	3,50	3,37  
	ных труб диаметром 140 мм    
	30.8.9.  	Смена кровель средней        	3,69	5,44 	3,50	2,83  
	сложности из оцинкованной    
	стали с желобами и свесами   
	30.8.10. 	Перенавеска водосточных труб 	5,26	5,44 	-   	3,57  
	из оцинкованной стали        
	30.8.11. 	Ремонт цементной стяжки      	4,79	5,44 	3,50	3,08  
	30.8.12. 	Смена обрешетки сплошным     	3,38	5,44 	3,50	2,24  
	настилом                     
	30.8.13. 	Смена мелких покрытий из     	3,73	5,44 	3,50	2,83  
	оцинкованной листовой стали в
	кровлях из рулонных и штучных
	материалов                   
	30.8.14. 	Смена кровли из глиняной     	2,63	5,44 	3,50	2,49  
	плоской ленточной черепицы   
	30.8.15. 	Разборка покрытий кровель из 	5,44	5,44 	3,50	-     
	листовой стали               
	Лестницы, крыльца                                       
	30.9.1.  	Разборка деревянных лестниц и	5,44	5,44 	3,50	-     
	крылец                       
	30.9.2.  	Ремонт ступеней бетонных     	4,87	5,44 	3,50	2,89  
	Печные работы                                           
	30.10.1. 	Разборка дымовых кирпичных   	5,39	5,44 	3,50	-     
	труб и боровов               
	30.10.2. 	Малый ремонт печей           	4,66	5,44 	3,50	2,51  

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	Штукатурные работы                                      
	30.11.1. 	Сплошное выравнивание        	4,73	5,44 	3,50	3,21  
	штукатурки стен и потолков   
	цементно-известковым раствором
	30.11.2. 	Сплошное выравнивание        	4,06	5,44 	3,50	2,18  
	штукатурки стен и потолков   
	полимерцементным раствором   
	30.11.3. 	Сплошное выравнивание        	2,51	5,44 	3,50	2,14  
	штукатурки внутри здания сухой
	растворной смесью            
	30.11.4. 	Ремонт внутренней штукатурки 	4,83	5,44 	3,50	2,72  
	стен по камню известковым    
	раствором                    
	30.11.5. 	Ремонт штукатурки потолков по	4,87	5,44 	3,50	2,72  
	камню известковым раствором  
	30.11.6. 	Ремонт штукатурки гладких    	4,93	5,44 	3,50	3,21  
	фасадов по камню цементно-   
	известковым раствором        
	30.11.7. 	Перетирка штукатурки         	5,35	5,44 	3,50	2,72  
	внутренних помещений         
	30.11.8. 	Перетирка штукатурки фасадов 	5,38	5,44 	3,50	2,72  
	гладких                      
	Малярные работы                                         
	30.12.1. 	Окраска водными составами    	5,01	5,44 	3,50	2,42  
	ранее окрашенных поверхностей
	30.12.2. 	Простая масляная окраска ранее	3,70	5,44 	3,50	2,14  
	окрашенных стен и потолков   
	30.12.3. 	Улучшенная масляная окраска  	3,80	5,44 	3,50	2,14  
	ранее окрашенных поверхностей
	стен и потолков              
	30.12.3.1.	Окраска масляными составами  	4,03	5,44 	3,50	2,12  
	ранее окрашенных окон и дверей
	30.12.4. 	Окраска ранее окрашенных     	2,70	5,44 	3,50	1,81  
	поверхностей водоэмульсионными
	составами стен и потолков    
	30.12.5. 	Окраска силикатными красками 	5,07	5,44 	3,50	3,99  
	за 2 раза фасадов по         
	штукатурке                   
	30.12.6. 	Огрунтовка, шпатлевка, окраска	3,09	5,44 	3,50	2,15  
	перхлорвиниловыми красками за
	2 раза простых фасадов по    
	штукатурке                   
	30.12.7. 	Окраска казеиновыми красками 	3,56	5,44 	3,50	2,12  
	фасадов по штукатурке        
	30.12.8. 	Улучшенная масляная окраска  	3,82	5,44 	3,50	2,16  
	ранее окрашенных фасадов     
	30.12.9. 	Окраска известковыми составами	4,43	5,44 	3,50	2,15  
	фасадов по штукатурке        

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	30.12.10.	Окраска масляными составами  	3,65	5,44 	3,50	2,95  
	ранее окрашенных металлических
	кровель                      
	30.12.11.	Окраска масляными составами  	4,68	5,44 	3,50	2,09  
	ранее окрашенных металлических
	переплетов, санитарно-       
	технических приборов, решеток,
	оград за 2 раза              
	Стекольные, обойные и облицовочные работы               
	30.13.1. 	Разборка облицовки стен из   	5,25	5,44 	3,50	-     
	плит естественного камня и   
	глазурованных плиток         
	30.13.2. 	Смена стекол в деревянных    	3,96	5,44 	3,50	2,63  
	переплетах                   
	30.13.3. 	Смена стекол в металлических 	4,30	5,44 	3,50	3,05  
	переплетах                   
	30.13.4. 	Смена обоев                  	2,83	5,44 	3,50	2,35  
	30.13.5. 	Ремонт облицовки из          	4,22	5,44 	3,50	2,35  
	глазурованных                
	керамических плиток          
	Внутренние санитарно-технические работы                 
	30.15.1. 	Демонтаж санитарно-технических	5,42	5,44 	3,50	-     
	приборов                     
	30.15.2. 	Разборка вентиляционных      	5,20	5,44 	3,50	-     
	коробок из плит одинарных    
	30.15.3. 	Разборка воздуховодов из     	5,41	5,44 	3,50	-     
	листовой стали               
	30.15.4. 	Демонтаж вентиляторов        	5,44	5,44 	3,50	-     
	30.15.5. 	Смена санитарно-технических  	3,20	5,44 	3,50	2,75  
	приборов                     
	30.15.6. 	Смена внутренних трубопроводов	4,44	5,44 	3,50	3,99  
	из чугунных канализационных  
	труб                         
	30.15.7. 	Смена полиэтиленовых труб    	3,53	5,44 	3,50	3,26  
	30.15.8. 	Смена внутренних трубопроводов	4,82	5,44 	3,50	4,47  
	из стальных труб             
	30.15.9. 	Разборка трубопроводов из    	5,29	5,44 	3,50	2,95  
	водогазопроводных труб       
	30.15.10.	Разборка трубопроводов из    	5,43	5,44 	3,50	-     
	чугунных канализационных труб
	30.15.11.	Замена трубопроводов отопления	2,13	5,44 	3,50	1,36  
	из стальных труб на          
	трубопроводы из многослойных 
	металлополимерных труб       
	Наружные инженерные сети                                
	30.16.1. 	Разборка трубопроводов       	5,44	5,44 	-   	-     
	канализации из чугунных труб 
	30.16.2. 	Демонтаж трубопроводов в     	5,16	5,44 	3,50	2,96  
	непроходных каналах          

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	30.16.3. 	Демонтаж трубопроводов в     	4,98	5,44 	3,50	2,96  
	проходных каналах через окна-
	шурфы                        
	30.16.4. 	Ремонт железобетонных стен   	3,78	5,44 	3,50	3,05  
	каналов отдельными местами   
	30.16.5. 	Замена участков стальных     	4,24	5,44 	3,50	4,19  
	трубопроводов                
	30.16.6. 	Промывка стальных            	4,13	5,44 	3,50	3,78  
	трубопроводов                
	30.16.14.	Промывка канализационных     	4,11	5,44 	3,50	3,78  
	трубопроводов                
	30.16.15.	Крепление траншей с помощью  	4,24	5,44 	3,50	3,52  
	блоков                       
	Электромонтажные работы                                 
	30.17.1. 	Демонтаж электропроводки,    	5,43	5,44 	3,50	2,95  
	проводов, труб, кабелей и    
	электроприборов              
	30.17.2. 	Смена светильников с лампами 	3,05	5,44 	3,50	2,25  
	накаливания                  
	30.17.3. 	Смена светильников с         	3,32	5,44 	3,50	2,94  
	люминесцентными лампами      
	30.17.4. 	Смена электросчетчиков       	2,40	5,44 	3,50	2,17  
	30.17.5. 	Смена выключателей и розеток 	3,84	5,44 	-   	2,45  
	Благоустройство                                         
	30.18.1. 	Разборка покрытий и оснований	5,22	5,44 	3,50	-     
	из щебня под дороги          
	30.18.2. 	Разборка покрытий и оснований	4,31	5,44 	3,50	-     
	асфальтобетонных с помощью   
	молотков отбойных            
	30.18.3. 	Разборка покрытий и оснований	4,46	5,44 	3,50	-     
	цементно-бетонных            
	30.18.8. 	Уход за газонами, деревьями и	5,42	5,44 	3,50	-     
	кустарниками                 
	30.18.9. 	Ремонт асфальтобетонного     	3,81	5,44 	3,50	3,26  
	покрытия дорог               
	Прочие ремонтно-строительные работы                     
	30.19.1. 	Пробивка отверстий, гнезд,   	5,44	5,44 	-   	-     
	борозд в кирпичных стенах для
	внутренних инженерных        
	коммуникаций                 
	30.19.2. 	Сверление отверстий          	5,26	5,44 	3,50	-     
	30.19.3. 	Устройство и разборка        	3,59	5,44 	3,50	2,90  
	деревянных неинвентарных лесов
	30.19.4. 	Очистка помещений от         	5,44	5,44 	-   	-     
	строительного мусора         

	Примечание. Индексы настоящей таблицы следует использовать в соответствии с положениями

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	"Порядка применения индексов пересчета стоимости строительно-монтажных, ремонтно-
	строительных работ и оборудования на март 2007 г. и на II квартал 2007 г. к ценам по состоянию на 1
	января 2000 г. для строительства и капитального ремонта объектов ОАО "РЖД".

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.