МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО
	РАСПОРЯЖЕНИЕ от 1 декабря 2005 г. N СП-338-р
	ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНЖЕНЕРНОГО ПРОЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА
	АВТОМАГИСТРАЛИ М-4 "ДОН" ОТ МОСКВЫ ЧЕРЕЗ ВОРОНЕЖ,
	РОСТОВ-НА-ДОНУ, КРАСНОДАР ДО НОВОРОССИЙСКА КМ 225,6 - КМ
	414,7 НА УЧАСТКЕ ОБХОДА Г. БОГОРОДИЦКА (КМ 225,6 - КМ 260,0)
	(в ред. распоряжения Росавтодора от 18.04.2007 N 114-р)

	1. Утвердить представленный ГУ "Межрегиональная дирекция по дорожному 	строительству	 в
	Центральном регионе России" инженерный проект строительства автомагистрали М-4 "Дон" от
	Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска км 225,6 - км 414,7 на участке
	обхода г. Богородицка (км 225,6 - км 260,0), разработанный Воронежским филиалом "ГипродорНИИ"
	и рассмотренный Главгосэкспертизой России (сводное заключение от 25.11.2005 N 985-05/ГГЭ-
	1253/04), со следующими основными технико-экономическими показателями:

	                         полное развитие

	вид работ                                	строительство

	категория дороги                         I-б

	строительная длина, км                   35,5

	в т.ч. пусковых комплексов:

	пусковой комплекс N 1 (ПК 106 -         17,4

	ПК 280), км

	пусковой комплекс N 2 (ПК 280 -         18,1

	ПК 460+87), км

	пусковой комплекс N 3 (комплекс         1

	ДЭП), шт.

	расчетная скорость, км/ч                 120

	ширина земляного полотна, м              27,5

	ширина проезжей части, м                 2х7,5

	ширина разделительной полосы, м          5

	тип покрытия                             капитальный

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	вид покрытия                             асфальтобетонное

	мосты и путепроводы, шт./п.м,            16/1180,18

	в том числе:

	в теле проектируемой дороги, шт./п.м    10/743,24

	над проектируемой дорогой, шт./п.м      6/436,94

	габариты 	сооружений:

	в теле проектируемой дороги             Г-(9,5+5+9,5)+2х0,75

	                                         Г-(13+5+13)+2х0,75

	                                         Г-(13,25+5+9,5)+2х0,75

	                                         Г-(9,5+5+13,25)+2х0,75

	                                         Г-(9,5+5+14)+2х0,75

	над проектируемой дорогой               Г-10+2х0,75

	расчетные нагрузки                       А-11 и НК-80

	транспортные развязки в разных           4

	уровнях, шт.

	стоимость строительства в ценах на       6978756,65

	I квартал 2005 г., с учетом НДС,

	тыс. рублей

	пусковой комплекс N 1 (ПК 106 -

	ПК 280)

	вид работ                                строительство

	категория дороги                         I-б

	строительная длина, км                   17,4

	ширина земляного полотна, м              27,5

	ширина проезжей части, м                 2х7,5

	ширина разделительной полосы, м          5

	тип покрытия                             капитальный

	вид покрытия                             асфальтобетонное

	мосты и путепроводы, шт./п.м,            9/586,54

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	в том числе:

	в теле проектируемой дороги, шт./п.м    5/295,34

	над проектируемой дорогой, шт./п.м      4/291,20

	габариты 	сооружений:

	в теле проектируемой дороги

	ПК 113+43                               Г-(13+5+13)+2х0,75

	ПК 189+67; ПК 244+43                    Г-(9,5+5+9,5)+2х0,75

	ПК 219+86,4                             Г-(9,5+5+13,25)+2х0,75

	ПК 273+06                               Г-(13,25+5+9,5)+2х0,75

	над проектируемой дорогой

	ПК 106+60; ПК 129+40; ПК 222+74,98;     Г-10+2х0,75

	ПК 256+00

	расчетные нагрузки                       А-11 и НК-80

	транспортные развязки в разных           3

	уровнях, шт.

	стоимость строительства в ценах на       3727521,66

	I квартал 2005 г., с учетом НДС,

	тыс. рублей

	пусковой комплекс N 2 (ПК 280 -

	ПК 460+87)

	вид работ                                строительство

	категория дороги                         I-б

	строительная длина, км                   18,1

	ширина земляного полотна, м              27,5

	ширина проезжей части, м                 2х7,5

	ширина разделительной полосы, м          5

	тип покрытия                             капитальный

	вид покрытия                             асфальтобетонное

	мосты и путепроводы, шт./п.м,            7/593,64

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	в том числе:

	в теле проектируемой дороги, шт./п.м    5/447,90

	над проектируемой дорогой, шт./п.м      2/145,74

	габариты сооружений:

	в теле проектируемой дороги

	ПК 301+00, ПК 395+35, ПК 422+23         Г-(9,5+5+9,5)+2х0,75

	ПК 451+80                               Г-(9,5+5+14)+2х0,75

	ПК 453+35                               Г-(9,5+5+13,25)+2х0,75

	над проектируемой дорогой

	ПК 333+95,5, ПК 361+63                  Г-10+2х0,75

	расчетные нагрузки                       А-11 и НК-80

	транспортные развязки в разных           1

	уровнях, шт.

	стоимость строительства в ценах на       3032843,68

	I квартал 2005 г., с учетом НДС,

	тыс. рублей

	пусковой комплекс N 3 - развитие

	производственных баз службы эксплуатации

	вид работ                                реконструкция

	комплекс ДЭП на 242 км                   1

	в г. Богородицке, шт.

	стоимость реконструкции в ценах          218391,31.

	на I квартал 2005 г., с учетом НДС,

	тыс. рублей

	(в ред. распоряжения Росавтодора от 18.04.2007 N 114-р)

	2. ГУ "Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Центральном регионе
	России" (Смирнов А.А.) по результатам торгов представить в Росавтодор на утверждение
	уточненные стоимости объектов.

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	Заместитель Руководителя

	С.Е.ПОЛЕЩУК

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.