МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО
	РАСПОРЯЖЕНИЕ от 11 января 2007 г. N 3-р
	ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОБОСНОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В РЕКОНСТРУКЦИЮ
	ФЕДЕРАЛЬНОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ М-5 "УРАЛ" ОТ МОСКВЫ
	ЧЕРЕЗ РЯЗАНЬ, ПЕНЗУ, САМАРУ, УФУ ДО ЧЕЛЯБИНСКА НА УЧАСТКЕ
	КМ 314 - КМ 411 В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

	Утвердить представленное ГУ "Федеральное управление автомобильных дорог "Большая Волга"
	обоснование инвестиций в реконструкцию федеральной автомобильной дороги М-5 "Урал" от
	Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 314 - км 411 в Рязанской
	области, разработанное ОАО "Проекттранстрой" и рассмотренное Управлением Главгосэкспертизы
	России по Пензенской области (заключение от 13.07.2006 N Э-04-114/2006), со следующими
	показателями:

	категория дороги                                     1-б

	строительная длина, км                               99,191

	в том числе:

	реконструкция, км                                   94,931

	новое 	строительство,	 км                             4,26

	расчетная скорость, км/ч                             120

	ширина земляного полотна, м                          27,5

	ширина проезжей части, м                             2x7,50

	ширина разделительной полосы, м                      5,0

	тип дорожной одежды                                  капитальный

	вид покрытия                                         асфальтобетон

	расчетная нагрузка, кН                               115

	малые искусственные 	сооружения,	 шт.                  71

	пересечения и примыкания, шт.                        36

	мосты, шт./п.м                                       8/996,2

	путепроводы, шт.                                     13

	расчетные нагрузки                                   А14, НК-80

	стоимость 	строительства	 в ценах на I кв. 2004 г.,

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	млн. рублей                                          10952,227

	продолжительность строительства, лет                 4,9

	год начала строительства                             2008

	срок окупаемости (с момента

	ввода в эксплуатацию), лет                           5

	                 I очередь км 313+429 - км 332+600

	категория дороги                                     1-б

	строительная длина, км                               19,171

	в том числе:

	реконструкция, км                                   19,171

	новое строительство, км                             -

	расчетная скорость, км/ч                             120

	ширина земляного полотна, м                          27,5

	ширина проезжей части, м                             2x7,50

	ширина разделительной полосы, м                      5,0

	тип дорожной одежды                                  капитальный

	вид покрытия                                         асфальтобетон

	расчетная нагрузка, кН                               115

	малые искусственные 	сооружения,	 шт.                  19

	пересечения и примыкания, шт.                        6

	мосты, шт./п.м                                       4/396,88

	путепроводы, шт.                                     4

	расчетные нагрузки                                   А14, НК-80

	стоимость строительства в ценах

	на I кв. 2004 г., млн. рублей                        2239,361

	                 2 очередь км 332+600 - км 349+380

	категория дороги                                     1-б

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	строительная длина, км                               16,78

	в том числе:

	реконструкция, км                                   16,78

	новое строительство, км                             -

	расчетная скорость, км/ч                             120

	ширина земляного полотна, м                          27,5

	ширина проезжей части, м                             2x7,50

	ширина разделительной полосы, м                      5,0

	тип дорожной одежды                                  капитальный

	вид покрытия                                         асфальтобетон

	расчетная нагрузка, кН                               115

	малые искусственные сооружения, шт.                  13

	пересечения и примыкания, шт.                        5

	мосты, шт./п.м                                       -

	путепроводы, шт.                                     2

	расчетные нагрузки                                   А14, НК-80

	стоимость строительства в ценах

	на I кв. 2004 г., млн. рублей                        1221,612

	                 3 очередь км 349+380 - км 367+546

	категория дороги                                     1-б

	строительная длина, км                               19,786

	в том числе:

	реконструкция, км                                   19,786

	новое строительство, км                             -

	расчетная скорость, км/ч                             120

	ширина земляного полотна, м                          27,5

	ширина проезжей части, м                             2x7,50

	ширина разделительной полосы, м                      5,0

	тип дорожной одежды                                  капитальный

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	вид покрытия                                         асфальтобетон

	расчетная нагрузка, кН                               115

	малые искусственные сооружения, шт.                  24

	пересечения и примыкания, шт.                        10

	мосты, шт./п.м                                       1/25,0

	путепроводы, шт.                                     1

	расчетные нагрузки                                   А14, НК-80

	стоимость строительства в ценах

	на I кв. 2004 г., млн. рублей                        1749,359

	                 4 очередь км 367+546 - км 381+700

	категория дороги                                     1-б

	строительная длина, км                               14,154

	в том числе:

	реконструкция, км                                   14,154

	новое строительство, км                             -

	расчетная скорость, км/ч                             120

	ширина земляного полотна, м                          27,5

	ширина проезжей части, км                            2x7,50

	ширина разделительной полосы, м                      5,0

	тип дорожной одежды                                  капитальный

	вид покрытия                                         асфальтобетон

	расчетная нагрузка, кН                               115

	малые искусственные сооружения, шт.                  9

	пересечения и примыкания, шт.                        8

	мосты, шт./п.м                                       1/140,26

	путепроводы, шт.                                     3

	расчетные нагрузки                                   А14, НК-80

	стоимость строительства в ценах

	на I кв. 2004 г., млн. рублей                        1415,394

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	                 5 очередь км 381+700 - км 401+900

	категория дороги                                     1-б

	строительная длина, км                               20,2

	в том числе:

	реконструкция, км                                   15,94

	новое строительство, км                             4,26

	расчетная скорость, км/ч                             120

	ширина земляного полотна, м                          27,5

	ширина проезжей части, м                             2x7,50

	ширина разделительной полосы, м                      5,0

	тип дорожной одежды                                  капитальный

	вид покрытия                                         асфальтобетон

	расчетная нагрузка, кН                               115

	малые искусственные сооружения, шт.                  4

	пересечения и примыкания, шт.                        3

	мосты, шт./п.м                                       2/434,06

	путепроводы, шт.                                     2

	расчетные нагрузки                                   А14, НК-80

	стоимость строительства в ценах

	на I кв. 2004 г., млн. рублей                        3356,320

	                 6 очередь км 401+900 - км 411+000

	категория дороги                                     1-б

	строительная длина, км                               9,1

	в том числе:                                        -

	реконструкция, км                                   9,1

	новое строительство, км                             -

	расчетная скорость, км/ч                             120

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	ширина земляного полотна, м                          27,5

	ширина проезжей части, км                            2x7,50

	ширина разделительной полосы, м                      5,0

	тип дорожной одежды                                  капитальный

	вид покрытия                                         асфальтобетон

	расчетная нагрузка, кН                               115

	малые искусственные сооружения, шт.                  2

	пересечения и примыкания, шт.                        4

	мосты, шт./п.м                                       -

	путепроводы, шт.                                     1

	расчетные нагрузки                                   А14, НК-80

	стоимость строительства в ценах

	на I кв. 2004 г., млн. рублей                        970,180.

	Заместитель Руководителя

	С.Е.ПОЛЕЩУК

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.