МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО
	РАСПОРЯЖЕНИЕ от 18 апреля 2007 г. N 114-р
	О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ РОСАВТОДОРА ОТ
	01.12.2005 N СП-338-Р "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНЖЕНЕРНОГО ПРОЕКТА
	СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМАГИСТРАЛИ М-4 "ДОН" ОТ МОСКВЫ ЧЕРЕЗ
	ВОРОНЕЖ, РОСТОВ-НА-ДОНУ, КРАСНОДАР ДО НОВОРОССИЙСКА КМ
	225,6 - КМ 414,7 НА УЧАСТКЕ ОБХОДА Г. БОГОРОДИЦКА (КМ 225,6 - КМ
	260,0)"

	В связи с внесением изменений в инженерный проект 	строительства	 автомагистрали М-4
	"Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска км 225,6 - км 414,7
	на участке обхода г. Богородицка (км 225,6 - км 260,0) в части объединения I и II очередей
	строительства	 внести в п. 1 распоряжения Росавтодора от 01.12.2005 N СП-338-р следующие
	изменения:

	технико-экономические показатели инженерного проекта изложить в редакции:

	                  "полное развитие

	вид работ                                строительство

	категория дороги                         I-б

	строительная длина, км                   35,5

	в т.ч. пусковых комплексов:

	пусковой комплекс N 1 (ПК 106 -         17,4

	ПК 280), км

	пусковой комплекс N 2 (ПК 280 -         18,1

	ПК 460+87), км

	пусковой комплекс N 3 (комплекс         1

	ДЭП), шт.

	расчетная скорость, км/ч                 120

	ширина земляного полотна, м              27,5

	ширина проезжей части, м                 2х7,5

	ширина разделительной полосы, м          5

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	тип покрытия                             капитальный

	вид покрытия                             асфальтобетонное

	мосты и путепроводы, шт./п.м,            16/1180,18

	в том числе:

	в теле проектируемой дороги, шт./п.м    10/743,24

	над проектируемой дорогой, шт./п.м      6/436,94

	габариты 	сооружений:

	в теле проектируемой дороги             Г-(9,5+5+9,5)+2х0,75

	                                         Г-(13+5+13)+2х0,75

	                                         Г-(13,25+5+9,5)+2х0,75

	                                         Г-(9,5+5+13,25)+2х0,75

	                                         Г-(9,5+5+14)+2х0,75

	над проектируемой дорогой               Г-10+2х0,75

	расчетные нагрузки                       А-11 и НК-80

	транспортные развязки в разных           4

	уровнях, шт.

	стоимость строительства в ценах на       6978756,65

	I квартал 2005 г., с учетом НДС,

	тыс. рублей

	пусковой комплекс N 1 (ПК 106 -

	ПК 280)

	вид работ                                строительство

	категория дороги                         I-б

	строительная длина, км                   17,4

	ширина земляного полотна, м              27,5

	ширина проезжей части, м                 2х7,5

	ширина разделительной полосы, м          5

	тип покрытия                             капитальный

	вид покрытия                             асфальтобетонное

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	мосты и путепроводы, шт./п.м,            9/586,54

	в том числе:

	в теле проектируемой дороги, шт./п.м    5/295,34

	над проектируемой дорогой, шт./п.м      4/291,20

	габариты 	сооружений:

	в теле проектируемой дороги

	ПК 113+43                               Г-(13+5+13)+2х0,75

	ПК 189+67; ПК 244+43                    Г-(9,5+5+9,5)+2х0,75

	ПК 219+86,4                             Г-(9,5+5+13,25)+2х0,75

	ПК 273+06                               Г-(13,25+5+9,5)+2х0,75

	над проектируемой дорогой

	ПК 106+60; ПК 129+40; ПК 222+74,98;     Г-10+2х0,75

	ПК 256+00

	расчетные нагрузки                       А-11 и НК-80

	транспортные развязки в разных           3

	уровнях, шт.

	стоимость строительства в ценах на       3727521,66

	I квартал 2005 г., с учетом НДС,

	тыс. рублей

	пусковой комплекс N 2 (ПК 280 -

	ПК 460+87)

	вид работ                                строительство

	категория дороги                         I-б

	строительная длина, км                   18,1

	ширина земляного полотна, м              27,5

	ширина проезжей части, м                 2х7,5

	ширина разделительной полосы, м          5

	тип покрытия                             капитальный

	вид покрытия                             асфальтобетонное

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	мосты и путепроводы, шт./п.м,            7/593,64

	в том числе:

	в теле проектируемой дороги, шт./п.м    5/447,90

	над проектируемой дорогой, шт./п.м      2/145,74

	габариты сооружений:

	в теле проектируемой дороги

	ПК 301+00, ПК 395+35, ПК 422+23         Г-(9,5+5+9,5)+2х0,75

	ПК 451+80                               Г-(9,5+5+14)+2х0,75

	ПК 453+35                               Г-(9,5+5+13,25)+2х0,75

	над проектируемой дорогой

	ПК 333+95,5, ПК 361+63                  Г-10+2х0,75

	расчетные нагрузки                       А-11 и НК-80

	транспортные развязки в разных           1

	уровнях, шт.

	стоимость строительства в ценах на       3032843,68

	I квартал 2005 г., с учетом НДС,

	тыс. рублей

	пусковой комплекс N 3 - развитие

	производственных баз службы эксплуатации

	вид работ                                реконструкция

	комплекс ДЭП на 242 км                   1

	в г. Богородицке, шт.

	стоимость реконструкции в ценах          218391,31".

	на I квартал 2005 г., с учетом НДС,

	тыс. рублей

	Заместитель Руководителя

	С.Е.ПОЛЕЩУК

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.