МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО
	РАСПОРЯЖЕНИЕ от 24 января 2007 г. N 21-р
	ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОБОСНОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В РЕКОНСТРУКЦИЮ
	ФЕДЕРАЛЬНОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ М-5 "УРАЛ" ОТ МОСКВЫ
	ЧЕРЕЗ РЯЗАНЬ, ПЕНЗУ, САМАРУ, УФУ ДО ЧЕЛЯБИНСКА НА УЧАСТКЕ
	КМ 259 - КМ 306 В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

	Утвердить представленное федеральным государственным учреждением "Федеральное
	управление автомобильных дорог "Большая Волга" обоснование инвестиций в реконструкцию
	федеральной автомобильной дороги М-5 "Урал" от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до
	Челябинска на участке км 259 - км 306 в Рязанской области, разработанное ОАО "Дорожный
	проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт Иркутскгипродорнии" и
	рассмотренное Управлением Главгосэкспертизы России по Пензенской области (заключение от
	14.07.2006 N Э-04-121/2006), со следующими показателями:

	категория существующей дороги                     II

	перспективная категория                           1-б

	протяженность дороги, км                          45,123

	в том числе:

	реконструкция, км                                39,234

	новое 	строительство,	 км                          5,889

	расчетная скорость движения, км/ч                 120

	ширина земляного полотна, м                       27,5

	ширина проезжей части, м                          2х7,5

	ширина разделительной полосы, м                   5,0

	число полос движения                              4

	тип дорожной одежды                               капитальный

	вид покрытия                                      асфальтобетон

	мосты всего, шт.                                  6

	в том числе:

	реконструкция, шт./п.м                           2/88,58

	ремонт, шт./п.м                                  1/205,8

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	строительство,	 шт./п.м                           3/308,42

	путепроводы на транспортных развязках, шт./п.м    3/234,75

	арочный путепровод на пересечении с

	автомобильной дорогой, шт./п.м                    1/26,75

	пересечения и примыкания, шт.                     11

	транспортные развязки в разных уровнях, шт.       3

	габариты мостовых переходов:

	реконструкция                                    Г-2(11,5+2х0,75)

	ремонт                                           Г-11,5+0,75

	строительство                                    Г-11,5+0,75

	                                                  Г-2(11,5+0,75)

	габариты путепроводов                             Г-11,5+2х0,75

	габарит арочного путепровода                      Г-14х7

	габариты засыпного арочного моста (путепровода

	для полевых дорог)                                9,5х4,85

	расчетные нагрузки на дорожную одежду, кН         115

	расчетные нагрузки на искусственные 	сооружения   	 А-11, НК-80

	общая сметная стоимость реконструкции и

	строительства в ценах на

	1 квартал 2004 года, тыс. рублей,                2510600,61

	в том числе:

	СМР, тыс. рублей                                 2297017,32

	оборудование, тыс. рублей                        6636,08

	прочие затраты, тыс. рублей                      206947,21

	стоимость 1 км реконструкции и строительства

	в ценах на 1 квартал 2004 г., тыс. рублей         55639,04

	1 участок км 258+378 - км 265+075

	категория существующей дороги                     II

	перспективная категория                           1-б

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	протяженность дороги, км                          6,697

	в том числе:

	реконструкция, км                                6,697

	новое строительство, км                          -

	расчетная скорость движения, км/ч                 120

	ширина земляного полотна, м                       27,5

	ширина проезжей части, м                          2х7,5

	ширина разделительной полосы, м                   5,0

	число полос движения                              4

	тип дорожной одежды                               капитальный

	вид покрытия                                      асфальтобетон

	мосты всего, шт.                                  -

	в том числе:

	реконструкция, шт./п.м                           -

	ремонт, шт./п.м                                  -

	строительство, шт./п.м                           -

	путепроводы на транспортных развязках, шт./п.м    1/78,25

	арочный путепровод на пересечении с

	автомобильной дорогой, шт./п.м                    -

	пересечения и примыкания, шт.                     1

	транспортные развязки в разных уровнях, шт.       1

	габариты мостовых переходов:

	реконструкция                                    -

	ремонт                                           -

	строительство                                    -

	габариты путепроводов                             Г-11,5+2х0,75

	габарит арочного путепровода                      -

	габариты засыпного арочного моста (путепровода

	для полевых дорог)                                9,5х4,85

	расчетные нагрузки на дорожную одежду, кН         115

	расчетные нагрузки на искусственные 	сооружения   	 А-11, НК-80

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	общая сметная стоимость реконструкции и

	строительства в ценах на 1 квартал

	1 квартал 2004 года, тыс. рублей,                360633,04

	в том числе:

	СМР, тыс. рублей                                 332670,95

	оборудование, тыс. рублей                        30,73

	прочие затраты, тыс. рублей                      27931,36

	стоимость 1 км реконструкции и строительства      53849,94

	в ценах на 1 квартал 2004 г., тыс. рублей         53849,94

	2 участок км 265+075 - км 276+369

	категория существующей дороги                     II

	перспективная категория                           1-б

	протяженность дороги, км                          11,294

	в том числе:                                     -

	реконструкция, км                                11,294

	новое строительство, км                          -

	расчетная скорость движения, км/ч                 120

	ширина земляного полотна, м                       27,5

	ширина проезжей части, м                          2х7,5

	ширина разделительной полосы, м                   5,0

	число полос движения                              4

	тип дорожной одежды                               капитальный

	вид покрытия                                      асфальтобетон

	мосты всего, шт.                                  1

	в том числе:

	реконструкция, шт./п.м                           1/47,38

	ремонт, шт./п.м                                  -

	строительство, шт./п.м                           -

	путепроводы на транспортных развязках, шт./п.м    -

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	арочный путепровод на пересечении с

	автомобильной дорогой, шт./п.м                    -

	пересечения и примыкания, шт.                     4

	транспортные развязки в разных уровнях, шт.       -

	габариты мостовых переходов:

	реконструкция                                    Г-2(11,5+2х0,75)

	ремонт                                           -

	строительство                                    -

	габариты путепроводов                             -

	габарит арочного путепровода                      -

	габариты засыпного арочного моста (путепровода

	для полевых дорог)                                9,5х4,85

	расчетные нагрузки на дорожную одежду, кН         115

	расчетные нагрузки на искусственные сооружения    А-11, НК-80

	общая сметная стоимость реконструкции и

	строительства в ценах

	1 квартал 2004 года, тыс. рублей,                556328,36

	в том числе:

	СМР, тыс. рублей                                 514213,68

	оборудование, тыс. рублей                        222,42

	прочие затраты, тыс. рублей                      41892,26

	стоимость 1 км реконструкции и строительства

	в ценах на 1 квартал 2004 г., тыс. рублей         49258,75

	3 участок км 276+369 - км 279+369

	категория существующей дороги                     II

	перспективная категория                           1-б

	протяженность дороги, км                          3,0

	в том числе:

	реконструкция, км                                3,0

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	новое строительство, км                          -

	расчетная скорость движения, км/ч                 120

	ширина земляного полотна, м                       27,5

	ширина проезжей части, м                          2х7,5

	ширина разделительной полосы, м                   5,0

	число полос движения                              4

	тип дорожной одежды                               капитальный

	вид покрытия                                      асфальтобетон

	мосты всего, шт.                                  -

	в том числе:

	реконструкция, шт./п.м                           -

	ремонт, шт./п.м                                  -

	строительство, шт./п.м                           -

	путепроводы на транспортных развязках, шт./п.м    -

	арочный путепровод на пересечении с

	автомобильной дорогой, шт./п.м                    -

	пересечения и примыкания, шт.                     -

	транспортные развязки в разных уровнях, шт.       -

	габариты мостовых переходов:

	реконструкция                                    -

	ремонт                                           -

	строительство                                    -

	габариты путепроводов                             -

	габарит арочного путепровода                      -

	габариты засыпного арочного моста (путепровода

	для полевых дорог)                                9,5х4,85

	расчетные нагрузки на дорожную одежду, кН         115

	расчетные нагрузки на искусственные сооружения    А-11, НК-80

	общая сметная стоимость реконструкции и

	строительства в ценах

	1 квартал 2004 года, тыс. рублей,                145015,18

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	в том числе:

	СМР, тыс. рублей                                 134874,27

	оборудование, тыс. рублей                        6,50

	прочие затраты, тыс. рублей                      10134,41

	стоимость 1 км реконструкции и строительства

	в ценах на 1 квартал 2004 г., тыс. рублей         48338,39

	4 участок км 281+416 - км 285+865

	категория существующей дороги                     II

	перспективная категория                           1-б

	протяженность дороги, км                          4,449

	в том числе:

	реконструкция, км                                4,449

	новое строительство, км                          -

	расчетная скорость движения, км/ч                 120

	ширина земляного полотна, м                       27,5

	ширина проезжей части, м                          2х7,5

	ширина разделительной полосы, м                   5,0

	число полос движения                              4

	тип дорожной одежды                               капитальный

	вид покрытия                                      асфальтобетон

	мосты всего, шт.                                  -

	в том числе:

	реконструкция, шт./п.м                           -

	ремонт, шт./п.м                                  -

	строительство, шт./п.м                           -

	путепроводы на транспортных развязках, шт./п.м    -

	арочный путепровод на пересечении с

	автомобильной дорогой, шт./п.м                    -

	пересечения и примыкания, шт.                     1

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	транспортные развязки в разных уровнях, шт.       -

	габариты мостовых переходов:

	реконструкция                                    -

	ремонт                                           -

	строительство                                    -

	габариты путепроводов                             -

	габарит арочного путепровода                      -

	габариты засыпного арочного моста (путепровода

	для полевых дорог)                                -

	расчетные нагрузки на дорожную одежду, кН         115

	расчетные нагрузки на искусственные сооружения    А-11, НК-80

	общая сметная стоимость реконструкции и

	строительства в ценах на

	1 квартал 2004 года, тыс. рублей,                173171,39

	в том числе:

	СМР, тыс. рублей                                 151315,46

	оборудование, тыс. рублей                        5407,50

	прочие затраты, тыс. рублей                      16448,43

	стоимость 1 км реконструкции и строительства

	в ценах на 1 квартал 2004 г., тыс. рублей         38923,67

	5 участок км 285+865 - км 288+681

	категория существующей дороги                     II

	перспективная категория                           1-б

	протяженность дороги, км                          2,816

	в том числе:

	реконструкция, км                                2,816

	новое строительство, км                          -

	расчетная скорость движения, км/ч                 120

	ширина земляного полотна, м                       27,5

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	ширина проезжей части, м                          2х7,5

	ширина разделительной полосы, м                   5,0

	число полос движения                              4

	тип дорожной одежды                               капитальный

	вид покрытия                                      асфальтобетон

	мосты всего, шт.                                  1

	в том числе:

	реконструкция, шт./п.м                           1/41,2

	ремонт, шт./п.м                                  -

	строительство, шт./п.м                           -

	путепроводы на транспортных развязках, шт./п.м    1/78,25

	арочный путепровод на пересечении с

	автомобильной дорогой, шт./п.м                    -

	пересечения и примыкания, шт.                     -

	транспортные развязки в разных уровнях, шт.       1

	габариты мостовых переходов:

	реконструкция                                    Г-2(11,5+2х0,75)

	ремонт                                           -

	строительство                                    -

	габариты путепроводов                             Г-11,5+2х0,75

	габарит арочного путепровода                      -

	габариты засыпного арочного моста (путепровода

	для полевых дорог)                                -

	расчетные нагрузки на дорожную одежду, кН         115

	расчетные нагрузки на искусственные сооружения    А-11, НК-80

	общая сметная стоимость реконструкции и

	строительства в ценах на

	1 квартал 2004 года, тыс. рублей,                183068,51

	в том числе:

	СМР, тыс. рублей                                 168793,69

	оборудование, тыс. рублей                        403,09

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	прочие затраты, тыс. рублей                      13871,73

	стоимость 1 км реконструкции и строительства

	в ценах на 1 квартал 2004 г., тыс. рублей         65010,12

	6 участок км 288+681 - км 290+632

	категория существующей дороги                     II

	перспективная категория                           1-б

	протяженность дороги, км                          1,951

	в том числе:

	реконструкция, км                                1,951

	новое строительство, км                          -

	расчетная скорость движения, км/ч                 120

	ширина земляного полотна, м                       27,5

	ширина проезжей части, м                          2х7,5

	ширина разделительной полосы, м                   5,0

	число полос движения                              4

	тип дорожной одежды                               капитальный

	вид покрытия                                      асфальтобетон

	мосты всего, шт.                                  -

	в том числе:

	реконструкция, шт./п.м                           -

	ремонт, шт./п.м                                  -

	строительство, шт./п.м                           -

	путепроводы на транспортных развязках, шт./п.м    1/78,25

	арочный путепровод на пересечении с

	автомобильной дорогой, шт./п.м                    -

	пересечения и примыкания, шт.                     -

	транспортные развязки в разных уровнях, шт.       1

	габариты мостовых переходов:

	реконструкция                                    -

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	ремонт                                           -

	строительство                                    -

	габариты путепроводов                             Г-11,5+2х0,75

	габарит арочного путепровода                      -

	габариты засыпного арочного моста                 -

	(путепровода для полевых дорог)

	расчетные нагрузки на дорожную одежду, кН         115

	расчетные нагрузки на искусственные сооружения    А-11, НК-80

	общая сметная стоимость реконструкции и

	строительства в ценах на

	1 квартал 2004 года, тыс. рублей,                155486,61

	в том числе:

	СМР, тыс. рублей                                 143533,34

	оборудование, тыс. рублей                        361,91

	прочие затраты, тыс. рублей                      11591,36

	стоимость 1 км реконструкции и строительства

	в ценах на 1 квартал 2004 г., тыс. рублей         79695,85

	7 участок км 290+632 - км 294+746

	категория существующей дороги                     II

	перспективная категория                           1-б

	протяженность дороги, км                          4,114

	в том числе:

	реконструкция, км                                4,114

	новое строительство, км                          -

	расчетная скорость движения, км/ч                 120

	ширина земляного полотна, м                       27,5

	ширина проезжей части, м                          2х7,5

	ширина разделительной полосы, м                   5,0

	число полос движения                              4

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	тип дорожной одежды                               капитальный

	вид покрытия                                      асфальтобетон

	мосты всего, шт.                                  2

	в том числе:

	реконструкция, шт./п.м                           -

	ремонт, шт./п.м                                  1/205,8

	строительство, шт./п.м                           1/205,8

	путепроводы на транспортных развязках, шт./п.м    -

	арочный путепровод на пересечении с

	автомобильной дорогой, шт./п.м                    -

	пересечения и примыкания, шт.                     2

	транспортные развязки в разных уровнях, шт.       -

	габариты мостовых переходов:

	реконструкция                                    -

	ремонт                                           Г-11,5+0,75

	строительство                                    Г-11,5+0,75

	габариты путепроводов                             -

	габарит арочного путепровода                      -

	габариты засыпного арочного моста (путепровода

	для полевых дорог)                                -

	расчетные нагрузки на дорожную одежду, кН         115

	расчетные нагрузки на искусственные сооружения    А-11, НК-80

	общая сметная стоимость реконструкции и

	строительства в ценах на

	1 квартал 2004 года, тыс. рублей,                366536,69

	в том числе:

	СМР, тыс. рублей                                 340305,53

	оборудование, тыс. рублей                        24,56

	прочие затраты, тыс. рублей                      26206,60

	стоимость 1 км реконструкции и строительства

	в ценах на 1 квартал 2004 г., тыс. рублей         89094,97

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	8 участок км 294+746 - км 299+659

	категория существующей дороги                     II

	перспективная категория                           1-б

	протяженность дороги, км                          4,913

	в том числе:

	реконструкция, км                                4,913

	новое строительство, км                          -

	расчетная скорость движения, км/ч                 120

	ширина земляного полотна, м                       27,5

	ширина проезжей части, м                          2х7,5

	ширина разделительной полосы, м                   5,0

	число полос движения                              4

	тип дорожной одежды                               капитальный

	вид покрытия                                      асфальтобетон

	мосты всего, шт.                                  -

	в том числе:

	реконструкция, шт./п.м                           -

	ремонт, шт./п.м                                  -

	строительство, шт./п.м                           -

	путепроводы на транспортных развязках, шт./п.м    -

	арочный путепровод на пересечении с

	автомобильной дорогой, шт./п.м                    -

	пересечения и примыкания, шт.                     1

	транспортные развязки в разных уровнях, шт.       -

	габариты мостовых переходов:

	реконструкция                                    -

	ремонт                                           -

	строительство                                    -

	габариты путепроводов                             -

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	габарит арочного путепровода                      -

	габариты засыпного арочного моста                 -

	(путепровода для полевых дорог)

	расчетные нагрузки на дорожную одежду, кН         115

	расчетные нагрузки на искусственные сооружения    А-11, НК-80

	общая сметная стоимость реконструкции и

	строительства в ценах на

	1 квартал 2004 года, тыс. рублей,                171043,87

	в том числе:

	СМР, тыс. рублей                                 152404,01

	оборудование, тыс. рублей                        170,70

	прочие затраты, тыс. рублей                      18469,16

	стоимость 1 км реконструкции и строительства

	в ценах на 1 квартал 2004 г., тыс. рублей         34814,5

	9 участок км 299+659 - км 305+548

	категория существующей дороги                     II

	перспективная категория                           1-б

	протяженность дороги, км                          5,889

	в том числе:

	реконструкция, км                                -

	новое строительство, км                          5,889

	расчетная скорость движения, км/ч                 120

	ширина земляного полотна, м                       27,5

	ширина проезжей части, м                          2х7,5

	ширина разделительной полосы, м                   5,0

	число полос движения                              4

	тип дорожной одежды                               капитальный

	вид покрытия                                      асфальтобетон

	мосты всего, шт.                                  2

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	в том числе:

	реконструкция, шт./п.м                           -

	ремонт, шт./п.м                                  -

	строительство, шт./п.м                           2/102,62

	путепроводы на транспортных развязках, шт./п.м    -

	арочный путепровод на пересечении с

	автомобильной дорогой, шт./п.м                    1/26,75

	пересечения и примыкания, шт.                     2

	транспортные развязки в разных уровнях, шт.       -

	габариты мостовых переходов:

	реконструкция                                    -

	ремонт                                           -

	строительство                                    Г-2(11,5+0,75)

	габариты путепроводов                             -

	габарит арочного путепровода                      Г-14х7

	габариты засыпного арочного моста (путепровода

	для полевых дорог)                                -

	расчетные нагрузки на дорожную одежду, кН         115

	расчетные нагрузки на искусственные сооружения    А-11, НК-80

	общая сметная стоимость реконструкции и

	строительства в ценах на

	1 квартал 2004 года, тыс. рублей,                399316,96

	в том числе:

	СМР, тыс. рублей                                 358723,74

	оборудование, тыс. рублей                        8,67

	прочие затраты, тыс. рублей                      40584,55

	стоимость 1 км реконструкции и строительства

	в ценах на 1 квартал 2004 г., тыс. рублей         67807,26.

	Заместитель Руководителя

	С.Е.ПОЛЕЩУК

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.