ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО
	СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ N 9-
	18/294
	ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ
	СЛУЖБЫ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ
	ФЕДЕРАЦИИ N 20/2.2/1756
	ПИСЬМО от 18 июня 1999 года
	ОБ УТЕПЛЕНИИ НАРУЖНЫХ СТЕН 	ЗДАНИЙ

	Введение с сентября 1995 г. в целях энергосбережения новых повышенных требований к
	уровню теплозащитных функций ограждающих конструкций 	зданий	 (Изменение N 3 СНиП II-3-79
	"Строительная теплотехника") вызвало необходимость разработки и применения новых
	конструктивных решений и систем утепления наружных стен зданий, в том числе с использованием
	горючих материалов - пенополистирола, пенополиуретанов и других.

	Учитывая недостаточную изученность пожарно - технических свойств предлагаемых систем
	наружного утепления стен зданий с применением горючих материалов, по поручению Госстроя
	России и при согласовании ГУГПС МВД России, ЦНИИСК им. Кучеренко совместно с ВНИИПО
	МВД России в 1997 - 1999 гг. провели серию натурных огневых испытаний пяти конструктивных
	систем наружного утепления стен зданий:

	1. Система "РАДОСЛАВ" (разработчик ОАО "СП Радослав", г. Переславль - Залесский,
	Ярославская обл.).

	2. Система утепления с применением пенополиизоцианурата "ЦУСПОР 5162" (разработчик
	ОАО "ЛенжилНИИпроект", Санкт - Петербург).

	3. Система "СИНТЕКО" (разработчик ГУП "НИИМосстрой", Москва).

	4. Система "ДРАЙВИТ" "OUTSULATION-RU" (ЗАО "Инфокосмос", Москва).

	5. Система "ГИТОР" (разработчик ЗАО "Златоустметаллургстрой", г. Златоуст Челябинской обл.).

	В системах управления "РАДОСЛАВ", "СИНТЕКО", "ДРАЙВИТ" и "ГИТОР" используется
	пенополистирол марки ПСБ-С М 25 по ГОСТ 15588-86 толщиной не более 120 мм, в системе ОАО
	"ЛенжилНИИпроект" используется пенополиизоцианурат типа "ЦУСПОР 5162" плотностью 25 - 30
	кг/куб. м и толщиной до 70 мм.

	В системах утепления "РАДОСЛАВ", ОАО "ЛенжилНИИпроект", "ГИТОР" и "СИНТЕКО" в
	качестве декоративно - защитного слоя используются специальные цементно - песчаные покрытия
	толщиной не менее 20, 20, 30 и 6 мм соответственно, в системе "ДРАЙВИТ" - акрило - цементное
	покрытие толщиной не менее 4 мм.

	Учитывая повышенную потенциальную пожарную опасность систем утепления наружных стен
	зданий с применением горючих утеплителей, до разработки и утверждения нормативных
	документов, содержащих правила их безопасного применения, использование в 	строительстве
	систем наружного утепления, не прошедших натурных огневых испытаний, не допускается.

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	Техническую документацию на такие системы утепления следует представлять в ЦНИИСК им.
	Кучеренко Госстроя России для экспертизы и подготовки программы работ, необходимых для
	получения разрешения на их применение.

	В соответствии с результатами испытаний разработчики указанных систем утепления получили
	разрешительные письма Управления технормирования Госстроя России и ГУГПС МВД России на
	право эксклюзивного использования своих систем утепления в 	строительстве	 на всей территории
	России с указанием областей их применения и другими ограничительными условиями.

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.