МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ N
	20/2.2/1536
	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО
	СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ N 9-
	18/264
	ПИСЬМО от 1 июня 1999 года

	ГУГПС МВД России и Управление технормирования Госстроя России, рассмотрев совместно
	альбом "Технические решения типовых узлов конструктивной наружной системы теплоизоляции
	стен "ДРАЙВИТ" "OUTSULATION-RU", шифр 99-120.6, разработанный ЗАО "Инфокосмос", а также
	"Отчетную справку по результатам огневых испытаний конструктивной фасадной системы утепления
	наружных стен 	зданий	 типа "ДРАЙВИТ" "OUTSULATION-RU", составленную ЦНИИСК им.
	Кучеренко Госстроя России совместно с главным научным сотрудником ВНИИПО МВД России
	Молчадским И.С., считают, что вышеназванная система утепления соответствует критериям
	пожарной безопасности, перечисленным в разделе 9 "Программы натурных огневых испытаний
	фрагментов 	зданий	 с дополнительной наружной теплоизоляцией", согласованной Управлением
	технормирования Госстроя России 28 июля 1997 г. и ГУГПС МВД России (письмом N 20/2.2/1612 от
	28.07.97), и может применяться для утепления наружных стен зданий с учетом следующих условий и
	ограничений:

	1. Система утепления "ДРАЙВИТ" "OUTSULATION-RU" может применяться только для
	теплоизоляции многоквартирных жилых зданий (класс функциональной пожарной опасности Ф1.3
	по СНиП 21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и 	сооружений"	 ).

	2. В случае, если здания (типы зданий) не соответствуют требованиям СНиП 21-01-97 в части
	объемно - планировочных решений, обеспечивающих безопасную эвакуацию людей из здания в
	случае пожара, проекты привязки системы утепления этих зданий (типов зданий) должны быть
	согласованы в установленном порядке.

	3. При реконструкции зданий, выполненных из стеновых панелей на гибких связях, в которых в
	качестве теплоизоляции применяется плитный пенополистирол, проекты привязки системы
	утепления "ДРАЙВИТ" "OUTSULATION-RU" должны быть согласованы в установленном порядке.

	4. Система утепления "ДРАЙВИТ" "OUTSULATION-RU" может применяться для утепления
	наружных стен зданий в крупных и крупнейших городах России высотой до 9 этажей включительно
	и до 6 этажей включительно на остальной территории России с учетом требований п. 4.4 СНиП 21-
	01-97 и ограничений, изложенных в п. п. 1 - 3 настоящего документа;

	5. Применение системы утепления "ДРАЙВИТ" "OUTSULATION-RU" для зданий других классов
	функциональной пожарной опасности по СНиП 21-01-97 возможно только после экспертизы
	проектов привязки этой системы утепления в ЦНИИСК им. Кучеренко Госстроя России и их
	согласования в соответствии с п. 1.6 СНиП 21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и 	сооружений".

	6. Система утепления "ДРАЙВИТ" "OUTSULATION-RU" должна выполняться:

	строго в соответствии с альбомом "Технические решения типовых узлов конструктивной
	наружной системы теплоизоляции стен "ДРАЙВИТ" "OUTSULATION-RU", шифр 99-120.6;

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	замена материалов, используемых в системе утепления "ДРАЙВИТ" "OUTSULATION-RU", не
	допускается;

	минимальная толщина защитно - декоративного слоя должна быть не менее 4 мм, на откосах
	оконных и дверных проемов - не менее 6 мм;

	минимальная толщина защитно - декоративного слоя на первых этажах зданий должна
	выполняться в антивандальном исполнении, при этом толщина защитно - декоративного слоя
	штукатурки должна быть не менее 10 мм;

	толщина пенополистирола не должна превышать 120 мм;

	плитный пенополистирол должен соответствовать марке ПСБ-С М 25 по ГОСТ 15588-86,
	плотностью не более 16,8 кг/куб. м, производимого из сырья фирмы NESTE (Финляндия).
	Производитель продукции - ООО "ТИГИ-КНАУФ";

	площадь пенополистирола, незащищенного штукатурным слоем в процессе производства работ,
	не должна превышать 250 кв. м в пределах не более 4-х этажей (12 м) по высоте. Допускается
	выполнять утепление на нескольких участках фасада зданий одновременно при выполнении
	указанных выше ограничений, но при обязательном устройстве разрывов между этими участками по
	высоте и ширине здания, равных не менее 2,6 м.

	Эти ограничения и условия следует указать в альбоме "Технические решения типовых узлов
	системы наружной теплоизоляции стен "ДРАЙВИТ" "OUTSULATION-RU", шифр 99-120.6.

	Работы по утеплению стен зданий с использованием системы утепления "ДРАЙВИТ"
	"OUTSULATION-RU" должны выполняться строительными организациями, специалисты которых
	прошли соответствующее обучение.

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.