ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО
	СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ
	ПРИКАЗ от 1 октября 1999 г. N 67
	ВРЕМЕННЫЙ ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И РАССМОТРЕНИЯ
	МАТЕРИАЛОВ СЕЙСМИЧЕСКОГО РАЙОНИРОВАНИЯ

	В целях надежного обеспечения сейсмостойкого 	проектирования	 и 	строительства
	необходимыми данными о сейсмических условиях территории на этапе перехода на новую
	нормативную базу Госстроя России в области сейсмической безопасности, а также во исполнение
	Постановления Правительства Российской Федерации от 14.04.99 N 424 "Вопросы
	Межведомственной комиссии по сейсмическому районированию и сейсмостойкому 	строительству"
	приказываю:

	1. Ввести в действие прилагаемый Порядок разработки и рассмотрения материалов
	сейсмического районирования.

	2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя Председателя
	Госстроя России Л.С. Баринову.

	Председатель

	А.Ш.ШАМУЗАФАРОВ

	Приложение

	Утвержден

	Приказом Госстроя России

	от 1 октября 1999 г. N 67

	ВРЕМЕННЫЙ ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И РАССМОТРЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	СЕЙСМИЧЕСКОГО РАЙОНИРОВАНИЯ

	1. В соответствии с п. 6.22 СНиП 11-02-96 "Инженерные изыскания для строительства.
	Основные положения" в сейсмических районах необходимо проводить сейсмического
	микрорайонирование (СМР), включая уточнение исходной сейсмичности (УИС) территории
	намечаемого строительства.

	2. Уточнение исходной сейсмичности (УИС) выполняется, как правило, в случае отсутствия на
	данную территорию карт детального сейсмического районирования (ДСР) или когда результаты
	общего сейсмического районирования (ОСР) нуждаются в детализации для конкретных объектов.

	Карты (схемы) уточнения исходной сейсмичности (УИС) в масштабах 1:100000 - 1:500000 для
	отдельных населенных пунктов или их частей, крупных промышленных, энергетических,
	транспортных и других объектов разрабатываются организациями Госстроя России, РАН и других
	заинтересованных министерств и ведомств с последующей экспертизой рабочими группами
	Межведомственной комиссии по сейсмическому районированию и сейсмостойкому строительству с
	привлечением специализированных научно - исследовательских и проектно - изыскательских
	организаций. Результаты УИС утверждаются межведомственной комиссией.

	3. Карты (схемы) сейсмического микрорайонирования (СМР) территорий городов, населенных
	пунктов, промплощадок, трасс линейных 	сооружений	 и т.д. в масштабах 1:2000 - 1:25000 и мельче
	входят в состав инженерных изысканий для строительства и разрабатываются изыскательскими
	организациями Госстроя России и других заинтересованных министерств и ведомств.

	Карты СМР крупных городов (с населением более 500000 жителей) и ответственных
	промышленных, гражданских, транспортных и энергетических объектов рассматриваются и
	утверждаются межведомственной комиссией с предварительной экспертизой, проводимой
	специализированными научно - исследовательскими и проектно - изыскательскими организациями
	по поручению межведомственной комиссии.

	Для остальных объектов результаты СМР рассматриваются и утверждаются в порядке,
	установленном СНиП 11-02-96.

	4. Регламентация вопросов рассмотрения и экспертизы карт общего сейсмического
	районирования, карт (схем) детального сейсмического районирования и сейсмического риска
	устанавливается совместно Российской академией наук и Госстроем России.

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.