Утверждена

	Постановлением

	Госгортехнадзора России

	от 19 марта 1999 г. N 22

	ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ИНЖЕНЕРНО - ТЕХНИЧЕСКИХ
	РАБОТНИКОВ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА СОДЕРЖАНИЕ КРАНОВ -
	ТРУБОУКЛАДЧИКОВ В ИСПРАВНОМ СОСТОЯНИИ
	РД 10-275-99

	На основании настоящей Типовой инструкции каждая организация, эксплуатирующая краны -
	трубоукладчики, обязана разработать и утвердить должностную инструкцию для инженерно -
	технического работника, ответственного за содержание кранов - трубоукладчиков в исправном
	состоянии.

	Должностная инструкция должна содержать: основные указания настоящей Типовой
	инструкции; дополнительные требования, вытекающие из местных условий эксплуатации кранов -
	трубоукладчиков, и указания по содержанию кранов - трубоукладчиков в исправном состоянии,
	изложенные в руководствах по эксплуатации кранов - трубоукладчиков.

	1. Общие положения

	1.1. В соответствии с Правилами устройства и безопасной эксплуатации кранов -
	трубоукладчиков, утвержденными Госгортехнадзором России 20.11.97 <*>, ответственность за
	содержание кранов - трубоукладчиков в исправном состоянии владелец совместно с организацией,
	эксплуатирующей краны - трубоукладчики, должны возложить на инженерно - технического
	работника соответствующей квалификации, в подчинении у которого будет находиться персонал
	(кроме стропальщиков), обслуживающий краны - трубоукладчики.

	--------------------------------

	<*> Далее по тексту - Правила.

	1.2. Ответственность за содержание кранов - трубоукладчиков в исправном состоянии должна
	быть возложена на одного инженерно - технического работника.

	1.3. Инженерно - технический работник, ответственный за содержание кранов -
	трубоукладчиков в исправном состоянии, назначается после прохождения им проверки знаний
	Правил, должностной инструкции и других нормативных документов, касающихся его должностных

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	обязанностей, аттестационной комиссией с участием инспектора госгортехнадзора и выдачи ему
	соответствующего удостоверения и должностной инструкции. Периодическая проверка знаний
	инженерно - технического работника, ответственного за содержание кранов - трубоукладчиков в
	исправном состоянии, проводится не реже одного раза в 3 года аттестационной комиссией без
	участия инспектора госгортехнадзора.

	1.4. Номер и дата приказа о назначении инженерно - технического работника, ответственного за
	содержание кранов - трубоукладчиков в исправном состоянии, а также его должность, фамилия, имя,
	отчество и подпись должны заноситься в паспорт крана - трубоукладчика до его регистрации в
	органах госгортехнадзора, а также каждый раз после назначения другого ответственного лица.

	1.5. На время отпуска, командировки, болезни и в других случаях отсутствия инженерно -
	технического работника, ответственного за содержание кранов - трубоукладчиков в исправном
	состоянии, исполнение его обязанностей должно быть возложено на другого работника в порядке,
	установленном п. 1.4 настоящей Типовой инструкции и Правилами.

	1.6. Инженерно - технический работник, ответственный за содержание кранов -
	трубоукладчиков в исправном состоянии, должен знать:

	1) Правила;

	2) должностную инструкцию для инженерно - технического работника, ответственного за
	содержание кранов - трубоукладчиков в исправном состоянии;

	3) конструкцию кранов - трубоукладчиков, их назначение, точки смазки узлов и механизмов,
	методы ремонта в объеме, необходимом для проведения технического обслуживания и ремонта;

	4) требования, изложенные в руководствах по эксплуатации кранов - трубоукладчиков, в
	частности периодичность технического обслуживания и ремонта узлов и механизмов, возможные
	повреждения металлоконструкций, узлов гидросистемы и способы проверки приборов безопасности,
	регулировки тормозов, перечень быстроизнашивающихся и заменяемых деталей и допуски на их
	износ, критерии предельного состояния кранов - трубоукладчиков для отправки в капитальный
	ремонт;

	5) производственные инструкции для обслуживающего персонала - крановщиков (машинистов),
	слесарей, наладчиков приборов безопасности;

	6) Инструкцию по надзору за изготовлением, ремонтом и монтажом подъемных 	сооружений
	(РД 10-08-92);

	7) методические рекомендации и иные предписания органов госгортехнадзора по
	предупреждению аварий и несчастных случаев при эксплуатации кранов - трубоукладчиков;

	8) устройство кранов - трубоукладчиков, приборов безопасности и съемных грузозахватных
	приспособлений;

	9) порядок регистрации и снятия с учета кранов - трубоукладчиков, установки и пуска их в
	эксплуатацию;

	10) порядок передачи во временное пользование другим организациям кранов -
	трубоукладчиков для работы в других регионах;

	11) систему планово - предупредительного ремонта кранов - трубоукладчиков, порядок вывода
	их в ремонт и ввода в эксплуатацию после ремонта;

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	12) организацию и порядок проведения монтажа, ремонта, реконструкции и технического
	освидетельствования кранов - трубоукладчиков;

	13) порядок оформления и выдачи нарядов - допусков в случаях, предусмотренных Правилами;

	14) организацию надзора и обслуживания кранов - трубоукладчиков на предприятии;

	15) нормы браковки стальных канатов.

	2. Обязанности

	2.1. Инженерно - технический работник, ответственный за содержание кранов -
	трубоукладчиков в исправном состоянии, обязан обеспечить:

	1) содержание кранов - трубоукладчиков, съемных грузозахватных приспособлений и тары в
	исправном состоянии путем проведения периодических осмотров, технических обслуживаний и
	ремонтов в установленные графиком сроки, систематического контроля за правильным ведением
	журнала периодических осмотров и своевременного устранения выявленных неисправностей, а
	также регулярного личного осмотра кранов - трубоукладчиков, съемных грузозахватных
	приспособлений и тары;

	2) обслуживание и ремонт кранов - трубоукладчиков обученным и аттестованным персоналом,
	обладающим достаточными навыками для выполнения возложенных на него обязанностей, а также
	проведение периодической проверки знаний и инструктажей обслуживающего персонала;

	3) контроль за выполнением крановщиками (машинистами) и ремонтным персоналом
	требований производственных инструкций по обслуживанию кранов - трубоукладчиков;

	4) своевременную подготовку кранов - трубоукладчиков к техническому освидетельствованию, а
	также подготовку к обследованию кранов - трубоукладчиков, отработавших нормативный срок
	службы;

	5) вывод в ремонт кранов - трубоукладчиков в соответствии с графиком;

	6) хранение паспортов и технической документации на краны - трубоукладчики, съемные
	грузозахватные приспособления и тару, а также ведение журнала периодической проверки знаний
	обслуживающего персонала;

	7) выполнение предписаний органов госгортехнадзора и службы по надзору за безопасной
	эксплуатацией грузоподъемных машин.

	2.2. Инженерно - технический работник, ответственный за содержание кранов -
	трубоукладчиков в исправном состоянии, допускает к эксплуатации вновь установленный кран -
	трубоукладчик или кран - трубоукладчик, полученный после ремонта, только после проведения
	технического освидетельствования и при наличии разрешения на эксплуатацию, записанного в
	паспорт крана - трубоукладчика, а также обученного обслуживающего и ремонтного персонала.

	2.3. Инженерно - технический работник, ответственный за содержание кранов -
	трубоукладчиков в исправном состоянии, обнаружив в процессе монтажа или эксплуатации
	недостатки в их конструкции или изготовлении, а также несоответствие кранов - трубоукладчиков

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	требованиям Правил, обязан приостановить их эксплуатацию, сообщив о выявленных недостатках
	владельцу крана - трубоукладчика или организации, его эксплуатирующей.

	2.4. При монтаже, ремонте и реконструкции кранов - трубоукладчиков инженерно -
	технический работник, ответственный за содержание кранов - трубоукладчиков в исправном
	состоянии, обязан строго соблюдать требования Правил и при этом не допускать выполнение
	указанных работ сторонними организациями, не имеющими разрешения (лицензии) органов
	госгортехнадзора на выполнение этих работ, а также без разработки проектов и технических условий.

	2.5. Инженерно - технический работник, ответственный за содержание кранов -
	трубоукладчиков в исправном состоянии, должен присутствовать при технических
	освидетельствованиях кранов - трубоукладчиков, обследовании кранов - трубоукладчиков,
	отработавших нормативный срок службы, а также при проверках кранов - трубоукладчиков
	инспектором госгортехнадзора и инженерно - техническим работником по надзору за безопасной
	эксплуатацией кранов - трубоукладчиков.

	2.6. Инженерно - технический работник, ответственный за содержание кранов -
	трубоукладчиков в исправном состоянии, должен подготовить машину к техническому
	освидетельствованию, при этом проверяются в работе ее механизмы, приборы безопасности
	тормоза, аппараты управления, узлы гидросистемы, освещение, сигнализация. Если инженерно -
	техническому работнику, ответственному, за содержание кранов - трубоукладчиков в исправном
	состоянии, поручалось проведение осмотра отдельных узлов и механизмов кранов - трубоукладчиков
	до его полного технического освидетельствования, то при полном техническом освидетельствовании
	он должен проверить:

	1) состояние металлоконструкций, сварных, болтовых, клепаных соединений (отсутствие
	трещин, деформаций, утонения стенок деталей вследствие коррозии и других дефектов), а также
	кабины, лестниц, площадок и ограждений;

	2) состояние крюка, блоков, барабанов, элементов тормозов;

	3) состояние канатов и их крепление;

	4) соответствие массы противовеса и балласта значениям, указанным в паспорте. Результаты
	осмотров и проверок должны оформляться актом, подписанным инженерно - техническим
	работником, ответственным за содержание кранов - трубоукладчиков в исправном состоянии.

	2.7. При замене изношенных грузовых, стреловых, вантовых, несущих и тяговых канатов
	инженерно - технический работник, ответственный за содержание кранов - трубоукладчиков в
	исправном состоянии, обязан:

	1) произвести выбор каната в соответствии с паспортными данными;

	2) произвести расчет каната;

	3) проверить правильность запасовки и надежность крепления концов каната;

	4) произвести обтяжку каната рабочим грузом;

	5) занести сведения о выполненных работах в паспорт крана - трубоукладчика.

	2.8. При осмотре приборов безопасности инженерно - технический работник, ответственный за
	содержание кранов - трубоукладчиков в исправном состоянии, обязан проверить:

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	1) установку концевого выключателя механизма подъема. При этом зазор между грузозахватным
	органом после его остановки и упором должен составлять для кранов - трубоукладчиков не менее 200
	мм;

	2) правильность установки шкалы указателя грузоподъемности и вылета.

	2.9. Если на инженерно - технического работника, ответственного за содержание кранов -
	трубоукладчиков в исправном состоянии, возложены обязанности по содержанию в исправном
	состоянии грузозахватных приспособлений и тары, то он обязан производить их периодические
	осмотры в сроки, установленные Правилами, а также их ремонт в соответствии с нормативными
	документами.

	2.10. Инженерно - технический работник, ответственный за содержание кранов -
	трубоукладчиков в исправном состоянии, обязан обеспечить их обслуживание постоянно
	закрепленным персоналом и не допускать перевод крановщиков (машинистов) для работы с одного
	крана - трубоукладчика на другой без его ведома.

	При необходимости перевода крановщика (машиниста) с одного крана - трубоукладчика на
	другой того же типа, изготовленный на том же предприятии, он обязан ознакомить крановщика
	(машиниста) с руководством по эксплуатации этого крана - трубоукладчика и обеспечить его
	стажировку, а также проверить его практические навыки.

	Перевод крановщиков (машинистов) с кранов - трубоукладчиков одного типа (например, с
	механическим приводом лебедки) на другой (например, с гидромеханическим или гидравлическим
	приводом) или изготовленный на другом предприятии, может быть допущен только после обучения
	и аттестации их в порядке, установленном Правилами.

	2.11. Инженерно - технический работник, ответственный за содержание кранов -
	трубоукладчиков в исправном состоянии, должен установить такой порядок, чтобы работники, на
	которых возложены обязанности по обслуживанию кранов - трубоукладчиков: крановщики
	(машинисты), слесари, наладчики приборов безопасности вели наблюдение за порученным им
	оборудованием путем осмотра и проверки его работоспособности и поддерживали его в исправном
	состоянии. Крановщики (машинисты) должны производить осмотр кранов - трубоукладчиков перед
	началом работы, для чего им должно быть выделено соответствующее время. Результаты осмотра и
	проверки кранов - трубоукладчиков должны записываться в вахтенный журнал.

	Проверка ведения вахтенного журнала инженерно - техническими работниками,
	ответственными за содержание кранов - трубоукладчиков в исправном состоянии, должна
	производиться не реже одного раза в месяц.

	2.12. Инженерно - технический работник, ответственный за содержание кранов -
	трубоукладчиков в исправном состоянии, должен систематически проводить инструктажи
	крановщиков (машинистов) и слесарей по безопасному обслуживанию и ремонту кранов -
	трубоукладчиков, анализируя допущенные ими нарушения, случаи травматизма и аварий.

	2.13. При инструктаже крановщиков (машинистов) до начала работ особое внимание должно
	быть обращено на:

	1) наличие и исправность ограждений легкодоступных движущихся частей кранов -
	трубоукладчиков, которые могут быть причиной несчастного случая (барабаны, валы, зубчатые
	передачи и т.п.);

	2) исправность действия приборов и устройств безопасности;

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	3) состояние тормозов, блоков, барабанов, канатов, крановых металлоконструкций, уровни и
	состояние смазочно - охлаждающих жидкостей;

	4) соблюдение установленного порядка приема и сдачи смены;

	5) строгое выполнение требований нарядов - допусков в случаях, предусмотренных Правилами;

	6) состояние ходовой части;

	7) условия загрузки и разгрузки платформ и полувагонов;

	8) недопустимость перегруза кранов - трубоукладчиков;

	9) необходимость запирания дверей кабины по окончании работы или уходе с крана -
	трубоукладчика;

	10) недопустимость установки кранов - трубоукладчиков для работы под линией
	электропередачи, а также ближе 30 м от нее без наряда - допуска;

	11) порядок установки кранов - трубоукладчиков на уклонах, на краю траншей и котлованов,
	вблизи строений, штабелей грузов и т.п.;

	12) недопустимость нахождения людей под перемещаемым грузом и вблизи работающего крана
	- трубоукладчика;

	13) необходимость строгого соблюдения стропальщиками способов строповки грузов и
	применения соответствующих характеру и массе грузов съемных грузозахватных приспособлений;

	14) соблюдение указаний, содержащихся в руководстве по эксплуатации, о возможности
	совмещения операций при работе крана - трубоукладчика и условиях опускания стрелы с грузом.

	2.14. Инженерно - технический работник, ответственный за содержание кранов -
	трубоукладчиков в исправном состоянии, должен:

	1) обеспечить крановщиков вахтенными журналами;

	2) обеспечить наличие на кране - трубоукладчике табличек с указанием регистрационного
	номера, грузоподъемности и даты следующего испытания, а также предупредительных надписей и
	плакатов;

	3) направлять краны - трубоукладчики на участок производства работ только по заявке, в
	которой должны быть указаны фамилии лица, ответственного за безопасное производство работ
	кранами - трубоукладчиками, и стропальщиков, номера их удостоверений, вид работы, сведения о
	наличии линии электропередачи или действующего трубопровода. Указанные данные должны быть
	внесены в путевой лист;

	4) вести учет наработки кранов - трубоукладчиков в моточасах.

	2.15. Инженерно - технический работник, ответственный за содержание кранов -
	трубоукладчиков в исправном состоянии, не должен допускать их работу при:

	1) наличии в крановых металлоконструкциях опасных дефектов (трещин, деформаций, утонения
	стенок и др.);

	2) ослаблении креплений в соединениях металлоконструкций или деталей механизмов;

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	3) неисправности приборов и устройств безопасности;

	4) неисправности механизмов и тормозов и недопустимом износе их деталей, видимых
	повреждениях гидросистем и признаках неисправности работы гидромеханических передач и
	гидроузлов;

	5) обнаружении недопустимых дефектов стальных канатов и их креплений и неисправности
	крюка и его подвески;

	6) истечении срока технического освидетельствования или нормативного срока службы кранов
	- трубоукладчиков;

	7) запрещении работы кранов - трубоукладчиков инспектором госгортехнадзора или инженерно
	- техническим работником по надзору за безопасной эксплуатацией кранов - трубоукладчиков. Когда
	кран - трубоукладчик остановлен принудительно с опломбированием, пломба может быть снята
	только с разрешения этих работников, а ответственность за сохранность ее с момента постановки до
	снятия возлагается на инженерно - технического работника, ответственного за содержание кранов -
	трубоукладчиков в исправном состоянии.

	3. Права

	3.1. Инженерно - технический работник, ответственный за содержание кранов -
	трубоукладчиков в исправном состоянии, имеет право:

	1) посещать в любое время участки, где работают краны - трубоукладчики, и проверять их
	техническое состояние и соблюдение персоналом производственных инструкций;

	2) выводить краны - трубоукладчики из работы для проведения их технических обслуживаний,
	ремонтов, освидетельствований, специальных обследований и диагностирования;

	3) отстранять от обслуживания кранов - трубоукладчиков персонал, нарушающий
	производственные инструкции;

	4) ставить вопрос перед руководством организации, эксплуатирующей кран - трубоукладчик,
	или владельцем о принятии мер дисциплинарного воздействия за нарушение работниками
	требований Правил и производственных инструкций.

	4. Ответственность

	Инженерно - технический работник, ответственный за содержание кранов - трубоукладчиков в
	исправном состоянии, несет ответственность в соответствии с действующим законодательством за
	нарушение правил безопасности и должностных инструкций.

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.