Утверждена

	Постановлением

	Госгортехнадзора России

	от 19 марта 1999 г. N 20

	ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ЛИЦ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА БЕЗОПАСНОЕ
	ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ КРАНАМИ - ТРУБОУКЛАДЧИКАМИ
	РД 10-274-99

	Настоящая Инструкция является типовой, на основании которой каждая организация,
	эксплуатирующая краны - трубоукладчики, обязана разработать и утвердить должностную
	инструкцию для лица, ответственного за безопасное производство работ кранами -
	трубоукладчиками.

	Должностная инструкция должна содержать: основные указания настоящей Типовой
	инструкции; дополнительные требования, вытекающие из местных условий эксплуатации кранов -
	трубоукладчиков, и указания о взаимоподчиненности должностных лиц, связанных с эксплуатацией
	кранов - трубоукладчиков.

	1. Общие положения

	1.1. В соответствии с Правилами устройства и безопасной эксплуатации кранов -
	трубоукладчиков, утвержденными Госгортехнадзором России 20.11.97 <*>, ответственность за
	безопасное производство работ кранами - трубоукладчиками владелец совместно с организацией,
	эксплуатирующей краны - трубоукладчики, должны возложить на лиц из числа мастеров, прорабов,
	начальников участков, а также на бригадиров - монтажников изоляционных колонн и бригад
	переходов.

	--------------------------------

	<*> Далее по тексту - Правила.

	1.2. Лицо, ответственное за безопасное производство работ кранами - трубоукладчиками,
	назначается после проверки знания им соответствующих разделов Правил, производственных
	инструкций для крановщиков и стропальщиков аттестационной комиссией с участием инспектора
	госгортехнадзора и выдачи ему соответствующего удостоверения и должностной инструкции.
	Периодическая проверка знаний ответственного лица проводится один раз в год комиссией без
	участия инспектора госгортехнадзора.

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	1.3. Ответственность за обеспечение безопасного производства работ кранами -
	трубоукладчиками на каждом участке работ в течение каждой смены должна быть возложена только
	на одного работника. Фамилии этих лиц должны быть указаны на табличке, вывешенной на видном
	месте на постоянном участке работ. Копия приказа о назначении ответственных лиц должна
	находиться на участке производства работ.

	1.4. На время отпуска, командировки, болезни и в других случаях отсутствия ответственного
	лица исполнение его обязанностей должно быть возложено приказом на другого работника в
	порядке, установленном Правилами.

	1.5. Лицо, ответственное за безопасное производство работ кранами - трубоукладчиками,
	должно знать:

	1) соответствующие разделы Правил;

	2) требования электробезопасности при организации и ведении строительно - монтажных и
	погрузочно - разгрузочных работ кранами - трубоукладчиками;

	3) должностную инструкцию для лица, ответственного за безопасное производство работ
	кранами - трубоукладчиками;

	4) производственные инструкции для крановщиков (машинистов) и стропальщиков;

	5) инструкцию по осмотру стропов;

	6) требования к проектам производства строительно - монтажных работ и технологическим
	картам погрузочно - разгрузочных работ с применением кранов - трубоукладчиков;

	7) способы строповки и зацепки грузов;

	8) требования к съемным грузозахватным приспособлениям, порядок их выбора и применения;

	9) нормы браковки съемных грузозахватных приспособлений, стальных канатов и цепей;

	10) порядок организации и производства строительно - монтажных и погрузочно - разгрузочных
	работ с применением кранов - трубоукладчиков;

	11) порядок складирования грузов;

	12) требования к установке кранов - трубоукладчиков на рабочей площадке и полосе отвода под
	строящийся или ремонтируемый трубопровод;

	13) общие сведения по устройству кранов - трубоукладчиков (их параметры и грузовые
	характеристики, назначение приборов безопасности, устойчивость крана - трубоукладчика при
	работе и др.);

	14) требования к организации и обеспечению безопасного производства работ кранами -
	трубоукладчиками вблизи линии электропередачи и действующих трубопроводов;

	15) знаковую сигнализацию, применяемую при перемещении грузов кранами -
	трубоукладчиками;

	16) организацию технического надзора и безопасного обслуживания кранов - трубоукладчиков
	на предприятии;

	17) информационные письма и указания органов госгортехнадзора, в которых изложены меры

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	по предупреждению аварий и несчастных случаев при производстве работ кранами -
	трубоукладчиками;

	18) порядок оформления и выдачи нарядов - допусков в случаях, предусмотренных Правилами.

	2. Обязанности

	2.1. Лицо, ответственное за безопасное производство работ кранами - трубоукладчиками,
	обязано:

	1) предоставлять обслуживающему персоналу (крановщикам, стропальщикам) время,
	необходимое для приема и сдачи смены;

	2) обеспечивать стропальщиков отличительными знаками и защитными средствами;

	3) организовать ведение работ кранами - трубоукладчиками в соответствии с Правилами,
	проектами производства работ, техническими условиями и технологическими регламентами;

	4) инструктировать крановщиков (машинистов) и стропальщиков по безопасному выполнению
	предстоящей работы;

	5) не допускать к обслуживанию кранов - трубоукладчиков необученный и неаттестованный
	персонал, определять число стропальщиков, а также необходимость назначения сигнальщиков при
	работе кранов - трубоукладчиков;

	6) не допускать к использованию немаркированные, неисправные или не соответствующие
	характеру и массе грузов съемные грузозахватные приспособления, удалять с места работы
	бракованные приспособления;

	7) указывать крановщикам (машинистам) и стропальщикам место, порядок и габариты
	складирования грузов;

	8) непосредственно руководить работами при загрузке и разгрузке специализированных
	транспортных средств, при перемещении груза несколькими кранами - трубоукладчиками, вблизи
	линии электропередачи, при работе в составе изоляционно - укладочной колонны, при врезке
	арматуры, катушек и др., при перемещении груза, на который не разработаны схемы строповки, а
	также в других случаях, предусмотренных проектами производства работ или технологическими
	регламентами;

	9) не допускать производство работ без наряда - допуска в случаях, предусмотренных
	Правилами;

	10) обеспечивать рабочих необходимыми средствами и приспособлениями для безопасного
	производства работ кранами - трубоукладчиками;

	11) следить за выполнением крановщиками (машинистами) и стропальщиками
	производственных инструкций, проектов производства работ и технологических регламентов;

	12) не допускать установки кранов - трубоукладчиков на площадках с уклоном, превышающим
	паспортную величину для данного крана - трубоукладчика, на свеженасыпанном неутрамбованном
	грунте, а также вблизи откосов траншей на расстоянии, не соответствующем регламентированному

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	Правилами;

	13) вывешивать на месте производства работ список перемещаемых краном - трубоукладчиком
	грузов с указанием их массы. Крановщикам (машинистам) и стропальщикам при ведении строительно
	- монтажных работ такой список должен быть выдан на руки; в случае отсутствия в списке отдельных
	грузов следует давать крановщику сведения об их массе;

	14) определять места складирования грузов, обеспечивать их необходимой технологической
	оснасткой и приспособлениями (кассетами, пирамидами, стеллажами, лестницами, подставками,
	подкладками, прокладками, оттяжками и т.п.) и инструктировать крановщиков (машинистов) и
	стропальщиков относительно порядка и габаритов складирования грузов;

	15) не допускать работу крана - трубоукладчика при отсутствии в вахтенном журнале записи о
	его исправности;

	16) следить, чтобы на местах производства работ кранами - трубоукладчиками были вывешены
	или выданы на руки крановщикам (машинистам) и стропальщикам графические изображения
	способов обвязки и зацепки грузов (схемы строповки грузов);

	17) не допускать нахождения людей в кабине и кузове автомашины при ее загрузке и разгрузке;

	18) выполнять предписания инспектора госгортехнадзора и инженерно - технического
	работника по надзору за безопасной эксплуатацией кранов - трубоукладчиков.

	2.2. При работе кранов - трубоукладчиков вблизи линии электропередачи, действующего
	трубопровода или ремонтируемого под давлением трубопровода лицо, ответственное за безопасное
	производство работ кранами - трубоукладчиками, должно:

	1) указать крановщику (машинисту) место установки крана - трубоукладчика для выполнения
	работ;

	2) организовать работу в соответствии с проектом, технологической картой и нарядом -
	допуском;

	3) обеспечить выполнение мероприятий по безопасному ведению работ, указанных в наряде -
	допуске;

	4) проинформировать крановщика (машиниста) и стропальщиков (под расписку в наряде -
	допуске) о мерах безопасности при работе крана - трубоукладчика вблизи линии электропередачи
	или вблизи действующего, ремонтируемого под давлением трубопровода;

	5) при каждой перестановке крана - трубоукладчика проверить правильность его установки,
	выполнение мероприятий, изложенных в наряде - допуске, и выдать разрешение крановщику
	(машинисту) на работу крана с записью в вахтенном журнале;

	6) постоянно (не отлучаясь с места ведения работ) контролировать соблюдение крановщиком
	(машинистом) и стропальщиками мер безопасности.

	2.3. При инструктаже крановщиков (машинистов) и стропальщиков лицо, ответственное за
	безопасное производство работ кранами - трубоукладчиками, должно обратить особое внимание на:

	1) недопустимость нахождения людей под перемещаемым грузом и травмирования их грузом;

	2) необходимость строгого соблюдения схем строповки и зацепки грузов и правильного
	применения грузозахватных приспособлений;

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	3) недопустимость перемещения краном - трубоукладчиком людей или груза с находящимися на
	нем людьми;

	4) опасность подтаскивания грузов по земле, полу или рельсам крюком крана - трубоукладчика,
	а также перемещения грузов при наклонном положении грузовых канатов;

	5) недопустимость подъема краном - трубоукладчиком груза, засыпанного землей или
	примерзшего к земле, подвергнутого сильному всасыванию, заложенного другими грузами,
	укрепленного болтами или залитого бетоном;

	6) правильность установки кранов - трубоукладчиков (требования к площадкам, габаритам и
	т.п.);

	7) недопустимость перегруза кранов - трубоукладчиков;

	8) необходимость строгого соблюдения требований безопасности при производстве работ
	кранами - трубоукладчиками вблизи линии электропередачи, запрещение установки кранов -
	трубоукладчиков для работы под проводами действующей линии электропередачи;

	9) необходимость строгого соблюдения требований проектов производства работ и
	технологических процессов перемещения грузов;

	10) опасность нахождения между перемещаемым грузом и 	сооружениями,	 оборудованием,
	штабелями грузов и т.п.

	2.4. Лицо, ответственное за безопасное производство работ кранами - трубоукладчиками,
	обязано прекратить работу крана - трубоукладчика при:

	1) выявлении в техническом состоянии крана - трубоукладчика опасных дефектов,
	неисправностей (повреждение и разрушение металлоконструкций, неисправность тормозов и
	приборов безопасности, повреждение канатов, блоков, барабанов);

	2) отсутствии обученных и аттестованных крановщиков (машинистов) и стропальщиков;

	3) отсутствии необходимых грузозахватных приспособлений;

	4) температуре воздуха ниже допустимой, указанной в паспорте крана - трубоукладчика;

	5) недостаточной освещенности места производства работ краном - трубоукладчиком;

	6) обнаружении утечки газа или нефтегазопродуктов;

	7) появлении других причин, влияющих на безопасность ведения работ.

	2.5. При возникновении аварии или несчастного случая при работе кранов - трубоукладчиков
	лицо, ответственное за безопасное производство работ кранами - трубоукладчиками, должно
	сообщить о происшествии руководителю предприятия и обеспечить сохранность обстановки на
	месте аварии или несчастного случая, если это не представляет опасности для жизни и здоровья
	людей.

	3. Права

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	3.1. Лицо, ответственное за безопасное производство работ кранами - трубоукладчиками, имеет
	право:

	1) отстранить от выполнения работы с применением кранов - трубоукладчиков персонал
	(крановщиков и стропальщиков), нарушающий производственные инструкции;

	2) поставить вопрос перед руководством организации, эксплуатирующей краны -
	трубоукладчики, или владельцем о наказании крановщиков (машинистов) и стропальщиков,
	нарушающих производственные инструкции.

	4. Ответственность

	4.1. Лицо, ответственное за безопасное производство работ кранами - трубоукладчиками, несет
	ответственность в соответствии с действующим законодательством за:

	1) допущенные им нарушения Правил и должностной инструкции независимо от того, привело
	это к аварии или несчастному случаю или нет;

	2) нарушение производственных инструкций подчиненным ему персоналом;

	3) выдачу им указаний или распоряжений, принуждающих подчиненных ему работников
	нарушать правила безопасности и инструкции;

	4) непринятие им мер по устранению нарушений требований безопасности, изложенных в
	производственных инструкциях, руководствах по эксплуатации кранов - трубоукладчиков, проектах
	производства работ и технологических картах.

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.