ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО
	СТРОИТЕЛЬНОЙ, АРХИТЕКТУРНОЙ И ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКЕ N 130552
	ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ
	СЛУЖБЫ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ
	ФЕДЕРАЦИИ N 20/2.2/2433
	ПИСЬМО от 14 октября 1998 года
	О ПРИМЕНЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ СНиП 21-01-97 "ПОЖАРНАЯ
	БЕЗОПАСНОСТЬ 	ЗДАНИЙ	 И 	СООРУЖЕНИЙ"

	В связи с поступающими запросами проектных, строительных и других организаций
	Управление стандартизации, технического нормирования и сертификации Госстроя России и
	Главное управление Государственной противопожарной службы МВД России разъясняют вопросы
	применения требований СНиП 21-01-97 "Пожарная безопасность 	зданий	 и 	сооружений",	 введенных
	в действие с 01.01.98, при 	проектировании	 в 	строительстве	 зданий и сооружений.

	Строящиеся и вводимые в эксплуатацию объекты (жилые, общественные, производственные,
	складские и другие здания и сооружения), запроектированные ранее в соответствии с требованиями
	СНиП 2.01.02-85 "Противопожарные нормы" и действующих СНиП на конкретные виды зданий и их
	инженерных систем (водоснабжение и канализация, отопление и вентиляция, газоснабжение и др.),
	могут строиться и вводиться в эксплуатацию по ранее утвержденной в установленном порядке
	документации без ее корректировки на соответствие требованиям СНиП 21-01-97.

	В соответствии с п. 2 Постановления Госстроя России "О принятии государственных
	строительных норм и правил "Пожарная безопасность зданий и сооружений" (СНиП 21-01-97) от
	13.02.97 N 18-7 положения СНиП 2.01.02-85 "Противопожарные нормы", на которых основаны
	требования действующих строительных норм и правил по 	проектированию	 зданий и сооружений
	различного назначения (СНиП 2.08.01-89, СНиП 2.08.02-89, СНиП 2.09.02-85, СНиП 2.11.01-85 и
	пр.) и инженерных систем, продолжают действовать до пересмотра указанных норм.

	Это означает, что до внесения изменений в указанные СНиП на конкретные виды зданий и
	инженерные системы при проектировании в настоящее время зданий и сооружений можно
	руководствоваться соответствующими нормами на такие здания, принимая классификацию зданий
	по степени огнестойкости по СНиП 2.01.02-85 и в соответствии с ней - этажность, площадь отсека,
	протяженность путей эвакуации, расходы на пожаротушение и пр., соблюдая при этом требования
	разделов 6, 7 и 8 СНиП 21-01-97, т.к. они напрямую не привязаны к измененной классификации
	зданий и содержат общие (унифицированные) принципы и подходы к обеспечению безопасности
	людей, мероприятиям по ограничению распространения пожара и его тушению.

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.