МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО
	РАСПОРЯЖЕНИЕ от 4 августа 2009 г. N 280-р
	ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА "РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ
	ДОРОГИ М-52 "ЧУЙСКИЙ ТРАКТ" - ОТ НОВОСИБИРСКА ЧЕРЕЗ БИЙСК
	ДО ГРАНИЦЫ С МОНГОЛИЕЙ КМ 428+304 - КМ 495+000 В РЕСПУБЛИКЕ
	АЛТАЙ"

	1. Утвердить представленный федеральным государственным учреждением "Управление
	федеральных автомобильных дорог "Алтай" Федерального дорожного агентства" проект
	"Реконструкция автомобильной дороги М-52 "Чуйский тракт" - от Новосибирска через Бийск до
	границы с Монголией км 428+304 - км 495+000 в Республике Алтай", разработанный Барнаульским
	филиалом ОАО "ГипродорНИИ" и рассмотренный Омским филиалом ФГУ "Главгосэкспертиза
	России" (положительное заключение от 03.07.2009 N 190-09/ОГЭ-1382/02), со следующими технико-
	экономическими показателями:

	класс дороги                                         обычного типа

	                                                     (нескоростная
	дорога)

	категория автомобильной дороги                       IB

	                                                     II - 4 полосы
	движения

	                                                     II - 2 полосы
	движения

	строительная длина, км                               68,643

	в том числе по пусковым комплексам:

	1 пусковой                                          5,6

	2 пусковой                                          4,1

	3 пусковой                                          5,67

	4 пусковой                                          1,63

	5 пусковой                                          2,70

	6 пусковой                                          4,3

	7 пусковой                                          4,1

	8 пусковой                                          4,1

	9 пусковой                                          1,863

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	10 пусковой                                         7,5

	11 пусковой                                         6,9

	12 пусковой                                         5,58

	13 пусковой                                         7,7

	14 пусковой                                         6,9

	протяженность по категориям, км

	IB                                                  15,37

	II - 4 полосы движения                              18,693

	II - 2 полосы движения                              34,58

	расчетная скорость:

	основная, км/ч                                      120

	на пересеченной местности, км/ч                     100

	в населенных пунктах, км/ч                          60

	ширина проезжей части, м

	IB, II - 4 полосы движения                          2х7,5/2х7,0

	II - 2 полосы движения                              7,5

	ширина обочин, м

	IB                                                  3,75

	I - 4; 2 полосы движения                            3,0

	ширина разделительной полосы, м                      5,0 - 3,5

	тип дорожной одежды                                  капитальный

	вид покрытия                                         ЩМА

	мосты и путепроводы, в том числе:

	на основной дороге, шт./п.м                         8/376,77

	на пересекаемой дороге, шт./п.м                     2/148,5

	надземные переходы, шт./п.м                         6/657,26

	основные габариты мостовых 	сооружений

	на основной дороге, м                               2(Г-11,5)+2х0,75

	                                                     Г-11,5+2х1,5

	                                                     Г-11,5+2х0,75

	на пересекаемой дороге, м                           Г-10+2х0,75

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	                                                     Г-11,5+2х1,5

	расчетные нагрузки на искусственные 	сооружения      	 А-14, НК-102,8

	количество транспортных развязок, шт.                5

	сметная стоимость объекта в базисных ценах

	на 01.01.2000 без НДС, тыс. руб.                     2283320,68

	в том числе:

	строительно-монтажные работы, тыс. руб.             2078696,20

	оборудование, тыс. руб.                             6490,45

	прочие затраты/из них ПИР, тыс. руб.               
	198134,03/95527,88

	сметная стоимость объекта в текущих ценах

	2 квартала 2009 г. с НДС, тыс. руб.                  16656455,78

	в том числе:

	строительно-монтажные работы, тыс. руб.             15477556,17

	оборудование, тыс. руб.                             21903,97

	прочие затраты/из них ПИР, тыс. руб.               
	1156995,64/403532,51

	продолжительность реконструкции, мес.                52.

	2. Федеральному государственному учреждению "Управление федеральных автомобильных
	дорог "Алтай" Федерального дорожного агентства" (Я.А. Долинский) по результатам торгов
	представить в Федеральное дорожное агентство уточненную стоимость объекта.

	Заместитель руководителя

	С.Е.ПОЛЕЩУК

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.