МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО
	РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июля 2009 г. N 274-р
	"О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МОСТА ЧЕРЕЗ
	РЕКУ СУНА НА КМ 462+578 АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ М-18 "КОЛА" ОТ
	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ЧЕРЕЗ ПЕТРОЗАВОДСК, МУРМАНСК, ПЕЧЕНГУ ДО
	ГРАНИЦЫ С НОРВЕГИЕЙ (МЕЖДУНАРОДНЫЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ
	ПУНКТ ПРОПУСКА "БОРИСОГЛЕБСК") В РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ"

	В целях реализации проекта "Капитальный ремонт моста через реку Суна на км 462+578
	автомобильной дороги М-18 "Кола" от Санкт-Петербурга через Петрозаводск, Мурманск, Печенгу до
	границы с Норвегией (международный автомобильный пункт пропуска "Борисоглебск") в Республике
	Карелия", утвержденного распоряжением Федерального дорожного агентства от 21.04.2009 N 109-р,
	в соответствии с п. 2 ст. 10 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на
	поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд",
	на основании протокола технического совета по ФГУ Упрдор "Кола" от 09.07.2009 N 33 разместить
	государственные заказы на выполнение отдельных видов и объемов работ, предусмотренных
	проектом, объединив их в лоты:

	I Лот в составе:

	- подготовительные работы, разбивка осей моста и подходов, демонтаж существующих
	дорожных знаков, монтаж временных дорожных знаков, работы по организации стройплощадки и
	технологических проездов, работы по ремонту промежуточных опор:

	длина моста, м                                                     -

	схема моста, м                                                     -

	габарит моста                                                      -

	расчетные нагрузки моста                                           -

	число полос движения, шт.                                         
	2х3,5

	категория автодороги                                              
	III

	расчетная скорость, км/час                                         60

	ширина земляного полотна, м                                       
	12,0

	ширина проезжей части, м                                          
	7,0

	тип дорожной одежды                                                -

	дорожное покрытие                                                  -

	общая продолжительность 	строительства,	 мес.                        4

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	максимальная численность работающих, чел.                          60

	общая трудоемкость, чел./дн.                                      
	2304

	общая стоимость 	строительства	 в текущих ценах

	2 квартала 2008 года с учетом НДС, тыс. руб.                      
	16339,87

	в том числе: СМР, тыс. руб.                                       
	12773,91

	             оборудование, тыс. руб.                               -

	             прочие затраты, тыс. руб.                            
	3565,96

	общая стоимость строительства в базисных ценах

	2001 года без учета НДС всего, тыс. руб.                          
	3328,37

	в том числе: СМР, тыс. руб.                                       
	2196,11

	             оборудование, тыс. руб.                               -

	             прочие затраты, тыс. руб.                            
	1132,26.

	II Лот в составе:

	- разбивка осей подходов к временному мосту, временные 	здания	 и 	сооружения,	 включая
	строительство вспомогательного мостика, строительство временного моста и подходов, разборка
	элементов существующего моста, разборка сопряжений моста с подходами, замена пролетного
	строения, ремонт устоев и промежуточных опор, устройство лестничных сходов, устройство
	сопряжения моста с насыпью подходов, укрепление конусов, замена мостового полотна, ремонт
	подходов, устройство искусственного электроосвещения, устройство водоотвода и локальных
	очистных 	сооружений,	 демонтаж временного моста и подходов к нему, вспомогательного мостика и
	стройплощадки, обустройство моста и подходов:

	длина моста, м                                       139,91

	схема моста, м                                      
	21,885+4х22,210+21,885

	габарит моста                                        Г10+2х1,5

	расчетные нагрузки моста                             А11, НК-80

	число полос движения, шт.                            2х3,5

	категория автодороги                                 III

	расчетная скорость, км/час                           60

	ширина земляного полотна, м                          12,0

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	ширина проезжей части, м                             7,0

	тип дорожной одежды                                  капитальный

	дорожное покрытие                                    асфальтобетон

	общая продолжительность строительства, мес.          20

	максимальная численность работающих, чел.            60

	общая трудоемкость, чел./дн.                         11520

	общая стоимость строительства в текущих ценах 2

	квартала 2008 года с учетом НДС, тыс. руб.           188586,02

	в том числе: СМР, тыс. руб.                          182740,03

	             оборудование, тыс. руб.                 185,78

	             прочие затраты, тыс. руб.               5660,21

	общая стоимость строительства в базисных ценах

	2001 года без учета НДС всего, тыс. руб.             33013,27

	в том числе: СМР, тыс. руб.                          31847,87

	             оборудование, тыс. руб.                 57,89

	             прочие затраты, тыс. руб.               1107,51.

	Заместитель руководителя

	С.Е.ПОЛЕЩУК

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.