МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
	РСФСР 1 сентября 1989 г. N АД-15/727
	МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РСФСР 8
	сентября 1989 г. N 01-03-250
	ПИСЬМО

	Минжилгражданстрой РСФСР и Минжилкомхоз РСФСР по согласованию с Госкомархитектуры
	устанавливают прилагаемый Порядок выделения в составе сметной документации на капитальный
	ремонт жилых 	домов,	 объектов социально-культурного и коммунального назначения нормативной
	трудоемкости и заработной платы рабочих, занятых на ремонтно-строительных работах.

	Просьба указанный "Порядок" довести до сведения и руководства подведомственных
	организаций.

	Заместитель Министра

	жилищно-гражданского

	строительства	 РСФСР

	А.Н.ДУНАЕВ

	Заместитель Министра

	жилищно-коммунального

	хозяйства РСФСР

	В.Н.НИКОЛЮКИН

	Согласовано

	Заместитель Председателя

	Госкомархитектуры

	А.И.ВИНОГРАДОВ

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	ПОРЯДОК ВЫДЕЛЕНИЯ В СОСТАВЕ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА КАПИТАЛЬНЫЙ
	РЕМОНТ ЖИЛЫХ ДОМОВ, ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО И
	КОММУНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ НОРМАТИВНОЙ ТРУДОЕМКОСТИ И ЗАРАБОТНОЙ
	ПЛАТЫ РАБОЧИХ, ЗАНЯТЫХ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ И СТРОИТЕЛЬНО-
	МОНТАЖНЫХ РАБОТАХ

	"Инструкцией о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной
	документации на капитальный ремонт жилых 	зданий"	 (ВСН 55-87(р)) предусмотрено выделение в
	объектных и локальных сметах (сметных расчетах) нормативной трудоемкости и заработной платы
	рабочих, занятых на ремонтно-строительных и строительно-монтажных работах <*>.

	------------------------------------

	<*> Сметная заработная плата рабочих, занятых на строительно-монтажных и ремонтно-
	строительных работах, в дальнейшем именуется "сметная заработная плата"; строительно-монтажные
	и ремонтно-строительные работы в дальнейшем именуются "строительно-монтажные работы".

	Настоящий документ содержит положения, которыми следует руководствоваться при
	составлении сметной документации на капитальный ремонт для выделения в ней указанных
	показателей.

	1. Определение нормативной трудоемкости

	1.1. Определение затрат труда рабочих производится прямым счетом построчно в локальных
	сметах исходя из затрат труда в чел.-ч, приведенных в сметных нормативах. В отдельных графах
	локальных смет приводятся затраты труда на единицу измерения и общие по данной строке сметы
	как результат перемножения единичной трудоемкости на количество единиц измерения. При этом
	единичная трудоемкость в локальной смете приводится раздельно: по не занятым обслуживанием
	машин рабочим принимаемая по сметному нормативу (из графы "Затраты труда рабочих"); по
	рабочим, обслуживающим машины, определяемая на основании данных из графы "в том числе
	заработная плата рабочих, обслуживающих машины", определяемых из того же сметного норматива.
	Для получения затрат труда рабочих, обслуживающих машины, сметная заработная плата этих
	рабочих умножается на коэффициенты: для земляных работ, выполняемых с применением
	строительных машин, - 1,44; для остальных видов работ - 1,29.

	Если в составе сметного норматива отсутствуют данные в графе "Затраты труда рабочих", эти
	данные определяются умножением основной заработной платы рабочих на следующие
	коэффициенты перехода от основной заработной платы рабочих (в рублях) к затратам труда рабочих
	(в чел.-ч): по наружным сетям водопровода - 1,4; по внутренним устройствам газоснабжения - 1,5; по
	монтажным работам - 1,6; по остальным работам и строительным конструкциям - 1,7.

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	В графе "Затраты труда рабочих" (в графе 10 "на единицу" и графе 11 "всего") нормативная
	трудоемкость в чел.-ч показывается дробью: в числителе - по рабочим, не занятым обслуживанием
	машин, в знаменателе - по рабочим, обслуживающим машины.

	1.2. Определенные по каждой строке локальной сметы затраты труда рабочих суммируются в
	той же итоговой строке, где приводится итог прямых затрат, а также по промежуточным итогам к
	разделам сметы.

	1.3. При определении нормативной трудоемкости в локальной смете должны применяться в
	необходимых случаях различные коэффициенты, приведенные в технических частях
	соответствующих сборников сметных нормативов, а также в общей части ЭСНр, Указаниях по
	применению ВРЕР, Указаниях по применению ЕРЕР и др.

	1.4. Нормативная трудоемкость работ, выполняемых за счет накладных расходов, определяется
	умножением суммы накладных расходов по оплате на коэффициент 0,081 (коэффициент перехода от
	массы накладных расходов в рублях к затратам труда в чел.-ч).

	1.5. Нормативная трудоемкость работ, учтенных накладными расходами, включается в
	локальную смету отдельной строкой (вслед за суммой накладных расходов) и показывается в графе
	11.

	1.6. Суммарная нормативная трудоемкость по локальной смете показывается вслед за строкой
	"Итого по смете" в графе 11.

	1.7. В объектной смете в графе 9 "Нормативная трудоемкость" приводятся итоговые данные по
	трудоемкости из локальных смет. После строки "итого" (по локальным сметам) приводятся вслед за
	показателями соответствующих прочих затрат отдельными строками показатели нормативной
	трудоемкости по возведению временных 	зданий	 и 	сооружений,	 зимнему удорожанию, другим видам
	прочих работ и затрат, резерву средств на непредвиденные работы и затраты.

	1.8. Нормативная трудоемкость работ по возведению титульных временных зданий и
	сооружений	 определяется умножением суммы по строке "Временные здания и сооружения" на
	коэффициент 0,331 (коэффициент перехода от суммы по временным зданиям и сооружениям в рублях
	к затратам труда рабочих в чел.-ч).

	1.9. Нормативная трудоемкость работ, приходящаяся на зимнее удорожание, определяется
	умножением суммы удорожания строительно-монтажных работ в зимнее время на коэффициент 0,8
	(коэффициент перехода от сметной стоимости зимнего удорожания в рублях к нормативной
	трудоемкости в чел.-ч).

	1.10. Затраты труда рабочих, относящиеся к остальным видам прочих работ и затрат,
	включаемым в сметы по графам 4 и 5 как строительно-монтажные работы (как-то: дополнительные
	затраты по погрузочно-разгрузочным работам при перевозке привозных материалов,
	дополнительные затраты, связанные с применением материалов из лиственницы, и т.п.),
	определяются в том же проценте от итогов нормативной трудоемкости по всем локальным сметам и
	по временным зданиям и сооружениям, какой составляет сметная стоимость этих работ и затрат от
	сметной стоимости строительно-монтажных работ по локальным сметам и временным зданиям и
	сооружениям.

	1.11. Нормативная трудоемкость выделяется также из состава резерва средств на
	непредвиденные работы и затраты, находящегося в распоряжении подрядчика, путем применения
	норматива к предшествующему итогу, приведенному в графе "Нормативная трудоемкость".

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	1.12. Нормативная трудоемкость работ в составе локальных и объектных сметных расчетов
	определяется в том же порядке, что и по локальным и объектным сметам.

	1.13. Примеры определения нормативной трудоемкости в локальных и объектных сметах
	приведены в Приложениях 1 и 2.

	1.14. В случаях, когда объектная смета не составляется, стоимость работ по возведению
	временных зданий и сооружений, зимнего удорожания, других видов прочих работ и затрат и резерва
	включается в локальную смету. Выделение нормативной трудоемкости при этом производится в том
	же порядке, что и в объектной смете.

	2. Определение сметной заработной платы

	2.1. В локальных сметах основная заработная плата рабочих, занятых на строительно-
	монтажных работах, определяется построчно путем перемножения величины этой заработной платы,
	принятой в сметных нормативах, на количество единиц измерения с последующим суммированием
	всех строк сметы.

	Основная заработная плата рабочих в локальных сметах показывается в отдельной графе (графа
	5).

	2.2. Сметная заработная плата рабочих, обслуживающих машины, в локальных сметах
	определяется также построчно с последующим суммированием всех строк сметы. Эта заработная
	плата показывается в локальных сметах также в отдельной графе под наименованием "в т.ч.
	заработной платы" (графа 9).

	2.3. При определении сметной заработной платы должны применяться в необходимых случаях
	различные коэффициенты, приведенные в технических частях соответствующих сборников сметных
	нормативов, а также в общей части ЭСНр, Указаниях по применению ВРЕР, Указаниях по
	применению ЕРЕР и др.

	2.4. Сметная заработная плата по работам, выполняемым за счет накладных расходов,
	определяется умножением суммы накладных расходов по смете на коэффициент 0,146.

	2.5. Итоговая сметная заработная плата в локальной смете складывается из основной заработной
	платы рабочих, занятых на строительно-монтажных работах, заработной платы рабочих,
	обслуживающих машины, и заработной платы рабочих, выполняющих работы за счет сметных
	накладных расходов.

	2.6. В объектных сметах приводятся итоговые данные по локальным сметам (в графе 10), а также
	выделяется сметная заработная плата из стоимости временных зданий и сооружений, зимнего
	удорожания, а также других видов прочих работ и затрат, включаемых в сметы.

	2.7. Сметная заработная плата рабочих, выполняющих работы по возведению временных
	зданий и сооружений, определяется умножением суммы, принимаемой по строке "Временные здания
	и сооружения" объектной сметы, на 0,2 (0,2 - доля заработной платы рабочих в структуре норм на
	временные здания и сооружения).

	2.8. Сметная заработная плата рабочих в составе зимнего удорожания определяется умножением
	суммы удорожания строительно-монтажных работ в зимнее время на коэффициент 0,5 (коэффициент

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	перехода от сметной стоимости зимнего удорожания к сметной заработной плате рабочих в составе
	этого удорожания).

	2.9. Сметная заработная плата, относящаяся к остальным видам прочих работ и затрат,
	включаемых в объектные сметы по графам 4 и 5 как строительно-монтажные работы, определяется в
	том же порядке, что и нормативная трудоемкость этих работ (п. 1.10).

	2.10. Сметная заработная плата выделяется также из состава резерва средств на
	непредвиденные работы и затраты, находящегося в распоряжении подрядчика, путем применения
	норматива резерва к предшествующему итогу, приведенному в графе "Сметная заработная плата".

	2.11. В объектных сметах сметная заработная плата в графе 10 показывается в тыс. р.

	2.12. Сметная заработная плата в составе локальных и объектных сметных расчетов выделяется
	в том же порядке, что и по локальным и объектным сметам.

	2.13. В случаях, когда объектная смета не составляется, стоимость работ по возведению
	временных зданий и сооружений, а также прочих работ и затрат и резерва включается в локальную
	смету. Выделение сметной заработной платы при этом производится в том же порядке, что и в
	объектной смете.

	2.14. Примеры определения сметной заработной платы в локальных и объектных сметах
	приведены в Приложениях 1 и 2.

	Приложение 1

	ПРИМЕР ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМАТИВНОЙ ТРУДОЕМКОСТИ И СМЕТНОЙ ЗАРАБОТНОЙ
	ПЛАТЫ В ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 1-1 на строительные работы по капитальному ремонту жилого дома
	по Советской ул., 15 (цифры условные)

	Основание: чертежи N АС-1-АС-4 Сметная стоимость        35,34 тыс. р.

	Составлена в ценах 1984 г.     Нормативная трудоемкость 20139 чел.-ч

	                               Сметная заработная плата 11,76 тыс. р.

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	----T------T------------------T----T----------T--------------------T-
	---------------¬

	¦	 N 	¦	Шифр и	¦	Наименование работ	¦	Ко- 	¦	Стоимость 	¦	  Общая стоимость, 
	¦	Затраты труда   	¦

	¦	п/п	¦	номер 	¦	и затрат, единица 	¦	ли- 	¦	 единицы, 	¦	        руб.       
	¦	рабочих, чел.-ч,	¦

	¦	   	¦	пози- 	¦	    измерения     	¦	чес-	¦	   руб.   	+------T------T------
	+	не занятых об-  	¦

	¦	   	¦	ции   	¦	                  	¦	тво 	+----T-----+	всего 	¦	основ-	¦	эксп-
	¦	служиванием ма- 	¦

	¦	   	¦	норма-	¦	                  	¦	    	¦	все-	¦	эксп-	¦	      	¦	ной   	¦	луата-
	¦	шин             	¦

	¦	   	¦	тивов 	¦	                  	¦	    	¦	го  	¦	луа- 	¦	      	¦	зара- 	¦	ция   	¦	-
	---------------	¦

	¦	   	¦	      	¦	                  	¦	    	¦	----	¦	тации	¦	      	¦	ботной	¦	машин
	¦	обслуживающих   	¦

	¦	   	¦	      	¦	                  	¦	    	¦	ос- 	¦	машин	¦	      	¦	платы 	¦	------
	¦	машины          	¦

	¦	   	¦	      	¦	                  	¦	    	¦	нов-	¦	-----	¦	      	¦	      	¦	в том 	+-
	------T--------+

	¦	   	¦	      	¦	                  	¦	    	¦	ной 	¦	в том	¦	      	¦	      	¦	числе
	¦	на еди-	¦	 всего  	¦

	¦	   	¦	      	¦	                  	¦	    	¦	за- 	¦	числе	¦	      	¦	      	¦	зара-
	¦	ницу   	¦	        	¦

	¦	   	¦	      	¦	                  	¦	    	¦	ра- 	¦	зара-	¦	      	¦	     
	¦	ботной	¦	       	¦	        	¦

	¦	   	¦	      	¦	                  	¦	    	¦	бот-	¦	бот- 	¦	      	¦	      	¦	платы
	¦	       	¦	        	¦

	¦	   	¦	      	¦	                  	¦	    	¦	ной 	¦	ной  	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	       	¦	        	¦

	¦	   	¦	      	¦	                  	¦	    	¦	пла-	¦	платы	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	       	¦	        	¦

	¦	   	¦	      	¦	                  	¦	    	¦	ты  	¦	     	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	       	¦	        	¦

	+---+------+------------------+----+----+-----+------+------+------+-
	------+--------+

	¦	 1 	¦	  2   	¦	        3         	¦	 4  	¦	 5  	¦	  6  	¦	  7   	¦	  8   	¦	  9   	¦	 
	10   	¦	   11   	¦

	+---+------+------------------+----+----+-----+------+------+------+-

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	------+--------+

	¦	   	¦	      	¦	I. Земляные работы	¦	    	¦	    	¦	     	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	       	¦	        	¦

	¦	   	¦	      	¦	                  	¦	    	¦	    	¦	     	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	       	¦	        	¦

	¦	1  	¦	Е Iр -	¦	Отрывка котлованов	¦	0,09	¦	457 	¦	3,93 	¦	41    	¦	30    	¦	4    
	¦	604    	¦	54      	¦

	¦	   	¦	4-4   	¦	вручную внутри    	¦	    	¦	--- 	¦	---- 	¦	      	¦	      	¦	-     	¦	-
	--    	¦	---     	¦

	¦	   	¦	      	¦	здания глубиной   	¦	    	¦	334 	¦	1,18 	¦	      	¦	      	¦	1    
	¦	1,7    	¦	0,2     	¦

	¦	   	¦	      	¦	до 3 м, площадью  	¦	    	¦	    	¦	     	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	(1,18 x	¦	        	¦

	¦	   	¦	      	¦	до 10 кв. м, 100  	¦	    	¦	    	¦	     	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	1,44)  	¦	        	¦

	¦	   	¦	      	¦	куб. м грунта     	¦	    	¦	    	¦	     	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	       	¦	        	¦

	¦	   	¦	      	¦	                  	¦	    	¦	    	¦	     	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	       	¦	        	¦

	¦	   	¦	...   	¦	...               	¦	... 	¦	... 	¦	...  	¦	...   	¦	...   	¦	...  
	¦	...    	¦	...     	¦

	¦	   	¦	      	¦	                  	¦	    	¦	    	¦	     	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	       	¦	        	¦

	¦	   	¦	      	¦	Итого прямые зат- 	¦	-   	¦	-   	¦	-    	¦	562   	¦	215   	¦	36    	¦	-
	      	¦	278     	¦

	¦	   	¦	      	¦	раты по разделу I 	¦	    	¦	    	¦	     	¦	      	¦	      	¦	--   
	¦	       	¦	---     	¦

	¦	   	¦	      	¦	                  	¦	    	¦	    	¦	     	¦	      	¦	      	¦	11   
	¦	       	¦	15      	¦

	¦	   	¦	      	¦	                  	¦	    	¦	    	¦	     	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	       	¦	        	¦

	¦	   	¦	      	¦	II. Фундаменты    	¦	    	¦	    	¦	     	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	       	¦	        	¦

	¦	   	¦	      	¦	                  	¦	    	¦	    	¦	     	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	       	¦	        	¦

	¦	1  	¦	6-2   	¦	Устройство бетон- 	¦	35  	¦	27,8	¦	0,37 	¦	973   	¦	86    	¦	13   
	¦	4,5    	¦	158     	¦

	¦	   	¦	      	¦	ных фундаментов   	¦	    	¦	----	¦	---- 	¦	      	¦	      	¦	--    	¦	-
	---   	¦	---     	¦

	¦	   	¦	      	¦	под колонны объе- 	¦	    	¦	2,45	¦	0,11 	¦	      	¦	      	¦	4    

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	1,42   	¦	50      	¦

	¦	   	¦	      	¦	мом, куб. м       	¦	    	¦	    	¦	     	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	(0,11 x	¦	        	¦

	¦	   	¦	      	¦	                  	¦	    	¦	    	¦	     	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	1,29)  	¦	        	¦

	¦	   	¦	      	¦	                  	¦	    	¦	    	¦	     	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	       	¦	        	¦

	¦	   	¦	...   	¦	...               	¦	... 	¦	... 	¦	...  	¦	...   	¦	...   	¦	...  
	¦	...    	¦	...     	¦

	¦	   	¦	      	¦	                  	¦	    	¦	    	¦	     	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	       	¦	        	¦

	¦	   	¦	      	¦	Итого прямые зат- 	¦	-   	¦	-   	¦	-    	¦	1375  	¦	132   	¦	54    	¦	-
	      	¦	224     	¦

	¦	   	¦	      	¦	раты по разделу II	¦	    	¦	    	¦	     	¦	      	¦	      	¦	--   
	¦	       	¦	---     	¦

	¦	   	¦	      	¦	                  	¦	    	¦	    	¦	     	¦	      	¦	      	¦	16   
	¦	       	¦	13      	¦

	¦	   	¦	      	¦	                  	¦	    	¦	    	¦	     	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	       	¦	        	¦

	¦	   	¦	      	¦	и т.д.            	¦	    	¦	    	¦	     	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	       	¦	        	¦

	¦	   	¦	      	¦	                  	¦	    	¦	    	¦	     	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	       	¦	        	¦

	¦	   	¦	      	¦	Итого прямые зат- 	¦	-   	¦	-   	¦	-    	¦	30187 	¦	10016 	¦	1398  	¦	-
	      	¦	18350   	¦

	¦	   	¦	      	¦	раты по смете     	¦	    	¦	    	¦	     	¦	      	¦	      	¦	---- 
	¦	       	¦	-----   	¦

	¦	   	¦	      	¦	                  	¦	    	¦	    	¦	     	¦	      	¦	      	¦	1115 
	¦	       	¦	1442    	¦

	¦	   	¦	      	¦	                  	¦	    	¦	    	¦	     	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	       	¦	(18350 +	¦

	¦	   	¦	      	¦	                  	¦	    	¦	    	¦	     	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	       	¦	1442 =  	¦

	¦	   	¦	      	¦	                  	¦	    	¦	    	¦	     	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	       	¦	19792)  	¦

	¦	   	¦	      	¦	                  	¦	    	¦	    	¦	     	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	       	¦	        	¦

	¦	   	¦	      	¦	В том числе воз-  	¦	-   	¦	-   	¦	-    	¦	(1561)	¦	-     	¦	-     	¦	-
	      	¦	-       	¦

	¦	   	¦	      	¦	вратные суммы     	¦	    	¦	    	¦	     	¦	      	¦	      	¦	     

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	       	¦	        	¦

	¦	   	¦	      	¦	                  	¦	    	¦	    	¦	     	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	       	¦	        	¦

	¦	   	¦	      	¦	Накладные расходы 	¦	-   	¦	-   	¦	-    	¦	4287  	¦	-     	¦	-     	¦	-
	      	¦	-       	¦

	¦	   	¦	      	¦	- 14,2%           	¦	    	¦	    	¦	     	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	       	¦	        	¦

	¦	   	¦	      	¦	30187 x 0,142     	¦	    	¦	    	¦	     	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	       	¦	        	¦

	¦	   	¦	      	¦	                  	¦	    	¦	    	¦	     	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	       	¦	        	¦

	¦	   	¦	      	¦	Нормативная трудо-	¦	-   	¦	-   	¦	-    	¦	-     	¦	-     	¦	-     	¦	-
	      	¦	347     	¦

	¦	   	¦	      	¦	емкость           	¦	    	¦	    	¦	     	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	       	¦	        	¦

	¦	   	¦	      	¦	0,081 x 4287      	¦	    	¦	    	¦	     	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	       	¦	        	¦

	¦	   	¦	      	¦	                  	¦	    	¦	    	¦	     	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	       	¦	        	¦

	¦	   	¦	      	¦	Сметная заработная	¦	-   	¦	-   	¦	-    	¦	-     	¦	626   	¦	-     	¦	-
	      	¦	-       	¦

	¦	   	¦	      	¦	плата             	¦	    	¦	    	¦	     	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	       	¦	        	¦

	¦	   	¦	      	¦	0,146 x 4287      	¦	    	¦	    	¦	     	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	       	¦	        	¦

	¦	   	¦	      	¦	                  	¦	    	¦	    	¦	     	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	       	¦	        	¦

	¦	   	¦	      	¦	Итого с накладными	¦	-   	¦	-   	¦	-    	¦	34474 	¦	10642 	¦	1398  	¦	-
	      	¦	20139   	¦

	¦	   	¦	      	¦	расходами         	¦	    	¦	    	¦	     	¦	      	¦	      	¦	---- 
	¦	       	¦	(19792 +	¦

	¦	   	¦	      	¦	                  	¦	    	¦	    	¦	     	¦	      	¦	      	¦	1115 
	¦	       	¦	347)    	¦

	¦	   	¦	      	¦	                  	¦	    	¦	    	¦	     	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	       	¦	        	¦

	¦	   	¦	      	¦	Плановые накопле- 	¦	-   	¦	-   	¦	-    	¦	862   	¦	-     	¦	-     	¦	-
	      	¦	-       	¦

	¦	   	¦	      	¦	ния - 2,5%        	¦	    	¦	    	¦	     	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	       	¦	        	¦

	¦	   	¦	      	¦	34474 x 0,025     	¦	    	¦	    	¦	     	¦	      	¦	      	¦	     

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	       	¦	        	¦

	¦	   	¦	      	¦	                  	¦	    	¦	    	¦	     	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	       	¦	        	¦

	¦	   	¦	      	¦	Итого по смете    	¦	-   	¦	-   	¦	-    	¦	35336 	¦	-     	¦	-     	¦	-
	      	¦	-       	¦

	¦	   	¦	      	¦	                  	¦	    	¦	    	¦	     	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	       	¦	        	¦

	¦	   	¦	      	¦	В том числе воз-  	¦	-   	¦	-   	¦	-    	¦	(1561)	¦	-     	¦	-     	¦	-
	      	¦	-       	¦

	¦	   	¦	      	¦	вратные суммы     	¦	    	¦	    	¦	     	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	       	¦	        	¦

	¦	   	¦	      	¦	                  	¦	    	¦	    	¦	     	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	       	¦	        	¦

	¦	   	¦	      	¦	Нормативная трудо-	¦	-   	¦	-   	¦	-    	¦	-     	¦	-     	¦	-     	¦	-
	      	¦	20139   	¦

	¦	   	¦	      	¦	емкость           	¦	    	¦	    	¦	     	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	       	¦	        	¦

	¦	   	¦	      	¦	                  	¦	    	¦	    	¦	     	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	       	¦	        	¦

	¦	   	¦	      	¦	Сметная заработная	¦	-   	¦	-   	¦	-    	¦	-     	¦	11757 	¦	-     	¦	-
	      	¦	-       	¦

	¦	   	¦	      	¦	плата             	¦	    	¦	    	¦	     	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	       	¦	        	¦

	¦	   	¦	      	¦	10642 + 1115      	¦	    	¦	    	¦	     	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	       	¦	        	¦

	L---+------+------------------+----+----+-----+------+------+------+-
	------+---------

	Приложение 2

	ПРИМЕР ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМАТИВНОЙ ТРУДОЕМКОСТИ И СМЕТНОЙ ЗАРАБОТНОЙ
	ПЛАТЫ В ОБЪЕКТНОЙ СМЕТЕ

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА N 1 на капитальный ремонт жилого дома по Советской ул., 15 (цифры
	условные)

	               Сметная стоимость                     86,14 тыс. р.

	               Нормативная трудоемкость              35,24 чел.-ч

	               Сметная заработная плата              21,37 тыс. р.

	               Расчетный измеритель единичной

	               стоимости (общая площадь 1560 кв. м)  1 кв. м

	----T---------T--------------T--------------------------------T------
	T-----T------¬

	¦	 N 	¦	N смет и 	¦	 Наименование 	¦	   Сметная стоимость, тыс. р.   	¦	Норма-
	¦	Смет-	¦	Пока- 	¦

	¦	п/п	¦	расчетов 	¦	работ и затрат	+------T------T------T----T------
	+	тивная	¦	ная  	¦	затели	¦

	¦	   	¦	         	¦	              	¦	стро- 	¦	мон-  	¦	обору-	¦	про-	¦	всего 	¦	трудо-
	¦	зара-	¦	еди-  	¦

	¦	   	¦	         	¦	              	¦	итель-	¦	тажных	¦	дова- 	¦	чих 	¦	      	¦	ем-  
	¦	бот- 	¦	ничной	¦

	¦	   	¦	         	¦	              	¦	ных   	¦	работ 	¦	ния,  	¦	зат-	¦	     
	¦	кость,	¦	ная  	¦	стои- 	¦

	¦	   	¦	         	¦	              	¦	работ 	¦	      	¦	мебе- 	¦	рат 	¦	      	¦	тыс. 
	¦	пла- 	¦	мости,	¦

	¦	   	¦	         	¦	              	¦	      	¦	      	¦	ли,   	¦	    	¦	      	¦	чел.-
	ч	¦	та,  	¦	р.    	¦

	¦	   	¦	         	¦	              	¦	      	¦	      	¦	инвен-	¦	    	¦	      	¦	     
	¦	тыс. 	¦	      	¦

	¦	   	¦	         	¦	              	¦	      	¦	      	¦	таря  	¦	    	¦	      	¦	     
	¦	р.   	¦	      	¦

	+---+---------+--------------+------+------+------+----+------+------
	+-----+------+

	¦	 1 	¦	    2    	¦	      3       	¦	  4   	¦	  5   	¦	  6   	¦	 7  	¦	  8   	¦	  9  
	¦	 10  	¦	  11  	¦

	+---+---------+--------------+------+------+------+----+------+------
	+-----+------+

	¦	1  	¦	Локальная	¦	Строительные  	¦	35,34 	¦	-     	¦	-     	¦	-   	¦	35,34 	¦	20,14

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	11,76	¦	-     	¦

	¦	   	¦	смета    	¦	работы        	¦	      	¦	      	¦	      	¦	    	¦	      	¦	     
	¦	     	¦	      	¦

	¦	   	¦	N 1-1    	¦	возвратные    	¦	(1,56)	¦	      	¦	      	¦	    	¦	(1,56)	¦	     
	¦	     	¦	      	¦

	¦	   	¦	         	¦	суммы         	¦	      	¦	      	¦	      	¦	    	¦	      	¦	     
	¦	     	¦	      	¦

	¦	   	¦	         	¦	              	¦	      	¦	      	¦	      	¦	    	¦	      	¦	     
	¦	     	¦	      	¦

	¦	2  	¦	Локальная	¦	Центральное   	¦	12,62 	¦	-     	¦	-     	¦	-   	¦	12,62 	¦	5,37 
	¦	3,16 	¦	-     	¦

	¦	   	¦	смета    	¦	отопление     	¦	      	¦	      	¦	      	¦	    	¦	      	¦	     
	¦	     	¦	      	¦

	¦	   	¦	N 1-2    	¦	              	¦	      	¦	      	¦	      	¦	    	¦	      	¦	     
	¦	     	¦	      	¦

	¦	   	¦	         	¦	              	¦	      	¦	      	¦	      	¦	    	¦	      	¦	     
	¦	     	¦	      	¦

	¦	3  	¦	Локальная	¦	Водопровод    	¦	5,7   	¦	-     	¦	-     	¦	-   	¦	5,7   	¦	2,06 
	¦	1,25 	¦	-     	¦

	¦	   	¦	смета    	¦	              	¦	      	¦	      	¦	      	¦	    	¦	      	¦	     
	¦	     	¦	      	¦

	¦	   	¦	N 1-3    	¦	              	¦	      	¦	      	¦	      	¦	    	¦	      	¦	     
	¦	     	¦	      	¦

	¦	   	¦	         	¦	              	¦	      	¦	      	¦	      	¦	    	¦	      	¦	     
	¦	     	¦	      	¦

	¦	   	¦	...      	¦	...           	¦	...   	¦	...   	¦	...   	¦	... 	¦	...   	¦	...  
	¦	...  	¦	...   	¦

	+---+---------+--------------+------+------+------+----+------+------
	+-----+------+

	¦	   	¦	Итого:                  	¦	73,12 	¦	4,2   	¦	3,2   	¦	1,1 	¦	81,62 	¦	33,17
	¦	20,1 	¦	52,32 	¦

	¦	   	¦	                        	¦	      	¦	      	¦	      	¦	    	¦	      	¦	     
	¦	     	¦	      	¦

	¦	   	¦	Возвратные суммы        	¦	(2,63)	¦	-     	¦	-     	¦	-   	¦	(2,63)	¦	-    
	¦	-    	¦	-     	¦

	¦	   	¦	                        	¦	      	¦	      	¦	      	¦	    	¦	      	¦	     
	¦	     	¦	      	¦

	¦	15 	¦	Сборник  	¦	Временные зда-	¦	2,19  	¦	0,13  	¦	-     	¦	-   	¦	2,32  	¦	-    
	¦	-    	¦	-     	¦

	¦	   	¦	МЖКХ     	¦	ния и сооруже-	¦	      	¦	      	¦	      	¦	    	¦	      	¦	     

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	     	¦	      	¦

	¦	   	¦	РСФСР    	¦	ния - 3%      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	    	¦	      	¦	     
	¦	     	¦	      	¦

	¦	   	¦	1986 г.  	¦	(73,12 + 4,2) 	¦	      	¦	      	¦	      	¦	    	¦	      	¦	     
	¦	     	¦	      	¦

	¦	   	¦	         	¦	x 0,03        	¦	      	¦	      	¦	      	¦	    	¦	      	¦	     
	¦	     	¦	      	¦

	¦	   	¦	         	¦	              	¦	      	¦	      	¦	      	¦	    	¦	      	¦	     
	¦	     	¦	      	¦

	¦	   	¦	         	¦	Нормативная   	¦	-     	¦	-     	¦	-     	¦	-   	¦	-     	¦	0,77 
	¦	-    	¦	-     	¦

	¦	   	¦	         	¦	трудоемкость  	¦	      	¦	      	¦	      	¦	    	¦	      	¦	     
	¦	     	¦	      	¦

	¦	   	¦	         	¦	0,331 x 2,32  	¦	      	¦	      	¦	      	¦	    	¦	      	¦	     
	¦	     	¦	      	¦

	¦	   	¦	         	¦	              	¦	      	¦	      	¦	      	¦	    	¦	      	¦	     
	¦	     	¦	      	¦

	¦	   	¦	         	¦	Сметная зара- 	¦	-     	¦	-     	¦	-     	¦	-   	¦	-     	¦	-    
	¦	0,46 	¦	-     	¦

	¦	   	¦	         	¦	ботная плата  	¦	      	¦	      	¦	      	¦	    	¦	      	¦	     
	¦	     	¦	      	¦

	¦	   	¦	         	¦	0,2 x 2,32    	¦	      	¦	      	¦	      	¦	    	¦	      	¦	     
	¦	     	¦	      	¦

	¦	   	¦	         	¦	              	¦	      	¦	      	¦	      	¦	    	¦	      	¦	     
	¦	     	¦	      	¦

	¦	   	¦	         	¦	Возвратные    	¦	(0,33)	¦	(0,02)	¦	-     	¦	-   	¦	(0,35)	¦	-    
	¦	-    	¦	-     	¦

	¦	   	¦	         	¦	суммы         	¦	      	¦	      	¦	      	¦	    	¦	      	¦	     
	¦	     	¦	      	¦

	¦	   	¦	         	¦	2,32 x 0,15   	¦	      	¦	      	¦	      	¦	    	¦	      	¦	     
	¦	     	¦	      	¦

	+---+---------+--------------+------+------+------+----+------+------
	+-----+------+

	¦	   	¦	Итого с временными зда- 	¦	75,31 	¦	4,33  	¦	3,2   	¦	1,1 	¦	83,94 	¦	33,94
	¦	20,56	¦	53,81 	¦

	¦	   	¦	ниями и сооружениями    	¦	      	¦	      	¦	      	¦	    	¦	      	¦	     
	¦	     	¦	      	¦

	¦	   	¦	                        	¦	      	¦	      	¦	      	¦	    	¦	      	¦	     
	¦	     	¦	      	¦

	¦	   	¦	Возвратные суммы        	¦	(2,96)	¦	(0,02)	¦	      	¦	    	¦	(2,98)	¦	     

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	     	¦	      	¦

	¦	   	¦	                        	¦	      	¦	      	¦	      	¦	    	¦	      	¦	     
	¦	     	¦	      	¦

	¦	   	¦	         	¦	Прочие работы 	¦	      	¦	      	¦	      	¦	    	¦	      	¦	     
	¦	     	¦	      	¦

	¦	   	¦	         	¦	и затраты     	¦	      	¦	      	¦	      	¦	    	¦	      	¦	     
	¦	     	¦	      	¦

	¦	   	¦	         	¦	              	¦	      	¦	      	¦	      	¦	    	¦	      	¦	     
	¦	     	¦	      	¦

	¦	   	¦	Сборник  	¦	а) Дополни-   	¦	0,9   	¦	0,05  	¦	-     	¦	-   	¦	0,95  	¦	-    
	¦	-    	¦	-     	¦

	¦	   	¦	МЖКХ     	¦	тельные затра-	¦	      	¦	      	¦	      	¦	    	¦	      	¦	     
	¦	     	¦	      	¦

	¦	   	¦	РСФСР    	¦	ты на произ-  	¦	      	¦	      	¦	      	¦	    	¦	      	¦	     
	¦	     	¦	      	¦

	¦	   	¦	1986 г.  	¦	водство работ 	¦	      	¦	      	¦	      	¦	    	¦	      	¦	     
	¦	     	¦	      	¦

	¦	   	¦	с измене-	¦	в зимнее время	¦	      	¦	      	¦	      	¦	    	¦	      	¦	     
	¦	     	¦	      	¦

	¦	   	¦	ниями    	¦	- 1,2%        	¦	      	¦	      	¦	      	¦	    	¦	      	¦	     
	¦	     	¦	      	¦

	¦	   	¦	1988 г.  	¦	(75,31 + 4,33)	¦	      	¦	      	¦	      	¦	    	¦	      	¦	     
	¦	     	¦	      	¦

	¦	   	¦	         	¦	x 0,012       	¦	      	¦	      	¦	      	¦	    	¦	      	¦	     
	¦	     	¦	      	¦

	¦	   	¦	         	¦	              	¦	      	¦	      	¦	      	¦	    	¦	      	¦	     
	¦	     	¦	      	¦

	¦	   	¦	         	¦	Нормативная   	¦	-     	¦	-     	¦	-     	¦	-   	¦	-     	¦	0,76 
	¦	-    	¦	-     	¦

	¦	   	¦	         	¦	трудоемкость  	¦	      	¦	      	¦	      	¦	    	¦	      	¦	     
	¦	     	¦	      	¦

	¦	   	¦	         	¦	0,8 (0,9 +    	¦	      	¦	      	¦	      	¦	    	¦	      	¦	     
	¦	     	¦	      	¦

	¦	   	¦	         	¦	0,05)         	¦	      	¦	      	¦	      	¦	    	¦	      	¦	     
	¦	     	¦	      	¦

	¦	   	¦	         	¦	              	¦	      	¦	      	¦	      	¦	    	¦	      	¦	     
	¦	     	¦	      	¦

	¦	   	¦	         	¦	Сметная зара- 	¦	-     	¦	-     	¦	-     	¦	-   	¦	-     	¦	-    
	¦	0,48 	¦	-     	¦

	¦	   	¦	         	¦	ботная плата  	¦	      	¦	      	¦	      	¦	    	¦	      	¦	     

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	     	¦	      	¦

	¦	   	¦	         	¦	0,5 (0,9 +    	¦	      	¦	      	¦	      	¦	    	¦	      	¦	     
	¦	     	¦	      	¦

	¦	   	¦	         	¦	0,05)         	¦	      	¦	      	¦	      	¦	    	¦	      	¦	     
	¦	     	¦	      	¦

	¦	   	¦	         	¦	              	¦	      	¦	      	¦	      	¦	    	¦	      	¦	     
	¦	     	¦	      	¦

	¦	   	¦	Указания 	¦	б) Дополни-   	¦	0,42  	¦	0,02  	¦	-     	¦	-   	¦	0,461 	¦	-    
	¦	-    	¦	-     	¦

	¦	   	¦	по приме-	¦	тельный тран- 	¦	      	¦	      	¦	      	¦	    	¦	      	¦	     
	¦	     	¦	      	¦

	¦	   	¦	нению    	¦	спорт привоз- 	¦	      	¦	      	¦	      	¦	    	¦	      	¦	     
	¦	     	¦	      	¦

	¦	   	¦	ВРЕР МЖКХ	¦	ных материалов	¦	      	¦	      	¦	      	¦	    	¦	      	¦	     
	¦	     	¦	      	¦

	¦	   	¦	РСФСР,   	¦	- 0,5%;       	¦	      	¦	      	¦	      	¦	    	¦	      	¦	     
	¦	     	¦	      	¦

	¦	   	¦	1986 г., 	¦	дополнительные	¦	      	¦	      	¦	      	¦	    	¦	      	¦	     
	¦	     	¦	      	¦

	¦	   	¦	УЕРЕР-84 	¦	затраты по    	¦	      	¦	      	¦	      	¦	    	¦	      	¦	     
	¦	     	¦	      	¦

	¦	   	¦	         	¦	погрузочно-   	¦	      	¦	      	¦	      	¦	    	¦	      	¦	     
	¦	     	¦	      	¦

	¦	   	¦	         	¦	разгрузочным  	¦	      	¦	      	¦	      	¦	    	¦	      	¦	     
	¦	     	¦	      	¦

	¦	   	¦	         	¦	работам -     	¦	      	¦	      	¦	      	¦	    	¦	      	¦	     
	¦	     	¦	      	¦

	¦	   	¦	         	¦	0,06%         	¦	      	¦	      	¦	      	¦	    	¦	      	¦	     
	¦	     	¦	      	¦

	¦	   	¦	         	¦	по "б" - 0,56%	¦	      	¦	      	¦	      	¦	    	¦	      	¦	     
	¦	     	¦	      	¦

	¦	   	¦	         	¦	от сумм 75,31 	¦	      	¦	      	¦	      	¦	    	¦	      	¦	     
	¦	     	¦	      	¦

	¦	   	¦	         	¦	и 4,33        	¦	      	¦	      	¦	      	¦	    	¦	      	¦	     
	¦	     	¦	      	¦

	¦	   	¦	         	¦	              	¦	      	¦	      	¦	      	¦	    	¦	      	¦	     
	¦	     	¦	      	¦

	¦	   	¦	         	¦	Нормативная   	¦	-     	¦	-     	¦	-     	¦	-   	¦	-     	¦	0,19 
	¦	-    	¦	-     	¦

	¦	   	¦	         	¦	трудоемкость  	¦	      	¦	      	¦	      	¦	    	¦	      	¦	     

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	     	¦	      	¦

	¦	   	¦	         	¦	0,0056 x 33,94	¦	      	¦	      	¦	      	¦	    	¦	      	¦	     
	¦	     	¦	      	¦

	¦	   	¦	         	¦	              	¦	      	¦	      	¦	      	¦	    	¦	      	¦	     
	¦	     	¦	      	¦

	¦	   	¦	         	¦	Сметная зара- 	¦	-     	¦	-     	¦	-     	¦	-   	¦	-     	¦	-    
	¦	0,12 	¦	-     	¦

	¦	   	¦	         	¦	ботная плата  	¦	      	¦	      	¦	      	¦	    	¦	      	¦	     
	¦	     	¦	      	¦

	¦	   	¦	         	¦	0,0056 x 20,56	¦	      	¦	      	¦	      	¦	    	¦	      	¦	     
	¦	     	¦	      	¦

	+---+---------+--------------+------+------+------+----+------+------
	+-----+------+

	¦	   	¦	Итого с прочими работами	¦	76,63 	¦	4,4   	¦	3,2   	¦	1,1 	¦	85,33 	¦	34,89
	¦	21,16	¦	54,70 	¦

	¦	   	¦	и затратами             	¦	      	¦	      	¦	      	¦	    	¦	      	¦	     
	¦	     	¦	      	¦

	¦	   	¦	                        	¦	      	¦	      	¦	      	¦	    	¦	      	¦	     
	¦	     	¦	      	¦

	¦	   	¦	Возвратные суммы        	¦	(2,96)	¦	(0,02)	¦	      	¦	    	¦	(2,98)	¦	     
	¦	     	¦	      	¦

	¦	   	¦	                        	¦	      	¦	      	¦	      	¦	    	¦	      	¦	     
	¦	     	¦	      	¦

	¦	   	¦	Резерв средств на не-   	¦	0,77  	¦	0,04  	¦	-     	¦	-   	¦	0,81  	¦	-    
	¦	-    	¦	-     	¦

	¦	   	¦	предвиденные работы и   	¦	      	¦	      	¦	      	¦	    	¦	      	¦	     
	¦	     	¦	      	¦

	¦	   	¦	затраты - 1%            	¦	      	¦	      	¦	      	¦	    	¦	      	¦	     
	¦	     	¦	      	¦

	¦	   	¦	                        	¦	      	¦	      	¦	      	¦	    	¦	      	¦	     
	¦	     	¦	      	¦

	¦	   	¦	         	¦	Нормативная   	¦	-     	¦	-     	¦	-     	¦	-   	¦	-     	¦	0,35 
	¦	-    	¦	-     	¦

	¦	   	¦	         	¦	трудоемкость  	¦	      	¦	      	¦	      	¦	    	¦	      	¦	     
	¦	     	¦	      	¦

	¦	   	¦	         	¦	0,01 x 34,89  	¦	      	¦	      	¦	      	¦	    	¦	      	¦	     
	¦	     	¦	      	¦

	¦	   	¦	         	¦	              	¦	      	¦	      	¦	      	¦	    	¦	      	¦	     
	¦	     	¦	      	¦

	¦	   	¦	         	¦	Сметная зара- 	¦	-     	¦	-     	¦	-     	¦	-   	¦	-     	¦	-    

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	0,21 	¦	-     	¦

	¦	   	¦	         	¦	ботная плата  	¦	      	¦	      	¦	      	¦	    	¦	      	¦	     
	¦	     	¦	      	¦

	¦	   	¦	         	¦	0,01 x 21,16  	¦	      	¦	      	¦	      	¦	    	¦	      	¦	     
	¦	     	¦	      	¦

	+---+---------+--------------+------+------+------+----+------+------
	+-----+------+

	¦	   	¦	Всего по смете          	¦	77,4  	¦	4,44  	¦	3,2   	¦	1,1 	¦	86,14 	¦	35,24
	¦	21,37	¦	55,21 	¦

	¦	   	¦	                        	¦	      	¦	      	¦	      	¦	    	¦	      	¦	     
	¦	     	¦	      	¦

	¦	   	¦	Возвратные суммы        	¦	(2,96)	¦	(0,02)	¦	      	¦	    	¦	(2,98)	¦	     
	¦	     	¦	      	¦

	L---+------------------------+------+------+------+----+------+------
	+-----+-------

	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПОРЯДКУ ВЫДЕЛЕНИЯ В СОСТАВЕ СМЕТНОЙ
	ДОКУМЕНТАЦИИ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ НОРМАТИВНОЙ ТРУДОЕМКОСТИ И
	ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

	Порядок выделения в составе сметной документации на капитальный ремонт жилых 	домов,
	объектов социально-культурного и коммунального назначения нормативной трудоемкости и
	заработной платы рабочих, занятых на строительно-монтажных <*> работах, разработан
	применительно к Методическим указаниям о выделении этих показателей в сметной документации
	на 	строительство,	 утвержденным Постановлением Госстроя СССР от 30.12.1985 N 273.

	------------------------------------

	<*> Здесь и далее под "строительно-монтажными" подразумеваются ремонтно-строительные и
	строительно-монтажные работы.

	Порядок установлен с учетом форм сметной документации, предусмотренных ВСН 55-87(р).

	Коэффициент перехода от массы накладных расходов (в рублях) к затратам труда (в чел.-ч)

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	определен по формуле:

	                       К   = Д   : С  ,

	                        нр    нр    нр

	    где Д   - доля основной заработной платы рабочих,  занятых  на

	         нр

	строительно-монтажных работах, учтенная в накладных расходах;

	    С   -  средняя  часовая  тарифная  ставка   рабочих   среднего

	     нр

	разряда, занятых на строительно-монтажных работах, выполняемых  за

	счет накладных расходов.

	    Д   определена как средняя величина на основе расчетов  затрат

	     нр

	труда и заработной платы рабочих, выполненных в обоснование планов

	по труду 10 ремонтно-строительных организаций (табл. 1).

	Таблица 1

	----T----------------------T---------------------T---------------¬

	¦	 N 	¦	Расчетная сумма основ-	¦	В том числе на рабо- 	¦	      Д        	¦

	¦	п/п	¦	ной заработной платы  	¦	тах, выполняемых за  	¦	       нр      	¦

	¦	   	¦	рабочих, занятых на   	¦	счет накладных расхо-	¦	(гр. 3 : гр. 2)	¦

	¦	   	¦	строительно-монтажных 	¦	дов, тыс. р.         	¦	               	¦

	¦	   	¦	работах, тыс. р.      	¦	                     	¦	               	¦

	+---+----------------------+---------------------+---------------+

	¦	 1 	¦	          2           	¦	          3          	¦	       4       	¦

	+---+----------------------+---------------------+---------------+

	¦	1  	¦	760                   	¦	32,7                 	¦	0,043          	¦

	¦	2  	¦	840                   	¦	42,8                 	¦	0,051          	¦

	¦	3  	¦	1080                  	¦	56,2                 	¦	0,052          	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	4  	¦	1190                  	¦	71,4                 	¦	0,06           	¦

	¦	5  	¦	480                   	¦	20,2                 	¦	0,042          	¦

	¦	6  	¦	903                   	¦	41,5                 	¦	0,046          	¦

	¦	7  	¦	1034                  	¦	44,5                 	¦	0,043          	¦

	¦	8  	¦	842                   	¦	32                   	¦	0,038          	¦

	¦	9  	¦	935                   	¦	43,1                 	¦	0,046          	¦

	¦	10 	¦	1178                  	¦	60                   	¦	0,058          	¦

	L---+----------------------+---------------------+----------------

	    Средняя величина Д   равна 0,047.

	                      нр

	    С    определена  исходя  из  заработной  платы   на   работах,

	     нр

	выполняемых за счет накладных расходов (табл. 1, гр. 3), и  данных

	о  расчетной  трудоемкости  этих  работ  в  чел.-ч  (по  расчетам,

	выполняемым в обоснование планов по труду). Расчет С   приведен  в

	                                                    нр

	табл. 2.

	Таблица 2

	----T---------------------T-------------------T------------------¬

	¦	 N 	¦	Сумма основной зара- 	¦	Расчетная трудоем- 	¦	Средняя тарифная  	¦

	¦	п/п	¦	ботной платы рабочих,	¦	кость работ, выпол-	¦	ставка (С  ) рабо-	¦

	¦	   	¦	занятых на строитель-	¦	няемых за счет нак-	¦	         нр       	¦

	¦	   	¦	но-монтажных работах,	¦	ладных расходов,   	¦	чих, занятых на   	¦

	¦	   	¦	выполняемых за счет  	¦	чел.-ч             	¦	строительно-мон-  	¦

	¦	   	¦	накладных расходов,  	¦	                   	¦	тажных работах,   	¦

	¦	   	¦	тыс. р.              	¦	                   	¦	выполняемых за    	¦

	¦	   	¦	                     	¦	                   	¦	счет накладных    	¦

	¦	   	¦	                     	¦	                   	¦	расходов, руб./ч  	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	+---+---------------------+-------------------+------------------+

	¦	 1 	¦	          2          	¦	          3        	¦	        4         	¦

	+---+---------------------+-------------------+------------------+

	¦	1  	¦	32,7                 	¦	62885              	¦	0,52              	¦

	¦	2  	¦	42,8                 	¦	67937              	¦	0,63              	¦

	¦	3  	¦	56,2                 	¦	114694             	¦	0,49              	¦

	¦	4  	¦	71,4                 	¦	125263             	¦	0,57              	¦

	¦	5  	¦	20,2                 	¦	32063              	¦	0,63              	¦

	¦	6  	¦	41,5                 	¦	68033              	¦	0,61              	¦

	¦	7  	¦	44,5                 	¦	79464              	¦	0,56              	¦

	¦	8  	¦	32                   	¦	54237              	¦	0,59              	¦

	¦	9  	¦	43,1                 	¦	75614              	¦	0,57              	¦

	¦	10 	¦	60                   	¦	103448             	¦	0,58              	¦

	L---+---------------------+-------------------+-------------------

	    Средняя величина С   равна 0,58.

	                      нр

	    Таким образом К   = 0,047 : 0,58 = 0,081.

	                   нр

	    Коэффициент   перехода   от   суммы  по  временным  зданиям  и

	сооружениям  (в  руб.)  к  затратам  труда   рабочих   (в  чел.-ч)

	определен по формуле:

	                      К   = Д   : С  ,

	                       вр    вр    вр

	    где Д   -  доля  затрат  на  возведение  временных  зданий   и

	         вр

	сооружений, приходящаяся на заработную плату рабочих, в  структуре

	норм на временные здания и сооружения;

	    С   - средняя часовая тарифная ставка рабочих.

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	     вр

	    Расчет Д   и С    (табл.  3)  произведен  на  основе  исходных

	            вр    вр

	данных  по  10  организациям,   использованных   при   определении

	трудоемкости работ, выполняемых за счет накладных расходов.

	Таблица 3

	----T-------T---------------T------------T-----------------------¬

	¦	 N 	¦	Затраты	¦	В том числе ос-	¦	Трудоемкость	¦	Средняя тарифная ставка	¦

	¦	п/п	¦	на вре-	¦	новная заработ-	¦	   работ    	¦	(С  ) рабочих, занятых 	¦

	¦	   	¦	менные 	¦	ная плата рабо-	¦	  в чел.-ч  	¦	  вр                   	¦

	¦	   	¦	здания 	¦	чих, тыс. р./% 	¦	            	¦	на строительно-монтаж- 	¦

	¦	   	¦	и со-  	¦	(Д  )          	¦	            	¦	ных работах по возведе-	¦

	¦	   	¦	оруже- 	¦	  вр           	¦	            	¦	нию временных зданий и 	¦

	¦	   	¦	ния,   	¦	               	¦	            	¦	сооружений, руб./ч     	¦

	¦	   	¦	тыс. р.	¦	               	¦	            	¦	                       	¦

	+---+-------+---------------+------------+-----------------------+

	¦	 1 	¦	   2   	¦	       3       	¦	     4      	¦	           5           	¦

	+---+-------+---------------+------------+-----------------------+

	¦	1  	¦	45,8   	¦	10,1/22        	¦	18165       	¦	0,556                  	¦

	¦	2  	¦	48,1   	¦	12/25          	¦	18405       	¦	0,652                  	¦

	¦	3  	¦	68,7   	¦	13,7/20        	¦	21609       	¦	0,634                  	¦

	¦	4  	¦	80,2   	¦	16,8/21        	¦	29735       	¦	0,565                  	¦

	¦	5  	¦	34,4   	¦	6,5/19         	¦	10400       	¦	0,625                  	¦

	¦	6  	¦	49,2   	¦	8,2/17         	¦	12773       	¦	0,642                  	¦

	¦	7  	¦	53,8   	¦	7,5/14         	¦	14231       	¦	0,527                  	¦

	¦	8  	¦	58,4   	¦	11,1/19        	¦	19646       	¦	0,565                  	¦

	¦	9  	¦	62,9   	¦	13,8/22        	¦	10228       	¦	0,615                  	¦

	¦	10 	¦	71     	¦	14,9/21        	¦	22140       	¦	0,673                  	¦

	L---+-------+---------------+------------+------------------------

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	    Средняя величина Д   = 20%.

	                      вр

	    Средняя величина С   = 0,605.

	                      вр

	    Таким образом К   = 0,2 : 0,605 = 0,331.

	                   вр

	    Коэффициент,   определяющий    заработную    плату    рабочих,

	                                                            &n bsp;
	зп

	выполняющих  работы  за  счет  сметных  накладных  расходов (К  ),

	                                                            &n bsp;
	нр

	рассчитан по формуле:

	                      зп

	                     К   = Д   + З   ,

	                      нр    нр    доп

	    где Д   - доля основной заработной платы рабочих,  занятых  на

	         нр

	строительно-монтажных работах, учтенная в накладных расходах  (см.

	выше);

	    З     - доля дополнительной заработной платы рабочих, учтенной

	     доп

	в накладных расходах (оплата за время отпуска, доплата  бригадирам

	за  руководство  бригадой,  заработная  плата  рабочих  за   время

	простоев  по   атмосферным   условиям,   оплата   льготных   часов

	подросткам, оплата рабочим  за  время  выполнения  государственных

	обязанностей и др.).

	    Д   принята равной 0,047 (см. табл. 1).  З    определяется  на

	     нр                                       доп

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	основании исходных данных, использованных в  расчетах  нормативной

	трудоемкости (табл. 4).

	Таблица 4

	----T------------------------T------------------T----------------¬

	¦	 N 	¦	Расчетная сумма основной	¦	Дополнительная за-	¦	 Дополнительная 	¦

	¦	п/п	¦	заработной платы рабо-  	¦	работная плата ра-	¦	заработная плата	¦

	¦	   	¦	чих, занятых на строи-  	¦	бочих, тыс. р.    	¦	 рабочих в % к  	¦

	¦	   	¦	тельно-монтажных работах	¦	                  	¦	    основной    	¦

	¦	   	¦	(включая работы за счет 	¦	                  	¦	(гр. 3 : гр. 2) 	¦

	¦	   	¦	накладных расходов)     	¦	                  	¦	     x 100      	¦

	+---+------------------------+------------------+----------------+

	¦	 1 	¦	           2            	¦	         3        	¦	        4       	¦

	+---+------------------------+------------------+----------------+

	¦	1  	¦	760                     	¦	71,4              	¦	9,4             	¦

	¦	2  	¦	840                     	¦	88,2              	¦	10,5            	¦

	¦	3  	¦	1080                    	¦	119,9             	¦	11,1            	¦

	¦	4  	¦	1190                    	¦	103,5             	¦	8,7             	¦

	¦	5  	¦	480                     	¦	46,1              	¦	9,6             	¦

	¦	6  	¦	903                     	¦	92,1              	¦	10,2            	¦

	¦	7  	¦	1034                    	¦	117,9             	¦	11,4            	¦

	¦	8  	¦	842                     	¦	79,1              	¦	9,4             	¦

	¦	9  	¦	935                     	¦	95,4              	¦	10,2            	¦

	¦	10 	¦	1178                    	¦	101,3             	¦	8,6             	¦

	L---+------------------------+------------------+-----------------

	    Средняя   величина  дополнительной  заработной  платы  в  %  к

	основной равна 9,9%.

	                   зп

	    Таким образом К   = 0,047 + 0,099 = 0,146.

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	                   нр

	    К   - коэффициент  перехода  от  сметной   стоимости   зимнего

	     зу

	удорожания к сметной заработной  плате  рабочих  в  составе  этого

	удорожания, принимается равным 0,5 (в соответствии с примечанием к

	приложению 4 Методических указаний  о  порядке  выделения  и  пр.,

	утвержденных Постановлением Госстроя СССР от 30.12.1985 N 273).

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.