ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО ТРУДУ И СОЦИАЛЬНЫМ
	ВОПРОСАМ
	СЕКРЕТАРИАТ ВСЕСОЮЗНОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА
	ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12 октября 1989 г. N 341/21-78
	ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЕДИНЫХ НОРМ ВЫРАБОТКИ И ВРЕМЕНИ НА
	ПРОИЗВОДСТВО ЩЕБНЯ

	Государственный комитет СССР по труду и социальным вопросам и Секретариат Всесоюзного
	Центрального Совета Профессиональных Союзов постановляют:

	1. Утвердить Единые нормы выработки и времени на производство щебня, разработанные
	Центральным бюро нормативов по труду при участии нормативно-исследовательских организаций и
	предприятий Министерства промышленности строительных материалов РСФСР и Министерства
	автомобильных дорог РСФСР.

	Установить срок их действия до 1995 года.

	2. Единые нормы выработки и времени рекомендуются для применения на предприятиях по
	производству щебня независимо от их ведомственной подчиненности.

	3. Центральному бюро нормативов по труду Государственного комитета СССР по труду и
	социальным вопросам обеспечить контроль за изданием сборника "Единые нормы выработки и
	времени на производство щебня" в соответствии с тематическим планом издания.

	4. С введением в действие Единых норм выработки и времени на производство щебня,
	утвержденных настоящим Постановлением, считать утратившим силу Постановление
	Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам от 14 марта 1979 г. N 82/6-42
	"Об утверждении Единых норм выработки (времени) на производство щебня".

	Заместитель Председателя

	Государственного комитета СССР

	по труду и социальным вопросам

	Б.ГАВРИЛОВ

	Заместитель Председателя

	Всесоюзного Центрального Совета

	Профессиональных Союзов

	И.КЛОЧКОВ

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	Утверждены

	Постановлением

	Государственного комитета СССР

	по труду и социальным вопросам

	и Секретариата ВЦСПС

	от 12 октября 1989 г. N 341/21-78

	ЕДИНЫЕ НОРМЫ ВЫРАБОТКИ И ВРЕМЕНИ НА ПРОИЗВОДСТВО ЩЕБНЯ

	1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

	1.1. Единые нормы выработки (времени) на производство щебня рекомендуются для
	применения на всех предприятиях и в цехах по производству щебня независимо от их ведомственной
	подчиненности.

	1.2. В основу разработки единых норм выработки (времени) положены следующие данные:

	фотохронометражные наблюдения;

	технические характеристики оборудования;

	результаты анализа организации труда и мероприятия по ее совершенствованию.

	1.3. Единые нормы выработки (времени) установлены с учетом:

	восьмичасовой рабочей смены;

	оснащения рабочих мест инвентарем и оборудованием применительно к характеру
	выполняемой работы;

	выполнения работы рабочими соответствующей квалификации;

	выпуска продукции, отвечающей требованиям действующих технических условий и стандартов.

	1.4. Едиными нормами выработки (времени) учтено и отдельно не оплачивается время,
	затраченное рабочими на:

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	получение указаний по выполнению работ;

	получение и сдачу инструмента;

	обслуживание станков и механизмов на рабочем месте, смазку и устранение мелких
	неисправностей;

	подготовку к работе и уборку рабочего места.

	1.5. Время на отдых определено по факторам утомляемости и составляет для дробильщика I
	стадии дробления на дробилках марок СМ-60А, СМД-117 - 10%, на дробилках марок СМД-59А,
	СМД-118, С-836, СМД-58Б, ЩКД-7, СМД-111, СМ-16, СМД-110, СМ-741 - 9%; для дробления на
	последующих стадиях - 9%; машиниста питателя - 5%; грохотовщика - 10%; машиниста конвейера -
	6% от времени занятости рабочего в течение смены.

	Время на личные надобности - 10 мин.

	1.6. Нормы выработки установлены на бригаду (звено) рабочих в куб. м щебня, а нормы времени
	в чел.-час. на 100 куб. м щебня.

	1.7. Наименование профессий и разряды работ в настоящем сборнике указаны в соответствии с
	действующим Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих,
	выпуск 4, раздел "Общие профессии обогащения, агломерации, брикетирования", утвержденный
	Постановлением Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам и ВЦСПС от 17
	июля 1985 г. N 225/15-87, и выпуск 1, раздел "Профессии рабочих, общие для всех отраслей
	народного хозяйства", утвержденный Постановлением Государственного комитета СССР по труду и
	социальным вопросам и Секретариата ВЦСПС от 31 января 1985 г. N 31/3-30.

	Если в дальнейшем будут вноситься изменения и дополнения в Единый тарифно-
	квалификационный справочник, наименования профессий и разряды работ, указанные в данном
	сборнике, должны соответственно изменяться.

	1.8. Выполнение работ рабочими не тех разрядов (квалификаций), которые указаны в сборнике,
	не может служить основанием для каких-либо изменений единых норм.

	1.9. В тех случаях, когда фактически применяемые на предприятиях нормы выработки выше
	единых норм, сохраняются действующие нормы.

	1.10. До введения единых норм выработки (времени) необходимо привести организационно-
	технические условия в цехах и на производственных участках (организацию труда, оснастку и др.) в
	соответствие с условиями, запроектированными в нормах и осуществить производственный
	инструктаж рабочих.

	При внедрении на предприятиях более совершенной, чем это предусмотрено в нормах,
	организации труда, производства, технологии работы, оборудования, машин, оснастки и т.п.,
	повышающих производительность труда, следует разрабатывать методом технического
	нормирования и вводить в установленном порядке местные нормы, соответствующие более высокой
	производительности труда.

	1.11. С введением единых норм выработки (времени) ранее действовавшие нормы на
	соответствующие работы отменяются (за исключением более прогрессивных).

	1.12. Нормы рассчитаны для технологических линий по производству щебня, состоящих из
	системы оборудования, обеспечивающего производительность линии в целом в соответствии с

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	производительностью дробилок первичного дробления.

	1.13. Нормы выработки на работы, выполняемые с помощью камнедробилок и другого
	оборудования, входящего в состав технологических линий, зависят от их производительности.
	Нормы производительности технологических линий устанавливаются по лимитирующему
	оборудованию и одновременно являются нормами выработки обслуживающих их рабочих.

	Нормы выработки (нормы производительности технологической линии) в куб. м щебня, без
	предварительного отсева горной массы на грохотах или колосниковых решетках определены по
	формуле:

	                   Н  = Q x Т   x К  x К   x N,

	                    в        см    в    др

	    где:

	    Q   -   часовая  паспортная  производительность  лимитирующего

	оборудования, куб. м;

	    Т   - продолжительность рабочей смены, час. (8);

	     см

	    К   - коэффициент внутрисменного использования технологической

	     в

	линии   определен   по  данным  сводных  карт  фотографий  времени

	использования лимитирующего оборудования в размере 0,80;

	    К   -   поправочный   коэффициент   на   дробимость  материала

	     др

	(табл. 1.1);

	    N  - коэффициент выхода щебня, доли единицы от исходной горной

	массы    в    разрыхленном    состоянии;   определяется   расчетом

	качественно-количественной     схемы     исходя     из    среднего

	гранулометрического состава исходного материала.

	Таблица 1.1

	ЗНАЧЕНИЯ ПОПРАВОЧНОГО КОЭФФИЦИЕНТА НА ДРОБИМОСТЬ МАТЕРИАЛА

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	-----------------------------T-----------------------T-----------¬

	¦	 Категория прочности породы 	¦	Временное сопротивление	¦	Поправочный	¦

	¦	                            	¦	    на сжатие, МПа     	¦	коэффициент	¦

	+----------------------------+-----------------------+-----------+

	¦	Особо прочные               	¦	более 250              	¦	0,80       	¦

	¦	Прочные                     	¦	200 - 250              	¦	0,85       	¦

	¦	                            	¦	180 - 200              	¦	0,90       	¦

	¦	                            	¦	150 - 180              	¦	0,95       	¦

	¦	Средней прочности           	¦	60 - 150               	¦	1,0        	¦

	¦	Ниже средней прочности      	¦	менее 60               	¦	1,2        	¦

	L----------------------------+-----------------------+------------

	1.14. В таблицах сборника нормы рассчитаны с учетом производительности одной дробилки.
	При одновременной работе на первой стадии дробления нескольких дробилок нормы выработки
	увеличиваются, а нормы времени уменьшаются в соответствующее число раз.

	1.15. При наличии предварительного грохочения горной массы перед первичным дроблением
	нормы выработки (производительности) определяются по формуле:

	                                Н

	                                 в

	                      Н     = ------- x 100,

	                       в.гр   100 - М

	    где: М - отход  пропущенной  горной  массы  через грохоты  или

	колосниковые   решетки   в   %  от  общего  объема  горной  массы,

	принимается по фактическим данным.

	    1.16.  Расчет  нормативов  численности рабочих по обслуживанию

	оборудования технологических линий осуществлялся по формуле:

	                                 Т

	                                  з

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	                         Ч = ----------,

	                             Т   - Т

	                              см    отл

	    где:

	    Т  -  время  занятости  рабочих  обслуживанием оборудования  в

	     з

	течение  смены,  включая  время активного наблюдения, обслуживания

	рабочего  места,  мин.;  определялось  по  данным   сводных   карт

	фотографий рабочего времени исполнителей;

	    Т  - определялось по формуле:

	     з

	                         Т  = Т   + Т   ,

	                          з    оп    обс

	    где:

	    Т    -  время  обслуживания  рабочего  места  одним  рабочим в

	     обс

	течение смены, мин.;

	    Т    -  время  на отдых и личные надобности  одного рабочего в

	     отл

	течение смены, мин.;

	    Т    - определялось по формуле:

	     отл

	                        Т    = Т    - Т  ,

	                         отл    отд    лн

	    где:

	    Т   - 10 мин.

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	     лн

	                         Т    = Т  x Р,

	                          отд    з

	    где:

	    Т - время занятости одного рабочего в смену, мин.;

	     з

	    Р   -   суммарный   процент   времени  на  отдых  по  факторам

	утомляемости в десятичных долях.

	    1.17.   Нормы  времени  в  чел.-часах  на  100  куб.  м  щебня

	определялись по формуле:

	                             Т   x 100

	                              см

	                       Н   = --------- x Ч,

	                        вр      Н

	                                 в

	где Ч - численность рабочих бригады по обслуживанию технологической линии.

	1.18. В связи с тем, что подготовительно-заключительное время составляет незначительную
	величину, оно объединено с временем обслуживания рабочего места в течение смены.

	1.19. Фракции щебня приняты по действующему ГОСТу 8269-87 (от 5 до 10 мм, св. 10 до 20 мм,
	св. 20 до 40 мм, св. 40 до 70 мм).

	1.20. Съем вскрышного слоя, добыча камня одноковшовыми экскаваторами, транспортировка
	вскрышных пород и камня нормируется по сборнику "Единые нормы выработки на открытые горные
	работы для предприятий горнодобывающей промышленности. Часть IV. Экскавация и
	транспортирование горной массы автосамосвалами", утвержденному Постановлением
	Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам и Секретариата ВЦСПС от 3
	февраля 1988 г. N 52/3-70.

	1.21. При наличии в технологической линии завода промежуточных складов после первой или
	второй стадий дробления, обеспечивающих работу завода в течение смены, нормы выработки надо
	умножать на коэффициент 1,06.

	Если количество последовательно соединенных единиц оборудования в технологической линии
	более 20, нормы выработки следует умножать на следующие поправочные коэффициенты.

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	Количество последовательно соединенных  	21 - 25	26 - 30	св. 31
	единиц оборудования в технологической   
	линии                                   
	Поправочные коэффициенты для определения	0,99  	0,95  	0,88 
	норм выработки                          

	1.22. Пример расчета норм выработки (времени) на производство щебня.

	Определить норму выработки (времени) на производство щебня на технологической линии с
	тремя дробилками первичного дробления СМД-60А (производительность - 550 куб. м/час). Выход
	щебня из 1 куб. м горной массы равен 78%. На заводе перерабатываются граниты, диориты
	(временное сопротивление на сжатие - 237 - 270 МПа, поправочный коэффициент на дробимость -
	0,80). Численность бригады (дробильщики - 4 чел., грохотовщики - 2 чел., оператор пульта
	управления, машинисты конвейера - 3 чел.) - 10 человек.

	Норма выработки (производительности технологической линии) в куб. м щебня составит:

	    Н    = 3 х 550 х 8 х 0,80 х 0,80 х 0,78 = 6588.

	     выр

	    Норма времени в чел.-час. составит:

	          8 х 100

	    Н   = ------- х 10 = 1,21.

	     вр    6588

	1.23. При расположении оборудования на предприятии в разных помещениях нормативная
	численность рабочих по каждому помещению устанавливается отдельно.

	При наличии оборудования в одном помещении эта же нормативная численность рабочих
	определяется по таблице 1.2.

	Таблица 1.2

	------------------------------------T--------------T-------------¬

	¦	      Наименование профессии       	¦	Наименование и	¦	  Норматив   	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	                                   	¦	число оборудо-	¦	 численности 	¦

	¦	                                   	¦	вания, до:    	¦	рабочих, чел.	¦

	+-----------------------------------+--------------+-------------+

	¦	Дробильщик (I стадии дробления)    	¦	3 дробилки    	¦	0,60         	¦

	¦	Дробильщик (II, III стадий дробле- 	¦	6 дробилок    	¦	0,54         	¦

	¦	ния)                               	¦	              	¦	             	¦

	¦	Моторист питателя (при неавтомати- 	¦	1 питатель    	¦	0,92         	¦

	¦	зированной подаче горной массы на  	¦	              	¦	             	¦

	¦	дробление)                         	¦	              	¦	             	¦

	¦	Грохотовщик                        	¦	36 грохотов   	¦	0,52         	¦

	L-----------------------------------+--------------+--------------

	Перечень рабочих, совмещающих профессии на предприятии, приведен в таблице 1.3.

	Таблица 1.3

	----------------------------------T------------------------------¬

	¦	       Основная профессия        	¦	    Совмещаемая профессия     	¦

	+---------------------------------+------------------------------+

	¦	Дробильщик (I стадии дробления)  	¦	Машинист питателя             	¦

	¦	Дробильщик                       	¦	Транспортерщик                	¦

	¦	Дробильщик                       	¦	Грохотовщик                   	¦

	¦	Грохотовщик                      	¦	Транспортерщик                	¦

	L---------------------------------+-------------------------------

	2. ТИПОЛОГИЯ РАБОТЫ

	Нерудные полезные ископаемые, поступающие с карьеров, по крупности, загрязненности и
	другим показателям не пригодны для непосредственного применения. Для получения товарной
	продукции их обогащают и перерабатывают. В зависимости от требований и ассортимента
	выпускаемой продукции, а также вида и качества исходного сырья при переработке осуществляют:

	дробление горной породы для получения требуемых по крупности и зерновому составу фракций

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	щебня;

	грохочение и классификацию для разделения сырья и продуктов дробления на заданные
	фракции;

	промывку для освобождения от глинистых и пылевидных частиц и других загрязнений;

	обезвоживание для снижения влажности материала после промывки и уменьшения
	смерзаемости его в зимнее время;

	специальные виды обогащения для повышения однородности и качества продукции;

	складирование (хранение) готовой продукции и отгрузку ее.

	Большое многообразие сырья, используемого для получения щебня, обуславливает применение
	различных технологических схем его переработки. Для обеспечения выбора технологии производства
	щебня из различных горных пород, их условно разделяют на три вида:

	твердые абразивные породы - граниты, базальты, песчаники и др. - с пределом прочности при
	сжатии 80 - 100 МПа и выше, незагрязненные или незначительно загрязненные глинистыми и
	другими примесями;

	прочные однородные малоабразивные породы - известняки, доломиты и др. - с пределом
	прочности при сжатии до 100 - 150 МПа незагрязненные или мало загрязненные глиной и другими
	включениями;

	породы средней прочности малоабразивные с пределом прочности при сжатии 30 - 100 МПа,
	загрязненные глиной и слабыми породами.

	Производство щебня из пород всех трех групп осуществляется, как правило, с использованием
	трехстадийной схемы дробления с замкнутым циклом на третьей стадии. Выпуск мелких фракций
	может достигать 70% от общего объема производства щебня. В качестве дробильных машин
	применяются щековые и конусные дробилки для переработки пород первой группы и дробилки
	ударного действия - для второй и третьей.

	Для обеспечения качественных показателей продукции, соответствующих стандартам, в
	технологии производства предусматриваются операции выделения карьерных или первичных
	отходов, промывки каменного материала, промывки и классификации песка из отходов дробления.
	Технологические схемы для пород первой и второй групп, как правило, однопоточные с выпуском
	щебня одной марки по прочности. Технологическая схема для пород третьей группы предусматривает
	получение двух (трех) сортов щебня по прочности. В технологических схемах используется принцип
	избирательного дробления в дробилках ударного действия, последовательного выведения из потока
	слабых разностей, а также применение специальных методов обогащения (осадка, обогащение по
	упругости и т.д.). В зависимости от степени промывистости материала промывка выполняется на
	грохотах, корытных или вибрационных промывочных машинах.

	3. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА

	3.1. Производственную структуру предприятия (состав цехов и служб) обуславливают условия
	залегания сырья, его качественная характеристика, технология переработки и объемы производства

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	готовой продукции.

	В состав основного производства предприятий входят подразделения по добыче и переработке
	горной массы (горный и дробильно-сортировочный (ДСЦ) цехи).

	К подразделениям, обслуживающим основное производство, относятся: ремонтно-
	механический (РМЦ), автотранспортный (АТЦ), паросиловой цехи, электрослужба.

	В состав горного цеха входят вскрышной и добычной участки.

	Ремонтно-механический цех и электрослужба осуществляют ремонт различных видов
	технологического оборудования: горного, дробильно-сортировочного, транспортного.

	Автотранспортный цех осуществляет транспортировку горной массы из горного цеха в
	дробильно-сортировочный. Отгрузка готовой продукции производится в железнодорожный, водный
	и автомобильный транспорт потребителя.

	В состав паросилового цеха входят котельная и участок водоснабжения и водоканализации.

	3.2. Планировка рабочих мест в цехах и участках должна учитывать непрерывность
	технологического процесса, возможность хорошего обзора оборудования, удобный доступ к рабочему
	месту и свободу передвижения в пределах участка или рабочего места, механизацию ремонтных
	работ и др.

	3.3. Систематизация централизованного автоматизированного управления должна
	обеспечивать четкое взаимодействие агрегатов и механизмов технологической линии.

	3.4. Рабочие места должны быть оснащены соответствующими средствами связи для получения
	и передачи информации, для вызова, в ходе производственного процесса, мастера и работников
	вспомогательных служб.

	3.5. Организация производства должна обеспечивать бесперебойную подачу качественной
	горной массы на переработку.

	3.6. Планировка складов готовой продукции должна предусматривать наличие резервного места
	для складирования сверхплановой продукции.

	3.7. Содержание оборудования в рабочем состоянии должно обеспечиваться четким
	соблюдением графика планово-предупредительного ремонта (ППР).

	3.8. Рабочие места должны быть обеспечены необходимой документацией, в состав которой
	входят:

	паспортные данные оборудования;

	инструкции по эксплуатации машин, агрегатов;

	правила техники безопасности;

	распорядок рабочего дня;

	нормы расхода горюче-смазочных материалов;

	карта смазки.

	3.9. Условия труда должны отвечать требованиям Санитарных норм СН 245-71 "Санитарные

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	требования к организации технологических процессов и производственному оборудованию".

	Рекомендуемые нормативные значения условий труда для рабочих приведены в табл. 3.1.

	Таблица 3.1

	-------T---------------------------------------------T-----------¬

	¦	 Цех  	¦	       Санитарно-гигиенический фактор        	¦	Нормативное	¦

	¦	      	¦	                                             	¦	 значение  	¦

	+------+---------------------------------------------+-----------+

	¦	Горный	¦	Освещенность минимальная, лк:                	¦	           	¦

	¦	      	¦	  помещения для обогрева персонала, занятого 	¦	5 - 10     	¦

	¦	      	¦	  на открытых работах                        	¦	           	¦

	¦	      	¦	  места работы экскаватора                   	¦	3,0        	¦

	¦	      	¦	  кабины машины                              	¦	30 - 40    	¦

	¦	      	¦	Вибрация, амплитуда, мм, не более            	¦	0,2        	¦

	¦	      	¦	Шум, дБ                                      	¦	50 - 70    	¦

	¦	      	¦	Запыленность, мг/куб. м, не более:           	¦	           	¦

	¦	      	¦	  кварц более 70%                            	¦	1          	¦

	¦	      	¦	  другой вид пыли                            	¦	6          	¦

	¦	ДСЦ   	¦	Освещенность минимальная, лк:                	¦	           	¦

	¦	      	¦	  кабины обзора                              	¦	50 - 100   	¦

	¦	      	¦	  лестницы                                   	¦	3 - 5      	¦

	¦	      	¦	Вибрация, амплитуда, мм, не более            	¦	0,2        	¦

	¦	      	¦	Шум, дБ                                      	¦	50 - 70    	¦

	¦	      	¦	Запыленность, мг/куб. м, не более:           	¦	           	¦

	¦	      	¦	  кварц более 70%                            	¦	1          	¦

	¦	      	¦	  другой вид пыли                            	¦	6          	¦

	¦	      	¦	Относительная влажность воздуха, %, не более 	¦	75         	¦

	¦	      	¦	Температура воздуха, °С:                     	¦	           	¦

	¦	      	¦	  летом                                      	¦	18 - 25    	¦

	¦	      	¦	  зимой                                      	¦	18 - 21    	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	Р М Ц,	¦	Освещенность, лк                             	¦	30 - 40    	¦

	¦	АТЦ,  	¦	Шум, дБ                                      	¦	50 - 70    	¦

	¦	паро- 	¦	Относительная влажность воздуха, %, не более 	¦	75         	¦

	¦	сило- 	¦	Температура воздуха, °С:                     	¦	           	¦

	¦	вой   	¦	  летом                                      	¦	18 - 25    	¦

	¦	      	¦	  зимой                                      	¦	18 - 21    	¦

	L------+---------------------------------------------+------------

	Во избежание поступления загрязненного воздуха из производственных цехов приток должен
	преобладать над вытяжкой. Независимо от наличия кондиционеров, все оконные проемы должны
	иметь фрамуги для естественного проветривания. Скорость движения воздуха в помещении должна
	быть не более 0,2 м/с, кратность объема воздуха - не менее 1,5 - 2.

	Для уменьшения образования и выделения пыли в местах значительного пылевыделения
	предусматриваются гидрообеспыливание и герметизированные укрытия со специальными
	патрубками для подключения к аспирационным устройствам. В конкретных условиях могут быть и
	иные решения по пылеподавлению.

	Защитными мерами по уменьшению вибрации и шума являются: установка оборудования на
	отдельно стоящие фундаменты или площадки, не связанные с несущими конструкциями; применение
	вибропоглощающих материалов; герметизация оборудования; применение индивидуальных
	защитных средств.

	Рекомендуемые цвета для окраски оборудования и поверхностей производственных помещений
	приведены в табл. 3.2.

	Таблица 3.2

	-----------------------------------T-----------------------------¬

	¦	    Оборудование, поверхность     	¦	            Цвет             	¦

	¦	    производственных помещений    	¦	                             	¦

	+----------------------------------+-----------------------------+

	¦	Дробилка, грохот, конвейер        	¦	Светло-зеленый               	¦

	¦	Рычаг и рукоятка управления       	¦	Черный                       	¦

	¦	Кнопки "Стоп"                     	¦	Красный                      	¦

	¦	       "Пуск"                     	¦	Зеленый                      	¦

	¦	Ограждение                        	¦	Оранжевый                    	¦

	¦	Шкаф для инструмента, стеллаж     	¦	Зеленый                      	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	Стол, стулья, тумбочка            	¦	Голубой                      	¦

	¦	Панель стен                       	¦	Серо-голубой, светло-зеленый 	¦

	¦	Верх стен, потолок                	¦	Белый                        	¦

	L----------------------------------+------------------------------

	Для рабочих, занятых на работах с отклонениями от нормальных условий труда, должны
	выдаваться индивидуальные средства защиты от воздействия неблагоприятных элементов
	производственной среды, спецпитание, а также другие льготы и компенсации в соответствии с
	действующими нормами.

	Для рабочих комплексной бригады по переработке горной массы рекомендуется сменный
	режим труда без установленного перерыва на обед с предоставлением его в счет рабочего времени с
	подменой работников и без остановки технологического процесса. Продолжительность смены - 8 ч.

	Месячный режим труда рабочих комплексной бригады при трехсменной работе, пятидневной
	рабочей неделе и двух выходных днях (с одной рабочей субботой в два месяца) приведен в табл. 3.3.

	Таблица 3.3

	---------T-----------------------------------------------------------
	------------------------¬

	¦	  Часы  	¦	                                   Числа
	месяца                                    	¦

	¦	 работы 	+-T-T-T-T-T-T-T-T-T--T--T--T--T--T--T--T--T--T--T--T--T--T--
	T--T--T--T--T--T--T--T--+

	¦	       
	¦	1	¦	2	¦	3	¦	4	¦	5	¦	6	¦	7	¦	8	¦	9	¦	10	¦	11	¦	12	¦	13	¦	14	¦	15	¦	16	¦	17	¦	18	¦	19	¦	20	¦	21	¦	22	¦	23	¦	24	¦	25	¦	26	¦	27	¦	28	¦	29	¦	30	¦	31	¦

	+--------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--
	+--+--+--+--+--+--+--+--+

	¦	с 8.00  	¦	1	¦	1	¦	1	¦	1	¦	1	¦	В	¦	В	¦	2	¦	2	¦	2 	¦	2 	¦	2 	¦	В 	¦	В 	¦	3 	¦	3 	¦	3 	¦	3 	¦	3 	¦	В 	¦	В 	¦	1 	¦	1
	¦	1 	¦	1 	¦	1 	¦	В 	¦	В 	¦	2 	¦	2 	¦	2 	¦

	¦	до 16.00	¦	 	¦	 	¦	 	¦	 	¦	 	¦	 	¦	 	¦	 	¦	 	¦	  	¦	  	¦	  	¦	  	¦	  	¦	  	¦	  	¦	  	¦	  	¦	  	¦	  	¦	  	¦	  	¦	 
	¦	  	¦	  	¦	  	¦	  	¦	  	¦	  	¦	  	¦	  	¦

	¦	с 16.00 	¦	2	¦	2	¦	2	¦	2	¦	2	¦	В	¦	В	¦	3	¦	3	¦	3 	¦	3 	¦	3 	¦	В 	¦	В 	¦	1 	¦	1 	¦	1 	¦	1 	¦	1 	¦	В 	¦	В 	¦	2 	¦	2
	¦	2 	¦	2 	¦	2 	¦	В 	¦	В 	¦	3 	¦	3 	¦	3 	¦

	¦	до 24.00	¦	 	¦	 	¦	 	¦	 	¦	 	¦	 	¦	 	¦	 	¦	 	¦	  	¦	  	¦	  	¦	  	¦	  	¦	  	¦	  	¦	  	¦	  	¦	  	¦	  	¦	  	¦	  	¦	 
	¦	  	¦	  	¦	  	¦	  	¦	  	¦	  	¦	  	¦	  	¦

	¦	с 24.00 	¦	3	¦	3	¦	3	¦	3	¦	3	¦	В	¦	В	¦	1	¦	1	¦	1 	¦	1 	¦	1 	¦	В 	¦	В 	¦	2 	¦	2 	¦	2 	¦	2 	¦	2 	¦	В 	¦	В 	¦	3 	¦	3
	¦	3 	¦	3 	¦	3 	¦	В 	¦	В 	¦	1 	¦	1 	¦	1 	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	до 8.00 	¦	 	¦	 	¦	 	¦	 	¦	 	¦	 	¦	 	¦	 	¦	 	¦	  	¦	  	¦	  	¦	  	¦	  	¦	  	¦	  	¦	  	¦	  	¦	  	¦	  	¦	  	¦	  	¦	 
	¦	  	¦	  	¦	  	¦	  	¦	  	¦	  	¦	  	¦	  	¦

	L--------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--
	+--+--+--+--+--+--+--+---

	Для ремонтного персонала (ремонтной бригады) предусматривается непрерывная односменная
	работа по скользящему графику. Продолжительность рабочей смены - 8 ч, обеденного перерыва - 1 ч;
	начало работы - 8.00 ч, окончание - 17.00 ч. Продолжительность рабочей недели для каждого
	рабочего не должна превышать 5 дней; в два месяца - одна рабочая суббота; дни отдыха
	предоставляются согласно графику. Лаборанты работают в одну смену по 8 ч.

	3.10. Перечень средств связи и сигнализации, используемых на предприятиях промышленности
	нерудных строительных материалов, приведен в табл. 3.4.

	Таблица 3.4

	------------------------T---------T-----------T------------------¬

	¦	     Прибор связи      	¦	 Модель  	¦	 ГОСТ, ТУ  	¦	  Место установки 	¦

	+-----------------------+---------+-----------+------------------+

	¦	Автоматическая телефон-	¦	АТСК     	¦	-          	¦	Кабинеты заводо-  	¦

	¦	ная станция координат- 	¦	50/200   	¦	           	¦	управления, кабины	¦

	¦	ной системы            	¦	         	¦	           	¦	обзора рабочих    	¦

	¦	Установка оперативной  	¦	"Псков-1"	¦	-          	¦	Кабинеты заводо-  	¦

	¦	телефонной связи       	¦	         	¦	           	¦	управления, произ-	¦

	¦	                       	¦	         	¦	           	¦	водственных корпу-	¦

	¦	                       	¦	         	¦	           	¦	сов               	¦

	¦	Аппарат телефонный     	¦	ТАН-70   	¦	ГОСТ       	¦	То же             	¦

	¦	настольный системы АТС 	¦	         	¦	5.1378-72  	¦	                  	¦

	¦	То же                  	¦	ТА-200   	¦	МРТУ-4     	¦	-"-               	¦

	¦	                       	¦	         	¦	Р.20.218018	¦	                  	¦

	¦	Концентратор           	¦	КД-6, К-3	¦	-          	¦	-"-               	¦

	¦	Переговорное устройство	¦	ПУ-1     	¦	-          	¦	Кабинет директора,	¦

	¦	                       	¦	         	¦	           	¦	приемная          	¦

	¦	Аппарат производствен- 	¦	ПГС-1К-1,	¦	-          	¦	Производственные  	¦

	¦	ной громкоговорящей    	¦	ПГС-1К-2 	¦	           	¦	корпуса           	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	связи                  	¦	         	¦	           	¦	                  	¦

	¦	То же                  	¦	ПГС-10   	¦	-          	¦	То же             	¦

	¦	Приставка дублирования 	¦	ПДСВ     	¦	МРТУ-4     	¦	-"-               	¦

	¦	сигнала и вызова       	¦	         	¦	           	¦	                  	¦

	¦	Извещатель пожарной    	¦	ПКИЛ-9   	¦	РУО.240    	¦	-"-               	¦

	¦	сигнализации           	¦	         	¦	055ТУ      	¦	                  	¦

	¦	Коммутатор             	¦	УКСС-8   	¦	-          	¦	-"-               	¦

	¦	Радиотелефонная стацио-	¦	65-РТС   	¦	-          	¦	Пульт управления  	¦

	¦	нарная абонентская     	¦	А2-4М    	¦	           	¦	ДСЦ, кабинет меха-	¦

	¦	радиостанция           	¦	         	¦	           	¦	ника, начальника  	¦

	¦	                       	¦	         	¦	           	¦	цеха              	¦

	¦	Станция диспетчерской  	¦	СДС-М    	¦	-          	¦	Диспетчерская     	¦

	¦	связи                  	¦	50/100   	¦	           	¦	                  	¦

	L-----------------------+---------+-----------+-------------------

	3.11. Технический прогресс предъявляет к исполнителям, занятым в производстве, высокие
	требования. Это предопределяет необходимость соответствующей подготовки нового пополнения
	производственного коллектива, а также систематического повышения работниками квалификации.

	На производстве подготавливаются, в основном, рабочие тех специальностей, приобретение
	которых не требует длительных сроков обучения, а также потребность в которых не обеспечивается
	профессионально-техническими училищами.

	При индивидуальной подготовке каждый обучающийся прикрепляется к
	высококвалифицированному рабочему, мастеру или другому инструктору. Индивидуальное обучение
	- наиболее массовый вид подготовки новых рабочих.

	При подготовке кадров следует руководствоваться Учебными планами и программами для
	подготовки рабочих профессий в промышленности нерудных строительных материалов, а также
	Учебными планами и программами для повышения квалификации дробильщиков.

	3.12. Техника безопасности на каждом рабочем месте должна соответствовать правилам по
	обслуживанию данного оборудования.

	3.13. Технологическая линия по производству щебня обслуживается бригадой рабочих. В состав
	бригады входят рабочие, наименования профессий которых приведены в соответствующих разделах
	сборника.

	3.14. Если в составе бригад, обслуживающих технологические линии, не предусмотрены
	грохотовщики, грохота обслуживаются дробильщиками или транспортерщиками.

	3.15. Если в составе бригад не предусмотрен оператор пульта управления, а на предприятии
	имеется централизованный пульт, то разрешается вводить оператора по его обслуживанию.

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	Включение в состав бригады оператора пульта управления должно обеспечивать сокращение
	численности рабочих других профессий.

	3.16. Численность машинистов конвейеров устанавливается по нормам, приведенным в п. 4.6 с
	учетом общей протяженности ленточных конвейеров и угла их наклона.

	3.17. Численность рабочих, занятых обслуживанием промывочного, подъемно-транспортного
	оборудования, насосных установок, приемных бункеров, бункеров готовой продукции и др.,
	определяется методами технического нормирования.

	3.18. Администрация предприятия распределяет рабочих по участкам, исходя из
	производственной необходимости, а также обеспечения рациональной загрузки рабочих.
	Одновременно администрацией в каждом отдельном случае решается вопрос о выполнении
	рабочими дополнительных функций с учетом экономической целесообразности и обеспечения
	соответствующего качества выполняемых работ.

	4. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ

	Содержание работы оператора пульта управления

	Управление технологическим оборудованием с пульта управления по показаниям контрольно-
	измерительных приборов и данным, получаемым по телефонной и громкоговорящей связи.
	Поддержание заданного режима работы механизмов по показаниям приборов и сигнальных
	устройств, оперативное руководство работой дробильно-сортировочного цеха. Подача условных
	сигналов. Пуск, остановка технологического оборудования. Наладка аппаратуры, участие в ремонте.
	Ведение журнала учета работы технологического оборудования, регистрация данных контрольно-
	измерительных приборов. Содержание в чистоте и исправности пульта управления, коммуникаций и
	помещения.

	Содержание работы дробильщика

	Подготовка дробилки к работе. Опробование, смазка. Периодический осмотр всех агрегатов и
	оборудования дробилок. Наблюдение за техническим состоянием дробилок, их маслохозяйства,
	работой защитной, контрольно-измерительной и пусковой аппаратуры. Проверка исправности
	сигнализации и заземления. Контроль за равномерностью, габаритностью и качеством поступающего
	и выходящего из дробилки материала. Регулирование размера выходного отверстия дробилки.
	Удаление из горной массы негабаритных камней и посторонних предметов.

	Включение и выключение систем гидрообеспыливания. Пуск и остановка дробилок при
	местном режиме работы. Устранение мелких неисправностей. Подтягивание ослабленных болтов
	крепления, смазка подшипников и участие в ремонте обслуживаемого оборудования. Очистка
	оборудования и уборка просыпаемого материала. Поддержание чистоты на рабочем месте.

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	Содержание работы грохотовщика

	Подготовка рабочего места, проверка исправности обслуживаемых грохотов, осмотр, смазка,
	крепление сит и двигателей. Проверка состояния подвесок и пружин. Подача установленных
	сигналов. Наблюдение за поступлением и распределением материала на ситах. Регулирование
	работы грохотов, угла наклона, подачи воды при мокром грохочении.

	Очистка и смазка трущихся частей. Участие в замене сит и колосников. Ликвидация завалов,
	разбивка крупных кусков слежавшейся и смерзшейся массы и чистка сит грохотов.

	Контроль за состоянием колосников и сит грохотов. Выявление и устранение неполадок и
	участие в ремонте. Уборка просыпи и содержание в чистоте рабочего места, проходов и площадок.
	Пуск и остановка грохота при местном режиме управления.

	Содержание работы машиниста питателя

	Подготовка к работе питателя. Пуск, остановка и управление пластинчатыми, качающимися,
	ленточными и лотковыми питателями. Регулирование подачи материала в дробилки на конвейера.
	Контроль за равномерной загрузкой дробилки. Проверка системы смазки питателя и исправности
	системы гидрообеспыливания. Наблюдение за движением полотна питателя. Проверка состояния
	пластин, звеньев, толкателей, роликоопор и шарнирных соединений. Участие в ликвидации
	зависания камня на питателе и в зеве дробилки. Чистка и смазка питателя, уборка рабочего места.
	Выявление и устранение мелких неполадок в работе. Участие в ремонте обслуживаемого
	оборудования.

	Содержание работы транспортерщика

	Обслуживание ленточных конвейеров. Проверка неисправности конвейерных механизмов. Пуск
	и останов их. Обеспечение своевременной подачи в производство различного сырья,
	полуфабрикатов, готовой продукции и материалов в необходимых количествах, не допуская
	нарушения технологического процесса. Наблюдение за исправным состоянием механизмов,
	регулирование скоростей, натяжение цепей, перешивка ремней и лент. Устранение мелких дефектов
	в работе механизмов. Устранение заторов и перегрузки механизмов. Чистка и смазывание
	обслуживаемого оборудования.

	4.1. Производство щебня на технологических линиях со щековыми дробилками крупного
	первичного дробления размером загрузочного отверстия 1500 х 2100 мм

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	КРАТКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДРОБИЛОК

	----------------T-------------------------T----------------------¬

	¦	Марка дробилки 	¦	Ширина разгрузочной щели,	¦	  Производительность, 	¦

	¦	               	¦	            мм           	¦	       куб. м/ч       	¦

	+---------------+-------------------------+----------------------+

	¦	СМД-60А        	¦	180                      	¦	550                   	¦

	¦	СМД-117        	¦	180                      	¦	600                   	¦

	L---------------+-------------------------+-----------------------

	СОСТАВ БРИГАДЫ РАБОЧИХ

	---------------------------------T-------------------T-----------¬

	¦	Наименование профессии рабочего 	¦	    Численность    	¦	  Разряд   	¦

	+--------------------------------+-------------------+-----------+

	¦	Оператор пульта управления      	¦	1                  	¦	4          	¦

	¦	Дробильщик                      	¦	4                  	¦	4          	¦

	¦	Грохотовщик                     	¦	2                  	¦	3          	¦

	L--------------------------------+-------------------+------------

	4.1.1. Нормы выработки и времени на производство щебня на технологических линиях со
	щековыми дробилками марки СМД-60А с размером загрузочного отверстия 1500 х 2100 мм
	(нормы выработки в куб. м щебня, нормы времени в чел.-час. на 100 куб. м щебня)

	-------T---------T---------------------------------------------------
	--------------------------------¬

	¦	Коэф- 	¦	  Нормы  	¦	            Процент выхода щебня из 1 куб. м
	разрыхленной горной массы             	¦

	¦	фици- 	¦	         	+------T------T------T------T------T------T------T--
	----T------T------T------T------+

	¦	ент   	¦	         	¦	40,0 -	¦	46,0 -	¦	51,0 -	¦	56,0 -	¦	61,0 -	¦	66,0 -	¦	71,0 -
	¦	76,0 -	¦	81,0 -	¦	86,0 -	¦	91,0 -	¦	96,0 -	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	дроби-	¦	         	¦	45,0  	¦	50,0  	¦	55,0  	¦	60,0  	¦	65,0  	¦	70,0  	¦	75,0 
	¦	80,0  	¦	85,0  	¦	90,0  	¦	95,0  	¦	99,0  	¦

	¦	мости 	¦	         	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	горных	¦	         	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	пород 	¦	         	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	+------+---------+------+------+------+------+------+------+------+--
	----+------+------+------+------+

	¦	                Ширина разгрузочной щели 180
	мм                                                     	¦

	+------T---------T------T------T------T------T------T------T------T--
	----T------T------T------T------+

	¦	1,20  	¦	Норма    	¦	1795  	¦	2028  	¦	2239  	¦	2450  	¦	2661  	¦	2872  	¦	3084 
	¦	3295  	¦	3506  	¦	3717  	¦	3928  	¦	4140  	¦

	¦	      	¦	выработки	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	      	¦	Норма    	¦	3,1   	¦	2,8   	¦	2,5   	¦	2,3   	¦	2,1   	¦	2,0   	¦	1,8  
	¦	1,7   	¦	1,6   	¦	1,5   	¦	1,4   	¦	1,4   	¦

	¦	      	¦	времени  	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	1,00  	¦	Норма    	¦	1496  	¦	1690  	¦	1866  	¦	2042  	¦	2218  	¦	2394  	¦	2570 
	¦	2746  	¦	2922  	¦	3098  	¦	3274  	¦	3450  	¦

	¦	      	¦	выработки	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	      	¦	Норма    	¦	3,7   	¦	3,3   	¦	3,0   	¦	2,7   	¦	2,5   	¦	2,3   	¦	2,2  
	¦	2,0   	¦	1,9   	¦	1,8   	¦	1,7   	¦	1,6   	¦

	¦	      	¦	времени  	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	0,95  	¦	Норма    	¦	1421  	¦	1605  	¦	1772  	¦	1940  	¦	2107  	¦	2274  	¦	2441 
	¦	2608  	¦	2776  	¦	2943  	¦	3110  	¦	3277  	¦

	¦	      	¦	выработки	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	      	¦	Норма    	¦	3,9   	¦	3,5   	¦	3,2   	¦	2,9   	¦	2,7   	¦	2,5   	¦	2,3  
	¦	2,1   	¦	2,0   	¦	1,9   	¦	1,8   	¦	1,7   	¦

	¦	      	¦	времени  	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	0,90  	¦	Норма    	¦	1346  	¦	1521  	¦	1679  	¦	1837  	¦	1996  	¦	2154  	¦	2313 
	¦	2471  	¦	2629  	¦	2788  	¦	2946  	¦	3105  	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	      	¦	выработки	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	      	¦	Норма    	¦	4,2   	¦	3,7   	¦	3,3   	¦	3,0   	¦	2,8   	¦	2,6   	¦	2,4  
	¦	2,3   	¦	2,1   	¦	2,0   	¦	1,9   	¦	1,8   	¦

	¦	      	¦	времени  	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	0,85  	¦	Норма    	¦	1272  	¦	1436  	¦	1586  	¦	1735  	¦	1884  	¦	2035  	¦	2184 
	¦	2334  	¦	2483  	¦	2633  	¦	2783  	¦	2932  	¦

	¦	      	¦	выработки	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	      	¦	Норма    	¦	4,4   	¦	3,9   	¦	3,5   	¦	3,2   	¦	3,0   	¦	2,8   	¦	2,6  
	¦	2,4   	¦	2,3   	¦	2,1   	¦	2,0   	¦	1,9   	¦

	¦	      	¦	времени  	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	0,80  	¦	Норма    	¦	1197  	¦	1352  	¦	1492  	¦	1633  	¦	1774  	¦	1915  	¦	2056 
	¦	2196  	¦	2337  	¦	2478  	¦	2619  	¦	2760  	¦

	¦	      	¦	выработки	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	      	¦	Норма    	¦	4,7   	¦	4,1   	¦	3,8   	¦	3,4   	¦	3,2   	¦	2,9   	¦	2,7  
	¦	2,6   	¦	2,4   	¦	2,3   	¦	2,1   	¦	2,0   	¦

	¦	      	¦	времени  	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	L------+---------+------+------+------+------+------+------+------+--
	----+------+------+------+-------

	4.1.2. Нормы выработки и времени на производство щебня на технологических линиях со
	щековыми дробилками марки СМД-117 с размером загрузочного отверстия 1500 х 2100 мм
	(нормы выработки в куб. м щебня, нормы времени в чел.-час. на 100 куб. м щебня)

	-------T---------T---------------------------------------------------
	--------------------------------¬

	¦	Коэф- 	¦	  Нормы  	¦	            Процент выхода щебня из 1 куб. м
	разрыхленной горной массы             	¦

	¦	фици- 	¦	         	+------T------T------T------T------T------T------T--
	----T------T------T------T------+

	¦	ент   	¦	         	¦	40,0 -	¦	46,0 -	¦	51,0 -	¦	56,0 -	¦	61,0 -	¦	66,0 -	¦	71,0 -
	¦	76,0 -	¦	81,0 -	¦	86,0 -	¦	91,0 -	¦	96,0 -	¦

	¦	дроби-	¦	         	¦	45,0  	¦	50,0  	¦	55,0  	¦	60,0  	¦	65,0  	¦	70,0  	¦	75,0 
	¦	80,0  	¦	85,0  	¦	90,0  	¦	95,0  	¦	99,0  	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	мости 	¦	         	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	горных	¦	         	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	пород 	¦	         	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	+------+---------+------+------+------+------+------+------+------+--
	----+------+------+------+------+

	¦	                Ширина разгрузочной щели 180
	мм                                                     	¦

	+------T---------T------T------T------T------T------T------T------T--
	----T------T------T------T------+

	¦	1,20  	¦	Норма    	¦	1958  	¦	2212  	¦	2442  	¦	2673  	¦	2903  	¦	3133  	¦	3364 
	¦	3594  	¦	3825  	¦	4055  	¦	4285  	¦	4516  	¦

	¦	      	¦	выработки	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	      	¦	Норма    	¦	2,9   	¦	2,5   	¦	2,3   	¦	2,1   	¦	1,9   	¦	1,8   	¦	1,7  
	¦	1,6   	¦	1,5   	¦	1,4   	¦	1,3   	¦	1,2   	¦

	¦	      	¦	времени  	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	1,00  	¦	Норма    	¦	1632  	¦	1843  	¦	2035  	¦	2227  	¦	2419  	¦	2611  	¦	2803 
	¦	2995  	¦	3187  	¦	3379  	¦	3571  	¦	3763  	¦

	¦	      	¦	выработки	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	      	¦	Норма    	¦	3,4   	¦	3,0   	¦	2,8   	¦	2,5   	¦	2,3   	¦	2,1   	¦	2,0  
	¦	1,9   	¦	1,8   	¦	1,7   	¦	1,6   	¦	1,5   	¦

	¦	      	¦	времени  	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	0,95  	¦	Норма    	¦	1550  	¦	1751  	¦	1933  	¦	2116  	¦	2298  	¦	2481  	¦	2663 
	¦	2845  	¦	3028  	¦	3210  	¦	3393  	¦	3575  	¦

	¦	      	¦	выработки	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	      	¦	Норма    	¦	3,6   	¦	3,2   	¦	2,9   	¦	2,6   	¦	2,4   	¦	2,3   	¦	2,1  
	¦	2,0   	¦	1,8   	¦	1,7   	¦	1,7   	¦	1,6   	¦

	¦	      	¦	времени  	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	0,90  	¦	Норма    	¦	1469  	¦	1659  	¦	1832  	¦	2004  	¦	2177  	¦	2350  	¦	2523 
	¦	2696  	¦	2868  	¦	3041  	¦	3214  	¦	3387  	¦

	¦	      	¦	выработки	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	      	¦	Норма    	¦	3,8   	¦	3,4   	¦	3,1   	¦	2,8   	¦	2,6   	¦	2,4   	¦	2,2  
	¦	2,1   	¦	2,0   	¦	1,8   	¦	1,7   	¦	1,7   	¦

	¦	      	¦	времени  	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	0,85  	¦	Норма    	¦	1387  	¦	1567  	¦	1730  	¦	1893  	¦	2056  	¦	2220  	¦	2383 
	¦	2546  	¦	2709  	¦	2872  	¦	3036  	¦	3199  	¦

	¦	      	¦	выработки	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	      	¦	Норма    	¦	4,0   	¦	3,6   	¦	3,2   	¦	3,0   	¦	2,7   	¦	2,5   	¦	2,3  
	¦	2,2   	¦	2,1   	¦	1,9   	¦	1,8   	¦	1,8   	¦

	¦	      	¦	времени  	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	0,80  	¦	Норма    	¦	1306  	¦	1475  	¦	1628  	¦	1782  	¦	1935  	¦	2089  	¦	2243 
	¦	2396  	¦	2550  	¦	2703  	¦	2857  	¦	3011  	¦

	¦	      	¦	выработки	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	      	¦	Норма    	¦	4,3   	¦	3,8   	¦	3,4   	¦	3,1   	¦	2,9   	¦	2,7   	¦	2,5  
	¦	2,3   	¦	2,2   	¦	2,1   	¦	2,0   	¦	1,9   	¦

	¦	      	¦	времени  	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	L------+---------+------+------+------+------+------+------+------+--
	----+------+------+------+-------

	4.2. Производство щебня на технологических линиях со щековыми дробилками крупного
	первичного дробления размером загрузочного отверстия 1200 х 1500 мм

	КРАТКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДРОБИЛОК

	----------------T-------------------------T----------------------¬

	¦	Марка дробилки 	¦	Ширина разгрузочной щели,	¦	  Производительность, 	¦

	¦	               	¦	           мм            	¦	       куб. м/ч       	¦

	+---------------+-------------------------+----------------------+

	¦	СМД-59А        	¦	150                      	¦	280                   	¦

	¦	СМД-118        	¦	150                      	¦	310                   	¦

	L---------------+-------------------------+-----------------------

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	СОСТАВ БРИГАДЫ РАБОЧИХ

	--------------------------------T--------------------T-----------¬

	¦	Наименование профессии рабочего	¦	     Численность    	¦	  Разряд   	¦

	+-------------------------------+--------------------+-----------+

	¦	Оператор пульта управления     	¦	1                   	¦	3          	¦

	¦	Дробильщик                     	¦	2                   	¦	4          	¦

	¦	Грохотовщик                    	¦	2                   	¦	3          	¦

	L-------------------------------+--------------------+------------

	4.2.1. Нормы выработки и времени на производство щебня на технологических линиях со
	щековыми дробилками марки СМД-59А с размером загрузочного отверстия 1200 х 1500 мм
	(нормы выработки в куб. м щебня, нормы времени в чел.-час. на 100 куб. м щебня)

	-------T---------T---------------------------------------------------
	--------------------------------¬

	¦	Коэф- 	¦	  Нормы  	¦	            Процент выхода щебня из 1 куб. м
	разрыхленной горной массы             	¦

	¦	фици- 	¦	         	+------T------T------T------T------T------T------T--
	----T------T------T------T------+

	¦	ент   	¦	         	¦	40,0 -	¦	46,0 -	¦	51,0 -	¦	56,0 -	¦	61,0 -	¦	66,0 -	¦	71,0 -
	¦	76,0 -	¦	81,0 -	¦	86,0 -	¦	91,0 -	¦	96,0 -	¦

	¦	дроби-	¦	         	¦	45,0  	¦	50,0  	¦	55,0  	¦	60,0  	¦	65,0  	¦	70,0  	¦	75,0 
	¦	80,0  	¦	85,0  	¦	90,0  	¦	95,0  	¦	99,0  	¦

	¦	мости 	¦	         	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	горных	¦	         	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	пород 	¦	         	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	+------+---------+------+------+------+------+------+------+------+--
	----+------+------+------+------+

	¦	                Ширина разгрузочной щели 150
	мм                                                     	¦

	+------T---------T------T------T------T------T------T------T------T--
	----T------T------T------T------+

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	1,20  	¦	Норма    	¦	914   	¦	1032  	¦	1140  	¦	1247  	¦	1355  	¦	1462  	¦	1570 
	¦	1677  	¦	1785  	¦	1892  	¦	2000  	¦	2107  	¦

	¦	      	¦	выработки	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	      	¦	Норма    	¦	4,4   	¦	3,9   	¦	3,5   	¦	3,2   	¦	3,0   	¦	2,7   	¦	2,5  
	¦	2,4   	¦	2,2   	¦	2,1   	¦	2,0   	¦	1,9   	¦

	¦	      	¦	времени  	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	1,00  	¦	Норма    	¦	762   	¦	860   	¦	950   	¦	1039  	¦	1129  	¦	1219  	¦	1308 
	¦	1398  	¦	1487  	¦	1577  	¦	1667  	¦	1756  	¦

	¦	      	¦	выработки	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	      	¦	Норма    	¦	5,2   	¦	4,7   	¦	4,2   	¦	3,8   	¦	3,5   	¦	3,3   	¦	3,1  
	¦	2,9   	¦	2,7   	¦	2,5   	¦	2,4   	¦	2,3   	¦

	¦	      	¦	времени  	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	0,95  	¦	Норма    	¦	723   	¦	817   	¦	902   	¦	987   	¦	1072  	¦	1157  	¦	1242 
	¦	1328  	¦	1413  	¦	1498  	¦	1583  	¦	1668  	¦

	¦	      	¦	выработки	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	      	¦	Норма    	¦	5,5   	¦	4,9   	¦	4,4   	¦	4,0   	¦	3,7   	¦	3,5   	¦	3,2  
	¦	3,0   	¦	2,8   	¦	2,7   	¦	2,5   	¦	2,4   	¦

	¦	      	¦	времени  	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	0,90  	¦	Норма    	¦	685   	¦	774   	¦	855   	¦	936   	¦	1016  	¦	1097  	¦	1177 
	¦	1258  	¦	1339  	¦	1419  	¦	1500  	¦	1581  	¦

	¦	      	¦	выработки	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	      	¦	Норма    	¦	5,8   	¦	5,2   	¦	4,7   	¦	4,3   	¦	3,9   	¦	3,6   	¦	3,4  
	¦	3,2   	¦	3,0   	¦	2,8   	¦	2,7   	¦	2,5   	¦

	¦	      	¦	времени  	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	0,85  	¦	Норма    	¦	647   	¦	731   	¦	807   	¦	883   	¦	959   	¦	1036  	¦	1112 
	¦	1188  	¦	1264  	¦	1340  	¦	1416  	¦	1493  	¦

	¦	      	¦	выработки	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	      	¦	Норма    	¦	6,2   	¦	5,5   	¦	5,0   	¦	4,5   	¦	4,2   	¦	3,9   	¦	3,6  
	¦	3,4   	¦	3,2   	¦	3,0   	¦	2,8   	¦	2,7   	¦

	¦	      	¦	времени  	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	0,80  	¦	Норма    	¦	609   	¦	688   	¦	760   	¦	832   	¦	903   	¦	975   	¦	1047 
	¦	1119  	¦	1190  	¦	1262  	¦	1334  	¦	1405  	¦

	¦	      	¦	выработки	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	      	¦	Норма    	¦	6,6   	¦	5,8   	¦	5,3   	¦	4,8   	¦	4,4   	¦	4,1   	¦	3,8  
	¦	3,6   	¦	3,4   	¦	3,2   	¦	3,0   	¦	2,8   	¦

	¦	      	¦	времени  	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	L------+---------+------+------+------+------+------+------+------+--
	----+------+------+------+-------

	4.2.2. Нормы выработки и времени на производство щебня на технологических линиях со
	щековыми дробилками марки СМД-118 с размером загрузочного отверстия 1200 х 1500 мм
	(нормы выработки в куб. м щебня, нормы времени в чел.-час. на 100 куб. м щебня)

	-------T---------T---------------------------------------------------
	--------------------------------¬

	¦	Коэф- 	¦	  Нормы  	¦	            Процент выхода щебня из 1 куб. м
	разрыхленной горной массы             	¦

	¦	фици- 	¦	         	+------T------T------T------T------T------T------T--
	----T------T------T------T------+

	¦	ент   	¦	         	¦	40,0 -	¦	46,0 -	¦	51,0 -	¦	56,0 -	¦	61,0 -	¦	66,0 -	¦	71,0 -
	¦	76,0 -	¦	81,0 -	¦	86,0 -	¦	91,0 -	¦	96,0 -	¦

	¦	дроби-	¦	         	¦	45,0  	¦	50,0  	¦	55,0  	¦	60,0  	¦	65,0  	¦	70,0  	¦	75,0 
	¦	80,0  	¦	85,0  	¦	90,0  	¦	95,0  	¦	99,0  	¦

	¦	мости 	¦	         	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	горных	¦	         	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	пород 	¦	         	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	+------+---------+------+------+------+------+------+------+------+--
	----+------+------+------+------+

	¦	                Ширина разгрузочной щели 150
	мм                                                     	¦

	+------T---------T------T------T------T------T------T------T------T--
	----T------T------T------T------+

	¦	1,20  	¦	Норма    	¦	1012  	¦	1143  	¦	1262  	¦	1381  	¦	1500  	¦	1619  	¦	1738 
	¦	1857  	¦	1976  	¦	2095  	¦	2214  	¦	2333  	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	      	¦	выработки	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	      	¦	Норма    	¦	4,0   	¦	3,5   	¦	3,2   	¦	2,9   	¦	2,7   	¦	2,5   	¦	2,3  
	¦	2,2   	¦	2,0   	¦	1,9   	¦	1,8   	¦	1,7   	¦

	¦	      	¦	времени  	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	1,00  	¦	Норма    	¦	843   	¦	952   	¦	1052  	¦	1151  	¦	1250  	¦	1349  	¦	1448 
	¦	1548  	¦	1647  	¦	1746  	¦	1845  	¦	1944  	¦

	¦	      	¦	выработки	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	      	¦	Норма    	¦	4,7   	¦	4,2   	¦	3,8   	¦	3,5   	¦	3,2   	¦	3,0   	¦	2,8  
	¦	2,6   	¦	2,4   	¦	2,3   	¦	2,2   	¦	2,1   	¦

	¦	      	¦	времени  	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	0,95  	¦	Норма    	¦	801   	¦	905   	¦	999   	¦	1093  	¦	1187  	¦	1282  	¦	1376 
	¦	1470  	¦	1564  	¦	1659  	¦	1753  	¦	1847  	¦

	¦	      	¦	выработки	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	      	¦	Норма    	¦	5,0   	¦	4,4   	¦	4,0   	¦	3,7   	¦	3,4   	¦	3,1   	¦	2,9  
	¦	2,7   	¦	2,6   	¦	2,4   	¦	2,3   	¦	2,2   	¦

	¦	      	¦	времени  	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	0,90  	¦	Норма    	¦	759   	¦	857   	¦	946   	¦	1036  	¦	1125  	¦	1214  	¦	1303 
	¦	1393  	¦	1482  	¦	1571  	¦	1661  	¦	1750  	¦

	¦	      	¦	выработки	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	      	¦	Норма    	¦	5,3   	¦	4,7   	¦	4,2   	¦	3,9   	¦	3,6   	¦	3,3   	¦	3,1  
	¦	2,9   	¦	2,7   	¦	2,5   	¦	2,4   	¦	2,3   	¦

	¦	      	¦	времени  	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	0,85  	¦	Норма    	¦	717   	¦	809   	¦	894   	¦	978   	¦	1062  	¦	1147  	¦	1231 
	¦	1315  	¦	1400  	¦	1484  	¦	1568  	¦	1653  	¦

	¦	      	¦	выработки	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	      	¦	Норма    	¦	5,6   	¦	4,9   	¦	4,5   	¦	4,1   	¦	3,8   	¦	3,5   	¦	3,2  
	¦	3,0   	¦	2,9   	¦	2,7   	¦	2,6   	¦	2,4   	¦

	¦	      	¦	времени  	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	0,80  	¦	Норма    	¦	675   	¦	762   	¦	841   	¦	921   	¦	1000  	¦	1079  	¦	1159 
	¦	1238  	¦	1317  	¦	1397  	¦	1476  	¦	1555  	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	      	¦	выработки	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	      	¦	Норма    	¦	5,9   	¦	5,2   	¦	4,8   	¦	4,3   	¦	4,0   	¦	3,7   	¦	3,5  
	¦	3,2   	¦	3,0   	¦	2,9   	¦	2,7   	¦	2,6   	¦

	¦	      	¦	времени  	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	L------+---------+------+------+------+------+------+------+------+--
	----+------+------+------+-------

	4.3. Производство щебня на технологических линиях со щековыми дробилками крупного
	первичного дробления размером загрузочного отверстия 900 х 1200 мм

	КРАТКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДРОБИЛОК

	---------------T-------------------------T-----------------------¬

	¦	Марка дробилки	¦	Ширина разгрузочной щели,	¦	  Производительность,  	¦

	¦	              	¦	           мм            	¦	       куб. м/ч        	¦

	+--------------+-------------------------+-----------------------+

	¦	С-886         	¦	130                      	¦	110 - 130              	¦

	¦	СМД-58Б       	¦	130                      	¦	160                    	¦

	¦	ЩКД-7         	¦	150 - 200                	¦	90 - 125               	¦

	¦	СМД-111       	¦	130                      	¦	180                    	¦

	L--------------+-------------------------+------------------------

	СОСТАВ БРИГАДЫ РАБОЧИХ

	--------------------------------T-------------------T------------¬

	¦	Наименование профессии рабочего	¦	    Численность    	¦	   Разряд   	¦

	+-------------------------------+-------------------+------------+

	¦	Оператор пульта управления     	¦	1                  	¦	3           	¦

	¦	Дробильщик                     	¦	2                  	¦	3           	¦

	¦	Грохотовщик                    	¦	1                  	¦	3           	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	L-------------------------------+-------------------+-------------

	4.3.1. Нормы выработки и времени на производство щебня на технологических линиях со
	щековыми дробилками марки С-886 с размером загрузочного отверстия 900 х 1200 мм (нормы
	выработки в куб. м щебня, нормы времени в чел.-час. на 100 куб. м щебня)

	-------T---------T---------------------------------------------------
	--------------------------------¬

	¦	Коэф- 	¦	  Нормы  	¦	            Процент выхода щебня из 1 куб. м
	разрыхленной горной массы             	¦

	¦	фици- 	¦	         	+------T------T------T------T------T------T------T--
	----T------T------T------T------+

	¦	ент   	¦	         	¦	40,0 -	¦	46,0 -	¦	51,0 -	¦	56,0 -	¦	61,0 -	¦	66,0 -	¦	71,0 -
	¦	76,0 -	¦	81,0 -	¦	86,0 -	¦	91,0 -	¦	96,0 -	¦

	¦	дроби-	¦	         	¦	45,0  	¦	50,0  	¦	55,0  	¦	60,0  	¦	65,0  	¦	70,0  	¦	75,0 
	¦	80,0  	¦	85,0  	¦	90,0  	¦	95,0  	¦	99,0  	¦

	¦	мости 	¦	         	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	горных	¦	         	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	пород 	¦	         	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	+------+---------+------+------+------+------+------+------+------+--
	----+------+------+------+------+

	¦	                Ширина разгрузочной щели 130
	мм                                                     	¦

	+------T---------T------T------T------T------T------T------T------T--
	----T------T------T------T------+

	¦	1,20  	¦	Норма    	¦	444   	¦	501   	¦	553   	¦	606   	¦	658   	¦	710   	¦	762  
	¦	814   	¦	867   	¦	919   	¦	971   	¦	1024  	¦

	¦	      	¦	выработки	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	      	¦	Норма    	¦	7,2   	¦	6,4   	¦	5,8   	¦	5,3   	¦	4,9   	¦	4,5   	¦	4,2  
	¦	3,9   	¦	3,7   	¦	3,5   	¦	3,3   	¦	3,1   	¦

	¦	      	¦	времени  	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	1,00  	¦	Норма    	¦	370   	¦	418   	¦	461   	¦	505   	¦	548   	¦	592   	¦	635  
	¦	679   	¦	722   	¦	766   	¦	809   	¦	853   	¦

	¦	      	¦	выработки	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	      	¦	Норма    	¦	8,6   	¦	7,6   	¦	6,9   	¦	6,3   	¦	5,8   	¦	5,4   	¦	5,0  
	¦	4,7   	¦	4,4   	¦	4,2   	¦	4,0   	¦	3,8   	¦

	¦	      	¦	времени  	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	0,95  	¦	Норма    	¦	351   	¦	397   	¦	438   	¦	479   	¦	521   	¦	562   	¦	603  
	¦	645   	¦	686   	¦	727   	¦	769   	¦	810   	¦

	¦	      	¦	выработки	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	      	¦	Норма    	¦	9,1   	¦	8,1   	¦	7,3   	¦	6,7   	¦	6,1   	¦	5,7   	¦	5,3  
	¦	5,0   	¦	4,7   	¦	4,4   	¦	4,2   	¦	4,0   	¦

	¦	      	¦	времени  	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	0,90  	¦	Норма    	¦	333   	¦	376   	¦	415   	¦	454   	¦	493   	¦	532   	¦	572  
	¦	611   	¦	650   	¦	689   	¦	728   	¦	768   	¦

	¦	      	¦	выработки	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	      	¦	Норма    	¦	9,6   	¦	8,5   	¦	7,7   	¦	7,0   	¦	6,5   	¦	6,0   	¦	5,6  
	¦	5,2   	¦	4,9   	¦	4,6   	¦	4,4   	¦	4,2   	¦

	¦	      	¦	времени  	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	0,85  	¦	Норма    	¦	314   	¦	355   	¦	392   	¦	429   	¦	466   	¦	503   	¦	540  
	¦	577   	¦	614   	¦	651   	¦	688   	¦	725   	¦

	¦	      	¦	выработки	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	      	¦	Норма    	¦	10,2  	¦	9,0   	¦	8,2   	¦	7,5   	¦	6,9   	¦	6,4   	¦	5,9  
	¦	5,5   	¦	5,2   	¦	4,9   	¦	4,7   	¦	4,4   	¦

	¦	      	¦	времени  	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	0,80  	¦	Норма    	¦	296   	¦	334   	¦	369   	¦	404   	¦	439   	¦	473   	¦	508  
	¦	543   	¦	578   	¦	613   	¦	647   	¦	682   	¦

	¦	      	¦	выработки	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	      	¦	Норма    	¦	10,8  	¦	9,6   	¦	8,7   	¦	7,9   	¦	7,3   	¦	6,8   	¦	6,3  
	¦	5,9   	¦	5,5   	¦	5,2   	¦	4,9   	¦	4,7   	¦

	¦	      	¦	времени  	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	L------+---------+------+------+------+------+------+------+------+--
	----+------+------+------+-------

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	4.3.2. Нормы выработки и времени на производство щебня на технологических линиях со
	щековыми дробилками марки СМД-58Б с размером загрузочного отверстия 900 х 1200 мм
	(нормы выработки в куб. м щебня, нормы времени в чел.-час. на 100 куб. м щебня)

	-------T---------T---------------------------------------------------
	--------------------------------¬

	¦	Коэф- 	¦	  Нормы  	¦	            Процент выхода щебня из 1 куб. м
	разрыхленной горной массы             	¦

	¦	фици- 	¦	         	+------T------T------T------T------T------T------T--
	----T------T------T------T------+

	¦	ент   	¦	         	¦	40,0 -	¦	46,0 -	¦	51,0 -	¦	56,0 -	¦	61,0 -	¦	66,0 -	¦	71,0 -
	¦	76,0 -	¦	81,0 -	¦	86,0 -	¦	91,0 -	¦	96,0 -	¦

	¦	дроби-	¦	         	¦	45,0  	¦	50,0  	¦	55,0  	¦	60,0  	¦	65,0  	¦	70,0  	¦	75,0 
	¦	80,0  	¦	85,0  	¦	90,0  	¦	95,0  	¦	99,0  	¦

	¦	мости 	¦	         	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	горных	¦	         	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	пород 	¦	         	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	+------+---------+------+------+------+------+------+------+------+--
	----+------+------+------+------+

	¦	                 Ширина разгрузочной щели 130
	мм                                                    	¦

	+------T---------T------T------T------T------T------T------T------T--
	----T------T------T------T------+

	¦	1,20  	¦	Норма    	¦	522   	¦	590   	¦	651   	¦	713   	¦	774   	¦	836   	¦	897  
	¦	958   	¦	1020  	¦	1081  	¦	1143  	¦	1204  	¦

	¦	      	¦	выработки	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	      	¦	Норма    	¦	6,1   	¦	5,4   	¦	4,9   	¦	4,5   	¦	4,1   	¦	3,8   	¦	3,6  
	¦	3,3   	¦	3,1   	¦	3,0   	¦	2,8   	¦	2,7   	¦

	¦	      	¦	времени  	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	1,00  	¦	Норма    	¦	435   	¦	492   	¦	543   	¦	594   	¦	645   	¦	696   	¦	748  
	¦	799   	¦	850   	¦	901   	¦	952   	¦	1004  	¦

	¦	      	¦	выработки	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	      	¦	Норма    	¦	7,4   	¦	6,5   	¦	5,9   	¦	5,4   	¦	5,0   	¦	4,6   	¦	4,3  

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	4,0   	¦	3,8   	¦	3,6   	¦	3,4   	¦	3,2   	¦

	¦	      	¦	времени  	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	0,95  	¦	Норма    	¦	413   	¦	467   	¦	516   	¦	564   	¦	613   	¦	661   	¦	710  
	¦	759   	¦	807   	¦	856   	¦	905   	¦	954   	¦

	¦	      	¦	выработки	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	      	¦	Норма    	¦	7,7   	¦	6,9   	¦	6,2   	¦	5,7   	¦	5,2   	¦	4,8   	¦	4,5  
	¦	4,2   	¦	4,0   	¦	3,7   	¦	3,5   	¦	3,4   	¦

	¦	      	¦	времени  	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	0,90  	¦	Норма    	¦	392   	¦	442   	¦	488   	¦	535   	¦	581   	¦	627   	¦	673  
	¦	719   	¦	765   	¦	811   	¦	857   	¦	904   	¦

	¦	      	¦	выработки	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	      	¦	Норма    	¦	8,2   	¦	7,2   	¦	6,6   	¦	6,0   	¦	5,5   	¦	5,1   	¦	4,8  
	¦	4,5   	¦	4,2   	¦	3,9   	¦	3,7   	¦	3,5   	¦

	¦	      	¦	времени  	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	0,85  	¦	Норма    	¦	370   	¦	418   	¦	461   	¦	505   	¦	548   	¦	592   	¦	635  
	¦	679   	¦	722   	¦	766   	¦	809   	¦	853   	¦

	¦	      	¦	выработки	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	      	¦	Норма    	¦	8,6   	¦	7,7   	¦	6,9   	¦	6,3   	¦	5,8   	¦	5,4   	¦	5,0  
	¦	4,7   	¦	4,4   	¦	4,2   	¦	4,0   	¦	3,8   	¦

	¦	      	¦	времени  	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	0,80  	¦	Норма    	¦	348   	¦	393   	¦	434   	¦	475   	¦	516   	¦	557   	¦	598  
	¦	639   	¦	682   	¦	721   	¦	762   	¦	804   	¦

	¦	      	¦	выработки	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	      	¦	Норма    	¦	9,2   	¦	8,1   	¦	7,4   	¦	6,7   	¦	6,2   	¦	5,7   	¦	5,4  
	¦	5,0   	¦	4,7   	¦	4,4   	¦	4,2   	¦	4,0   	¦

	¦	      	¦	времени  	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	L------+---------+------+------+------+------+------+------+------+--
	----+------+------+------+-------

	4.3.3. Нормы выработки и времени на производство щебня на технологических линиях со

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	щековыми дробилками марки ЩКД-7 с размером загрузочного отверстия 900 х 1200 мм (нормы
	выработки в куб. м щебня, нормы времени в чел.-час. на 100 куб. м щебня)

	-------T---------T---------------------------------------------------
	--------------------------------¬

	¦	Коэф- 	¦	  Нормы  	¦	            Процент выхода щебня из 1 куб. м
	разрыхленной горной массы             	¦

	¦	фици- 	¦	         	+------T------T------T------T------T------T------T--
	----T------T------T------T------+

	¦	ент   	¦	         	¦	40,0 -	¦	46,0 -	¦	51,0 -	¦	56,0 -	¦	61,0 -	¦	66,0 -	¦	71,0 -
	¦	76,0 -	¦	81,0 -	¦	86,0 -	¦	91,0 -	¦	96,0 -	¦

	¦	дроби-	¦	         	¦	45,0  	¦	50,0  	¦	55,0  	¦	60,0  	¦	65,0  	¦	70,0  	¦	75,0 
	¦	80,0  	¦	85,0  	¦	90,0  	¦	95,0  	¦	99,0  	¦

	¦	мости 	¦	         	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	горных	¦	         	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	пород 	¦	         	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	+------+---------+------+------+------+------+------+------+------+--
	----+------+------+------+------+

	¦	                  Ширина разгрузочной щели 150
	мм                                                   	¦

	+------T---------T------T------T------T------T------T------T------T--
	----T------T------T------T------+

	¦	1,20  	¦	Норма    	¦	294   	¦	331   	¦	366   	¦	401   	¦	436   	¦	470   	¦	504  
	¦	539   	¦	574   	¦	608   	¦	643   	¦	677   	¦

	¦	      	¦	выработки	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	      	¦	Норма    	¦	10,9  	¦	9,7   	¦	8,7   	¦	8,0   	¦	7,3   	¦	6,8   	¦	6,3  
	¦	5,9   	¦	5,6   	¦	5,3   	¦	5,0   	¦	4,7   	¦

	¦	      	¦	времени  	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	1,00  	¦	Норма    	¦	245   	¦	276   	¦	305   	¦	334   	¦	363   	¦	392   	¦	420  
	¦	449   	¦	478   	¦	507   	¦	536   	¦	564   	¦

	¦	      	¦	выработки	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	      	¦	Норма    	¦	13,1  	¦	11,6  	¦	10,5  	¦	9,6   	¦	8,8   	¦	8,2   	¦	7,6  
	¦	7,1   	¦	6,7   	¦	6,3   	¦	6,0   	¦	5,7   	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	      	¦	времени  	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	0,95  	¦	Норма    	¦	233   	¦	262   	¦	290   	¦	317   	¦	345   	¦	372   	¦	399  
	¦	426   	¦	454   	¦	482   	¦	509   	¦	536   	¦

	¦	      	¦	выработки	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	      	¦	Норма    	¦	13,7  	¦	12,2  	¦	11,0  	¦	10,1  	¦	9,3   	¦	8,6   	¦	8,0  
	¦	7,5   	¦	7,0   	¦	6,6   	¦	6,3   	¦	6,0   	¦

	¦	      	¦	времени  	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	0,90  	¦	Норма    	¦	221   	¦	248   	¦	275   	¦	301   	¦	327   	¦	353   	¦	378  
	¦	404   	¦	430   	¦	456   	¦	482   	¦	508   	¦

	¦	      	¦	выработки	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	      	¦	Норма    	¦	14,5  	¦	12,9  	¦	11,6  	¦	10,6  	¦	9,8   	¦	9,1   	¦	8,5  
	¦	7,9   	¦	7,4   	¦	7,0   	¦	6,6   	¦	6,3   	¦

	¦	      	¦	времени  	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	0,85  	¦	Норма    	¦	208   	¦	234   	¦	259   	¦	284   	¦	309   	¦	333   	¦	357  
	¦	382   	¦	406   	¦	431   	¦	456   	¦	479   	¦

	¦	      	¦	выработки	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	      	¦	Норма    	¦	15,4  	¦	13,7  	¦	12,4  	¦	11,3  	¦	10,4  	¦	9,6   	¦	9,0  
	¦	8,4   	¦	7,9   	¦	7,4   	¦	7,0   	¦	6,7   	¦

	¦	      	¦	времени  	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	0,80  	¦	Норма    	¦	196   	¦	221   	¦	244   	¦	267   	¦	290   	¦	314   	¦	336  
	¦	359   	¦	382   	¦	406   	¦	429   	¦	451   	¦

	¦	      	¦	выработки	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	      	¦	Норма    	¦	16,3  	¦	14,5  	¦	13,1  	¦	12,0  	¦	11,0  	¦	10,2  	¦	9,5  
	¦	8,9   	¦	8,4   	¦	7,9   	¦	7,5   	¦	7,1   	¦

	¦	      	¦	времени  	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	+------+---------+------+------+------+------+------+------+------+--
	----+------+------+------+------+

	¦	                 Ширина разгрузочной щели 200
	мм                                                    	¦

	+------T---------T------T------T------T------T------T------T------T--
	----T------T------T------T------+

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	1,20  	¦	Норма    	¦	408   	¦	461   	¦	509   	¦	557   	¦	605   	¦	653   	¦	701  
	¦	749   	¦	797   	¦	845   	¦	893   	¦	941   	¦

	¦	      	¦	выработки	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	      	¦	Норма    	¦	7,8   	¦	6,9   	¦	6,3   	¦	5,7   	¦	5,3   	¦	4,9   	¦	4,6  
	¦	4,3   	¦	4,0   	¦	3,8   	¦	3,6   	¦	3,4   	¦

	¦	      	¦	времени  	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	1,00  	¦	Норма    	¦	340   	¦	384   	¦	424   	¦	464   	¦	504   	¦	544   	¦	584  
	¦	624   	¦	664   	¦	704   	¦	744   	¦	784   	¦

	¦	      	¦	выработки	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	      	¦	Норма    	¦	9,4   	¦	8,3   	¦	7,5   	¦	6,9   	¦	6,3   	¦	5,9   	¦	5,5  
	¦	5,1   	¦	4,8   	¦	4,5   	¦	4,3   	¦	4,1   	¦

	¦	      	¦	времени  	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	0,95  	¦	Норма    	¦	323   	¦	365   	¦	403   	¦	441   	¦	479   	¦	517   	¦	555  
	¦	593   	¦	631   	¦	669   	¦	707   	¦	745   	¦

	¦	      	¦	выработки	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	      	¦	Норма    	¦	9,9   	¦	8,8   	¦	7,9   	¦	7,3   	¦	6,7   	¦	6,2   	¦	5,8  
	¦	5,4   	¦	5,1   	¦	4,8   	¦	4,5   	¦	4,3   	¦

	¦	      	¦	времени  	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	0,90  	¦	Норма    	¦	306   	¦	346   	¦	382   	¦	418   	¦	454   	¦	490   	¦	526  
	¦	562   	¦	598   	¦	634   	¦	670   	¦	706   	¦

	¦	      	¦	выработки	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	      	¦	Норма    	¦	10,5  	¦	9,2   	¦	8,4   	¦	7,7   	¦	7,0   	¦	6,5   	¦	6,1  
	¦	5,7   	¦	5,4   	¦	5,0   	¦	4,8   	¦	4,5   	¦

	¦	      	¦	времени  	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	0,85  	¦	Норма    	¦	289   	¦	326   	¦	360   	¦	394   	¦	428   	¦	462   	¦	496  
	¦	530   	¦	564   	¦	598   	¦	632   	¦	666   	¦

	¦	      	¦	выработки	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	      	¦	Норма    	¦	11,1  	¦	9,8   	¦	8,9   	¦	8,1   	¦	7,5   	¦	6,9   	¦	6,5  
	¦	6,0   	¦	5,7   	¦	5,4   	¦	5,1   	¦	4,8   	¦

	¦	      	¦	времени  	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	0,80  	¦	Норма    	¦	272   	¦	307   	¦	339   	¦	371   	¦	403   	¦	435   	¦	467  
	¦	499   	¦	531   	¦	563   	¦	595   	¦	627   	¦

	¦	      	¦	выработки	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	      	¦	Норма    	¦	11,8  	¦	10,4  	¦	9,4   	¦	8,6   	¦	7,9   	¦	7,4   	¦	6,9  
	¦	6,4   	¦	6,0   	¦	5,7   	¦	5,4   	¦	5,1   	¦

	¦	      	¦	времени  	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	L------+---------+------+------+------+------+------+------+------+--
	----+------+------+------+-------

	Примечание. Для пересчета норм на промежуточные значения разгрузочной щели применять
	следующие поправочные коэффициенты к нормам при ширине разгрузочной щели 150 мм:

	---------------------------T------------------T------------------¬

	¦	Ширина разгрузочной щели, 	¦	Коэффициенты норм 	¦	Коэффициенты норм 	¦

	¦	            мм            	¦	    выработки     	¦	     времени      	¦

	+--------------------------+------------------+------------------+

	¦	160                       	¦	1,08              	¦	0,93              	¦

	¦	170                       	¦	1,16              	¦	0,87              	¦

	¦	180                       	¦	1,23              	¦	0,81              	¦

	¦	190                       	¦	1,31              	¦	0,76              	¦

	L--------------------------+------------------+-------------------

	4.3.4. Нормы выработки и времени на производство щебня на технологических линиях со
	щековыми дробилками марки СМД-111 с размером загрузочного отверстия 900 х 1200 мм
	(нормы выработки в куб. м щебня, нормы времени в чел.-час. на 100 куб. м щебня)

	-------T---------T---------------------------------------------------
	--------------------------------¬

	¦	Коэф- 	¦	  Нормы  	¦	            Процент выхода щебня из 1 куб. м
	разрыхленной горной массы             	¦

	¦	фици- 	¦	         	+------T------T------T------T------T------T------T--
	----T------T------T------T------+

	¦	ент   	¦	         	¦	40,0 -	¦	46,0 -	¦	51,0 -	¦	56,0 -	¦	61,0 -	¦	66,0 -	¦	71,0 -
	¦	76,0 -	¦	81,0 -	¦	86,0 -	¦	91,0 -	¦	96,0 -	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	дроби-	¦	         	¦	45,0  	¦	50,0  	¦	55,0  	¦	60,0  	¦	65,0  	¦	70,0  	¦	75,0 
	¦	80,0  	¦	85,0  	¦	90,0  	¦	95,0  	¦	99,0  	¦

	¦	мости 	¦	         	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	горных	¦	         	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	пород 	¦	         	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	+------+---------+------+------+------+------+------+------+------+--
	----+------+------+------+------+

	¦	                Ширина разгрузочной щели 130
	мм                                                     	¦

	+------T---------T------T------T------T------T------T------T------T--
	----T------T------T------T------+

	¦	1,20  	¦	Норма    	¦	588   	¦	664   	¦	733   	¦	802   	¦	871   	¦	940   	¦	1009 
	¦	1078  	¦	1147  	¦	1217  	¦	1286  	¦	1355  	¦

	¦	      	¦	выработки	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	      	¦	Норма    	¦	5,4   	¦	4,8   	¦	4,4   	¦	4,0   	¦	3,7   	¦	3,4   	¦	3,2  
	¦	3,0   	¦	2,8   	¦	2,6   	¦	2,5   	¦	2,4   	¦

	¦	      	¦	времени  	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	1,00  	¦	Норма    	¦	490   	¦	553   	¦	611   	¦	668   	¦	726   	¦	783   	¦	841  
	¦	899   	¦	956   	¦	1014  	¦	1071  	¦	1129  	¦

	¦	      	¦	выработки	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	      	¦	Норма    	¦	6,5   	¦	5,8   	¦	5,2   	¦	4,8   	¦	4,4   	¦	4,1   	¦	3,8  
	¦	3,6   	¦	3,3   	¦	3,2   	¦	3,0   	¦	2,8   	¦

	¦	      	¦	времени  	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	0,95  	¦	Норма    	¦	465   	¦	525   	¦	580   	¦	635   	¦	689   	¦	744   	¦	799  
	¦	854   	¦	908   	¦	963   	¦	1018  	¦	1073  	¦

	¦	      	¦	выработки	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	      	¦	Норма    	¦	6,7   	¦	6,1   	¦	5,5   	¦	5,0   	¦	4,6   	¦	4,3   	¦	4,0  
	¦	3,7   	¦	3,5   	¦	3,3   	¦	3,1   	¦	3,0   	¦

	¦	      	¦	времени  	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	0,90  	¦	Норма    	¦	441   	¦	498   	¦	550   	¦	601   	¦	653   	¦	705   	¦	757  
	¦	809   	¦	861   	¦	912   	¦	964   	¦	1016  	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	      	¦	выработки	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	      	¦	Норма    	¦	7,3   	¦	6,4   	¦	5,8   	¦	5,3   	¦	4,9   	¦	4,5   	¦	4,2  
	¦	4,0   	¦	3,7   	¦	3,5   	¦	3,3   	¦	3,1   	¦

	¦	      	¦	времени  	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	0,85  	¦	Норма    	¦	416   	¦	470   	¦	519   	¦	568   	¦	617   	¦	666   	¦	715  
	¦	764   	¦	813   	¦	862   	¦	911   	¦	960   	¦

	¦	      	¦	выработки	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	      	¦	Норма    	¦	7,7   	¦	6,8   	¦	6,2   	¦	5,6   	¦	5,2   	¦	4,8   	¦	4,5  
	¦	4,2   	¦	3,9   	¦	3,7   	¦	3,5   	¦	3,3   	¦

	¦	      	¦	времени  	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	0,80  	¦	Норма    	¦	392   	¦	442   	¦	488   	¦	535   	¦	581   	¦	627   	¦	673  
	¦	719   	¦	765   	¦	811   	¦	857   	¦	903   	¦

	¦	      	¦	выработки	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	      	¦	Норма    	¦	8,2   	¦	7,2   	¦	6,6   	¦	6,0   	¦	5,5   	¦	5,1   	¦	4,8  
	¦	4,5   	¦	4,2   	¦	3,9   	¦	3,7   	¦	3,5   	¦

	¦	      	¦	времени  	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	L------+---------+------+------+------+------+------+------+------+--
	----+------+------+------+-------

	4.4. Производство щебня на технологических линиях со щековыми дробилками среднего
	первичного дробления размером загрузочного отверстия 600 х 900 мм

	КРАТКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДРОБИЛОК

	-----------------------T---------------------T-------------------¬

	¦	    Марка дробилки    	¦	 Ширина разгрузочной 	¦	Производительность,	¦

	¦	                      	¦	      щели, мм       	¦	     куб. м/ч      	¦

	+----------------------+---------------------+-------------------+

	¦	СМ-16А, СМ-16Б, СМ-16Д	¦	75 - 100 - 150 - 200 	¦	35 - 50 - 90 - 120 	¦

	¦	СМД-110               	¦	75 - 140             	¦	62                 	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	L----------------------+---------------------+--------------------

	СОСТАВ БРИГАДЫ РАБОЧИХ

	---------------------------------T-------------------T-----------¬

	¦	Наименование профессии рабочего 	¦	    Численность    	¦	  Разряд   	¦

	+--------------------------------+-------------------+-----------+

	¦	Машинист питателя               	¦	1                  	¦	2          	¦

	¦	Дробильщик                      	¦	1                  	¦	3          	¦

	¦	Дробильщик                      	¦	1                  	¦	2          	¦

	¦	Грохотовщик                     	¦	1                  	¦	2          	¦

	L--------------------------------+-------------------+------------

	4.4.1. Нормы выработки и времени на производство щебня на технологических линиях со
	щековыми дробилками марки СМ-16 с размером загрузочного отверстия 600 х 900 мм (нормы
	выработки в куб. м щебня, нормы времени в чел.-час. на 100 куб. м щебня)

	-------T---------T---------------------------------------------------
	--------------------------------¬

	¦	Коэф- 	¦	  Нормы  	¦	            Процент выхода щебня из 1 куб. м
	разрыхленной горной массы             	¦

	¦	фици- 	¦	         	+------T------T------T------T------T------T------T--
	----T------T------T------T------+

	¦	ент   	¦	         	¦	40,0 -	¦	46,0 -	¦	51,0 -	¦	56,0 -	¦	61,0 -	¦	66,0 -	¦	71,0 -
	¦	76,0 -	¦	81,0 -	¦	86,0 -	¦	91,0 -	¦	96,0 -	¦

	¦	дроби-	¦	         	¦	45,0  	¦	50,0  	¦	55,0  	¦	60,0  	¦	65,0  	¦	70,0  	¦	75,0 
	¦	80,0  	¦	85,0  	¦	90,0  	¦	95,0  	¦	99,0  	¦

	¦	мости 	¦	         	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	горных	¦	         	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	пород 	¦	         	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	+------+---------+------+------+------+------+------+------+------+--
	----+------+------+------+------+

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	                Ширина разгрузочной щели 75
	мм                                                      	¦

	+------T---------T------T------T------T------T------T------T------T--
	----T------T------T------T------+

	¦	1,20  	¦	Норма    	¦	114   	¦	130   	¦	143   	¦	156   	¦	169   	¦	182   	¦	197  
	¦	210   	¦	223   	¦	236   	¦	250   	¦	264   	¦

	¦	      	¦	выработки	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	      	¦	Норма    	¦	28,0  	¦	24,6  	¦	22,4  	¦	20,5  	¦	18,9  	¦	17,6  	¦	16,2 
	¦	15,2  	¦	14,3  	¦	13,6  	¦	12,8  	¦	12,1  	¦

	¦	      	¦	времени  	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	1,00  	¦	Норма    	¦	95    	¦	108   	¦	119   	¦	130   	¦	141   	¦	152   	¦	164  
	¦	175   	¦	186   	¦	197   	¦	208   	¦	220   	¦

	¦	      	¦	выработки	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	      	¦	Норма    	¦	33,7  	¦	29,6  	¦	26,9  	¦	24,6  	¦	22,7  	¦	21,1  	¦	19,5 
	¦	18,3  	¦	17,2  	¦	16,2  	¦	15,4  	¦	14,5  	¦

	¦	      	¦	времени  	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	0,95  	¦	Норма    	¦	90    	¦	103   	¦	113   	¦	124   	¦	134   	¦	144   	¦	156  
	¦	166   	¦	177   	¦	187   	¦	198   	¦	209   	¦

	¦	      	¦	выработки	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	      	¦	Норма    	¦	35,6  	¦	31,1  	¦	28,3  	¦	25,8  	¦	23,9  	¦	22,2  	¦	20,5 
	¦	19,3  	¦	18,1  	¦	17,1  	¦	16,2  	¦	15,3  	¦

	¦	      	¦	времени  	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	0,90  	¦	Норма    	¦	86    	¦	97    	¦	107   	¦	117   	¦	127   	¦	137   	¦	148  
	¦	158   	¦	167   	¦	177   	¦	187   	¦	198   	¦

	¦	      	¦	выработки	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	      	¦	Норма    	¦	37,2  	¦	33,0  	¦	29,9  	¦	27,4  	¦	25,2  	¦	23,4  	¦	21,6 
	¦	20,3  	¦	19,2  	¦	18,1  	¦	17,1  	¦	16,2  	¦

	¦	      	¦	времени  	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	0,85  	¦	Норма    	¦	81    	¦	92    	¦	101   	¦	111   	¦	120   	¦	129   	¦	139  
	¦	149   	¦	158   	¦	167   	¦	177   	¦	187   	¦

	¦	      	¦	выработки	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	      	¦	Норма    	¦	39,5  	¦	34,8  	¦	31,7  	¦	28,8  	¦	26,7  	¦	24,8  	¦	23,0 
	¦	21,5  	¦	20,3  	¦	19,2  	¦	18,1  	¦	17,1  	¦

	¦	      	¦	времени  	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	0,80  	¦	Норма    	¦	76    	¦	86    	¦	95    	¦	104   	¦	113   	¦	122   	¦	131  
	¦	140   	¦	149   	¦	158   	¦	166   	¦	176   	¦

	¦	      	¦	выработки	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	      	¦	Норма    	¦	42,1  	¦	37,2  	¦	33,7  	¦	30,8  	¦	28,3  	¦	26,2  	¦	24,4 
	¦	22,9  	¦	21,5  	¦	20,3  	¦	19,3  	¦	18,2  	¦

	¦	      	¦	времени  	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	+------+---------+------+------+------+------+------+------+------+--
	----+------+------+------+------+

	¦	                Ширина разгрузочной щели 100
	мм                                                     	¦

	+------T---------T------T------T------T------T------T------T------T--
	----T------T------T------T------+

	¦	1,20  	¦	Норма    	¦	163   	¦	185   	¦	204   	¦	223   	¦	242   	¦	262   	¦	281  
	¦	300   	¦	319   	¦	338   	¦	358   	¦	377   	¦

	¦	      	¦	выработки	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	      	¦	Норма    	¦	19,6  	¦	17,3  	¦	15,7  	¦	14,3  	¦	13,2  	¦	12,2  	¦	11,4 
	¦	10,7  	¦	10,0  	¦	9,5   	¦	8,9   	¦	8,5   	¦

	¦	      	¦	времени  	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	1,00  	¦	Норма    	¦	136   	¦	154   	¦	170   	¦	186   	¦	202   	¦	218   	¦	234  
	¦	250   	¦	266   	¦	282   	¦	298   	¦	314   	¦

	¦	      	¦	выработки	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	      	¦	Норма    	¦	23,5  	¦	20,8  	¦	18,8  	¦	17,2  	¦	15,8  	¦	14,7  	¦	13,7 
	¦	12,8  	¦	12,0  	¦	11,3  	¦	10,7  	¦	10,2  	¦

	¦	      	¦	времени  	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	0,95  	¦	Норма    	¦	129   	¦	146   	¦	162   	¦	177   	¦	192   	¦	207   	¦	222  
	¦	238   	¦	253   	¦	268   	¦	283   	¦	298   	¦

	¦	      	¦	выработки	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	      	¦	Норма    	¦	24,8  	¦	21,9  	¦	19,8  	¦	18,1  	¦	16,7  	¦	15,5  	¦	14,4 
	¦	13,4  	¦	12,6  	¦	11,9  	¦	11,3  	¦	10,7  	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	      	¦	времени  	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	0,90  	¦	Норма    	¦	122   	¦	139   	¦	153   	¦	167   	¦	182   	¦	196   	¦	211  
	¦	225   	¦	239   	¦	254   	¦	268   	¦	283   	¦

	¦	      	¦	выработки	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	      	¦	Норма    	¦	26,2  	¦	23,0  	¦	20,9  	¦	19,2  	¦	17,6  	¦	16,3  	¦	15,2 
	¦	14,2  	¦	13,4  	¦	12,6  	¦	11,9  	¦	11,3  	¦

	¦	      	¦	времени  	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	0,85  	¦	Норма    	¦	116   	¦	131   	¦	145   	¦	158   	¦	172   	¦	185   	¦	199  
	¦	213   	¦	226   	¦	240   	¦	253   	¦	267   	¦

	¦	      	¦	выработки	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	      	¦	Норма    	¦	27,6  	¦	24,4  	¦	22,1  	¦	20,3  	¦	18,6  	¦	17,3  	¦	16,1 
	¦	15,0  	¦	14,2  	¦	13,3  	¦	12,6  	¦	12,0  	¦

	¦	      	¦	времени  	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	0,80  	¦	Норма    	¦	109   	¦	123   	¦	136   	¦	149   	¦	162   	¦	174   	¦	187  
	¦	200   	¦	213   	¦	226   	¦	238   	¦	251   	¦

	¦	      	¦	выработки	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	      	¦	Норма    	¦	29,4  	¦	26,0  	¦	23,5  	¦	21,5  	¦	20,0  	¦	18,4  	¦	17,1 
	¦	16,0  	¦	15,0  	¦	14,2  	¦	13,4  	¦	12,7  	¦

	¦	      	¦	времени  	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	+------+---------+------+------+------+------+------+------+------+--
	----+------+------+------+------+

	¦	                Ширина разгрузочной щели 130
	мм                                                     	¦

	+------T---------T------T------T------T------T------T------T------T--
	----T------T------T------T------+

	¦	1,20  	¦	Норма    	¦	281   	¦	317   	¦	350   	¦	383   	¦	416   	¦	449   	¦	484  
	¦	515   	¦	548   	¦	581   	¦	614   	¦	647   	¦

	¦	      	¦	выработки	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	      	¦	Норма    	¦	11,3  	¦	10,1  	¦	9,1   	¦	8,3   	¦	7,7   	¦	7,1   	¦	6,6  
	¦	6,2   	¦	5,8   	¦	5,5   	¦	5,2   	¦	4,9   	¦

	¦	      	¦	времени  	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	1,00  	¦	Норма    	¦	234   	¦	264   	¦	292   	¦	319   	¦	347   	¦	374   	¦	402  
	¦	429   	¦	457   	¦	484   	¦	512   	¦	539   	¦

	¦	      	¦	выработки	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	      	¦	Норма    	¦	13,7  	¦	12,1  	¦	11,0  	¦	10,0  	¦	9,2   	¦	8,6   	¦	8,0  
	¦	7,5   	¦	7,0   	¦	6,6   	¦	6,2   	¦	5,9   	¦

	¦	      	¦	времени  	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	0,95  	¦	Норма    	¦	222   	¦	251   	¦	277   	¦	303   	¦	329   	¦	356   	¦	382  
	¦	408   	¦	434   	¦	460   	¦	486   	¦	512   	¦

	¦	      	¦	выработки	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	      	¦	Норма    	¦	14,4  	¦	12,7  	¦	11,6  	¦	10,6  	¦	9,7   	¦	9,0   	¦	8,4  
	¦	7,8   	¦	7,4   	¦	7,0   	¦	6,6   	¦	6,3   	¦

	¦	      	¦	времени  	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	0,90  	¦	Норма    	¦	211   	¦	238   	¦	263   	¦	287   	¦	312   	¦	337   	¦	362  
	¦	386   	¦	411   	¦	436   	¦	461   	¦	485   	¦

	¦	      	¦	выработки	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	      	¦	Норма    	¦	15,2  	¦	13,4  	¦	12,2  	¦	11,1  	¦	10,2  	¦	9,5   	¦	8,8  
	¦	8,3   	¦	7,8   	¦	7,3   	¦	6,9   	¦	6,6   	¦

	¦	      	¦	времени  	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	0,85  	¦	Норма    	¦	199   	¦	225   	¦	248   	¦	271   	¦	295   	¦	318   	¦	342  
	¦	365   	¦	388   	¦	412   	¦	435   	¦	458   	¦

	¦	      	¦	выработки	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	      	¦	Норма    	¦	16,1  	¦	14,2  	¦	12,9  	¦	11,8  	¦	10,8  	¦	10,0  	¦	9,4  
	¦	8,8   	¦	8,2   	¦	7,8   	¦	7,3   	¦	7,0   	¦

	¦	      	¦	времени  	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	0,80  	¦	Норма    	¦	187   	¦	211   	¦	233   	¦	255   	¦	277   	¦	299   	¦	321  
	¦	343   	¦	365   	¦	387   	¦	409   	¦	431   	¦

	¦	      	¦	выработки	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	      	¦	Норма    	¦	17,1  	¦	15,2  	¦	13,7  	¦	12,5  	¦	11,6  	¦	10,7  	¦	10,0 
	¦	9,3   	¦	8,8   	¦	8,3   	¦	7,8   	¦	7,4   	¦

	¦	      	¦	времени  	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	+------+---------+------+------+------+------+------+------+------+--
	----+------+------+------+------+

	¦	                Ширина разгрузочной щели 150
	мм                                                     	¦

	+------T---------T------T------T------T------T------T------T------T--
	----T------T------T------T------+

	¦	1,20  	¦	Норма    	¦	294   	¦	332   	¦	366   	¦	401   	¦	435   	¦	470   	¦	505  
	¦	539   	¦	574   	¦	608   	¦	643   	¦	677   	¦

	¦	      	¦	выработки	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	      	¦	Норма    	¦	10,9  	¦	9,6   	¦	8,7   	¦	8,0   	¦	7,4   	¦	6,8   	¦	6,3  
	¦	5,9   	¦	5,6   	¦	5,3   	¦	5,0   	¦	4,7   	¦

	¦	      	¦	времени  	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	1,00  	¦	Норма    	¦	245   	¦	277   	¦	305   	¦	334   	¦	363   	¦	392   	¦	421  
	¦	449   	¦	478   	¦	507   	¦	536   	¦	564   	¦

	¦	      	¦	выработки	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	      	¦	Норма    	¦	13,1  	¦	11,6  	¦	10,5  	¦	9,6   	¦	8,8   	¦	8,2   	¦	7,6  
	¦	7,1   	¦	6,7   	¦	6,3   	¦	6,0   	¦	5,7   	¦

	¦	      	¦	времени  	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	0,95  	¦	Норма    	¦	233   	¦	263   	¦	290   	¦	317   	¦	345   	¦	372   	¦	399  
	¦	427   	¦	454   	¦	482   	¦	509   	¦	536   	¦

	¦	      	¦	выработки	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	      	¦	Норма    	¦	13,7  	¦	12,2  	¦	11,0  	¦	10,1  	¦	9,3   	¦	8,6   	¦	8,0  
	¦	7,5   	¦	7,0   	¦	6,6   	¦	6,3   	¦	6,0   	¦

	¦	      	¦	времени  	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	0,90  	¦	Норма    	¦	220   	¦	249   	¦	275   	¦	301   	¦	327   	¦	352   	¦	378  
	¦	404   	¦	430   	¦	456   	¦	482   	¦	508   	¦

	¦	      	¦	выработки	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	      	¦	Норма    	¦	14,5  	¦	12,9  	¦	11,6  	¦	10,6  	¦	9,8   	¦	9,1   	¦	8,5  
	¦	7,9   	¦	7,4   	¦	7,0   	¦	6,6   	¦	6,3   	¦

	¦	      	¦	времени  	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	0,85  	¦	Норма    	¦	208   	¦	235   	¦	259   	¦	284   	¦	308   	¦	333   	¦	357  
	¦	382   	¦	406   	¦	431   	¦	455   	¦	480   	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	      	¦	выработки	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	      	¦	Норма    	¦	15,4  	¦	13,6  	¦	12,4  	¦	11,3  	¦	10,4  	¦	9,6   	¦	9,0  
	¦	8,4   	¦	7,9   	¦	7,4   	¦	7,0   	¦	6,7   	¦

	¦	      	¦	времени  	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	0,80  	¦	Норма    	¦	196   	¦	221   	¦	244   	¦	267   	¦	290   	¦	313   	¦	336  
	¦	359   	¦	382   	¦	406   	¦	429   	¦	451   	¦

	¦	      	¦	выработки	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	      	¦	Норма    	¦	16,3  	¦	14,5  	¦	13,1  	¦	12,0  	¦	11,0  	¦	10,2  	¦	9,5  
	¦	8,9   	¦	8,4   	¦	7,9   	¦	7,5   	¦	7,1   	¦

	¦	      	¦	времени  	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	+------+---------+------+------+------+------+------+------+------+--
	----+------+------+------+------+

	¦	                Ширина разгрузочной щели 200
	мм                                                     	¦

	+------T---------T------T------T------T------T------T------T------T--
	----T------T------T------T------+

	¦	1,20  	¦	Норма    	¦	391   	¦	443   	¦	488   	¦	534   	¦	581   	¦	626   	¦	673  
	¦	719   	¦	764   	¦	811   	¦	857   	¦	903   	¦

	¦	      	¦	выработки	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	      	¦	Норма    	¦	8,2   	¦	7,2   	¦	6,6   	¦	5,9   	¦	5,5   	¦	5,1   	¦	4,8  
	¦	4,5   	¦	4,2   	¦	3,9   	¦	3,7   	¦	3,5   	¦

	¦	      	¦	времени  	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	1,00  	¦	Норма    	¦	326   	¦	369   	¦	407   	¦	445   	¦	484   	¦	522   	¦	561  
	¦	599   	¦	637   	¦	676   	¦	714   	¦	753   	¦

	¦	      	¦	выработки	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	      	¦	Норма    	¦	9,8   	¦	8,7   	¦	7,9   	¦	7,2   	¦	6,6   	¦	6,1   	¦	5,7  
	¦	5,3   	¦	5,0   	¦	4,7   	¦	4,5   	¦	4,2   	¦

	¦	      	¦	времени  	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	0,95  	¦	Норма    	¦	310   	¦	351   	¦	387   	¦	423   	¦	460   	¦	496   	¦	533  
	¦	569   	¦	606   	¦	642   	¦	678   	¦	715   	¦

	¦	      	¦	выработки	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	      	¦	Норма    	¦	10,3  	¦	9,1   	¦	8,3   	¦	7,6   	¦	7,0   	¦	6,5   	¦	6,0  
	¦	5,6   	¦	5,3   	¦	5,0   	¦	4,7   	¦	4,5   	¦

	¦	      	¦	времени  	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	0,90  	¦	Норма    	¦	293   	¦	332   	¦	366   	¦	401   	¦	436   	¦	470   	¦	505  
	¦	539   	¦	573   	¦	608   	¦	643   	¦	678   	¦

	¦	      	¦	выработки	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	      	¦	Норма    	¦	10,9  	¦	9,6   	¦	8,7   	¦	8,0   	¦	7,3   	¦	6,8   	¦	6,3  
	¦	5,9   	¦	5,6   	¦	5,3   	¦	5,0   	¦	4,7   	¦

	¦	      	¦	времени  	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	0,85  	¦	Норма    	¦	277   	¦	314   	¦	346   	¦	378   	¦	411   	¦	444   	¦	477  
	¦	509   	¦	541   	¦	575   	¦	607   	¦	640   	¦

	¦	      	¦	выработки	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	      	¦	Норма    	¦	11,6  	¦	10,2  	¦	9,2   	¦	8,5   	¦	7,8   	¦	7,2   	¦	6,7  
	¦	6,3   	¦	5,9   	¦	5,6   	¦	5,3   	¦	5,0   	¦

	¦	      	¦	времени  	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	0,80  	¦	Норма    	¦	261   	¦	295   	¦	326   	¦	356   	¦	387   	¦	418   	¦	449  
	¦	479   	¦	510   	¦	541   	¦	571   	¦	602   	¦

	¦	      	¦	выработки	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	      	¦	Норма    	¦	12,3  	¦	10,8  	¦	9,8   	¦	9,0   	¦	8,3   	¦	7,7   	¦	7,1  
	¦	6,7   	¦	6,3   	¦	5,9   	¦	5,6   	¦	5,3   	¦

	¦	      	¦	времени  	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	L------+---------+------+------+------+------+------+------+------+--
	----+------+------+------+-------

	Примечание. Для пересчета норм на промежуточные значения разгрузочной щели применять
	следующие поправочные коэффициенты к нормам при ширине разгрузочной щели 75 мм:

	-----------------------T--------------------T--------------------¬

	¦	 Ширина разгрузочной  	¦	 Коэффициенты норм  	¦	 Коэффициенты норм  	¦

	¦	       щели, мм       	¦	     выработки      	¦	      времени       	¦

	+----------------------+--------------------+--------------------+

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	80                    	¦	1,09                	¦	0,92                	¦

	¦	90                    	¦	1,18                	¦	0,85                	¦

	¦	110                   	¦	1,56                	¦	0,64                	¦

	¦	120                   	¦	1,85                	¦	0,54                	¦

	¦	140                   	¦	2,20                	¦	0,46                	¦

	¦	160                   	¦	2,39                	¦	0,42                	¦

	¦	170                   	¦	2,54                	¦	0,39                	¦

	¦	180                   	¦	2,69                	¦	0,37                	¦

	¦	190                   	¦	2,83                	¦	0,35                	¦

	L----------------------+--------------------+---------------------

	4.4.2. Нормы выработки и времени на производство щебня на технологических линиях со
	щековыми дробилками марки СМД-110 с размером загрузочного отверстия 600 х 900 мм
	(нормы выработки в куб. м щебня, нормы времени в чел.-час. на 100 куб. м щебня)

	-------T---------T---------------------------------------------------
	--------------------------------¬

	¦	Коэф- 	¦	  Нормы  	¦	            Процент выхода щебня из 1 куб. м
	разрыхленной горной массы             	¦

	¦	фици- 	¦	         	+------T------T------T------T------T------T------T--
	----T------T------T------T------+

	¦	ент   	¦	         	¦	40,0 -	¦	46,0 -	¦	51,0 -	¦	56,0 -	¦	61,0 -	¦	66,0 -	¦	71,0 -
	¦	76,0 -	¦	81,0 -	¦	86,0 -	¦	91,0 -	¦	96,0 -	¦

	¦	дроби-	¦	         	¦	45,0  	¦	50,0  	¦	55,0  	¦	60,0  	¦	65,0  	¦	70,0  	¦	75,0 
	¦	80,0  	¦	85,0  	¦	90,0  	¦	95,0  	¦	99,0  	¦

	¦	мости 	¦	         	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	горных	¦	         	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	пород 	¦	         	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	+------+---------+------+------+------+------+------+------+------+--
	----+------+------+------+------+

	¦	             Ширина разгрузочной щели 75 - 140
	мм                                                   	¦

	+------T---------T------T------T------T------T------T------T------T--
	----T------T------T------T------+

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	1,20  	¦	Норма    	¦	202   	¦	229   	¦	252   	¦	276   	¦	300   	¦	324   	¦	348  
	¦	371   	¦	395   	¦	419   	¦	443   	¦	467   	¦

	¦	      	¦	выработки	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	      	¦	Норма    	¦	15,8  	¦	14,0  	¦	12,7  	¦	11,6  	¦	10,7  	¦	9,9   	¦	9,2  
	¦	8,6   	¦	8,1   	¦	7,6   	¦	7,2   	¦	6,9   	¦

	¦	      	¦	времени  	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	1,00  	¦	Норма    	¦	169   	¦	190   	¦	210   	¦	230   	¦	250   	¦	270   	¦	290  
	¦	310   	¦	329   	¦	349   	¦	369   	¦	389   	¦

	¦	      	¦	выработки	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	      	¦	Норма    	¦	18,9  	¦	16,8  	¦	15,2  	¦	13,9  	¦	12,8  	¦	11,9  	¦	11,0 
	¦	10,3  	¦	9,7   	¦	9,2   	¦	8,7   	¦	8,2   	¦

	¦	      	¦	времени  	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	0,95  	¦	Норма    	¦	160   	¦	181   	¦	200   	¦	219   	¦	237   	¦	256   	¦	275  
	¦	294   	¦	313   	¦	332   	¦	351   	¦	369   	¦

	¦	      	¦	выработки	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	      	¦	Норма    	¦	20,0  	¦	17,7  	¦	16,0  	¦	14,6  	¦	13,5  	¦	12,5  	¦	11,6 
	¦	10,9  	¦	10,2  	¦	9,6   	¦	9,1   	¦	8,7   	¦

	¦	      	¦	времени  	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	0,90  	¦	Норма    	¦	152   	¦	171   	¦	189   	¦	207   	¦	225   	¦	243   	¦	261  
	¦	279   	¦	296   	¦	314   	¦	332   	¦	350   	¦

	¦	      	¦	выработки	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	      	¦	Норма    	¦	21,0  	¦	18,7  	¦	16,9  	¦	15,5  	¦	14,2  	¦	13,2  	¦	12,3 
	¦	11,5  	¦	10,8  	¦	10,2  	¦	9,6   	¦	9,1   	¦

	¦	      	¦	времени  	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	0,85  	¦	Норма    	¦	143   	¦	162   	¦	179   	¦	196   	¦	212   	¦	229   	¦	246  
	¦	263   	¦	280   	¦	297   	¦	314   	¦	331   	¦

	¦	      	¦	выработки	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	      	¦	Норма    	¦	22,4  	¦	19,7  	¦	17,9  	¦	16,3  	¦	15,1  	¦	14,0  	¦	13,0 
	¦	12,2  	¦	11,4  	¦	10,8  	¦	10,2  	¦	9,7   	¦

	¦	      	¦	времени  	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	0,80  	¦	Норма    	¦	135   	¦	152   	¦	168   	¦	184   	¦	200   	¦	216   	¦	232  
	¦	248   	¦	263   	¦	279   	¦	295   	¦	311   	¦

	¦	      	¦	выработки	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	      	¦	Норма    	¦	23,7  	¦	21,0  	¦	19,0  	¦	17,4  	¦	16,0  	¦	14,8  	¦	13,8 
	¦	12,9  	¦	12,2  	¦	11,5  	¦	10,8  	¦	10,3  	¦

	¦	      	¦	времени  	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	L------+---------+------+------+------+------+------+------+------+--
	----+------+------+------+-------

	4.5. Производство щебня на технологических линиях со щековыми дробилками среднего
	первичного дробления размером загрузочного отверстия 400 х 900 мм

	КРАТКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДРОБИЛОК

	Марка дробилки   	Ширина разгрузочной	Производительность,
	щели, мм      	куб. м/ч     
	СМ-741               	40 - 100            	20 - 48           

	СОСТАВ БРИГАДЫ РАБОЧИХ

	---------------------------------T-------------------T-----------¬

	¦	Наименование профессии рабочего 	¦	    Численность    	¦	  Разряд   	¦

	+--------------------------------+-------------------+-----------+

	¦	Машинист питателя               	¦	1                  	¦	2          	¦

	¦	Дробильщик                      	¦	2                  	¦	2          	¦

	L--------------------------------+-------------------+------------

	4.5.1. Нормы выработки и времени на производство щебня на технологических линиях со
	щековыми дробилками марки СМ-741 с размером загрузочного отверстия 400 х 900 мм (нормы
	выработки в куб. м щебня, нормы времени в чел.-час. на 100 куб. м щебня)

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	-------T---------T---------------------------------------------------
	--------------------------------- ¬

	¦	Коэф- 	¦	  Нормы  	¦	              Процент выхода щебня из 1 куб. м
	разрыхленной горной массы            	¦

	¦	фици- 	¦	         	+------T------T------T------T------T------T------T--
	----T------T------T------T-------+

	¦	ент   	¦	         	¦	40,0 -	¦	46,0 -	¦	51,0 -	¦	56,0 -	¦	61,0 -	¦	66,0 -	¦	71,0 -
	¦	76,0 -	¦	81,0 -	¦	86,0 -	¦	91,0 -	¦	96,0 - 	¦

	¦	дроби-	¦	         	¦	45,0  	¦	50,0  	¦	55,0  	¦	60,0  	¦	65,0  	¦	70,0  	¦	75,0 
	¦	80,0  	¦	85,0  	¦	90,0  	¦	95,0  	¦	99,0   	¦

	¦	мости 	¦	         	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦

	¦	горных	¦	         	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦

	¦	пород 	¦	         	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦

	+------+---------+------+------+------+------+------+------+------+--
	----+------+------+------+-------+

	¦	                Ширина разгрузочной щели 40
	мм                                                       	¦

	+------T---------T------T------T------T------T------T------T------T--
	----T------T------T------T-------+

	¦	1,20  	¦	Норма    	¦	65    	¦	74    	¦	81    	¦	89    	¦	97    	¦	104   	¦	112  
	¦	120   	¦	127   	¦	135   	¦	143   	¦	151    	¦

	¦	      	¦	выработки	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦

	¦	      	¦	Норма    	¦	36,9  	¦	32,4  	¦	29,6  	¦	27,0  	¦	24,7  	¦	23,1  	¦	21,4 
	¦	20,0  	¦	18,9  	¦	17,8  	¦	16,8  	¦	15,9   	¦

	¦	      	¦	времени  	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦

	¦	1,00  	¦	Норма    	¦	54    	¦	61    	¦	68    	¦	74    	¦	81    	¦	87    	¦	93   
	¦	100   	¦	106   	¦	113   	¦	119   	¦	125    	¦

	¦	      	¦	выработки	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦

	¦	      	¦	Норма    	¦	44,4  	¦	39,3  	¦	35,3  	¦	32,4  	¦	29,6  	¦	27,6  	¦	25,8 
	¦	24,0  	¦	22,6  	¦	21,2  	¦	20,2  	¦	19,2   	¦

	¦	      	¦	времени  	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦

	¦	0,95  	¦	Норма    	¦	52    	¦	58    	¦	64    	¦	71    	¦	77    	¦	83    	¦	89   
	¦	95    	¦	101   	¦	107   	¦	113   	¦	119    	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	      	¦	выработки	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦

	¦	      	¦	Норма    	¦	46,2  	¦	41,4  	¦	37,5  	¦	33,8  	¦	31,2  	¦	28,9  	¦	27,0 
	¦	25,3  	¦	23,8  	¦	22,4  	¦	21,2  	¦	20,2   	¦

	¦	      	¦	времени  	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦

	¦	0,90  	¦	Норма    	¦	49    	¦	55    	¦	61    	¦	67    	¦	73    	¦	78    	¦	84   
	¦	90    	¦	96    	¦	101   	¦	107   	¦	113    	¦

	¦	      	¦	выработки	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦

	¦	      	¦	Норма    	¦	49,0  	¦	43,6  	¦	39,3  	¦	35,8  	¦	32,9  	¦	30,8  	¦	28,6 
	¦	26,7  	¦	25,0  	¦	23,8  	¦	22,4  	¦	21,2   	¦

	¦	      	¦	времени  	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦

	¦	0,85  	¦	Норма    	¦	46    	¦	52    	¦	58    	¦	63    	¦	69    	¦	74    	¦	79   
	¦	85    	¦	90    	¦	96    	¦	101   	¦	107    	¦

	¦	      	¦	выработки	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦

	¦	      	¦	Норма    	¦	52,2  	¦	46,2  	¦	41,4  	¦	38,1  	¦	34,8  	¦	32,4  	¦	30,4 
	¦	28,2  	¦	26,7  	¦	25,0  	¦	23,8  	¦	22,4   	¦

	¦	      	¦	времени  	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦

	¦	0,80  	¦	Норма    	¦	44    	¦	49    	¦	54    	¦	59    	¦	65    	¦	70    	¦	75   
	¦	80    	¦	85    	¦	90    	¦	95    	¦	100    	¦

	¦	      	¦	выработки	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦

	¦	      	¦	Норма    	¦	54,5  	¦	49,0  	¦	44,4  	¦	40,7  	¦	36,9  	¦	34,3  	¦	32,0 
	¦	30,0  	¦	28,2  	¦	26,7  	¦	25,3  	¦	24,0   	¦

	¦	      	¦	времени  	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦

	+------+---------+------+------+------+------+------+------+------+--
	----+------+------+------+-------+

	¦	                Ширина разгрузочной щели 60
	мм                                                       	¦

	+------T---------T------T------T------T------T------T------T------T--
	----T------T------T------T-------+

	¦	1,20  	¦	Норма    	¦	95    	¦	107   	¦	118   	¦	129   	¦	140   	¦	151   	¦	163  
	¦	174   	¦	185   	¦	196   	¦	207   	¦	218    	¦

	¦	      	¦	выработки	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	      	¦	Норма    	¦	25,3  	¦	22,4  	¦	20,3  	¦	18,6  	¦	17,1  	¦	15,9  	¦	14,7 
	¦	13,8  	¦	13,0  	¦	12,2  	¦	11,6  	¦	11,0   	¦

	¦	      	¦	времени  	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦

	¦	1,00  	¦	Норма    	¦	79    	¦	89    	¦	98    	¦	108   	¦	117   	¦	126   	¦	135  
	¦	145   	¦	154   	¦	163   	¦	173   	¦	182    	¦

	¦	      	¦	выработки	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦

	¦	      	¦	Норма    	¦	30,4  	¦	27,0  	¦	24,5  	¦	22,2  	¦	20,5  	¦	19,0  	¦	17,8 
	¦	16,6  	¦	15,6  	¦	14,7  	¦	13,9  	¦	13,2   	¦

	¦	      	¦	времени  	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦

	¦	0,95  	¦	Норма    	¦	75    	¦	85    	¦	93    	¦	102   	¦	111   	¦	120   	¦	129  
	¦	138   	¦	146   	¦	155   	¦	164   	¦	173    	¦

	¦	      	¦	выработки	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦

	¦	      	¦	Норма    	¦	32,0  	¦	28,2  	¦	25,8  	¦	23,5  	¦	21,6  	¦	20,0  	¦	18,6 
	¦	17,4  	¦	16,4  	¦	15,5  	¦	14,6  	¦	13,9   	¦

	¦	      	¦	времени  	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦

	¦	0,90  	¦	Норма    	¦	71    	¦	80    	¦	89    	¦	97    	¦	105   	¦	114   	¦	122  
	¦	130   	¦	139   	¦	147   	¦	155   	¦	164    	¦

	¦	      	¦	выработки	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦

	¦	      	¦	Норма    	¦	33,8  	¦	30,0  	¦	27,0  	¦	24,7  	¦	22,9  	¦	21,1  	¦	19,7 
	¦	18,5  	¦	17,3  	¦	16,3  	¦	15,5  	¦	14,6   	¦

	¦	      	¦	времени  	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦

	¦	0,85  	¦	Норма    	¦	67    	¦	76    	¦	84    	¦	91    	¦	99    	¦	107   	¦	115  
	¦	123   	¦	131   	¦	139   	¦	147   	¦	155    	¦

	¦	      	¦	выработки	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦

	¦	      	¦	Норма    	¦	35,8  	¦	31,6  	¦	28,6  	¦	26,4  	¦	24,2  	¦	22,4  	¦	20,9 
	¦	19,5  	¦	18,3  	¦	17,3  	¦	16,3  	¦	15,5   	¦

	¦	      	¦	времени  	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦

	¦	0,80  	¦	Норма    	¦	63    	¦	71    	¦	79    	¦	86    	¦	94    	¦	101   	¦	108  
	¦	116   	¦	123   	¦	131   	¦	138   	¦	146    	¦

	¦	      	¦	выработки	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	      	¦	Норма    	¦	38,1  	¦	33,8  	¦	30,4  	¦	27,9  	¦	25,5  	¦	23,8  	¦	22,2 
	¦	20,7  	¦	19,5  	¦	18,3  	¦	17,4  	¦	16,4   	¦

	¦	      	¦	времени  	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦

	+------+---------+------+------+------+------+------+------+------+--
	----+------+------+------+-------+

	¦	                Ширина разгрузочной щели 80
	мм                                                       	¦

	+------T---------T------T------T------T------T------T------T------T--
	----T------T------T------T-------+

	¦	1,20  	¦	Норма    	¦	124   	¦	140   	¦	155   	¦	169   	¦	184   	¦	198   	¦	213  
	¦	228   	¦	242   	¦	257   	¦	271   	¦	286    	¦

	¦	      	¦	выработки	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦

	¦	      	¦	Норма    	¦	19,4  	¦	17,1  	¦	15,5  	¦	14,2  	¦	13,0  	¦	12,1  	¦	11,3 
	¦	10,5  	¦	9,9   	¦	9,3   	¦	8,9   	¦	8,4    	¦

	¦	      	¦	времени  	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦

	¦	1,00  	¦	Норма    	¦	103   	¦	117   	¦	129   	¦	141   	¦	153   	¦	165   	¦	178  
	¦	190   	¦	202   	¦	214   	¦	226   	¦	238    	¦

	¦	      	¦	выработки	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦

	¦	      	¦	Норма    	¦	23,3  	¦	20,5  	¦	18,6  	¦	17,0  	¦	15,7  	¦	14,5  	¦	13,5 
	¦	12,6  	¦	11,9  	¦	11,2  	¦	10,6  	¦	10,1   	¦

	¦	      	¦	времени  	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦

	¦	0,95  	¦	Норма    	¦	98    	¦	111   	¦	122   	¦	134   	¦	146   	¦	157   	¦	169  
	¦	180   	¦	192   	¦	203   	¦	215   	¦	226    	¦

	¦	      	¦	выработки	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦

	¦	      	¦	Норма    	¦	24,5  	¦	21,6  	¦	19,7  	¦	17,9  	¦	16,4  	¦	15,3  	¦	14,2 
	¦	13,3  	¦	12,5  	¦	11,8  	¦	11,2  	¦	10,6   	¦

	¦	      	¦	времени  	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦

	¦	0,90  	¦	Норма    	¦	93    	¦	105   	¦	116   	¦	127   	¦	138   	¦	149   	¦	160  
	¦	171   	¦	182   	¦	193   	¦	204   	¦	214    	¦

	¦	      	¦	выработки	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦

	¦	      	¦	Норма    	¦	25,8  	¦	22,9  	¦	20,7  	¦	18,9  	¦	17,4  	¦	16,1  	¦	15,0 
	¦	14,0  	¦	13,2  	¦	12,4  	¦	11,8  	¦	11,2   	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	      	¦	времени  	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦

	¦	0,85  	¦	Норма    	¦	88    	¦	99    	¦	110   	¦	120   	¦	130   	¦	141   	¦	151  
	¦	161   	¦	172   	¦	182   	¦	192   	¦	203    	¦

	¦	      	¦	выработки	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦

	¦	      	¦	Норма    	¦	27,3  	¦	24,2  	¦	21,8  	¦	20,0  	¦	18,5  	¦	17,0  	¦	15,9 
	¦	14,9  	¦	14,0  	¦	13,2  	¦	12,5  	¦	11,8   	¦

	¦	      	¦	времени  	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦

	¦	0,80  	¦	Норма    	¦	83    	¦	93    	¦	103   	¦	113   	¦	123   	¦	132   	¦	142  
	¦	152   	¦	161   	¦	171   	¦	181   	¦	19<...>	¦

	¦	      	¦	выработки	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦

	¦	      	¦	Норма    	¦	28,9  	¦	25,8  	¦	23,3  	¦	21,2  	¦	19,5  	¦	18,2  	¦	16,9 
	¦	15,8  	¦	14,9  	¦	14,0  	¦	13,3  	¦	12,6   	¦

	¦	      	¦	времени  	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦

	+------+---------+------+------+------+------+------+------+------+--
	----+------+------+------+-------+

	¦	                Ширина разгрузочной щели 100
	мм                                                      	¦

	+------T---------T------T------T------T------T------T------T------T--
	----T------T------T------T-------+

	¦	1,20  	¦	Норма    	¦	157   	¦	177   	¦	195   	¦	214   	¦	232   	¦	251   	¦	269  
	¦	288   	¦	306   	¦	324   	¦	343   	¦	361    	¦

	¦	      	¦	выработки	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦

	¦	      	¦	Норма    	¦	15,3  	¦	13,6  	¦	12,3  	¦	11,2  	¦	10,3  	¦	9,6   	¦	8,9  
	¦	8,3   	¦	7,8   	¦	7,4   	¦	7,0   	¦	6,6    	¦

	¦	      	¦	времени  	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦

	¦	1,00  	¦	Норма    	¦	131   	¦	147   	¦	163   	¦	178   	¦	194   	¦	209   	¦	224  
	¦	240   	¦	255   	¦	270   	¦	286   	¦	301    	¦

	¦	      	¦	выработки	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦

	¦	      	¦	Норма    	¦	18,3  	¦	16,3  	¦	14,7  	¦	13,5  	¦	12,4  	¦	11,5  	¦	10,7 
	¦	10,0  	¦	9,4   	¦	8,9   	¦	8,4   	¦	8,0    	¦

	¦	      	¦	времени  	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	0,95  	¦	Норма    	¦	124   	¦	140   	¦	155   	¦	169   	¦	184   	¦	198   	¦	213  
	¦	228   	¦	242   	¦	257   	¦	271   	¦	286    	¦

	¦	      	¦	выработки	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦

	¦	      	¦	Норма    	¦	19,4  	¦	17,1  	¦	15,5  	¦	14,2  	¦	13,0  	¦	12,1  	¦	11,3 
	¦	10,5  	¦	9,9   	¦	9,3   	¦	8,9   	¦	8,4    	¦

	¦	      	¦	времени  	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦

	¦	0,90  	¦	Норма    	¦	118   	¦	133   	¦	147   	¦	160   	¦	174   	¦	188   	¦	202  
	¦	216   	¦	229   	¦	243   	¦	257   	¦	271    	¦

	¦	      	¦	выработки	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦

	¦	      	¦	Норма    	¦	20,3  	¦	18,0  	¦	16,3  	¦	15,0  	¦	13,8  	¦	12,8  	¦	11,9 
	¦	11,1  	¦	10,5  	¦	9,9   	¦	9,3   	¦	8,9    	¦

	¦	      	¦	времени  	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦

	¦	0,85  	¦	Норма    	¦	111   	¦	125   	¦	138   	¦	151   	¦	165   	¦	178   	¦	191  
	¦	204   	¦	217   	¦	230   	¦	243   	¦	256    	¦

	¦	      	¦	выработки	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦

	¦	      	¦	Норма    	¦	21,6  	¦	19,2  	¦	17,4  	¦	15,9  	¦	14,5  	¦	13,5  	¦	12,6 
	¦	11,8  	¦	11,1  	¦	10,4  	¦	9,9   	¦	9,4    	¦

	¦	      	¦	времени  	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦

	¦	0,80  	¦	Норма    	¦	104   	¦	118   	¦	130   	¦	143   	¦	155   	¦	167   	¦	179  
	¦	192   	¦	204   	¦	216   	¦	229   	¦	241    	¦

	¦	      	¦	выработки	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦

	¦	      	¦	Норма    	¦	23,1  	¦	20,3  	¦	18,5  	¦	16,8  	¦	15,5  	¦	14,4  	¦	13,4 
	¦	12,5  	¦	11,8  	¦	11,1  	¦	10,5  	¦	10,0   	¦

	¦	      	¦	времени  	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦

	L------+---------+------+------+------+------+------+------+------+--
	----+------+------+------+--------

	Примечание. Для пересчета норм на промежуточные значения
	разгрузочной щели применять следующие поправочные коэффициенты к
	нормам при ширине разгрузочной щели 40 мм:

	-----------------------T--------------------T--------------------¬

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	 Ширина разгрузочной  	¦	 Коэффициенты норм  	¦	 Коэффициенты норм  	¦

	¦	       щели, мм       	¦	     выработки      	¦	      времени       	¦

	+----------------------+--------------------+--------------------+

	¦	50                    	¦	1,23                	¦	0,81                	¦

	¦	70                    	¦	1,68                	¦	0,60                	¦

	¦	90                    	¦	2,15                	¦	0,46                	¦

	L----------------------+--------------------+---------------------

	4.6. Обслуживание ленточных конвейеров, перемещающих горную массу,
	щебень и отходы

	Профессия. Транспортерщик 2 разряда.

	Норма обслуживания: до 250 м общей протяженности ленточных
	конвейеров на одного машиниста контейнера в смену.

	Примечание. При обслуживании наклонных конвейеров с углом наклона
	более 18° каждый метр вертикального превышения между конечными
	точками конвейера дополнительно принимать за 5 м длины до
	горизонтали.

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.