ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СССР N 211
	СЕКРЕТАРИАТ ВСЕСОЮЗНОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА
	ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ N 26-46
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16 сентября 1987 года
	ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОПРАВОЧНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ К ОБЪЕМАМ
	СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРУПП ПО
	ОПЛАТЕ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ С
	УЧЕТОМ СПЕЦИФИКИ И ТРУДОЕМКОСТИ РАБОТ

	(с изм. и доп., внесенными Постановлением Госстроя СССР, Секретариата ВЦСПС от
	14.01.1988 N 6/2-26)

	Во исполнение Постановления ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС от 17 сентября
	1986 г. N 1115 "О совершенствовании организации заработной платы и введении новых тарифных
	ставок и должностных окладов работников производственных отраслей народного хозяйства"
	Государственный строительный комитет СССР и Секретариат Всесоюзного Центрального Совета
	Профессиональных Союзов по согласованию с Государственным комитетом СССР по труду и
	социальным вопросам постановляют:

	1. Утвердить поправочные коэффициенты к объемам строительно-монтажных работ для
	определения групп по оплате труда руководителей строительных, строительно-монтажных,
	специализированных, пусконаладочных, ремонтно-строительных, реставрационных и других
	приравненных к ним организаций по показателям, утвержденным Постановлением Совета
	Министров СССР и ВЦСПС от 24 января 1985 г. N 87, с учетом специфики и трудоемкости работ
	согласно Приложению.

	2. Относить организации к группам по оплате труда руководителей по следующим показателям
	годового плана:

	а) организации, выполняющие работы как собственными силами, так и силами привлеченных
	организаций, - по общему объему подрядных работ;

	б) тресты, управления и хозрасчетные участки механизации и малой механизации
	строительства	 - по суммарному плану эксплуатации машин, механизмов и механизированного
	инструмента, централизованного технического обслуживания и различных видов ремонта
	строительных машин, механизмов и механизированного инструмента (если численность работников
	на указанные виды работ предусмотрена в плане по труду в 	строительстве	 ) и плану строительно-
	монтажных работ, осуществляемых собственными силами;

	в) остальные организации - по объему строительно-монтажных и наладочных работ,
	осуществляемых собственными силами.

	При определении годового объема работ для отнесения организаций к группам по оплате труда
	руководителей не учитываются: стоимость оборудования, объем проектных и изыскательских работ,
	объем продукции промышленных предприятий и подсобных производств, транспортных перевозок и

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	изготовления нестандартизированного оборудования, стоимость арендной платы (проката крупных
	машин), а также другие работы, не учитываемые в действующей статотчетности по форме 1-кс.

	3. Относить организации, объем работ для которых утвержден не на полный год, к группам по
	оплате труда руководителей исходя из планового объема строительно-монтажных работ,
	приведенного к годовому.

	4. Строительно-монтажные организации, в программе которых более 50 процентов составляют
	работы на объектах экспериментального строительства, включенных в план новой техники, по
	оплате труда руководителей относить на одну группу выше по сравнению с группой, определенной
	по действующим показателям.

	5. Относить строительно-монтажные организации, в годовом плане которых объем работ по
	техническому перевооружению и реконструкции действующих производств составляет 50 процентов
	и более, по оплате труда руководителей на одну группу выше полагающейся по действующим
	показателям, а в строительно-монтажных организациях первой группы повышать должностные
	оклады работникам (оплата труда которых зависит от группы) на 10 - 15 процентов.

	В строительно-монтажных и ремонтно-строительных организациях, выполняющих работы по
	реконструкции и техническому перевооружению действующих производств в объеме менее 50
	процентов годового плана, к этому объему работ применять поправочный коэффициент 1,50
	дополнительно к коэффициентам, учитывающим трудоемкость работ (за исключением работ,
	предусмотренных в разделе II и III Приложения к настоящему Постановлению).

	6. Управления (хозрасчетные участки) механизации строительства, осуществляющие
	одновременно эксплуатацию технологического автотранспорта (не выделенного организационно в
	автохозяйство с самостоятельным балансом), при наличии не менее 100 автомашин относятся по
	оплате труда на одну группу выше против группы, определенной в соответствии с действующими
	показателями.

	Хозрасчетные участки механизации первой группы при указанном условии могут быть
	преобразованы в управления механизации третьей группы.

	Тресты механизации строительства относятся по оплате труда на группу выше против группы,
	полагающейся по действующим показателям, при наличии на их балансе не менее 2000 условных
	единиц технологического автотранспорта, показатели работы которого не учитываются в объеме
	подрядных работ этих трестов.

	7. Министерства и ведомства для подведомственных организаций могут снижать размеры
	поправочных коэффициентов, предусмотренных настоящим Постановлением, с учетом характера и
	условий производства работ.

	8. Поправочные коэффициенты, предусмотренные настоящим Постановлением, вводятся
	одновременно с повышением тарифных ставок и должностных окладов работникам, занятым в
	строительстве и на ремонтно-строительных работах, в соответствии с Постановлением ЦК КПСС,
	Совета Министров СССР и ВЦСПС от 17 сентября 1986 г. N 1115.

	Абзац второй не приводится, как предусматривающий признание утратившими силу ранее
	изданных актов.

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	Приложение

	к Постановлению Госстроя СССР

	и Секретариата ВЦСПС

	от 16 сентября 1987 г. N 211/26-46

	ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ К ОБЪЕМАМ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
	ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРУПП ПО ОПЛАТЕ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫХ,
	СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ, ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ,
	РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ, РЕСТАВРАЦИОННЫХ И ДРУГИХ ПРИРАВНЕННЫХ К НИМ
	ОРГАНИЗАЦИЙ С УЧЕТОМ СПЕЦИФИКИ И ТРУДОЕМКОСТИ РАБОТ

	I. К объемам перечисленных ниже работ, включенных в план подрядных работ организации
	<1> и выполняемых собственными силами, применяются следующие поправочные коэффициенты,
	учитывающие трудоемкость работ:

	--------------------------------

	<1> В тех случаях, когда в плане подрядных работ строительной организации включаются не
	виды работ (отделочные, санитарно-технические и другие), а строительство объекта в целом,
	расчленение выполняемых объемов работ по объекту на отдельные их виды не допускается.

	1.  Строительные,  изолировочные,  монтажные,   сварочно-монтажные

	    работы по линейному строительству магистральных  газопроводов,

	    нефтепроводов, продуктопроводов  и  водоводов   (без  наземных

	    	сооружений	 )

	    при диаметре до 700 мм                                    1,00

	    при диаметре 700 - 1000 мм                                0,80
	<1>

	    при диаметре 1000 - 1400 мм                               0,50
	<1>

	    ----------------------------

	    <1> В таких же размерах применяются  поправочные  коэффициенты

	к работам, выполняемым силами привлеченных организаций.

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	2.  Работы по монтажу сборных железобетонных конструкций      0,80

	3.  Подводно-технические    работы;   работы     по     возведению

	    тонкостенных железобетонных 	сооружений;

	    теплоизоляционные работы;

	    работы по строительству воздушных линий электропередачи;

	    капитальный   ремонт  	зданий 	 и  сооружений  производственного

	    назначения                                                1,20

	4.  Работы по монтажу технологического оборудования;

	    работы по благоустройству и озеленению;

	    работы   по   строительству  сетей:  водопровода,  канализации

	    (включая ливневую) и теплофикации;

	    работы по антикоррозионным и химзащитным покрытиям;

	    работы    по    строительству   морских   и   речных   портов,

	    осуществляемые  строительными  управлениями  и приравненными к

	    ним организациями, хозрасчетными участками  (кроме  трестов  и

	    приравненных к ним организаций);

	    возведение    оснований    и    фундаментов    с   применением

	    железобетонных свай большой длины (свыше  12 м), буронабивных,

	    буроопускных и составных свай, опускных  колодцев, кессонов  и

	    ограждающих сооружений способом "Стена в грунте"          1,30

	5.  Работы    по    монтажу     строительных    металлоконструкций

	    промышленных  объектов,  высотных  и  специальных  сооружений,

	    легких металлоконструкций (для управлений и приравненных к ним

	    организаций, хозрасчетных участков)                       1,30

	6.  Инъекционные  работы  (цементация,  битумизация, силикатизация

	    и др.);

	    работы по водопонижению                                   1,40

	7.  Отделочные работы;

	    земляные работы;

	    буровые, буровзрывные и взрывные работы;

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	    работы  по  строительству  телефонных  сетей, антенно-фидерных

	    устройств,   оборудования   радиотелевизионных     сооружений,

	    радиорелейных  линий связи, работы по монтажу средств связи (в

	    том числе диспетчерской связи лифтов)                     1,50

	8.  Санитарно-технические работы;

	    электромонтажные работы;

	    вентиляционные работы;

	    работы по газификации:

	      для трестов и приравненных к ним организаций            1,30

	      для   управлений   и   приравненных   к   ним   организаций,

	      хозрасчетных участков                                   1,60

	9.  Монтаж трубопроводов и аппаратуры из стекла;

	    эксплуатация строительных машин и механизмов, централизованное

	    техническое обслуживание и различные виды ремонта строительных

	    машин и механизмов                                        1,70

	10. Работы по строительству, реконструкции, ремонту  автомобильных

	    дорог,  аэропортов  и  аэродромов,   кроме   указанных  работ,

	    выполняемых  организациями   Минтрансстроя   СССР   в  районах

	    севернее  60°  сев.  шир.  Тюменской   и  Иркутской  областей,

	    Красноярского   края,   Якутской  АССР,  зоны  БАМ  и  строек,

	    приравненных по условиям оплаты труда к зоне БАМ;

	    работы  по  ремонту  объектов и сооружений непроизводственного

	    назначения;

	    ремонт лифтов                                             1,80

	11. Работы       по       монтажу      средств      автоматизации,

	    контрольно-измерительных приборов, сигнализации, централизации

	    и автоблокировки; монтаж слаботочных устройств:

	    для трестов и приравненных к ним организаций              1,50

	    для  управлений и приравненных к ним организаций, хозрасчетных

	    участков                                                  1,70

	12. Бурение скважин на воду                                   2,40

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	13. Работы   по   эксплуатации,   централизованному   техническому

	    обслуживанию и ремонту средств малой  механизации (выполняемые

	    управлениями и хозрасчетными участками малой механизации);

	    работы   по  реставрации  и  сооружению  памятников  культуры,

	    мемориальных    комплексов    и    монументально-декоративному

	    оформлению;

	    монтаж лифтов                                             2,50

	14. Работы  по  ремонту  и  строительству жилищ и других надворных

	    построек по заказам населения (к  полной  стоимости  оказанных

	    услуг), кроме хозрасчетных  ремонтно-строительных  участков по

	    выполнению заказов населения по ремонту и строительству жилищ,

	    создаваемых в порядке, установленном  подпунктом "г"  пункта 2

	    Постановления Совета Министров СССР от 15.05.65 N 384;

	    пусконаладочные работы                                    3,00.

	Поправочные коэффициенты на трудоемкость работы применяются в тех случаях, когда в
	годовом плане работ по собственным силам суммарный объем вышеперечисленных работ составляет
	не менее 75 процентов.

	Поправочные коэффициенты к объемам работ по линейному строительству магистральных
	газопроводов, нефтепроводов, продуктопроводов и водоводов (без наземных сооружений)
	применяются независимо от их удельного веса в годовом плане организации.

	В ремонтно-строительных организациях поправочный коэффициент 1,80 к объемам ремонтно-
	строительных работ объектов и сооружений непроизводственного назначения применяется
	независимо от их удельного веса в годовом плане организации и только в тех случаях, когда эти
	работы включаются в план подрядных работ и учитываются в планах по труду в строительстве.

	В организациях, частично осуществляющих работы по строительству жилищ и других
	надворных построек по заказам населения, поправочный коэффициент 3,0 к указанным объемам
	применяется независимо от их удельного веса в годовом плане организации.

	II. К объемам перечисленных ниже работ, выполняемых собственными силами, независимо от
	их удельного веса в годовом плане организации, применяются следующие поправочные
	коэффициенты, учитывающие одновременно специфику и трудоемкость работ (без применения
	поправочных коэффициентов на трудоемкость, предусмотренных в разделе I):

	1. Работы  на  действующей сети МПС по строительству вторых путей,

	   электрификации   железных   дорог,   развитию   узлов,  станций

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	   служебно-технических  	зданий	 (для трестов и  приравненных к ним

	   организаций)                                               1,40

	2. Работы  по  строительству, реконструкции объектов транспортного

	   назначения:

	   для     строительно-монтажных     поездов    (СМП),    головных

	   ремонтно-восстановительных поездов (горемов), путеукладочных  и

	   путевых ремонтных поездов (путьремов)                      1,60

	   для мехколонн  в районах севернее 60° северной широты Тюменской

	   и Иркутской областей, Красноярского края, Якутской  АССР,  зоне

	   БАМ и на стройках, приравненных по условиям оплаты труда к зоне

	   БАМ                                                        1,80

	   для   специализированных   строительно-монтажных    поездов  по

	   сантехническим работам и электромонтажных поездов          1,80

	   для плавучих отрядов                                       2,00

	   для      мостостроительных     поездов,      специализированных

	   строительно-монтажных  поездов   по   водоснабжению  (водремы),

	   связи, СЦБ, энергомонтажных поездов                        2,40

	   для  механизированных колонн  I - II  группы (кроме мехколонн в

	   районах севернее 60°  северной  широты  Тюменской  и  Иркутской

	   областей, Красноярского края, Якутской АССР, зоны БАМ и строек,

	   приравненных по условиям оплаты труда к зоне БАМ)          2,80

	3. Работы    по   строительству,    расширению,     реконструкции,

	   техническому перевооружению  и  ремонту  объектов,  выполняемые

	   организациями Госагропрома СССР:

	   для кооперативно-государственных и государственно-кооперативных

	   объединений   и   трестов,   межхозяйственных   государственно-

	   кооперативных   и   кооперативно-государственных   строительных

	   организаций (МСО), управлений (приравненных к ним организаций),

	   хозрасчетных участков                                      1,50

	   для   специализированных   управлений   (приравненных   к   ним

	   организаций) и хозрасчетных участков по  выполнению  санитарно-

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	   технических,  электромонтажных  и  отделочных  работ,   монтажу

	   технологического оборудования                              3,00

	4. Работы    по   строительству,    расширению,     реконструкции,

	   техническому     перевооружению     и     ремонту      объектов

	   производственного назначения, предназначенных для производства,

	   переработки и хранения продукции сельского хозяйства,  жилых  и

	   общественных зданий, предназначенных для обслуживания сельского

	   населения, выполняемые другими организациями, кроме организаций

	   Госагропрома (за исключением строительства указанных объектов в

	   городах);

	   работы    по   строительству,    расширению,     реконструкции,

	   техническому перевооружению и  ремонту   внутрипроизводственной

	   диспетчерской и телефонной  связи,   выполняемые   в   сельской

	   местности  (включая районные центры);

	   работы     по    строительству,    расширению,   реконструкции,

	   техническому перевооружению и ремонту  объектов  электрификации

	   сельского хозяйства;

	   работы по  водохозяйственному и мелиоративному строительству (в

	   том  числе  работы  по  ремонту  оросительных  и   осушительных

	   систем);

	   работы    по    строительству,   реконструкции,    техническому

	   перевооружению   и  ремонту    объектов   производственного   и

	   непроизводственного   назначения  для  лесной   промышленности,

	   лесного хозяйства и рыбохозяйственных объектов;

	   для  трестов,  управлений и передвижных механизированных колонн

	   (приравненных к ним организаций) и хозрасчетных участков   1,50

	   для   специализированных   управлений   (приравненных   к   ним

	   организаций)  и    хозрасчетных    участков    по    выполнению

	   санитарно-технических,  электромонтажных  и отделочных   работ,

	   монтажу технологического оборудования и средств связи      3,00

	   для трестов,  объединений, передвижных механизированных колонн,

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	   строительно-монтажных,   ремонтно-строительных      управлений,

	   хозрасчетных участков "Союзглавсельхозводоснабжения"        2,0

	   для   передвижных   механизированных   колонн   и  хозрасчетных

	   участков  по  строительству  и  ремонту  объектов  мелиорации и

	   водного хозяйства, расположенных на территории:

	а) Нечерноземной  зоны  РСФСР,  Уральского (кроме Удмуртской АССР,

	   Пермской,  Свердловской  областей),  Западно-Сибирского  (кроме

	   Томской    и    Тюменской    областей),     Восточно-Сибирского

	   экономических районов и Якутской АССР                       2,8

	б) Центрально-Черноземного,  Поволжского  (кроме  Калмыцкой  АССР,

	   Волгоградской,   Астраханской,   Куйбышевской  и    Саратовской

	   областей) экономических районов                             2,5

	в) Дальневосточного  (кроме  Якутской АССР) экономического района,

	   Томской и Тюменской областей, Белорусской ССР               2,0.

	III. К общим объемам работ, выполняемых перечисленными ниже организациями, применяются
	следующие поправочные коэффициенты, учитывающие одновременно специфику и трудоемкость
	работ (без применения поправочных коэффициентов на трудоемкость, предусмотренных в разделе I):

	1. Тресты и приравненные к ним организации:

	а) шахтопроходческие                                          1,30

	б) шахтостроительные, углестроительные, шахторудостроительные   по

	   строительству  метрополитенов,  тоннелей,  подземных сооружений

	   специального назначения                                    1,50

	в) шахтомонтажные,     шахтостроймонтажные,    шахтоспецмонтажные,

	   разрезостроительные,    а     также     шахтостроительные     и

	   шахтопроходческие тресты черной и цветной металлургии      1,80

	2. Управления и приравненные к ним организации:

	а) шахтопроходческие                                          1,10

	б) шахтостроительные,  углестроительные, шахторудостроительные, по

	   строительству   тоннелей,  подземных  сооружений   специального

	   назначения                                                 1,30

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	в) шахтомонтажные,     шахтостроймонтажные,    шахтоспецмонтажные,

	   разрезостроительные, по строительству метрополитенов       1,50

	г) шахтостроительные,      шахтопроходческие,      шахтомонтажные,

	   шахтоспецмонтажные по строительству шахт  и  рудников  черной и

	   цветной металлургии                                        1,70.

	К указанным выше организациям относятся организации, у которых объемы работ по
	строительству, реконструкции и техническому перевооружению шахт, рудников, разрезов черной и
	цветной металлургии, метрополитенов, тоннелей и подземных сооружений специального
	назначения составляют не менее 50 процентов от общего объема строительно-монтажных работ,
	выполняемых собственными силами по плану текущего года.

	В объем строительно-монтажных работ по строительству, реконструкции и техническому
	перевооружению шахт, рудников, разрезов, метрополитенов, тоннелей и подземных сооружений
	специального назначения включаются: горные, вскрышные, подземные монтажные работы, а также
	строительные и монтажные работы по строительству, реконструкции и техническому
	перевооружению промышленных объектов шахтной поверхности и поверхности разрезов,
	выполняемые за счет сметы по строительству данной шахты, рудника, разреза, метрополитена.

	В угольной и сланцевой промышленности к шахтостроительным, углестроительным,
	шахтопроходческим, шахтомонтажным, шахтостроймонтажным и шахтоспецмонтажным относятся
	организации с объемом работ по шахтному строительству (горных, подземных монтажных работ,
	строительству, реконструкции, техническому перевооружению промышленных объектов шахтной
	поверхности) 50 и более процентов годового плана (для организаций генеральных подрядчиков - по
	объему строительно-монтажных работ, выполняемых по генеральному подряду, для остальных
	организаций - по объему строительно-монтажных работ, выполняемых собственными силами) при
	наличии объемов горных и подземных монтажных работ у шахтостроительных, углестроительных
	организаций не менее 25 процентов, у шахтостроймонтажных, шахтомонтажных,
	шахтоспецмонтажных не менее 15 процентов, у шахтопроходческих организаций не менее 75
	процентов объемов работ по шахтному строительству.

	К разрезостроительным относятся организации с объемом работ по строительству,
	реконструкции, техническому перевооружению угольных и сланцевых разрезов (вскрышных работ,
	работ по монтажу оборудования и горной техники в разрезах, строительству, реконструкции,
	техническому перевооружению промышленных объектов на поверхности разрезов) 50 и более
	процентов годового плана (для организаций генеральных подрядчиков - по объему строительно-
	монтажных работ, выполняемых по генеральному подряду, для остальных организаций - по объему
	строительно-монтажных работ, выполняемых собственными силами) при наличии объемов
	вскрышных работ и работ по монтажу оборудования горной техники в разрезах не менее 15
	процентов объемов строительно-монтажных работ по строительству разрезов.

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.