ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СССР
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18 декабря 1990 г. N 110
	ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОКРАЩЕННОГО СОРТАМЕНТА
	МЕТАЛЛОПРОКАТА ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ
	КОНСТРУКЦИЯХ

	Государственный строительный комитет СССР постановляет:

	1. Утвердить и ввести в действие с 1 июля 1991 г. разработанный ВНИКТИстальконструкцией
	Минмонтажспецстроя СССР и ЦНИИ проектстальконструкцией им. Мельникова Госстроя СССР и
	согласованный с Госстандартом СССР, Минмонтажспецстроем СССР, Минэнерго СССР,
	Минтрансстроем СССР и другими заинтересованными союзными и республиканскими
	министерствами и ведомствами сокращенный сортамент металлопроката для применения в
	строительных стальных конструкциях согласно Приложению.

	2. Установить, что:

	сокращенным сортаментом металлопроката необходимо руководствоваться при разработке
	проектов и изготовлении несущих стальных конструкций производственных зданий и 	сооружений;

	применение профилей проката и марок сталей, не предусмотренных сокращенным сортаментом,
	допускается только по согласованию с организациями - изготовителями конструкций;

	для конструкций 	зданий	 и 	сооружений,	 изготавливаемых серийно на специализированных
	производствах, допускается применение марок сталей и профилей проката, отличных от
	предусмотренных данным сортаментом;

	профили проката и марки сталей, не предусмотренные указанным сокращенным сортаментом,
	могут включаться в проектную документацию, передаваемую заказчиком до 1 июля 1991 года.

	3. Признать утратившим силу с 1 июля 1991 г. Постановление Госстроя СССР от 21 ноября 1986
	г. N 28 "Об утверждении сокращенного сортамента металлопроката для применения в строительных
	стальных конструкциях".

	Заместитель Председателя

	Госстроя СССР

	В.П.МАРДАШОВ

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	Приложение

	к Постановлению Госстроя СССР

	от 18 декабря 1990 г. N 110

	СОКРАЩЕННЫЙ СОРТАМЕНТ МЕТАЛЛОПРОКАТА ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В
	СТРОИТЕЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ

	1. Сортамент горячекатаных профилей

	1.1. Уголки стальные горячекатаные равнополочные по ГОСТ 8509-86

	----T--------------------T-------------------------------------------
	----------¬

	¦	 N 	¦	  ГОСТ, ТУ на сталь 	¦	                    ГОСТ 27772-
	88                    	¦

	¦	п/п	+--------------------+--------T--------T--------T--------T-------
	-T--------+

	¦	   	¦	    номер профиля   	¦	  С235  	¦	  С245  	¦	  С255  	¦	 С345-3 	¦	 С345-4
	¦	 С375-3 	¦

	+---+--------------------+--------+--------+--------+--------+-------
	-+--------+

	¦	1. 	¦	50 x 50 x 5         	¦	+       	¦	+       	¦	+       	¦	+       	¦	+      
	¦	+       	¦

	¦	2. 	¦	63 x 63 x 5         	¦	+       	¦	+       	¦	+       	¦	+       	¦	+      
	¦	+       	¦

	¦	3. 	¦	70 x 70 x 5         	¦	+       	¦	+       	¦	+       	¦	+       	¦	+      
	¦	+       	¦

	¦	4. 	¦	75 x 75 x 6         	¦	+       	¦	+       	¦	+       	¦	+       	¦	+      
	¦	+       	¦

	¦	5. 	¦	80 x 80 x 6         	¦	        	¦	+       	¦	+       	¦	+       	¦	+      
	¦	+       	¦

	¦	6. 	¦	90 x 90 x 6         	¦	        	¦	+       	¦	+       	¦	+       	¦	+      
	¦	+       	¦

	¦	7. 	¦	90 x 90 x 7         	¦	        	¦	+       	¦	+       	¦	+       	¦	+      
	¦	+       	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	8. 	¦	100 x 100 x 7       	¦	        	¦	+       	¦	+       	¦	+       	¦	+      
	¦	+       	¦

	¦	9. 	¦	100 x 100 x 8       	¦	        	¦	+       	¦	+       	¦	+       	¦	+      
	¦	+       	¦

	¦	10.	¦	110 x 110 x 8       	¦	        	¦	+       	¦	+       	¦	+       	¦	+      
	¦	+       	¦

	¦	11.	¦	125 x 125 x 8       	¦	        	¦	+       	¦	+       	¦	+       	¦	+      
	¦	+       	¦

	¦	12.	¦	125 x 125 x 9       	¦	        	¦	+       	¦	+       	¦	+       	¦	+      
	¦	+       	¦

	¦	13.	¦	140 x 140 x 9       	¦	        	¦	+       	¦	+       	¦	+       	¦	+      
	¦	+       	¦

	¦	14.	¦	140 x 140 x 10      	¦	        	¦	+       	¦	+       	¦	+       	¦	+      
	¦	+       	¦

	¦	15.	¦	160 x 160 x 10      	¦	        	¦	+       	¦	+       	¦	+       	¦	+      
	¦	        	¦

	¦	16.	¦	160 x 160 x 11      	¦	        	¦	+       	¦	+       	¦	+       	¦	+      
	¦	        	¦

	¦	17.	¦	160 x 160 x 16      	¦	        	¦	+       	¦	+       	¦	+       	¦	       
	¦	        	¦

	¦	18.	¦	<...> x 11          	¦	        	¦	+       	¦	+       	¦	+       	¦	+      
	¦	        	¦

	¦	19.	¦	180 x 180 x 12      	¦	        	¦	+       	¦	+       	¦	+       	¦	       
	¦	        	¦

	¦	20.	¦	200 x 200 x 12      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	+       	¦	       
	¦	        	¦

	¦	21.	¦	200 x 200 x 14      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	+       	¦	       
	¦	        	¦

	¦	22.	¦	200 x 200 x 25      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	+       	¦	       
	¦	        	¦

	¦	23.	¦	200 x 200 x 30      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	+       	¦	       
	¦	        	¦

	¦	24.	¦	220 x 220 x 16      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	+       	¦	       
	¦	        	¦

	¦	25.	¦	250 x 250 x 16      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	+       	¦	       
	¦	        	¦

	¦	26.	¦	250 x 250 x 20      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	+       	¦	       
	¦	        	¦

	L---+--------------------+--------+--------+--------+--------+-------
	-+---------

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	1.2. Уголки стальные горячекатаные неравнополочные по ГОСТ 8510-86

	----T----------------------------------T-----------------------------
	----------¬

	¦	 N 	¦	        ГОСТ, ТУ на сталь         	¦	             ГОСТ 27772-
	88             	¦

	¦	п/п	+----------------------------------+---------T---------T---------
	T---------+

	¦	   	¦	          номер профиля           	¦	  С235   	¦	  С245   	¦	 С345-3 
	¦	 С345-4  	¦

	+---+----------------------------------+---------+---------+---------
	+---------+

	¦	1. 	¦	50 x 32 x 4                       	¦	+        	¦	         	¦	        
	¦	         	¦

	¦	2. 	¦	75 x 50 x 5                       	¦	+        	¦	+        	¦	        
	¦	         	¦

	¦	3. 	¦	90 x 56 x 6                       	¦	+        	¦	+        	¦	+       
	¦	         	¦

	¦	4. 	¦	100 x 63 x 6                      	¦	+        	¦	+        	¦	+       
	¦	+        	¦

	¦	5. 	¦	110 x 70 x 8                      	¦	+        	¦	+        	¦	+       
	¦	+        	¦

	¦	6. 	¦	125 x 80 x 8                      	¦	         	¦	+        	¦	+       
	¦	+        	¦

	¦	7. 	¦	125 x 80 x 10                     	¦	         	¦	+        	¦	+       
	¦	+        	¦

	L---+----------------------------------+---------+---------+---------
	+----------

	1.3. Балки двутавровые по ГОСТ 8239-89

	----T----------------------------------T-----------------------------
	----------¬

	¦	 N 	¦	        ГОСТ, ТУ на сталь         	¦	             ГОСТ 27772-
	88             	¦

	¦	п/п	+----------------------------------+---------T---------T---------
	T---------+

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	   	¦	          номер профиля           	¦	  С255   	¦	  С285   	¦	 С345-3 
	¦	 С345-4  	¦

	+---+----------------------------------+---------+---------+---------
	+---------+

	¦	1. 	¦	12                                	¦	+        	¦	+        	¦	        
	¦	         	¦

	¦	2. 	¦	14                                	¦	+        	¦	+        	¦	+       
	¦	         	¦

	¦	3. 	¦	16                                	¦	+        	¦	+        	¦	+       
	¦	+        	¦

	¦	4. 	¦	18                                	¦	+        	¦	+        	¦	+       
	¦	+        	¦

	¦	5. 	¦	20                                	¦	+        	¦	+        	¦	+       
	¦	+        	¦

	L---+----------------------------------+---------+---------+---------
	+----------

	1.4. Балки двутавровые для монорельсов по ГОСТ 19425-74 (24М - 36М) и ТУ 14-2-427-80
	(45М)

	----T----------------------------------------------------T-----------
	----------¬

	¦	 N 	¦	                ГОСТ, ТУ на сталь                   	¦	   ГОСТ
	27772-88     	¦

	¦	п/п	+----------------------------------------------------+----------
	T----------+

	¦	   	¦	                  номер профиля                     	¦	   С255  
	¦	  С345-3  	¦

	+---+----------------------------------------------------+----------
	+----------+

	¦	1. 	¦	24М                                                 	¦	+        
	¦	+         	¦

	¦	2. 	¦	30М                                                 	¦	+        
	¦	+         	¦

	¦	3. 	¦	36М                                                 	¦	+        
	¦	+         	¦

	¦	4. 	¦	45М                                                 	¦	+        
	¦	+         	¦

	L---+----------------------------------------------------+----------
	+-----------

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	1.5.1. Двутавры стальные горячекатаные с параллельными гранями полок типа Б и Ш по ГОСТ
	26020-83

	----T--------------------T-------------------------------------------
	----------¬

	¦	 N 	¦	 ГОСТ, ТУ на сталь  	¦	                    ГОСТ 27772-
	88                    	¦

	¦	п/п	+--------------------+--------T--------T--------T--------T-------
	-T--------+

	¦	   	¦	   номер профиля    	¦	  С245  	¦	  С255  	¦	 С345-1 	¦	 С345-3 	¦	 С345-4
	¦	 С375-3 	¦

	+---+--------------------+--------+--------+--------+--------+-------
	-+--------+

	¦	 1 	¦	          2         	¦	   3    	¦	   4    	¦	   5    	¦	   6    	¦	   7   
	¦	   8    	¦

	+---+--------------------+--------+--------+--------+--------+-------
	-+--------+

	¦	                           Нормальные двутавры
	Б                              	¦

	+---T--------------------T--------T--------T--------T--------T-------
	-T--------+

	¦	1. 	¦	10Б1                	¦	+       	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       
	¦	        	¦

	¦	2. 	¦	12Б1                	¦	+       	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       
	¦	        	¦

	¦	3. 	¦	14Б1                	¦	+       	¦	        	¦	        	¦	+       	¦	       
	¦	        	¦

	¦	4. 	¦	16Б1                	¦	+       	¦	        	¦	        	¦	+       	¦	       
	¦	        	¦

	¦	5. 	¦	18Б1                	¦	+       	¦	        	¦	        	¦	+       	¦	       
	¦	        	¦

	¦	6. 	¦	23Б1                	¦	+       	¦	+       	¦	        	¦	+       	¦	+      
	¦	+       	¦

	¦	7. 	¦	26Б1                	¦	+       	¦	+       	¦	        	¦	+       	¦	+      
	¦	+       	¦

	¦	8. 	¦	30Б1                	¦	+       	¦	+       	¦	        	¦	+       	¦	+      
	¦	+       	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	9. 	¦	35Б1                	¦	+       	¦	+       	¦	        	¦	+       	¦	+      
	¦	+       	¦

	¦	10.	¦	35Б2                	¦	+       	¦	+       	¦	        	¦	+       	¦	+      
	¦	+       	¦

	¦	11.	¦	40Б1                	¦	+       	¦	+       	¦	        	¦	+       	¦	+      
	¦	+       	¦

	¦	12.	¦	40Б2                	¦	+       	¦	+       	¦	        	¦	+       	¦	       
	¦	+       	¦

	¦	13.	¦	45Б1                	¦	+       	¦	+       	¦	        	¦	+       	¦	+      
	¦	+       	¦

	¦	14.	¦	45Б2                	¦	+       	¦	+       	¦	        	¦	+       	¦	       
	¦	+       	¦

	¦	15.	¦	50Б1                	¦	        	¦	+       	¦	        	¦	+       	¦	       
	¦	+       	¦

	¦	16.	¦	50Б2                	¦	+       	¦	+       	¦	        	¦	+       	¦	       
	¦	+       	¦

	¦	17.	¦	55Б1                	¦	        	¦	+       	¦	        	¦	+       	¦	       
	¦	        	¦

	¦	18.	¦	55Б2                	¦	        	¦	+       	¦	        	¦	+       	¦	       
	¦	        	¦

	¦	19.	¦	60Б1                	¦	        	¦	+       	¦	        	¦	+       	¦	       
	¦	        	¦

	¦	20.	¦	60Б2                	¦	        	¦	+       	¦	        	¦	+       	¦	       
	¦	        	¦

	¦	21.	¦	70Б1                	¦	        	¦	+       	¦	        	¦	+       	¦	       
	¦	        	¦

	¦	22.	¦	70Б2                	¦	        	¦	+       	¦	        	¦	+       	¦	       
	¦	        	¦

	¦	23.	¦	80Б1                	¦	        	¦	+       	¦	        	¦	+       	¦	       
	¦	        	¦

	¦	24.	¦	90Б1                	¦	        	¦	+       	¦	        	¦	+       	¦	       
	¦	        	¦

	¦	25.	¦	100Б1               	¦	        	¦	        	¦	        	¦	+       	¦	       
	¦	        	¦

	¦	26.	¦	100Б2               	¦	        	¦	        	¦	        	¦	+       	¦	       
	¦	        	¦

	¦	27.	¦	100Б3               	¦	        	¦	        	¦	        	¦	+       	¦	       
	¦	        	¦

	¦	28.	¦	100Б4               	¦	        	¦	        	¦	        	¦	+       	¦	       
	¦	        	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	+---+--------------------+--------+--------+--------+--------+-------
	-+--------+

	¦	                         Широкополочные двутавры
	Ш                            	¦

	+---T--------------------T--------T--------T--------T--------T-------
	-T--------+

	¦	29.	¦	20Ш1                	¦	+       	¦	+       	¦	        	¦	+       	¦	+      
	¦	+       	¦

	¦	30.	¦	23Ш1                	¦	+       	¦	+       	¦	        	¦	+       	¦	+      
	¦	+       	¦

	¦	31.	¦	26Ш1                	¦	+       	¦	+       	¦	        	¦	+       	¦	+      
	¦	+       	¦

	¦	32.	¦	26Ш2                	¦	+       	¦	+       	¦	        	¦	+       	¦	       
	¦	+       	¦

	¦	33.	¦	30Ш1                	¦	+       	¦	+       	¦	+       	¦	+       	¦	+      
	¦	+       	¦

	¦	34.	¦	30Ш2                	¦	+       	¦	+       	¦	+       	¦	+       	¦	       
	¦	+       	¦

	¦	35.	¦	30Ш3                	¦	+       	¦	+       	¦	+       	¦	+       	¦	       
	¦	        	¦

	¦	36.	¦	35Ш1                	¦	+       	¦	+       	¦	+       	¦	+       	¦	       
	¦	+       	¦

	¦	37.	¦	35Ш2                	¦	+       	¦	+       	¦	+       	¦	+       	¦	       
	¦	+       	¦

	¦	38.	¦	35Ш3                	¦	+       	¦	+       	¦	+       	¦	+       	¦	       
	¦	+       	¦

	¦	39.	¦	40Ш1                	¦	+       	¦	+       	¦	+       	¦	+       	¦	       
	¦	+       	¦

	¦	40.	¦	40Ш2                	¦	+       	¦	+       	¦	+       	¦	+       	¦	       
	¦	+       	¦

	¦	41.	¦	40Ш3                	¦	+       	¦	+       	¦	+       	¦	+       	¦	       
	¦	+       	¦

	¦	42.	¦	50Ш1                	¦	        	¦	        	¦	        	¦	+       	¦	       
	¦	        	¦

	¦	43.	¦	50Ш2                	¦	        	¦	        	¦	        	¦	+       	¦	       
	¦	        	¦

	¦	44.	¦	50Ш3                	¦	        	¦	        	¦	        	¦	+       	¦	       
	¦	        	¦

	¦	45.	¦	50Ш4                	¦	        	¦	        	¦	        	¦	+       	¦	       
	¦	        	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	46.	¦	60Ш1                	¦	        	¦	        	¦	        	¦	+       	¦	       
	¦	        	¦

	¦	47.	¦	60Ш2                	¦	        	¦	        	¦	        	¦	+       	¦	       
	¦	        	¦

	¦	48.	¦	60Ш3                	¦	        	¦	        	¦	        	¦	+       	¦	       
	¦	        	¦

	¦	49.	¦	60Ш4                	¦	        	¦	        	¦	        	¦	+       	¦	       
	¦	        	¦

	¦	50.	¦	70Ш1                	¦	        	¦	        	¦	        	¦	+       	¦	       
	¦	        	¦

	¦	51.	¦	70Ш2                	¦	        	¦	        	¦	        	¦	+       	¦	       
	¦	        	¦

	¦	52.	¦	70Ш3                	¦	        	¦	        	¦	        	¦	+       	¦	       
	¦	        	¦

	¦	53.	¦	70Ш4                	¦	        	¦	        	¦	        	¦	+       	¦	       
	¦	        	¦

	¦	54.	¦	70Ш5                	¦	        	¦	        	¦	        	¦	+       	¦	       
	¦	        	¦

	L---+--------------------+--------+--------+--------+--------+-------
	-+---------

	1.5.2. Двутавры стальные горячекатаные с параллельными гранями полок типа К по ГОСТ
	26020-83

	----T--------------------------------T-------------------------------
	----------¬

	¦	 N 	¦	       ГОСТ, ТУ на сталь        	¦	              ГОСТ 27772-
	88              	¦

	¦	п/п	+--------------------------------+--------------------T----------
	----------+

	¦	   	¦	         номер профиля          	¦	        С255        	¦	      
	С345-3       	¦

	+---+--------------------------------+--------------------+----------
	----------+

	¦	  1	¦	               2                	¦	         3          	¦	        
	4          	¦

	+---+--------------------------------+--------------------+----------
	----------+

	¦	1. 	¦	20К1                            	¦	+                  
	¦	+                   	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	2. 	¦	20К2                            	¦	+                  
	¦	+                   	¦

	¦	3. 	¦	23К1                            	¦	+                  
	¦	+                   	¦

	¦	4. 	¦	23К2                            	¦	+                  
	¦	+                   	¦

	¦	5. 	¦	26К1                            	¦	+                  
	¦	+                   	¦

	¦	6. 	¦	26К2                            	¦	+                  
	¦	+                   	¦

	¦	7. 	¦	26К3                            	¦	+                  
	¦	+                   	¦

	¦	8. 	¦	30К1                            	¦	+                  
	¦	+                   	¦

	¦	9. 	¦	30К2                            	¦	+                  
	¦	+                   	¦

	¦	10.	¦	30К3                            	¦	+                  
	¦	+                   	¦

	¦	11.	¦	35К1                            	¦	+                  
	¦	+                   	¦

	¦	12.	¦	35К2                            	¦	+                  
	¦	+                   	¦

	¦	13.	¦	40К1                            	¦	+                  
	¦	+                   	¦

	¦	14.	¦	40К2                            	¦	+                  
	¦	+                   	¦

	¦	15.	¦	40К3                            	¦	+                  
	¦	+                   	¦

	¦	16.	¦	40К4                            	¦	                   
	¦	+                   	¦

	¦	17.	¦	40К5                            	¦	                   
	¦	+                   	¦

	L---+--------------------------------+--------------------+----------
	-----------

	1.6. Двутавры тонкостенные с узкими параллельными полками по ТУ 14-2-205-76

	----T--------------------------------T-------------------------------
	----------¬

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	 N 	¦	       ГОСТ, ТУ на сталь        	¦	              ГОСТ 27772-
	88              	¦

	¦	п/п	+--------------------------------+--------------------T----------
	----------+

	¦	   	¦	         номер профиля          	¦	        С245        	¦	      
	С345-1       	¦

	+---+--------------------------------+--------------------+----------
	----------+

	¦	1. 	¦	Т22                             	¦	+                  
	¦	+                   	¦

	L---+--------------------------------+--------------------+----------
	-----------

	1.7. Швеллеры по ГОСТ 8240-89

	----T------------------------------T---------------------------------
	----------¬

	¦	 N 	¦	      ГОСТ, ТУ на сталь       	¦	               ГОСТ 27772-
	88               	¦

	¦	п/п	+------------------------------+----------T----------T----------
	T----------+

	¦	   	¦	        номер профиля         	¦	   С245   	¦	   С255   	¦	  С345-3 
	¦	  С345-4  	¦

	+---+------------------------------+----------+----------+----------
	+----------+

	¦	1. 	¦	8 <*>                         	¦	+         	¦	          	¦	         
	¦	          	¦

	¦	2. 	¦	10 <*>                        	¦	+         	¦	          	¦	         
	¦	          	¦

	¦	3. 	¦	12 <*>                        	¦	+         	¦	+         	¦	         
	¦	          	¦

	¦	4. 	¦	14 <*>                        	¦	+         	¦	+         	¦	+        
	¦	+         	¦

	¦	5. 	¦	16 <*>                        	¦	+         	¦	+         	¦	+        
	¦	+         	¦

	¦	6. 	¦	18 <*>                        	¦	+         	¦	+         	¦	+        
	¦	+         	¦

	¦	7. 	¦	20 <*>                        	¦	+         	¦	+         	¦	+        
	¦	+         	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	8. 	¦	22 <*>                        	¦	+         	¦	+         	¦	+        
	¦	+         	¦

	¦	9. 	¦	24 <*>                        	¦	+         	¦	+         	¦	+        
	¦	+         	¦

	¦	10.	¦	27                            	¦	+         	¦	+         	¦	+        
	¦	+         	¦

	¦	11.	¦	30                            	¦	+         	¦	+         	¦	+        
	¦	+         	¦

	¦	12.	¦	40                            	¦	+         	¦	+         	¦	+        
	¦	+         	¦

	L---+------------------------------+----------+----------+----------
	+-----------

	--------------------------------

	<*> Рекомендуется применять профили N 8 - 24 из швеллеров с параллельными полками.

	1.8. Швеллеры тонкостенные с узкими параллельными полками по ТУ 14-2-204-76

	----T--------------------------------T-------------------------------
	----------¬

	¦	 N 	¦	       ГОСТ, ТУ на сталь        	¦	              ГОСТ 27772-
	88              	¦

	¦	п/п	+--------------------------------+--------------------T----------
	----------+

	¦	   	¦	         номер профиля          	¦	        С245        	¦	      
	С345-1       	¦

	+---+--------------------------------+--------------------+----------
	----------+

	¦	1. 	¦	Т20                             	¦	+                  
	¦	+                   	¦

	¦	2. 	¦	Т22                             	¦	+                  
	¦	+                   	¦

	L---+--------------------------------+--------------------+----------
	-----------

	1.9. Прокат листовой горячекатаный по ГОСТ 19903-74

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	----T------------------T---------------------------------------------
	----------¬

	¦	 N 	¦	    ГОСТ, ТУ      	¦	                    ГОСТ 27772-
	88                      	¦

	¦	п/п	+------------------+------T------T------T------T------T------T---
	---T------+

	¦	   	¦	  толщина листа   	¦	 С235 	¦	 С245 	¦	 С255 	¦	С345-3	¦	С345-4	¦	 С390 	¦
	С440 	¦	С345К 	¦

	+---+------------------+------+------+------+------+------+------+---
	---+------+

	¦	1. 	¦	2,5               	¦	+     	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	+     	¦

	¦	2. 	¦	3,0               	¦	+     	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	+     	¦

	¦	3. 	¦	4                 	¦	+     	¦	+     	¦	+     	¦	+     	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦

	¦	4. 	¦	5                 	¦	+     	¦	+     	¦	+     	¦	+     	¦	      	¦	     
	¦	      	¦	      	¦

	¦	5. 	¦	6                 	¦	+     	¦	+     	¦	+     	¦	+     	¦	+     	¦	     
	¦	      	¦	      	¦

	¦	6. 	¦	8                 	¦	+     	¦	+     	¦	+     	¦	+     	¦	+     	¦	+    
	¦	+     	¦	      	¦

	¦	7. 	¦	10                	¦	      	¦	+     	¦	+     	¦	+     	¦	+     	¦	+    
	¦	+     	¦	      	¦

	¦	8. 	¦	12                	¦	      	¦	+     	¦	+     	¦	+     	¦	+     	¦	+    
	¦	+     	¦	      	¦

	¦	9. 	¦	14                	¦	      	¦	+     	¦	+     	¦	+     	¦	+     	¦	+    
	¦	+     	¦	      	¦

	¦	10.	¦	16                	¦	      	¦	+     	¦	+     	¦	+     	¦	+     	¦	+    
	¦	+     	¦	      	¦

	¦	11.	¦	18                	¦	      	¦	+     	¦	+     	¦	+     	¦	+     	¦	+    
	¦	+     	¦	      	¦

	¦	12.	¦	20                	¦	      	¦	+     	¦	+     	¦	+     	¦	+     	¦	+    
	¦	+     	¦	      	¦

	¦	13.	¦	22                	¦	      	¦	+     	¦	+     	¦	+     	¦	+     	¦	+    
	¦	+     	¦	      	¦

	¦	14.	¦	25                	¦	      	¦	+     	¦	+     	¦	+     	¦	+     	¦	+    
	¦	+     	¦	      	¦

	¦	15.	¦	28                	¦	      	¦	      	¦	      	¦	+     	¦	+     	¦	+    
	¦	+     	¦	      	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	16.	¦	30                	¦	      	¦	      	¦	      	¦	+     	¦	+     	¦	+    
	¦	+     	¦	      	¦

	¦	17.	¦	32                	¦	      	¦	      	¦	      	¦	+     	¦	+     	¦	+    
	¦	+     	¦	      	¦

	¦	18.	¦	36                	¦	      	¦	      	¦	      	¦	+     	¦	+     	¦	+    
	¦	+     	¦	      	¦

	¦	19.	¦	40                	¦	      	¦	      	¦	      	¦	+     	¦	+     	¦	+    
	¦	+     	¦	      	¦

	¦	20.	¦	45                	¦	      	¦	      	¦	      	¦	+     	¦	+     	¦	+    
	¦	+     	¦	      	¦

	¦	21.	¦	50                	¦	      	¦	      	¦	      	¦	+     	¦	+     	¦	+    
	¦	+     	¦	      	¦

	¦	22.	¦	60                	¦	      	¦	      	¦	      	¦	+     	¦	+     	¦	     
	¦	      	¦	      	¦

	¦	23.	¦	80                	¦	      	¦	      	¦	      	¦	+     	¦	+     	¦	     
	¦	      	¦	      	¦

	¦	24.	¦	100               	¦	      	¦	      	¦	      	¦	+     	¦	+     	¦	     
	¦	      	¦	      	¦

	¦	25.	¦	120               	¦	      	¦	      	¦	      	¦	+     	¦	+     	¦	     
	¦	      	¦	      	¦

	¦	26.	¦	140               	¦	      	¦	      	¦	      	¦	+     	¦	+     	¦	     
	¦	      	¦	      	¦

	¦	27.	¦	160               	¦	      	¦	      	¦	      	¦	+     	¦	+     	¦	     
	¦	      	¦	      	¦

	L---+------------------+------+------+------+------+------+------+---
	---+-------

	1.10. Прокат листовой для фланцевых соединений по ГОСТ 19903-74

	----T-------------------------------T---------------------T----------
	----------¬

	¦	 N 	¦	          ТУ на сталь          	¦	  ТУ 14-105-465-89   	¦	  ТУ 14-1-
	4431-88   	¦

	¦	п/п	+-------------------------------+---------------------+----------
	----------+

	¦	   	¦	         толщина листа         	¦	       14Г2АФ        	¦	     
	14Г2АФ-Ш      	¦

	+---+-------------------------------+---------------------+----------
	----------+

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	1. 	¦	25                             	¦	+                   
	¦	+                   	¦

	¦	2. 	¦	30                             	¦	+                   
	¦	+                   	¦

	¦	3. 	¦	40                             	¦	+                   
	¦	+                   	¦

	¦	4. 	¦	50                             	¦	+                   
	¦	+                   	¦

	L---+-------------------------------+---------------------+----------
	-----------

	1.11. Листы стальные с ромбическим и чечевичным рифлением по ГОСТ 8568-77

	----T-------------------------------T---------------------¬

	¦	 N 	¦	       ГОСТ, ТУ на сталь       	¦	    ГОСТ 27772-88    	¦

	¦	п/п	+-------------------------------+---------------------+

	¦	   	¦	         толщина листа         	¦	        С235         	¦

	+---+-------------------------------+---------------------+

	¦	1. 	¦	4                              	¦	+                    	¦

	¦	2. 	¦	5                              	¦	+                    	¦

	¦	3. 	¦	6                              	¦	+                    	¦

	¦	4. 	¦	8                              	¦	+                    	¦

	L---+-------------------------------+----------------------

	2. Гнутые профили

	2.1. Профили гнутые замкнутые сварные, квадратные и прямоугольные по ТУ 36-2287-80

	----T-----------------------------T----------------------------------
	----------¬

	¦	 N 	¦	      ГОСТ, ТУ на сталь      	¦	               ГОСТ 27772-
	88                	¦

	¦	п/п	+-----------------------------+--------------T--------------T----
	----------+

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	   	¦	        номер профиля        	¦	     С255     	¦	    С345      	¦	   
	С345-3    	¦

	+---+-----------------------------+--------------+--------------+----
	----------+

	¦	1. 	¦	80 x 80 x 3                  	¦	+             	¦	+            
	¦	              	¦

	¦	2. 	¦	100 x 100 x 3                	¦	+             	¦	+            
	¦	              	¦

	¦	3. 	¦	100 x 100 x 4                	¦	+             	¦	+            
	¦	              	¦

	¦	4. 	¦	120 x 120 x 3                	¦	+             	¦	+            
	¦	              	¦

	¦	5. 	¦	120 x 120 x 4                	¦	+             	¦	             
	¦	              	¦

	¦	6. 	¦	120 x 120 x 5                	¦	+             	¦	             
	¦	+             	¦

	¦	7. 	¦	140 x 140 x 4                	¦	+             	¦	             
	¦	+             	¦

	¦	8. 	¦	140 x 140 x 5                	¦	+             	¦	             
	¦	+             	¦

	¦	9. 	¦	140 x 140 x 6                	¦	+             	¦	+            
	¦	+             	¦

	¦	10.	¦	140 x 140 x 7                	¦	+             	¦	+            
	¦	+             	¦

	¦	11.	¦	160 x 160 x 4                	¦	+             	¦	             
	¦	+             	¦

	¦	12.	¦	160 x 160 x 5                	¦	+             	¦	             
	¦	+             	¦

	¦	13.	¦	160 x 160 x 6                	¦	+             	¦	             
	¦	+             	¦

	¦	14.	¦	160 x 160 x 7                	¦	+             	¦	             
	¦	+             	¦

	¦	15.	¦	160 x 160 x 8                	¦	+             	¦	             
	¦	+             	¦

	¦	16.	¦	180 x 180 x 5                	¦	+             	¦	             
	¦	+             	¦

	¦	17.	¦	180 x 180 x 6                	¦	+             	¦	             
	¦	+             	¦

	¦	18.	¦	180 x 180 x 7                	¦	+             	¦	             
	¦	+             	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	19.	¦	180 x 180 x 8                	¦	+             	¦	             
	¦	+             	¦

	¦	20.	¦	120 x 80 x 3                 	¦	+             	¦	             
	¦	              	¦

	¦	21.	¦	120 x 80 x 4                 	¦	+             	¦	+            
	¦	              	¦

	¦	22.	¦	140 x 100 x 4                	¦	+             	¦	+            
	¦	+             	¦

	¦	23.	¦	140 x 100 x 5                	¦	+             	¦	             
	¦	+             	¦

	¦	24.	¦	160 x 120 x 5                	¦	+             	¦	+            
	¦	+             	¦

	¦	25.	¦	160 x 120 x 6                	¦	+             	¦	             
	¦	+             	¦

	¦	26.	¦	180 x 140 x 5                	¦	+             	¦	             
	¦	+             	¦

	¦	27.	¦	180 x 140 x 6                	¦	+             	¦	             
	¦	+             	¦

	¦	28.	¦	180 x 140 x 7                	¦	+             	¦	             
	¦	+             	¦

	¦	29.	¦	200 x 160 x 5                	¦	+             	¦	             
	¦	+             	¦

	¦	30.	¦	200 x 160 x 6                	¦	+             	¦	             
	¦	+             	¦

	¦	31.	¦	200 x 160 x 7                	¦	+             	¦	             
	¦	+             	¦

	¦	32.	¦	200 x 160 x 8                	¦	+             	¦	             
	¦	+             	¦

	L---+-----------------------------+--------------+--------------+----
	-----------

	2.2. Профили стальные гнутые С-образные равнополочные по ГОСТ 8282-83

	----T------------------------------T---------------------------------
	----------¬

	¦	 N 	¦	      ГОСТ, ТУ на сталь       	¦	               ГОСТ 27772-
	88               	¦

	¦	п/п	+------------------------------+---------------------T-----------
	----------+

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	   	¦	        номер профиля         	¦	         С235        	¦	       
	С345         	¦

	+---+------------------------------+---------------------+-----------
	----------+

	¦	1. 	¦	400 x 160 x 60 x 3            	¦	+                   
	¦	+                    	¦

	¦	2. 	¦	400 x 160 x 60 x 4            	¦	+                   
	¦	+                    	¦

	L---+------------------------------+---------------------+-----------
	-----------

	2.3. Швеллеры стальные гнутые равнополочные по ГОСТ 8278-83

	----T------------------------------T---------------------------------
	----------¬

	¦	 N 	¦	      ГОСТ, ТУ на сталь       	¦	               ГОСТ 27772-
	88               	¦

	¦	п/п	+------------------------------+----------T----------T----------
	T----------+

	¦	   	¦	        номер профиля         	¦	   С235   	¦	   С245   	¦	   С255  
	¦	   С345   	¦

	+---+------------------------------+----------+----------+----------
	+----------+

	¦	1. 	¦	60 x 32 x 3                   	¦	+         	¦	          	¦	         
	¦	          	¦

	¦	2. 	¦	80 x 50 x 4                   	¦	+         	¦	          	¦	+        
	¦	          	¦

	¦	3. 	¦	100 x 50 x 3                  	¦	+         	¦	+         	¦	+        
	¦	          	¦

	¦	4. 	¦	120 x 60 x 4                  	¦	+         	¦	+         	¦	+        
	¦	          	¦

	¦	5. 	¦	120 x 60 x 5                  	¦	+         	¦	          	¦	+        
	¦	          	¦

	¦	6. 	¦	140 x 60 x 4                  	¦	+         	¦	+         	¦	         
	¦	+         	¦

	¦	7. 	¦	160 x 80 x 4                  	¦	+         	¦	          	¦	+        
	¦	          	¦

	¦	8. 	¦	160 x 80 x 5                  	¦	+         	¦	+         	¦	+        
	¦	          	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	9. 	¦	180 x 50 x 4                  	¦	+         	¦	          	¦	+        
	¦	          	¦

	¦	10.	¦	180 x 80 x 5                  	¦	+         	¦	          	¦	+        
	¦	          	¦

	¦	11.	¦	200 x 80 x 4                  	¦	+         	¦	          	¦	+        
	¦	          	¦

	¦	12.	¦	200 x 80 x 5                  	¦	          	¦	+         	¦	+        
	¦	          	¦

	¦	13.	¦	200 x 100 x 6                 	¦	          	¦	          	¦	         
	¦	+         	¦

	¦	14.	¦	250 x 125 x 6                 	¦	          	¦	+         	¦	+        
	¦	          	¦

	¦	15.	¦	280 x 140 x 4                 	¦	          	¦	          	¦	         
	¦	+         	¦

	¦	16.	¦	300 x 100 x 8                 	¦	          	¦	+         	¦	+        
	¦	          	¦

	L---+------------------------------+----------+----------+----------
	+-----------

	2.4. Листы стальные просечно-вытяжные по ТУ 36.26.11-5-89

	----T---------------------------T-----------------------¬

	¦	 N 	¦	     ГОСТ, ТУ на сталь     	¦	     ГОСТ 27772-88     	¦

	¦	п/п	+---------------------------+-----------------------+

	¦	   	¦	       номер профиля       	¦	         С235          	¦

	+---+---------------------------+-----------------------+

	¦	1. 	¦	ПВ406                      	¦	+                      	¦

	¦	2. 	¦	ПВ506                      	¦	+                      	¦

	¦	3. 	¦	ПВ508                      	¦	+                      	¦

	¦	4. 	¦	ПВ510                      	¦	+                      	¦

	L---+---------------------------+------------------------

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.