Утверждаю

	Заместитель Главного

	санитарного врача СССР

	А.ПАВЛОВ

	14 апреля 1970 г. N 845-70

	МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ
	ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНОГО НАДЗОРА ЗА РАЗРАБОТКОЙ И
	РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОЕКТОВ И СХЕМ РАЙОННОЙ ПЛАНИРОВКИ <*>

	--------------------------------

	<*> Проект Методических указаний разработан Киевским научно-исследовательским
	институтом общей и коммунальной гигиены им. А.Н. Марзеева.

	I. Общие положения

	1. В соответствии с директивами Партии и Правительства в нашей стране осуществляется
	дальнейшее развитие производительных сил, высокопродуктивного сельского хозяйства, расширение
	строительства	 курортно-оздоровительных учреждений и т.д. Это предопределяет необходимость
	ведения всего строительства на основе принципов и методов районной планировки.

	По указанию Госстроя СССР в настоящее время широко развернута разработка проектов и схем
	районной планировки промышленных, сельскохозяйственных и курортных районов страны.

	В связи с этим перед органами санитарно-эпидемиологической службы ставятся важные задачи,
	предусматривающие необходимость правильного решения гигиенических вопросов.

	2. Настоящие Методические указания имеют целью оказать органам санитарно-
	эпидемиологической службы помощь в решении санитарных вопросов при рассмотрении проектов и
	схем районной планировки промышленных, сельскохозяйственных, санаторно-курортных районов, а
	также пригородных зон крупнейших и больших городов.

	3. Осуществляя предупредительный и текущий санитарный надзор при рассмотрении проектов
	и схем районной планировки, а также при их реализации, органы санитарно-эпидемиологической
	службы должны руководствоваться постановлениями Совета Министров СССР и Советов
	Министров союзных республик, строительными нормами и правилами, утвержденными Госстроем
	СССР, санитарными нормами и правилами, решениями Исполнительных комитетов областных,
	краевых, районных Советов депутатов трудящихся с учетом конкретных местных условий.

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	4. Основная цель разработки проектов и схем районной планировки заключается в
	рациональном и взаимоувязанном размещении всех видов и объектов 	строительства	 на данной
	территории в интересах комплексного развития производительных сил района, наиболее
	эффективного использования его ресурсов, улучшения и оздоровления условий труда, быта и отдыха
	населения, внешней среды.

	5. При осуществлении санитарного надзора в области районной планировки промышленных
	районов и узлов основными вопросами, подлежащими оценке санитарными органами, являются:

	а) выбор территорий, санитарное обоснование условий для нового промышленного
	строительства и упорядочения существующего;

	б) расселение населения, выбор территорий и санитарное обоснование условий для развития
	существующих и новых городов и поселков;

	в) организация массового отдыха населения, выбор территорий и санитарное обоснование
	условий для развития существующих и новых баз кратковременного и длительного отдыха населения;

	г) санитарное оздоровление, охрана и обогащение природы, обводнение, озеленение и т.п.;

	д) санитарное благоустройство: организация систем водоснабжения, канализования,
	теплофикации и санитарной очистки от жидких и твердых отбросов;

	е) организация междугороднего транспортного обслуживания.

	6. В районах обрабатывающей промышленности нужно избегать чрезмерной концентрации
	промышленности и населения в городах, нарушающей гигиенические условия жизни населения
	(рассредоточение промышленности, ограничение роста крупнейших и крупных городов и т.д.).

	7. В районах добывающей промышленности, кроме рекомендаций, перечисленных в п. 5,
	целесообразно укрупнение мелких промышленных предприятий, развитие малых и средних городов,
	пгт.

	8. В районах влияния крупных гидротехнических 	сооружений	 наряду с вопросами,
	изложенными в п. 5, следует оценить такие специфические факторы, как перемещение населенных
	мест, предприятий, транспортных, водопроводных и других 	сооружений	 из зоны затопления и
	подтопления водохранилищ, развитие сельского хозяйства на оросительных системах.

	9. При рассмотрении проектов и схем районной планировки сельскохозяйственных районов
	гигиенической оценке подлежат:

	а) условия размещения производственных и хозяйственных центров сельского хозяйства,
	предприятий межрайонного, районного и межколхозного значения;

	б) расселение населения, размещение сети перспективных населенных мест, культурно-
	бытового обслуживания; районного и межрайонного значения;

	в) организация массового отдыха сельского населения;

	г) санитарное оздоровление района, мелиорация, обводнение и озеленение;

	д) рекомендации к районным и межселенным системам водоснабжения, удаления сточных вод
	и нечистот, теплоснабжения.

	10. При рассмотрении проектов планировки и застройки курортных районов необходимо

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	гигиенически оценить:

	а) размещение санитарно-курортных учреждений и баз массового отдыха населения,
	установление границ округов и зон санитарной охраны курортов;

	б) размещение существующих и новых промышленных и энергетических предприятий,
	предназначенных для обслуживания отдыхающих и населения района;

	в) расселение населения, рекомендации к развитию существующих и организации новых
	населенных мест;

	г) санитарное оздоровление и мелиорацию района, охрану и обогащение природных факторов,
	обводнение и озеленение;

	д) санитарное благоустройство района - организацию районной или межселенных систем
	водоснабжения, канализации, теплофикации и очистки от твердых отбросов;

	е) организацию транспортных связей, в особенности между населенными пунктами, с одной
	стороны, и местами лечения и отдыха населения, с другой стороны.

	11. При рассмотрении проектов планировки пригородных зон крупных и крупнейших городов
	основными гигиеническими вопросами, подлежащими оценке, являются:

	а) целесообразное с санитарной точки зрения размещение объектов, связанных с городом и
	обслуживающих его потребности;

	б) организация с учетом гигиенических требований внегородского расселения, сети населенных
	мест - спутников основного города и перспективных сел;

	в) организация мест массового отдыха населения и баз лечебно-оздоровительного назначения;

	г) создание лесопаркового пояса, обводнение и мелиорация;

	д) развитие современных транспортных связей город - пригородная зона, сооружений
	водопровода, теплосети, канализации, очистки, утилизации и обезвреживания твердых отбросов и
	другие.

	12. На современном этапе работы по составлению схем районной планировки характеризуются
	двумя особенностями: во-первых, все более широкий охват различными видами районной
	планировки одной и той же территории; во-вторых, несмотря на решение при этом некоторых
	специфических задач, своеобразных для каждого вида планировки, во многих своих разделах они
	содержат указания, общие для всех видов районной планировки.

	В связи с указанным гигиеническую оценку этих работ необходимо производить с точки зрения
	единой комплексной районной планировки территории.

	13. Проекты и схемы районной планировки разрабатываются на основе Государственных
	перспективных планов развития народного хозяйства. Перспективный срок для строительства
	городов и поселков в соответствии со СНиП II-К.2-62, п. 1.7, следует принимать 25 - 30 лет, а для
	сельских населенных мест - 15 - 20 лет. Срок первой очереди строительства 5 лет.

	14. Стадиями проектных работ по районной планировке являются:

	а) технико-экономические основы районной планировки;

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	б) схема районной планировки.

	II. Санитарно-гигиеническая оценка природно-климатических условий, охрана и улучшение
	природы

	15. Выбор территории для размещения промышленности, селитебных зон, а также мест отдыха
	населения включает гигиеническую оценку природных условий.

	К природным условиям, которые необходимо оценить с гигиенической точки зрения, относятся:
	климат, рельеф, почвы, растительность, подземные воды, открытые водоемы, болота и
	заболоченности, сейсмичность.

	16. При гигиеническом анализе природно-климатических условий следует обращать внимание
	на следующие положения:

	а) климат; к какому строительно-климатическому району относится планировочный район (по
	карте СНиП II-К.2-62); многолетние данные (по месяцам и сезонам года) температуры и влажности
	воздуха, осадков, облачности, солнечной радиации, барометрического давления и ветрового режима;

	б) рельеф района и микрорельеф отдельных площадок; равнинный, горный, высота над уровнем
	моря, указание уклонов местности, увязка микрорельефа отдельных площадок с особенностями
	микроклимата (ветровой и температурный режим, осадки и т.д.);

	в) почвы, их виды и свойства в отношении смещаемости (пески), выветриваемости (лесс),
	приживаемости зеленых насаждений, участки с вечной мерзлотой, с высоким стоянием грунтовых
	вод;

	- возможность использования почв для обезвреживания естественным способом сточных вод и
	нечистот (поля орошения, фильтрации, ассенизации, запахивания и т.д.);

	- эпидемиологическая оценка почв (наличие кладбищ, свалок, скотомогильников, стоянок
	больного скота и т.д.);

	г) растительность, характер и виды древесных и кустарниковых пород, площадь и дислокация
	лесных массивов по отношению к населенным пунктам, а также возможность использования лесов
	для организации мест отдыха населения;

	д) подземные воды, глубина залегания, мощность, качество, использование; территории с
	минеральными источниками, их использование (бальнеологическое значение);

	е) открытые водоемы (реки, озера, пруды, искусственные водохранилища), их дислокация,
	площадь зеркала воды, глубина, расход и качество воды, виды использования (питьевое,
	хозяйственно-бытовое, производственное водоснабжение, рыбное хозяйство), качество воды по
	данным лабораторных исследований, загрязненность вод и ее причины, зоны санитарной охраны и
	т.п.;

	ж) болота и заболоченности, их дислокация, величина и близость к населенным пунктам;

	з) сейсмичность, участки с особо неблагоприятной микросейсмичностью.

	17. При гигиенической оценке территории, отведенной для развития существующих и

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	размещения новых населенных мест (города, поселки городского и сельского типа, курорты),
	необходимо руководствоваться действующими "Строительными нормами и правилами" (СНиП II-
	К.2-62).

	18. В результате рассмотрения природно-климатических условий района определяется
	пригодность территорий для строительства:

	а) благоприятные в естественно-природном отношении для размещения лечебно-
	оздоровительных учреждений и мест массового отдыха населения;

	б) пригодные для строительства новых и развития существующих населенных мест;

	в) условно пригодные, которые могут использоваться для застройки после проведения на них
	оздоровительных мероприятий: санитарной мелиорации, обводнения, укрепления сыпучих песков и
	берегов, засыпка оврагов и т.п.;

	г) непригодные для развития существующих и строительства новых населенных мест
	(затопляемость чаще чем 1 раз в 25 лет, наличие торфяников мощностью 2 м и более, сложный
	рельеф, действующие овраги, отсутствие возможности обеспечения водоснабжения и т.д.).

	19. В схеме районной планировки должны быть разработаны мероприятия по охране и
	улучшению природных условий.

	Особое внимание должно быть уделено пригородным зонам, местам массового отдыха
	населения, местностям лечебно-оздоровительного назначения и территориям, прилегающим к
	населенным пунктам или часто посещаемым местам, и местностям, располагающимся в 1 - 2 км от
	туристических маршрутов.

	Рекомендуется обеспечить мероприятия по восстановлению восполнимых природных ресурсов,
	рекультивации территорий, поврежденных в процессе строительства, разработке полезных
	ископаемых и размещению участков, использованных для вывоза отходов промышленности и т.п.

	20. К важным мероприятиям по озеленению территории района и охране зеленых насаждений
	относятся:

	а) создание системы парков, лесо-, луго-, гидропарков межселенного, районного, областного
	значения;

	б) создание ветро- и пылезащитных полос вокруг городов и поселков;

	в) закрепление песков, оврагов, берегов водоемов;

	г) охрана зеленых насаждений от промышленных выбросов;

	д) сохранение или восстановление ранее уничтоженных лесов (или иной растительности) и при
	необходимости их расширение до нормы оптимальной лесистости и т.д.

	21. По обводнению района должны быть предусмотрены следующие основные мероприятия:

	а) санитарная охрана водных ресурсов, предотвращение загрязнения водоемов и водотоков,
	рациональное использование подземных вод без нарушения природного комплекса и т.п.;

	б) регулирование стока и расчистка рек и крупных водотоков в целях предотвращения
	затопления и обмеления их;

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	в) создание системы благоустроенных прудов и водохранилищ.

	III. Размещение промышленных и энергетических предприятий

	22. Санитарную оценку существующих и размещения проектируемых предприятий и их
	комплексов на территории района следует проводить, как правило, на основе изучения и
	сопоставления нескольких вариантов, отдавая предпочтение тому, который обеспечивает
	выполнение гигиенических норм и требований.

	23. При оценке основных принципов размещения промышленных предприятий на территории
	района следует учитывать:

	а) равномерное и рациональное размещение промышленных предприятий на территории
	района, развитие градостроительной базы малых и средних городов, пгт;

	б) наличие резервных площадей, необходимых для развития промышленности;

	в) возможности обеспечения промышленных предприятий водой необходимого качества и
	количества без ущерба водопользования населения;

	г) наличие мероприятий, направленных на устранение или снижение загрязнения внешней
	среды населенных мест выбросами, стоками, отходами промышленных или энергетических
	предприятий;

	д) мероприятия, направленные на снижение до допустимых норм шума и вибрации на
	территории населенных мест от сверхмощных и мощных источников (аэропорты, моторо-
	испытательные стенды и т.д.).

	24. В схеме районной планировки должны быть предусмотрены мероприятия по санитарной
	охране открытых водоемов и подземных вод, в частности от интенсивного загрязнения в результате
	нерациональной концентрации промышленных предприятий на ограниченных территориях
	("Правила охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами" N 372-61).

	25. Важным условием санитарной охраны атмосферного воздуха крупных городов или
	городских агломераций является недопущение чрезмерной концентрации промышленных
	предприятий на одной площадке.

	26. При решении вопроса о месте размещения промышленности необходимо учитывать
	возможность организации санитарно-защитных зон между промышленными и энергетическими
	предприятиями, с одной стороны, и жилыми районами, а также местами массового отдыха
	населения, с другой стороны.

	При определении возможности загазованности атмосферного воздуха выбросами
	промышленных предприятий необходимо учитывать эффективность газоочистных и
	пылеулавливающих установок, сооружаемых на них.

	27. Развитие промышленности в крупнейших и больших городах, приводящее к ухудшению
	санитарно-гигиенических условий жизни населения и сокращению территориальных резервов этих
	городов, следует ограничивать.

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	28. В существующих крупнейших и больших городах с развитой промышленностью, а также в
	городах-курортах должны размещаться только предприятия легкой, пищевой и местной строительной
	промышленности, непосредственно обслуживающей город.

	29. При рассмотрении схем районной планировки при соответствующих гигиенических
	обоснованиях следует предъявлять требования о выводе из жилой застройки городов предприятий,
	вредные выбросы которых не могут быть ликвидированы, или сами предприятия не могут быть
	перепрофилированы.

	30. Предприятия с большим водопотреблением должны, как правило, размещаться вблизи
	крупных, лучше всего естественных водоемов со строгим соблюдением санитарных требований по
	отводу и спуску производственных сточных вод.

	31. При санитарной оценке схемы районной планировки следует обращать внимание на
	размещение источников электромагнитных колебаний (радиостанции, телецентры, радиолокаторы и
	т.д.)

	В соответствии со СНиП II-Е.2-62, п. 21, напряженность поля, создаваемая средневолновыми и
	длинноволновыми передающими радиоцентрами, на территории населенных пунктов с числом
	жителей более 100 тыс. чел. не должна превышать 0,2 В/м.

	Границы технической территории коротковолновых передающих радиоцентров должны быть
	удалены от границ населенных пунктов с числом жителей более 100 тыс. чел. не менее: при
	мощности одного коротковолнового передатчика 0,1 - 5 кВт - 2 км, при 5 - 25 кВт - 7 км, при 25 - 120
	кВт - 10 км и при 120 и более кВт - 15 км.

	32. Особого внимания заслуживают нефтехимические, нефтеперерабатывающие и
	энергетические предприятия, так как на нефтеэнергетических предприятиях, как правило,
	отсутствуют надежные системы по улавливанию вредных выбросов и отходов в атмосферу и
	водоемы. Кроме того, санитарные условия эксплуатации их еще недостаточно изучены.

	При выборе территории для размещения этих предприятий необходимо учитывать, что они
	являются большими потребителями воды и должны быть приближены к естественным источникам
	водоснабжения. При организации водоснабжения мощных ГРЭС (2,4 - 5 млн. кВт), работающих по
	оборотной системе водоснабжения с прудом-охладителем, следует предусматривать мероприятия по
	переселению населения из зоны затопления водохранилищ, площадь которых может достигать 15 -
	20 кв. км.

	При выборе территорий для предприятий со значительными объемами водоотведения
	(нефтехимические комбинаты до 90%, лакокрасочные - 80%, нефтеперегонные - 70%, азотно-туковые
	- 60% и др.) следует оценивать условия очистки и сброса сточных вод в водоемы.

	Нефтеэнергетические предприятия должны размещаться на участках более низких по отметкам,
	чем селитебная территория города с тем, чтобы исключить возможность загрязнения ее ливневыми
	водами.

	При размещении комплексов нефтехимических, нефтеперерабатывающих и энергетических
	предприятий следует предусматривать не только комбинированное использование сырья, удаление
	отходов и т.п., но также создание единых районных систем водоснабжения, канализации и очистных
	сооружений.

	По отношению к селитебной территории рекомендуется дифференцированное размещение
	нефтеэнергетических производств в зависимости от вредности выбросов: ближе к населенному

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	пункту размещаются наименее вредные в санитарном отношении (предприятия по переработке
	синтетических продуктов в готовые изделия), затем по производству пластмассовых продуктов и
	изделий, далее - нефтеперерабатывающие, энергетические предприятия.

	33. Крупные металлургические производства (с количеством выпускаемой продукции в год:
	стали и чугуна - по 3 - 5 млн. т, агломерата - 5 - 8 млн. т и т.д.) с комплексом тяготеющих к ним
	промышленных предприятий (коксохимические заводы, строительные комбинаты и др.), являющиеся
	мощными источниками загрязнения внешней среды, должны размещаться не менее чем в 8 - 10 км от
	границ жилых районов городов.

	34. При рассмотрении схем планировки сельскохозяйственных районов необходимо оценивать
	перспективные планы развития производственных комплексов, предприятий по переработке
	сельскохозяйственной продукции и производству строительных материалов и др.

	При размещении этих предприятий, а также откормочных животноводческих пунктов,
	животноводческих и птицеводческих ферм должны строго соблюдаться требования по недопущению
	неблагоприятного воздействия их на условия жизни населения (загрязнение воздуха, воды и почвы,
	распространение шума).

	Откормочные и убойные пункты скота и птицы, животноводческие фермы и другие объекты,
	имеющие загрязненные сточные воды, а также пристани и причалы необходимо располагать ниже по
	течению реки и с подветренной стороны относительно населенных пунктов.

	IV. Санитарная оценка расселения населения

	35. В разделе по расселению населения на территории района необходимо:

	а) оценить основные рекомендуемые в проекте принципы расселения населения в пределах
	района;

	б) рассмотреть с гигиенических позиций размеры вновь проектируемых и перспективных
	(подлежащих развитию) населенных мест;

	в) дать оценку населенным пунктам или их отдельным районам, которые по санитарным
	соображениям не следует развивать или которые нуждаются в переносе на другие территории.

	36. В районах размещения предприятий обрабатывающей промышленности рекомендуется
	централизованное расселение (размещение преобладающей части населения в одном или нескольких
	больших городах); в районах размещения предприятий добывающей промышленности - групповое с
	преимущественным расселением в малых и средних городах и поселках городского типа; в районах
	размещения крупных энергетических и гидротехнических сооружений - смешанное расселение. В
	сельскохозяйственных районах целесообразно создавать группы взаимосвязанных населенных
	пунктов (районный центр, центральные поселки, поселки производственных комплексов в колхозах
	и совхозах, постоянные полевые станы).

	37. Гигиеническая оценка принципа расселения должна проводиться с учетом подразделения
	населенных мест на группы в зависимости от возможных темпов и перспектив их развития:

	а) перспективные города и поселки с темпами роста населения выше уровня естественного
	прироста;

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	б) ограниченно развиваемые города и поселки, рост населения которых намечается на уровне
	естественного прироста;

	в) неразвиваемые населенные пункты, население которых будет либо ниже уровня
	естественного прироста, либо будет сокращаться.

	38. Ограничение роста больших и крупнейших городов, развитие малых и средних городов, а
	также укрупнение поселков и сел, являющиеся принципом современной градостроительной
	политики, направлены на улучшение гигиенических условий труда, быта и отдыха населения.

	39. Новые города и поселки должны размещаться, по возможности, рассредоточенно с
	соблюдением необходимых разрывов между селитебными и промышленными территориями и с
	учетом создания вокруг городов зеленых зон.

	Определение населенных мест или их частей, не подлежащих развитию по санитарным
	соображениям, можно производить на основании:

	а) чрезмерных неустраняемых выбросов предприятий, оказывающих неблагоприятное влияние
	на внешнюю среду и условия жизни населения;

	б) концентрации большого количества населения и промышленности, необратимо ухудшающей
	санитарно-гигиенические условия жизни;

	в) неудовлетворительного в санитарном отношении месторасположения существующих
	населенных мест (непригодные территории, отсутствие резервов для развития города,
	невозможность обеспечения населения водой и т.п.).

	40. Населенные пункты не допускается размещать:

	а) в зонах санитарной охраны источников водоснабжения, в первом поясе зон санитарной
	охраны курортов, в районах размещения лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений
	и местах массового отдыха населения;

	б) на территории санитарно-защитных и специальных зон промышленных предприятий;

	в) над местами обрушения горных выработок, залежей полезных ископаемых, оползней, эрозий
	и т.п.

	41. Основными видами населенных мест, позволяющих обеспечить санитарно-гигиенические
	условия и удовлетворить культурно-бытовые запросы населения, являются:

	а) средние города с населением 100 тыс. чел. в районах развития легкой и пищевой
	промышленности;

	б) малые города с населением в 50 тыс. человек и большие поселки на 30 тыс. человек в районах
	горнодобывающей промышленности при концентрированном залегании руд (медь, никель, свинец,
	цинк и др.);

	д) города и поселки с населением в 20 - 80 тыс. чел. в районах угле- и нефтедобывающей
	промышленности;

	е) поселки с числом населения 5 - 20 тыс. чел. при разбросанном расположении карьеров,

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	рудников;

	ж) укрупненные сельские населенные места до 3 - 5 тыс. чел. (перспективные в своем развитии,
	опорные).

	42. При оценке основных принципов расселения населения и пределах района следует обратить
	внимание на основные демографические показатели за ряд последних лет:

	а) распределение населения по половому и возрастному составу, отдельно городского и
	сельского населения, а также по количеству членов в семье;

	б) естественное движение населения - отдельно городского и сельского - в абсолютных и
	относительных показателях: рождаемость, общая и детская смертность, естественный прирост;

	в) механическая миграция населения, отдельно городского и сельского.

	Демографические показатели в их динамике должны быть проанализированы для выявления
	влияния градостроительных особенностей на такие неблагоприятные явления, как понижение
	рождаемости, повышение общей и особенно детской смертности и др. по сравнению со средними
	республиканскими или общесоюзными показателями.

	43. Данные заболеваемости населения должны касаться форм болезней, возникновение которых
	прямо или косвенно связано с местными природными условиями (природная очаговость
	инфекционных заболеваний, приуроченность района к определенным биогеохимическим
	провинциям), с условиями санитарного благоустройства населенных мест (водоснабжение,
	канализация, очистка), а также с санитарным состоянием внешней среды (загрязнение воздуха,
	водоемов и почвы).

	К таким формам болезней должны быть отнесены, в первую очередь: брюшной тиф, паратифы,
	дизентерия, эпидемический гепатит, полиомиелит, трансмиссивные (клещевой энцефалит, клещевой
	возвратный и сыпной тиф, пендинская язва, лейшманиоз, туляремия и малярия), туберкулез, зоонозы
	(лептоспироз, бруцеллез), эндемический флюороз, зоб и другие.

	Анализ заболеваемости населения должен увязываться с профилактическими мероприятиями
	градостроительного характера применительно, в первую очередь, к населенным пунктам с наиболее
	высокими ее показателями.

	44. Населенные места по размеру должны быть такими, которые смогли бы обеспечить
	максимальный уровень культурно-бытового обслуживания населения и благоустройства территорий.

	Однако в перспективе укрупнение населенных мест может достигнуть таких размеров, при
	которых они могли бы иметь полноценное культурно-бытовое обслуживание на месте. Поэтому
	необходима такая организация межселенной системы обслуживания, которая бы соответствовала
	характеру расселения.

	45. Группу близлежащих городов и поселков следует рассматривать как единый
	градостроительный организм, состоящий из обособленных планировочных районов, или крупный
	город с сильно расчлененной планировочной структурой.

	Организация повседневного и периодического обслуживания, как это предусмотрено для
	планировочных районов, должна проводиться во всех городах и поселках. Учреждения
	эпизодического обслуживания концентрируются только в городе - центре группы. В зависимости от
	времени на поездку в город-центр в группе близлежащих городов и поселков рекомендуется
	следующее построение межселенной системы обслуживания: 20 - 30 мин. (8 - 10 км) - малый город

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	или поселок рассматривается как обособленный микрорайон или жилой район; 30 - 40 мин. (20 - 30
	км) - как обособленный планировочный район; 40 - 60 мин. (30 - 40 км) - как город-спутник.

	46. Состав учреждений общегруппового общественного центра (специализированные
	больницы, магазины, предприятия общественного питания, театры, цирк, музей, вузы и т.п.) должен
	определяться по СНиПу II-К.2-62, исходя из общей численности населения всех городов группы, а их
	вместимость - из предполагаемой посещаемости этих учреждений.

	47. Выбор конкретного города-центра в группе городов рекомендуется проводить в зависимости
	от величины города (самый большой в группе населенных мест), взаимного расположения городов и
	наличия удобной транспортной связи. Сумма времени, затрачиваемого на поездку из любого города в
	группе до города-центра, должна быть наименьшей и не более 60 минут.

	48. Доступность различных учреждений эпизодического обслуживания целесообразно
	принимать дифференцированно (в зависимости от реальных потребностей населения в тех или иных
	видах обслуживания) и определяется как часть общей продолжительности данного мероприятия в
	жизни населения (частота пользования) с учетом его физиологических особенностей и природно-
	климатических условий местности. Для суровых условий Урала и Сибири они будут меньше, чем для
	европейской части СССР.

	49. Особой проблемой является будущее ряда существующих перспективных населенных
	пунктов, возникших на малопригодных территориях и находящихся в неблагоприятных санитарно-
	гигиенических условиях, без современного инженерного оборудования, вдали от районных путей
	сообщения. Такие населенные места до решения их перспективы (перенос, ликвидация и т.п.)
	должны на месте обеспечиваться необходимым культурно-бытовым и прочим обслуживанием.

	50. Нормы обеспеченности жилой площадью населения принимаются 9 кв. м для первой
	очереди и 12 кв. м на человека для второй очереди (СНиП II-К.2-62), исходя из количества населения
	всей группы городов и поселков. Кроме того, квартирный состав жилого фонда должен
	соответствовать демографии населения (состав семей).

	V. Организация мест массового отдыха населения и лечебно-оздоровительных учреждений

	51. Санитарный надзор осуществляется в отношении мест кратковременного и длительного
	отдыха, а также учреждений лечебно-оздоровительного назначения.

	Организация мест массового отдыха производится с учетом природных условий, размещения
	промышленности и расселения.

	52. Территории для организации мест массового отдыха населения должны иметь
	благоприятные природные и санитарно-гигиенические условия: располагаться в лучших и наиболее
	живописных местах; лесах, рощах, у открытых водоемов; вдали от источников загрязнения воздуха,
	водоемов и почвы; иметь удобные транспортные связи с населенными пунктами.

	53. Для мест длительного отдыха ( 	дома	 отдыха, пансионаты, летние городки отдыха, мотели,
	кемпинги, туристские базы и пионерские лагеря) необходимы наиболее благоприятные природные
	условия и большие площадки. Поэтому учреждения длительного отдыха, как правило, размещаются за
	пределами промышленного района и обслуживают всю систему расселения промышленного района.
	При этом время на поездку к местам длительного отдыха не лимитируется (2 часа и более).

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	54. Места кратковременного отдыха (лесопарки, спортивные и загородные базы, пляжи и
	водные станции, рыболовные и охотничьи базы) в промышленных районах добывающей
	промышленности при групповых формах расселения целесообразно размещать на окраине каждой
	группы городов и поселков. В районах с преобладанием обрабатывающей промышленности с
	централизованной формой расселения места кратковременного отдыха должны равномерно
	располагаться за пределами селитебных территорий городов. Транспортная доступность мест
	кратковременного отдыха населения не должна превышать 30 - 40 мин.

	55. Расчет необходимой территории и вместимости учреждений и мест массового отдыха
	следует проводить в соответствии со "Строительными нормами и правилами" (СНиП II-К.2-62, п. п.
	2.30 и 6.13), учитывая расчетную численность населения города и пригородной зоны,
	демографический состав населения, климатические и санитарно-гигиенические условия.

	----T-----------------------T-----------------------------T----------
	-----¬

	¦	 N 	¦	     Наименование      	¦	Количество мест на 1000 чел. 	¦	Площадь
	участка	¦

	¦	п/п	¦	      учреждения       	+-----------------T-----------+	  на 1
	место в 	¦

	¦	   	¦	                       	¦	при 9 кв. м жилой	¦	    на     	¦	     кв.
	м     	¦

	¦	   	¦	                       	¦	площади на 1
	чел.	¦	перспективу	¦	               	¦

	+---+-----------------------+-----------------+-----------+----------
	-----+

	¦	                       Учреждения длительного
	отдыха                     	¦

	¦	                                                            &n
	bsp;            	¦

	¦	1. 	¦	 	Дома	 отдыха            	¦	2                	¦	6         
	¦	200            	¦

	¦	2. 	¦	Пансионаты             	¦	5                	¦	10        
	¦	200            	¦

	¦	3. 	¦	Летние городки отдыха  	¦	4                	¦	15        
	¦	125            	¦

	¦	4. 	¦	Мотели                	¬¦	1,3              	¦	3,1       
	¦	150            	¦

	¦	5. 	¦	Кемпинги              	-¦	                 	¦	          
	¦	175            	¦

	¦	6. 	¦	Туристские базы        	¦	1,1              	¦	3         
	¦	100            	¦

	¦	7. 	¦	Пионерские лагеря      	¦	20               	¦	40        

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	250            	¦

	¦	                                                            &n
	bsp;            	¦

	¦	                    Учреждения кратковременного
	отдыха                   	¦

	¦	                                                            &n
	bsp;            	¦

	¦	1. 	¦	Лесопарки:             	¦	                 	¦	          
	¦	               	¦

	¦	   	¦	- для крупных и        	¦	                 	¦	           	¦	200
	¬	          	¦

	¦	   	¦	крупнейших городов;    	¦	                 	¦	           	¦	    	¦
	на       	¦

	¦	   	¦	- для больших городов; 	¦	                 	¦	           	¦	100 	¦
	жителя   	¦

	¦	   	¦	- для других городов   	¦	                 	¦	           	¦	50  	-
	          	¦

	¦	2. 	¦	Спортивные базы       	¬¦	                 	¦	          
	¦	               	¦

	¦	3. 	¦	Загородные базы       	¦¦	                 	¦	          
	¦	               	¦

	¦	4. 	¦	Пляжи и водные станции	¦¦	20               	¦	50        
	¦	100            	¦

	¦	5. 	¦	Рыболовные и охотничьи	¦¦	                 	¦	          
	¦	               	¦

	¦	   	¦	базы                  	-¦	                 	¦	          
	¦	               	¦

	L---+-----------------------+-----------------+-----------+----------
	------

	Примечание: При размещении учреждений отдыха на курортах или группами в других
	населенных местах при наличии курортных парков и садов или лесопарков, примыкающих к участку
	учреждений отдыха, допускается уменьшать нормы площадей участков домов отдыха до 150 кв. м на
	одно место; пансионатов и туристских баз - до 75 кв. м и летних городков отдыха - до 100 кв. м.

	56. Прибрежные участки вдоль рек и крупных водоемов в пределах 200 м от уреза воды в местах
	массового отдыха населения не допускается занимать 	зданиями	 и сооружениями (за исключением
	пристаней, пляжей и водных спортивных станций) или использовать для каких-либо хозяйственных
	целей, препятствующих свободному доступу населения к водоему.

	57. Вокруг крупнейших и крупных городов следует предусматривать лесопарковый пояс

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	шириной 5 - 10 км в зависимости от местных условий.

	При отсутствии на территории пригородной зоны лесов, водоемов, необходимых для
	организации лесопаркового пояса, следует предусматривать создание лесных массивов и водоемов
	на землях, не используемых в сельском хозяйстве.

	В пределах лесопаркового пояса не допускаются все виды строительства, за исключением
	отдельных 	зданий	 и сооружений, предназначенных для массового отдыха, занятий физкультурой и
	спортом, зданий и сооружений, обслуживающих пригородное лесное и сельское хозяйство,
	железнодорожных и автомобильных подъездов к городу, подстанций и линий электропередачи.
	(СНиП II-К.2-62, п. 2.29.)

	58. Дома отдыха, пионерские лагеря и санатории не следует размещать в непосредственной
	близости к местам массового кратковременного отдыха. Между местами массового отдыха и
	санаториями необходимо предусматривать озелененные полосы шириной не менее 500 м.

	59. Учреждения отдыха следует располагать группами с объединением их единой системой
	обслуживания, инженерного оборудования и транспорта.

	60. На территориях при наличии природно-климатических, гидроминеральных и других
	лечебных факторов осуществляется санаторно-курортное строительство, которое организационно
	подразделяется на курортные комплексы, зоны и районы.

	61. Курортный комплекс - это самостоятельное градостроительное образование группы
	санаторных учреждений (санаториев, санаторных пансионатов), объединенное единой системой
	обслуживания в радиусе пешеходной доступности учреждений повседневного пользования.

	- Предельная вместимость курортного комплекса определяется на основании величины
	лечебных факторов, наличия пригодных для застройки территорий с учетом возможности
	транспортировки лечебных продуктов на более благоприятные участки.

	- Площадь земельного участка курортного комплекса на одно место определяется в зависимости
	от природных условий состояния застройки и других особенностей согласно СНиП II-Л.10-62. При
	этом застраиваемая территория не должна превышать 25 - 30%, а территория зеленых насаждений
	общего пользования и спортивных сооружений 60 - 65% общей площади.

	- Суммарная единовременная вместимость санаторных учреждений курортного комплекса
	определяется на основе рационального укрупнения обслуживающих учреждений, приемлемых
	радиусов пешеходной доступности к ним, профиля санаториев, природных условий, этажности
	застройки и т.п.

	Границы округов и зон санитарной охраны лечебных ресурсов определяются в соответствии с
	действующими строительными и санитарными нормами и правилами.

	- Организация округов и зон санитарной охраны лечебных источников и местностей при
	создании курортных районов позволяет наиболее целесообразно решить вопросы размещения
	отдельных комплексов на территории района с учетом перспектив развития, определить правильное
	функциональное зонирование и в целом повысить уровень санитарного состояния внешней среды
	курорта.

	- Состав и характер курортных учреждений и сооружений определяется согласно
	рекомендациям СНиП II-Л.10-62.

	Территория курортного комплекса должна делиться на основные функциональные зоны,

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	которые образуются: спальными корпусами и столовыми, лечебными и культурно-бытовыми
	учреждениями, административно-служебными (в т.ч. хозяйственными) зданиями, зелеными
	насаждениями общего пользования, спортивными сооружениями и устройствами, жильем
	"аварийного" персонала.

	- В целях более полного обслуживания больных и выздоравливающих курортный комплекс
	следует членить на группы первичного обслуживания, представляющие собой несколько
	сблокированных спальных корпусов, столовую и лечебно-диагностическую части (санаторий) или
	спальный корпус и столовую (санаторный пансионат).

	В группе первичного обслуживания рекомендуется устройство площадок тихого отдыха (20%),
	спортивных площадок (50%), площадок для климатолечения (15%), мест для чтения (50%) и площадок
	для утренней гигиенической гимнастики (100%).

	61а. В городах различного народнохозяйственного профиля могут быть созданы курортные
	зоны, состоящие из нескольких курортных комплексов.

	62. Агломерации курортных комплексов и населенных мест, в которых градообразующей
	основой являются санаторно-оздоровительные учреждения, могут образовывать курортные районы.

	В них объекты санаторно-курортного строительства должны быть размещены по принципу
	профильного зонирования (общесоматические, туберкулезные, психоневрологические, с
	заболеванием органов кровообращения, органов дыхания нетуберкулезного характера, кожи,
	движения и опоры, гинекологические, желудочно-кишечные, обмена веществ и др.).

	При этом рекомендуется избегать чересполосного размещения санаторных и жилых зданий;
	необходимо осуществление мероприятий по охране и улучшению природных факторов, санитарного
	состояния населенных мест.

	VI. Гигиенические требования к водоснабжению района

	63. В разделе по организации водоснабжения района должны быть даны:

	а) требования к развитию и размещению основных сетей водоснабжения общерайонного
	значения;

	б) рекомендации к использованию водных ресурсов района.

	64. Требования к развитию и размещению основных сетей водоснабжения общерайонного
	значения касаются:

	а) организации систем водоснабжения для групп промышленных предприятий, для групп
	населенных мест, а также комплексных для групп промпредприятий и населенных мест;

	б) создания крупных гидротехнических сооружений общерайонного значения (каналы, плотины,
	водохранилища, строительная и осушительная системы и др.).

	65. Рекомендации к использованию водных ресурсов района должны разрабатываться в
	направлении:

	а) определения норм водопотребления населения и производств с учетом степени

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	благоустройства населенных мест и вида промышленности;

	б) определения перспективного роста водопотребления, размещения водопотребителей для
	хозяйственно-питьевых и производственных нужд по этапам развития промышленности,
	населенных мест;

	в) выявления возможных источников водоснабжения для хозяйственно-питьевых,
	производственных и сельскохозяйственных целей (подземные воды, поверхностные водостоки и
	водоемы) с учетом их количественной и качественной характеристики, возможности улучшения
	качества воды современными методами очистки, организации необходимых зон санитарной охраны;
	использования для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в первую очередь, подземных вод;

	г) определения условий использования очищенных промышленных и шахтных сточных вод для
	промышленных и сельскохозяйственных целей;

	д) указания о целесообразности в гигиеническом отношении применения для производственных
	целей оборотной, повторной или замкнутой систем водоснабжения, позволяющих уменьшить
	расходы воды, избежать сброса загрязненных сточных вод в водоемы и т.д.

	66. В случаях, когда водные ресурсы района не обеспечивают водопотребления населенных
	мест и промышленных предприятий, необходимо:

	а) рассмотреть схемы водоснабжения действующих предприятий с учетом возможного
	сокращения потребления питьевой воды для производственных нужд;

	б) согласовать гигиенически целесообразные меры по регулированию водного стока района;

	в) установить возможность использования водоисточников межрайонного значения
	(находящихся за пределами планируемого района).

	67. Для районов с ограниченными водными ресурсами определяются потребности в воде для
	нужд сельского хозяйства, а также разрабатываются предложения по водному балансу района в
	целом.

	68. При невозможности обеспечения водоснабжения района в соответствии с гигиеническими
	требованиями следует добиваться пересмотра экономического развития района в направлении
	сокращения количества водоемких предприятий или замены их маловодоемкими, или проведения
	специальных гидротехнических мероприятий.

	VII. Санитарная оценка канализации района

	69. В разделе по организации канализования населенных мест района должны быть изложены:

	а) мероприятия по организации систем канализации для групп промышленных предприятий,
	животноводческих ферм и населенных мест района;

	б) гигиенические рекомендации к сбору, удалению, обезвреживанию и сбросу промышленных и
	хозяйственно-бытовых сточных вод, а также сточных вод от животноводческих ферм;

	в) предложения по созданию крупных коллекторов сточных вод.

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	70. В рекомендациях по сбору, удалению, обезвреживанию и сбросу промышленных и
	хозяйственно-бытовых сточных вод должны быть:

	а) указаны возможные источники сточных вод с учетом их качественной и количественной
	характеристики, определены места сброса очищенных сточных вод;

	б) дана характеристика очистных сооружений, их мощности и проектируемого качества очистки
	сточных вод;

	в) предъявлены требования к реконструкции существующих и проектируемых систем
	канализации;

	г) изложены условия утилизации, очистки и сброса попутных вод с предприятий добывающей
	промышленности. При устройстве очистных сооружений малой производительности должна быть
	учтена возможность расширения их на перспективу.

	71. Очистка хозяйственно-бытовых сточных вод, особенно в сельских условиях на полях
	орошения, земледельческих полях орошения, должна быть рекомендована как основной метод
	обезвреживания их. Если это невозможно по климатическим и почвенным условиям или вследствие
	отсутствия соответствующей территории, необходимо предусматривать полную очистку и
	обезвреживание сточных вод на искусственных биологических очистных сооружениях. Последние
	должны быть использованы при условии совместного спуска хозяйственно-фекальных и
	промышленных сточных вод.

	72. Спуск сточных вод в водоемы общественного пользования и степень их очистки следует
	намечать в соответствии с "Правилами охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами"
	N 372-61, учитывая необходимость охраны открытых водоемов и особенно мест водозабора за
	пределами района.

	VIII. Санитарная очистка района

	73. В разделе по организации санитарной очистки в районе должны быть:

	а) определены методы очистки для групп промышленных предприятий и населенных мест;

	б) даны требования по выбору систем очистки, ее технической оснащенности, а также мест
	обезвреживания отбросов для отдельных населенных пунктов района.

	74. При выборе методов очистки населенных мест следует рекомендовать:

	а) для крупных городов - целесообразность организации планово-подворной или планово-
	поквартирной очистки домовладений от бытового мусора, обезвреживание мусора путем
	компостирования в штабелях, во рвах или в биостабилизаторе после предварительного отбора утиля
	на мусоросортировочных станциях, на усовершенствованных свалках; строительство сливных
	станций для приема жидких отбросов из неканализованных домовладений;

	б) для средних городов, райцентров и поселков - то же, что и для крупных городов, за
	исключением мусоросортировочных станций в райцентрах и поселках. Для обезвреживания жидких
	отбросов из неканализованных домовладений могут применяться поля ассенизации;

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	в) для сельских населенных мест: внедрение компостирования отбросов на индивидуальных
	усадьбах, участках больниц, школ, клубов, на хоздворах и пр. с последующим использованием
	перегноя в качестве удобрения.

	IX. Транспортные связи в районе

	75. Санитарная оценка междугороднего транспортного сообщения в районе должна касаться, в
	первую очередь:

	а) условий и длительности пассажироперевозок к местам приложения труда, быта и отдыха;

	б) условий размещения железнодорожного, морского, речного, автомобильного и воздушного
	транспорта относительно жилых районов.

	76. В целях профилактики усталости, а также обеспечения культурно-бытовых запросов
	населения суммарные затраты времени на передвижение от мест проживания до мест приложения
	труда и массового посещения, как правило, не должны превышать в один конец:

	40 мин. - в крупных и больших городах, а также в других населенных пунктах, где места
	приложения труда размещены на значительном расстоянии от жилых районов;

	30 мин. - в остальных населенных местах (СНиП II-К.2-62).

	77. Остановочные пункты на железнодорожных линиях должны устраиваться вблизи крупных
	предприятий, больших жилых массивов, мест массового отдыха, спортивных центров или в пунктах
	массовой пересадки пассажиров на городской транспорт.

	Расширение существующих сортировочных станций в селитебной части городов не допускается.
	Новые сортировочные станции следует размещать за пределами городов.

	В городах с населением 250 тыс. чел и более, расположенных на главных железнодорожных
	магистралях, следует предусматривать обходные железнодорожные линии для пропуска товарных
	поездов без захода в город.

	Размещение в жилых районах, местах массового отдыха и лечебно-оздоровительного
	назначения железнодорожных линий для грузовых перевозок и подъездных путей, не
	обслуживающих указанные места, не допускается.

	Жилая застройка городов должна иметь санитарно-защитную зону вдоль железнодорожных
	линий и станций шириной не менее 100 м от оси крайнего пути.

	Находящиеся на территории существующих грузовых станций склады и навалочные площадки
	долгосрочного хранения грузов, расположенные в пределах селитебной зоны города, подлежат
	выносу в коммунально-складские районы. Устройство новых складских помещений для
	долгосрочного хранения грузов на территории грузовых станций, расположенных в пределах
	селитебной территории, как правило, не допускается (СНиП II-К.2-62, п. п. 4.3 - 4.10).

	78. Новые морские и речные порты, судоремонтные предприятия должны располагаться за
	пределами селитебной территории города и зон санитарной охраны основных водозаборов с учетом
	удобного их обслуживания железнодорожным и автомобильным транспортом.

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	Между границами территорий морских портов и жилыми и общественными зданиями
	необходимо предусматривать разрывы: от границ рыбного района - 1000 м, от границ района
	перегрузки и хранения пылящих грузов - 300 м, от резервуаров и сливоналивных устройств в районах
	перегрузки и хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей на складах I категории - 200 м,
	то же на складах II и III категории, от границ территории порта - 100 м.

	Районы речного порта, предназначенные для размещения складов легковоспламеняющихся и
	горючих жидкостей, должны быть размещены ниже по течению реки на расстоянии 300 м от
	участков, предназначенных для использования реки населением, или выше по течению реки на
	расстоянии 5000 м для складов I категории и не менее 3000 м для складов II и III категории (СНиП II-
	К.2-62, п. п. 4.13 - 4.21).

	79. Пассажирские автовокзалы междугородних автомобильных линий в больших городах
	рекомендуется предусматривать вне центра, но в удобной связи с ним и вокзалами других видов
	внешнего транспорта.

	Автомобильные станции обслуживания с ремонтными мастерскими, дорожные гостиницы
	следует располагать на выходах из города к автомобильным дорогам I и II категории.

	В пригородных зонах городов рекомендуется предусматривать устройство кольцевых или
	полукольцевых автомобильных дорог, обеспечивающих возможность обхода города и въезд с
	внегородских автодорог в город, минуя его центральную часть.

	Автомобильные дороги I и II категории не должны пересекать территории населенных мест.
	Населенные пункты должны располагаться лишь по одну сторону автодорог I и II категорий с
	удалением городской застройки на 200 м, а сельской застройки на 100 м от края проезжей части
	дороги. Санитарно-защитную зону между дорогой и населенным местом следует озеленять с учетом
	требований шумо-, пыле- и газозащиты (СНиП II-К.2-62, п. п. 2.36; 2.37; 4.22 и 4.23).

	80. Аэропорты с их подсобными сооружениями и постройками должны размещаться за
	пределами города, а именно: аэропорты I категории - на удалении 30 км, аэропорты II категории - 20
	км и аэропорты III и IV категорий - 10 и 5 км (СНиП II-К.2-62).

	Площадь участка для летного поля (аэродрома) следует принимать с учетом типов
	эксплуатируемых самолетов.

	Вокруг аэродрома (за границами летного поля) следует предусматривать специальные зоны
	воздушных подходов, границы которых устанавливаются в зависимости от местных условий и типов
	эксплуатируемых самолетов (СНиП II-К.2-62, п. п. 4.24 - 4.28).

	X. Санитарный надзор за реализацией проектов схем районной планировки

	81. Предупредительный санитарный надзор за разработкой проектов и схем районной
	планировки органами санитарно-эпидемиологической службы осуществляется на стадиях:

	а) технико-экономических основ районной планировки (ТЭО);

	б) проектов или схем районной планировки.

	82. Контроль за реализацией проектов или схем районной планировки органами санитарно-

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	эпидемиологической службы осуществляется в порядке текущего санитарного надзора.

	83. Органы санитарно-эпидемиологической службы на стадии ТЭО путем ознакомления с
	местностью в натуре и материалами, собранными проектной организацией, должны дать санитарную
	оценку природно-климатических условий, характера существующего и перспективного размещения
	промышленности, населенных мест, баз отдыха и благоустройства.

	84. При рассмотрении ТЭО районной планировки (пояснительная записка, графические
	материалы) органы санитарно-эпидемиологической службы составляют заключение с краткой
	характеристикой существующего санитарного состояния и перспектив развития с указанием
	отрицательных и положительных моментов. Если ТЭО районной планировки не вызывают
	возражений, органы санитарно-эпидемиологической службы согласовывают их, если в ТЭО имеются
	существенные недостатки, невыполнение требований действующих норм и правил, необходимо
	указать, какие мероприятия следует осуществить перед началом или в процессе застройки района.

	85. Рассмотрение проекта или схемы районной планировки должно начинаться с решения в них
	следующих задач:

	а) изучения естественно-природных условий и ресурсов района, выявления площадок,
	пригодных и условно пригодных для размещения промышленных предприятий, населенных мест, баз
	отдыха и т.д.;

	б) характеристики современного и перспективного размещения промышленных и
	энергетических предприятий, а также влияния их выбросов на санитарное состояние воздуха,
	водоемов и почвы и установление профилактических мероприятий;

	в) оценки санитарного состояния населенных мест, расположенных на территории района,
	особенностей их планировки, застройки, благоустройства, возможности дальнейшего развития;
	особое внимание обращается на выбор рациональной системы расселения;

	г) определения санитарно-гигиенических условий и принципов организации массового отдыха
	населения;

	д) изучения местных водных ресурсов, их современного и перспективного использования,
	предложений по строительству районных водопроводов, обводнения района и т.д.;

	е) правильной гигиенической оценки источников накопления твердых и жидких отбросов,
	удаления и обезвреживания их, предложений по строительству районных или групповых
	канализаций, систем санитарной очистки и т.д.;

	ж) характеристики существующего и перспективного транспортного обслуживания, размещения
	аэропортов, автостанций, железнодорожных вокзалов, речных и морских портов, устройства и
	расположения путей и автодорог, длительности и условий пассажироперевозок и т.д.

	Кроме того, необходимо проверить выполнение санитарных предложений (заданий),
	разработанных для ТЭО районной планировки.

	86. Особое внимание следует обратить на оценку перспектив первой очереди развития
	предусмотренных мероприятий, имеющих неотложное санитарно-гигиеническое значение.

	На далекую перспективу возможна общая оценка планов развития, основанная на перспективе
	развития района и на учете гигиенических преимуществ и предельных возможностей различных
	вариантов развития промышленности, энергетики, расселения.

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	87. Согласование схемы районной планировки должно оформляться санитарным заключением,
	в котором рекомендуется излагать следующие разделы: констатационная часть, замечания,
	предложения и заключение.

	88. В случае несогласия проектной организации или утверждающей схему районной
	планировки инстанции с предложениями в санитарном заключении окончательное решение
	принимается вышестоящими органами санитарно-эпидемиологической службы Министерства
	здравоохранения союзной республики и Министерства здравоохранения СССР в установленном
	порядке.

	89. Задачей Государственного санитарного надзора за реализацией схемы районной планировки
	является контроль за тем, чтобы все строительство первой, а затем и второй очереди проводилось в
	полном соответствии с утвержденной схемой районной планировки.

	90. Все изменения, вносимые в схему районной планировки по ходу ее реализации, должны
	предварительно согласовываться с органами санитарно-эпидемиологической службы в
	установленном порядке.

	91. Все случаи строительства, независимо от его характера, с нарушением утвержденной схемы
	районной планировки, если соответствующие изменения предварительно не были согласованы с
	органами санитарно-эпидемиологической службы, подлежат строгому рассмотрению и при
	необходимости пресечению вплоть до прекращения строительства.

	92. Периодически (примерно один раз в 5 лет) схема районной планировки подлежит
	пересмотру, во время которого в нее вносятся итоги застройки, дополнения и изменения, имеющие
	существенное гигиеническое значение.

	Приложение

	ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ РУКОВОДЯЩИХ МАТЕРИАЛОВ

	1. ГОСТ 2874-54. Вода питьевая.

	2. Инструктивно-методические указания по составлению санитарной характеристики района и
	рекомендации к схеме районной планировки сельских административных районов Украинской ССР.
	Киев, 1962 г.

	3. Инструкция по составлению схем районной планировки (И 116-56); гос. изд. лит. по стр. и
	архитектуре. М., 1956.

	4. Примерная инструкция по составлению проектов схем районной планировки

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	сельскохозяйственных районов (одобрена решением Госгражданстроя от 26.09.68, протокол N 23).

	5. Примерная инструкция по разработке проектов планировки и застройки сельских населенных
	мест (одобрена решением Госгражданстроя от 26.09.68, протокол N 23).

	6. Инструкция по установлению зон санитарной охраны хозяйственно-питьевых водопроводов
	с подземными источниками водоснабжения N 219-56, утв. зам. Гл. гос. сан. инспектора СССР 7 июля
	1956 г.

	7. Инструкция по применению "Положения о санитарной охране курортов и местностей
	лечебного значения", утв. Минздравом СССР 19 января 1948 г.

	8. Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Правила выбора и
	оценки качества. ГОСТ 2761-57.

	9. Методика комплексной районной планировки территории (второе, переработанное издание).
	Киев, 1965.

	10. Методические указания по составлению схем планировки сельскохозяйственных районов.
	Гос. изд. лит. по стр., арх. и стр. материалам. М., 1962.

	11. Положение о 	проектировании	 зон санитарной охраны центрального водоснабжения и
	водных источников. Утв. ВГСИ 7 мая 1938 г.

	12. Районная планировка экономических административных районов, промышленных районов
	и узлов. Руководство по 	проектированию.	 Госстройиздат. М., 1962.

	13. Рекомендации по планировке, застройке и благоустройству курортов. ЦНТИ Госкомитета по
	гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР. М., 1967.

	14. Руководство по коммунальной гигиене. Медгиз, т. I, 1961; т. II, 1962.

	15. Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий. СН 245-63.
	Госстройиздат. М., 1963.

	16. Санитарные правила проектирования, строительства и эксплуатации хозяйственно-
	питьевых водопроводов. N 290-59. М., 1959.

	17. Строительные нормы и правила. Часть II, раздел М, Глава I. Генеральные планы
	промышленных предприятий. Нормы проектирования. СНиП II-М.1-62. М., 1962.

	18. Строительные нормы и правила. Часть II, раздел Е, Глава 2. Передающие и приемные
	радиоцентры. Нормы проектирования. СНиП II-Е.2-62. М., 1964.

	19. Строительные нормы и правила. Часть II, раздел Л, Глава 10. Санатории. Нормы
	проектирования. СНиП II-Л.10-62. М., 1964.

	20. Строительные нормы и правила. Часть II, раздел Л, Гл. 19. Учреждения отдыха. Нормы
	проектирования. СНиП II-Л.19-62. М., 1966.

	21. Строительные нормы и правила. Часть II, раздел К, Глава 2. Планировка и застройка
	населенных мест. Нормы проектирования. СНиП II-К.2-62. М., 1967.

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.