ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19 марта 1981 г. N 41
	О ПРАВИЛАХ УЧЕТА СТЕПЕНИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗДАНИЙ И
	СООРУЖЕНИЙ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ КОНСТРУКЦИЙ

	В целях снижения стоимости и материалоемкости 	строительства	 Государственный комитет
	СССР по делам строительства постановляет:

	Утвердить и ввести в действие с 1 июля 1981 г. Правила учета степени ответственности 	зданий
	и 	сооружений	 при 	проектировании	 конструкций согласно Приложению.

	Министерствам и ведомствам СССР, Советам Министров союзных республик обобщить в 1983
	году результаты применения настоящих Правил при 	проектировании	 объектов проектными
	организациями и до 1 января 1984 г. представить в Госстрой СССР перечни указанных объектов с
	предложениями о целесообразности уточнения этих Правил.

	Председатель Госстроя СССР

	И.НОВИКОВ

	Приложение

	к Постановлению Госстроя СССР

	от 19 марта 1981 г. N 41

	ПРАВИЛА УЧЕТА СТЕПЕНИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ
	ПРОЕКТИРОВАНИИ КОНСТРУКЦИЙ

	1. Настоящие Правила применяются при проектировании конструкций 	зданий	 и 	сооружений
	объектов промышленности, сельского хозяйства, энергетики, транспорта, связи, водного хозяйства и
	жилищно-гражданского назначения, кроме объектов, для которых порядок учета степени их

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	ответственности установлен в соответствующих главах части II СНиП "Нормы проектирования".

	    2.  При  проектировании  конструкций  степень  ответственности

	зданий  и сооружений следует учитывать коэффициентом надежности по

	назначению   гамма      согласно  стандарту  Совета  Экономической

	                  n

	Взаимопомощи СТ СЭВ 384-76 "Строительные конструкции и основания".

	Степень ответственности зданий и сооружений определяется размером материального и
	социального ущерба, возможного при достижении конструкциями предельных состояний.

	    3.  На  коэффициент  надежности  по назначению гамма   следует

	                                                        n

	делить:   предельные   значения   несущей  способности,  расчетные

	значения  сопротивлений, предельные значения деформаций, раскрытия

	трещин; или умножать: расчетные значения нагрузок, усилий или иных

	воздействий.

	    4.  Значения  коэффициента  надежности  по  назначению  гамма

	                                                            &n
	bsp;    n

	устанавливаются  в  зависимости от класса ответственности зданий и

	сооружений по прилагаемой таблице.

	Таблица

	----------T------------------------------------------T-----------¬

	¦	         	¦	Класс ответственности зданий и сооружений 	¦	Коэффициент	¦

	¦	         	¦	                                          	¦	надежности 	¦

	¦	         	¦	                                          	¦	по назначе-	¦

	¦	         	¦	                                          	¦	нию гамма  	¦

	¦	         	¦	                                          	¦	         n 	¦

	+---------+------------------------------------------+-----------+

	¦	Класс I  	¦	Основные здания и сооружения объектов,    	¦	     1     	¦

	¦	         	¦	имеющих особое важное народнохозяйственное	¦	           	¦

	¦	         	¦	и (или) социальное значение, такие как:   	¦	           	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	         	¦	главные корпуса ТЭС, АЭС, центральные узлы	¦	           	¦

	¦	         	¦	 	доменных	 печей, дымовые трубы высотой бо- 	¦	           	¦

	¦	         	¦	лее 200 м, телевизионные башни, сооружения	¦	           	¦

	¦	         	¦	магистральной первичной сети ЕАСС, резер- 	¦	           	¦

	¦	         	¦	вуары для нефти и нефтепродуктов емкостью 	¦	           	¦

	¦	         	¦	более 10 тыс. куб. м, крытые спортивные   	¦	           	¦

	¦	         	¦	сооружения с трибунами, здания театров,   	¦	           	¦

	¦	         	¦	кинотеатров, цирков, крытых рынков, учеб- 	¦	           	¦

	¦	         	¦	ных заведений, детских дошкольных учрежде-	¦	           	¦

	¦	         	¦	ний, больниц, родильных 	домов,	 музеев, го-	¦	           	¦

	¦	         	¦	сударственных архивов и т.п.              	¦	           	¦

	¦	         	¦	                                          	¦	           	¦

	¦	Класс II 	¦	Здания и сооружения объектов, имеющих важ-	¦	    0,95   	¦

	¦	         	¦	ное народнохозяйственное и (или) социаль- 	¦	           	¦

	¦	         	¦	ное значение (объекты промышленного, сель-	¦	           	¦

	¦	         	¦	скохозяйственного, жилищно-гражданского   	¦	           	¦

	¦	         	¦	назначения и связи, не вошедшие в I и III 	¦	           	¦

	¦	         	¦	классы)                                   	¦	           	¦

	¦	         	¦	                                          	¦	           	¦

	¦	Класс III	¦	Здания и сооружения объектов, имеющих ог- 	¦	    0,9    	¦

	¦	         	¦	раниченное народнохозяйственное и (или)   	¦	           	¦

	¦	         	¦	социальное значение, такие как: склады без	¦	           	¦

	¦	         	¦	процессов сортировки и упаковки для хране-	¦	           	¦

	¦	         	¦	ния сельскохозяйственных продуктов, удоб- 	¦	           	¦

	¦	         	¦	рений, химикатов, угля, торфа и др., теп- 	¦	           	¦

	¦	         	¦	лицы, парники, одноэтажные жилые дома,    	¦	           	¦

	¦	         	¦	опоры проводной связи, опоры освещения на-	¦	           	¦

	¦	         	¦	селенных пунктов, ограды, временные здания	¦	           	¦

	¦	         	¦	и сооружения <*> и т.п.                   	¦	           	¦

	L---------+------------------------------------------+------------

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	    --------------------------------

	    <*>  Для  временных  зданий и сооружений со сроком службы до 5

	лет допускается принимать гамма  = 0,8.

	                               n

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.