ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР ПО
	ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20 апреля 1978 г. N 61
	ОБ ИЗМЕНЕНИИ И ДОПОЛНЕНИИ САНИТАРНЫХ НОРМ
	ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

	Государственный комитет Совета Министров СССР по делам 	строительства	 постановляет:

	признавшего утратившим силу "Санитарные нормы 	проектирования	 промышленных предприятий.
	СН 245-71", утв. Постановлением Госстроя СССР от 05.11.1971 N 179.

	1. Утвердить и ввести в действие с 1 июля 1978 г. изменения и дополнения Санитарных норм
	проектирования	 промышленных предприятий (СН 245-71), утвержденных Постановлением Госстроя
	СССР от 5 ноября 1971 г. N 179, согласно Приложению.

	2. Признать утратившими силу с 1 июля 1978 г.:

	Постановление Госстроя СССР от 16 января 1974 г. N 7 "Об изменении и дополнении
	Санитарных норм проектирования промышленных предприятий";

	пункты 2 и 3 дополнений Санитарных норм проектирования промышленных предприятий,
	утвержденных Постановлением Госстроя СССР от 30 мая 1975 г. N 88.

	Заместитель Председателя

	Госстроя СССР

	М.ЧЕНТЕМИРОВ

	Приложение

	к Постановлению Госстроя СССР

	от 20 апреля 1978 г. N 61

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ САНИТАРНЫХ НОРМ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
	ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ (СН 245-71), УТВЕРЖДЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
	ГОССТРОЯ СССР ОТ 5 НОЯБРЯ 1971 Г. N 179

	1. Пункт 10.1 изложить в следующей редакции:

	"10.1. Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны производственных помещений не
	должно превышать установленных предельно допустимых концентраций (ПДК), указанных в табл. 4
	и 5 ГОСТ 12.1.005-76".

	2. Таблицы 4 и 4а, а также пункты 10.2 и 10.5 признать утратившими силу.

	3. Первый абзац пункта 11.1 изложить в следующей редакции:

	"11.1. Оптимальные или допустимые величины температур, относительной влажности и
	скорости движения воздуха устанавливаются для рабочей зоны производственных помещений с
	учетом избытков явного тепла, тяжести выполняемой работы и сезонов года. Температура,
	относительная влажность и скорость движения воздуха в рабочей зоне производственных
	помещений должны соответствовать нормам, указанным в табл. 1 - 3 ГОСТ 12.1.005-76".

	4. Первый абзац пункта 11.2 и таблицу 5, пункты 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.9, первый абзац
	пункта 11.11, пункты 11.13 и 11.16 признать утратившими силу.

	5. Пункт 11.12 изложить в следующей редакции:

	"11.12. Допустимые нормы температуры, относительной влажности и скорости движения
	воздуха в рабочей зоне, предусмотренные в табл. 2 и 3 ГОСТ 12.1.005-76, должны соблюдаться при
	параметрах наружного воздуха в соответствии с указаниями главы СНиП по проектированию
	отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха".

	6. Дополнить подраздел "Шум" пунктом 13.3 в следующей редакции:

	"13.3. Защиту от шума следует предусматривать при проектировании в соответствии с главой
	СНиП защита от шума".

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.