ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР ПО
	ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23 марта 1977 г. N 25
	ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ О СТРОИТЕЛЬНЫХ
	ЛАБОРАТОРИЯХ

	Государственный комитет Совета Министров СССР по делам 	строительства	 постановляет:

	1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 1978 г. разработанное ЦНИИОМТП Госстроя СССР
	Типовое положение о строительных лабораториях.

	2. Признать утратившим силу с 1 января 1978 г. Приказ Госстроя СССР от 18 августа 1967 г. N
	153 об утверждении Типового положения о лабораториях строительно-монтажных организаций и их
	производственных предприятий.

	Председатель Госстроя СССР

	И.НОВИКОВ

	Утверждено

	Постановлением Госстроя СССР

	от 23 марта 1977 г. N 25

	ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ О СТРОИТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЯХ <1>

	--------------------------------

	<1> Введено в действие с 1 января 1978 г.

	Одновременно утратило силу Типовое положение о лабораториях строительно-монтажных
	организаций и их производственных предприятий, утвержденное Приказом Госстроя СССР от 18
	августа 1967 г. N 153.

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	1. Общие положения

	1.1. Строительные лаборатории создаются в составе строительно-монтажных трестов, в том
	числе специализированных, а также территориально удаленных от трестов крупных строительно-
	монтажных управлений.

	1.2. В составе строительных лабораторий могут создаваться лабораторные посты, размещаемые,
	как правило, непосредственно на участках выполнения строительно-монтажных работ.

	1.3. Строительные лаборатории в своей деятельности руководствуются законами СССР, указами
	Президиума Верховного Совета СССР, постановлениями и распоряжениями Правительства СССР,
	Строительными нормами и правилами, стандартами и техническими условиями и другими
	нормативными документами, а также настоящим Типовым положением.

	1.4. Строительные лаборатории рекомендуется подчинять главным инженерам строительно-
	монтажных организаций.

	1.5. Штаты строительных лабораторий разрабатываются строительно-монтажными
	организациями с учетом объема и характера выполняемых ими работ и утверждаются в
	установленном порядке.

	1.6. Строительные лаборатории должны быть оснащены оборудованием и приборами,
	необходимыми для выполнения возложенных на них задач, а также нормативно-технической
	документацией.

	Рекомендуемый примерный перечень основного оборудования и приборов приведен в прил. 1
	(не приводится).

	1.7. Строительные лаборатории должны быть обеспечены рабочими помещениями. Примерная
	площадь рабочих помещений приведена в Прил. 2.

	1.8. На основании настоящего Типового положения может быть разработано и утверждено в
	установленном порядке положение о конкретной лаборатории строительно-монтажного треста,
	управления, а также положение о лабораторном посте.

	2. Права и обязанности строительных лабораторий

	2.1. На лабораторию треста возлагается:

	а) контроль качества строительно-монтажных работ в порядке, установленном схемами
	операционного контроля;

	б) проверка соответствия стандартам, техническим условиям, техническим паспортам и
	сертификатам поступающих на 	строительство	 строительных материалов, конструкций и изделий;

	в) определение физико-химических характеристик местных строительных материалов;

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	г) подготовка актов о некачественности строительных материалов, конструкций и изделий,
	поступающих на строительство;

	д) подбор составов бетонов, растворов, мастик, антикоррозионных и других строительных
	составов и выдача разрешений на их применение; контроль за дозировкой и приготовлением
	бетонов, растворов, мастик и составов;

	е) контроль за соблюдением правил транспортировки, разгрузки и хранения строительных
	материалов, конструкций и изделий;

	ж) контроль за соблюдением технологических режимов при производстве строительно-
	монтажных работ;

	з) отбор проб грунта, бетонных и растворных смесей, изготовление образцов и их испытание;
	контроль и испытание сварных соединений; определение прочности бетона в конструкциях и
	изделиях неразрушающими методами; контроль за состоянием грунта в основаниях (промерзание,
	оттаивание);

	и) участие в разработке технологических карт и производственных норм расхода материалов, в
	проведении экспериментальных работ, направленных на экономию строительных материалов;
	инструктаж производственного линейного персонала по работам в зимних условиях и разработка
	рекомендаций по монтажу ответственных конструкций, заделке швов и стыков в них;

	к) методическое руководство и контроль за работой строительных лабораторий строительно-
	монтажных управлений и лабораторных постов; выполнение испытаний строительных материалов,
	конструкций и изделий по заявкам лабораторий строительно-монтажных управлений и
	лабораторных постов при отсутствии у них соответствующего оборудования для испытаний;

	л) проведение своевременной проверки и организации ремонта лабораторного оборудования и
	поддержание его в состоянии, обеспечивающем получение результатов испытаний и измерений с
	требуемой точностью и достоверностью; составление заявок на укомплектование лабораторий
	подведомственных тресту организаций и лабораторных постов оборудованием, приборами,
	инвентарем;

	м) участие в решении вопросов по распалубливанию бетона и нагрузке изготовленных из него
	конструкций и изделий;

	н) участие в оценке качества строительно-монтажных работ при приемке их от исполнителей
	(бригад, звеньев).

	При наличии лабораторий в строительно-монтажных управлениях и лабораторных постов
	обязанности лабораторий треста ограничиваются функциями, изложенными в подп. "и" - "л".

	2.2. На лабораторию строительно-монтажных управлений возлагаются:

	а) контроль качества строительно-монтажных работ в порядке, установленном схемами
	операционного контроля;

	б) проверка соответствия стандартам, техническим условиям, техническим паспортам и
	сертификатам поступающих на строительство строительных материалов, конструкций и изделий;

	в) определение физико-химических характеристик местных строительных материалов;

	г) подготовка актов о некачественности строительных материалов, конструкций и изделий,

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	поступающих на строительство;

	д) подбор составов бетонов, растворов, мастик, антикоррозионных, антисептирующих и других
	строительных составов и выдача разрешений на их применение; контроль за дозировкой и
	приготовлением бетонов, растворов, мастик и составов;

	е) контроль за соблюдением правил транспортировки, разгрузки и хранения строительных
	материалов, конструкций и изделий;

	ж) контроль за соблюдением технологических режимов при производстве строительно-
	монтажных работ,

	з) отбор проб грунта, бетонных и растворных смесей, изготовление образцов и их испытание;
	контроль и испытание сварных соединений; определение прочности бетона в конструкциях и
	изделиях неразрушающими методами; контроль за состоянием грунта в основаниях (промерзание,
	оттаивание);

	и) участие в решении вопросов по распалубливанию бетона и нагрузке изготовленных из него
	конструкций и изделий;

	к) участие в оценке качества строительно-монтажных работ при приемке их от исполнителей
	(бригад, звеньев).

	2.3. На лабораторный пост возлагаются:

	а) контроль качества строительно-монтажных работ в порядке, установленном схемами
	операционного контроля;

	б) проверка соответствия стандартам, техническим условиям, техническим паспортам и
	сертификатам поступающих на строительство строительных материалов, конструкций и изделий;

	в) контроль за соблюдением правил транспортировки, разгрузки и хранения строительных
	материалов, конструкций и изделий;

	г) контроль за соблюдением технологических режимов при производстве строительно-
	монтажных работ;

	д) отбор проб грунта, бетонных и растворных смесей, изготовление образцов и их испытание на
	месте или в лаборатории треста; определение прочности бетона в конструкциях и изделиях
	неразрушающими методами; контроль за состоянием грунта в основаниях (промерзание, оттаивание);

	е) участие в решении вопросов по распалубливанию бетона и нагрузке изготовленных из него
	конструкций и изделий;

	ж) участие в оценке качества строительно-монтажных работ при приемке их от исполнителей
	(бригад, звеньев).

	2.4. Контроль качества строительных материалов, конструкций, изделий и качества
	строительно-монтажных работ, осуществляемый строительными лабораториями, не снимает
	ответственность с производственного линейного персонала и службы производственно-
	технологической комплектации строительно-монтажных организаций за качество принятых и
	примененных строительных материалов, конструкций и изделий и выполняемых работ.

	2.5. Строительные лаборатории обязаны вести журналы регистрации осуществленного контроля
	и испытаний, в том числе отбора проб, испытаний строительных материалов и изделий, подбора

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	различных составов, растворов и смесей, контроля качества строительно-монтажных работ, контроля
	за соблюдением технологических режимов при производстве работ и т.п., а также регистрировать
	температуру наружного воздуха.

	2.6. Строительные лаборатории дают по вопросам, входящим в их компетенцию, указания,
	обязательные для производственного линейного персонала. Эти указания вносятся в журнал работ и
	выполнение их контролируется строительными лабораториями.

	2.7. Строительные лаборатории обязаны своевременно вносить руководству организаций
	предложения о приостановлении производства строительно-монтажных работ, осуществляемых с
	нарушением проектных и нормативных требований, снижающих прочность и устойчивость несущих
	конструкций.

	2.8. Строительные лаборатории несут ответственность за качество проводимых ими
	испытаний, правильность выдаваемых составов, смесей, растворов и мастик, осуществление
	контроля за качеством строительно-монтажных работ, материалов, конструкций и изделий и
	соблюдением технологических режимов при производстве работ.

	2.9. Строительные лаборатории имеют право:

	а) получать от производственного линейного персонала информацию, необходимую для
	выполнения возложенных на лабораторию обязанностей;

	б) привлекать в установленном порядке для консультаций и составления заключений
	работников других организаций.

	Приложение 2

	ПРИМЕРНАЯ ПЛОЩАДЬ РАБОЧИХ ПОМЕЩЕНИЙ СТРОИТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ

	Объем строительно-монтажных работ  	От 25	От 15	От 9	От 6,5
	по генподряду, млн. руб. в год    	до 50	до 25	до 15	до 9
	Площадь рабочих помещений строительных	300 -	250 -	150 -	100 -
	лабораторий, кв. м                    	400 	300 	250 	130  

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.