СОВЕТ МИНИСТРОВ РСФСР
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26 февраля 1975 г. N 140
	О РАЗМЕРАХ ВЗНОСОВ ЧЛЕНОВ ЖИЛИЩНО - СТРОИТЕЛЬНЫХ
	КООПЕРАТИВОВ НА ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
	КООПЕРАТИВНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ

	Совет Министров РСФСР постановляет:

	1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 1976 г. прилагаемые размеры взносов членов
	жилищно - строительных кооперативов на проведение капитального ремонта кооперативных жилых
	домов.

	Поручить Министерству жилищно - коммунального хозяйства РСФСР по согласованию с
	Министерством финансов РСФСР и Российской республиканской конторой Госбанка СССР
	разработать и издать Инструкцию о порядке сбора и использования взносов членов жилищно -
	строительных кооперативов на проведение капитального ремонта кооперативных жилых домов.

	2. Обязать Министерство жилищно - коммунального хозяйства РСФСР, Советы Министров
	автономных республик, крайисполкомы, облисполкомы, Московский и Ленинградский
	горисполкомы установить контроль за правильным использованием жилищно - строительными
	кооперативами средств, предназначенных на проведение капитального ремонта кооперативных
	жилых 	домов.

	Утверждены

	Постановлением

	Совета Министров РСФСР

	от 26 февраля 1975 г. N 140

	РАЗМЕРЫ ВЗНОСОВ ЧЛЕНОВ ЖИЛИЩНО - СТРОИТЕЛЬНЫХ КООПЕРАТИВОВ НА
	ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА КООПЕРАТИВНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ

	                              (в процентах к балансовой стоимости)

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	------------------------------------------------T----------------¬

	¦	            Группа жилых домов                 	¦	Размер ежегодных	¦

	¦	                                               	¦	взносов на капи-	¦

	¦	                                               	¦	 тальный ремонт 	¦

	+-----------------------------------------------+----------------+

	¦	 	Здания	 каменные,   особо   капитальные,   стены	¦	                	¦

	¦	кирпичные толщиной  в  2,5  -  3,5  кирпича или	¦	                	¦

	¦	кирпичные с  железобетонным  или  металлическим	¦	                	¦

	¦	каркасом,    перекрытия    железобетонные   или	¦	                	¦

	¦	бетонные ......................................	¦	     1,0        	¦

	¦	                                               	¦	                	¦

	¦	 	Здания	 с кирпичными стенами толщиной  в  1,5  -	¦	                	¦

	¦	2,5    кирпича,    перекрытия   железобетонные,	¦	                	¦

	¦	бетонные  или  деревянные;   с   крупноблочными	¦	                	¦

	¦	стенами, перекрытия железобетонные ............	¦	     1,1        	¦

	¦	                                               	¦	                	¦

	¦	Здания со   стенами   облегченной   кладки   из	¦	                	¦

	¦	кирпича,   монолитного   шлакобетона,    легких	¦	                	¦

	¦	шлакоблоков,       ракушечника,      перекрытия	¦	                	¦

	¦	железобетонные или бетонные ...................	¦	     1,0        	¦

	¦	                                               	¦	                	¦

	¦	Здания с  крупнопанельными стенами,  перекрытия	¦	                	¦

	¦	железобетонные ................................	¦	     1,1        	¦

	¦	                                               	¦	                	¦

	¦	Здания со     стенами     крупноблочными    или	¦	                	¦

	¦	облегченной  кладки  из  кирпича,   монолитного	¦	                	¦

	¦	шлакобетона,  мелких шлакоблоков,  ракушечника,	¦	                	¦

	¦	перекрытия деревянные .........................	¦	     1,2        	¦

	¦	                                               	¦	                	¦

	¦	Здания со   стенами   смешанными,   деревянными	¦	                	¦

	¦	рублеными или брусчатыми ......................	¦	     1,9        	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	                                               	¦	                	¦

	¦	Здания сырцовые,  сборно - щитовые,  каркасно -	¦	                	¦

	¦	засыпные, глинобитные, саманные ...............	¦	     2,0        	¦

	¦	                                               	¦	                	¦

	¦	Здания каркасно   -   камышитовые   и    другие	¦	                	¦

	¦	облегченные ...................................	¦	     1,8        	¦

	L-----------------------------------------------+-----------------

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.