МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РСФСР
	ПРИКАЗ от 25 декабря 1980 г. N 681
	ОБ УТВЕРЖДЕНИИ "ВРЕМЕННЫХ НОРМ ВРЕМЕНИ И РАСЦЕНОК НА
	РАБОТЫ ПО ИНСТРУМЕНТАЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ
	ПРИ ПРИЕМКЕ ИХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ"

	В целях повышения качества законченных 	строительством	 и капитально отремонтированных
	жилых 	зданий	 приказываю:

	1. Утвердить и ввести в действие с 1 декабря 1981 г. "Временные нормы времени и расценки на
	работы по инструментальному контролю жилых 	зданий	 при приемке их в эксплуатацию",
	разработанные Центральной нормативно-исследовательской станцией Минжилкомхоза РСФСР.

	2. АКХ (т. Тарнижевскому) размножить до 1 октября 1981 года Временные нормы времени и
	расценки в количестве 500 экземпляров и разослать по разнарядке Главжилуправления.

	3. Министерствам жилищно-коммунального хозяйства АССР, управлениям коммунального
	(жилищного) хозяйства край(обл)исполкомов руководствоваться указанными Временными нормами
	времени и расценками при проведении работ по инструментальному приемочному контролю жилых
	зданий.

	4. Контроль за выполнением настоящего Приказа возложить на Главжилуправление (т.
	Кузовчикова).

	Заместитель Министра

	С.М.ИОНОВ

	СЕКРЕТАРИАТ ЦК ПРОФСОЮЗА РАБОЧИХ МЕСТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И
	КОММУНАЛЬНО-БЫТОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22 октября 1980 г. N 17
	О СОГЛАСОВАНИИ "ВРЕМЕННЫХ НОРМ ВРЕМЕНИ И РАСЦЕНОК НА РАБОТЫ ПО
	ИНСТРУМЕНТАЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ПРИЕМКЕ ИХ В
	ЭКСПЛУАТАЦИЮ"

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	Секретариат ЦК профсоюза постановляет:

	"Временные нормы времени и расценки на работы по инструментальному контролю жилых
	зданий при приемке их в эксплуатацию", предоставленные Главным управлением жилищного
	хозяйства МЖК РСФСР, считать согласованными.

	Секретарь ЦК профсоюза

	Ю.Ю.АБРАМОВ

	Утверждены

	Приказом Минжилкомхоза РСФСР

	от 25 декабря 1980 г. N 681

	Согласованы

	с ЦК профсоюза

	рабочих местной промышленности

	и коммунально-бытовых предприятий

	ВРЕМЕННЫЕ НОРМЫ И РАСЦЕНКИ НА РАБОТЫ ПО ИНСТРУМЕНТАЛЬНОМУ
	КОНТРОЛЮ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ПРИЕМКЕ ИХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

	Временные нормы времени и расценки на работы по инструментальному контролю жилых
	зданий при приемке их в эксплуатацию разработаны Центральной нормативно-исследовательской
	станцией Минжилкомхоза РСФСР под методическим руководством отдела жилых и коммунальных
	зданий Академии коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова.

	Нормы времени и расценки предназначены для сдельной оплаты труда работников,
	занимающихся инструментальной проверкой качества выполненных работ при приемке в
	эксплуатацию жилых 	домов	 и зданий культурно-бытового назначения.

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	ОБЩАЯ ЧАСТЬ

	1. Временные нормы времени и расценки на работы по инструментальному контролю жилых
	зданий при приемке их в эксплуатацию разработаны Центральной нормативно-исследовательской
	станцией Минжилкомхоза РСФСР под методическим руководством отдела жилых и коммунальных
	зданий Академии коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова на основании Постановления
	Коллегии Министерства от 10 августа 1972 г., протокол N 29.

	Нормы времени и расценки предназначены для сдельной оплаты труда работников,
	занимающихся инструментальной проверкой качества выполненных работ при приемке в
	эксплуатацию жилых 	домов	 и зданий культурно-бытового назначения.

	2. Материалы инструментального обследования зданий служат основой для выработки решения
	Государственной комиссии по оценке работы строителей, а также основанием для предъявления
	строительной организации перечня дефектов, подлежащих устранению, и дают исходные данные для
	дальнейшей правильной эксплуатации зданий.

	3. Технической основой при разработке норм времени и расценок приняты "Методические
	указания по техническому обследованию полносборных жилых зданий", изд. 1974 г., разработанные
	отделом жилых и коммунальных зданий Академии коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова, а
	также учтены требования СНиП и других нормативных документов по полносборным зданиям.

	4. Трудовые затраты определены путем фотохронометражных наблюдений за работой бригады
	инженерно-технических работников и технических расчетов по ним. Дополнительно учтено время,
	не предусмотренное хронометражом, на отдых и личные надобности в размере 10% от затрат труда и
	на подготовительно-заключительные работы в размере 5%.

	5. В соответствии с рекомендацией Академии коммунального хозяйства от 28 марта 1973 г. N
	10/6-27 работа по приемочному контролю должна выполняться бригадой в составе 5 человек:

	    1. Инженер-строитель                   - 1 чел. (руководитель)

	    2. Инженер-геодезист                   - 1 чел.

	    3. Старший техник                      - 1 чел.

	    4. Техник                              - 1 чел.

	    5. Рабочий III разр.                   - 1 чел.

	6. Месячные расчетные ставки инженерно-технических работников приняты применительно к
	проектным организациям согласно Постановлению ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС
	от 24 декабря 1976 г. N 1058 для работников, находящихся на сдельной оплате труда, в соответствии
	с п. 11 и таблицей N 3: инженеры всех специальностей - 125 руб., старшие техники - 100 руб.,
	техники - 90 руб.

	7. Часовые расчетные ставки определены из расчета работы 173,1 час. в месяц и равны: для
	инженеров - 72,2 копейки, для старших техников - 57,8 копейки, для техников - 52,0 копейки.

	Для рабочего III разряда часовая тарифная ставка сдельщика принята согласно таблице N 11 к
	Постановлению ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС от 24 декабря 1976 г. N 1058 и равна
	51,2 коп.

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	8. Работы в зависимости от сложности их выполнения и квалификации исполнителей этих
	работ отнесены к следующим разрядам:

	VI - работы, подлежащие выполнению инженерами всех специальностей;

	V - работы, подлежащие выполнению старшими техниками всех специальностей;

	IV - работы, подлежащие выполнению техниками всех специальностей.

	Для рабочего III разряда разряд работы принят III (р.)

	Таблица N 1

	----T------------------------T-------------T---------------------¬

	¦	 N 	¦	Наименование должностей 	¦	Разряд выпол-	¦	  Расчетные ставки   	¦

	¦	п/п	¦	                        	¦	няемой работы	+----------T----------+

	¦	   	¦	                        	¦	             	¦	 месячные 	¦	 часовые  	¦

	¦	   	¦	                        	¦	             	¦	 (в руб.) 	¦	 (в коп.) 	¦

	+---+------------------------+-------------+----------+----------+

	¦	1. 	¦	Инженер                 	¦	VI           	¦	125,0     	¦	72,2      	¦

	¦	2. 	¦	Старший техник          	¦	V            	¦	100,0     	¦	57,8      	¦

	¦	3. 	¦	Техник                  	¦	IV           	¦	90,0      	¦	52,0      	¦

	¦	4. 	¦	Рабочий III разр.       	¦	III р.       	¦	-         	¦	51,2      	¦

	L---+------------------------+-------------+----------+-----------

	9. Сборник состоит из общей и нормативной частей. Нормативная часть содержит 16 норм
	времени и расценок. Перечень норм и состав работ принят в соответствии с "Методическими
	указаниями по техническому обследованию полносборных жилых зданий", раздел I - "Приемочный
	контроль".

	10. При обнаружении в здании неравномерных осадок стен на них закладывают геодезические
	марки и проводят дополнительные наблюдения. Закладка стенных марок нормируется и
	оплачивается дополнительно по Единым нормам времени и расценкам на изыскательские работы,
	часть I, том I, таблица N 52 "Закладка стенных марок и реперов".

	11. При определении уклонов отмостки за измеритель принята 1 сторона здания длиною до 100
	м. В зданиях большей длины норму времени и расценку применять с коэффициентом 1,2.

	12. Составы работы приведены для каждого вида работ, помещенного в нормах. При этом
	перечислены наиболее характерные процессы и операции. Операции и элементы, не перечисленные
	в составе работы, но являющиеся неотъемлемой ее частью, особой оплате не подлежат.

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ

	Таблица N 2

	N	Наименование и состав работ 	Разряд  	Измери- 	Норма	Расценка	N сог-
	п/п	выполняемой	тель    	времени	в рублях	ласно 
	работы  	в часах	метод.
	указан.
	1	2              	3    	4   	5  	6   	7  
	1.	Подготовка к проведению работ	VI - 66,34%	1 здание	3,24  	2-18   	1     
	по обследованию дома-ново-   	V - 33,33%
	стройки при приемке его в экс-
	плуатацию состав работы:     
	а) ознакомление с комплектом 
	чертежей;                    
	б) определение числа квартир,
	подлежащих обследованию, и их
	осмотр;                      
	в) оформление записи в журнал
	приемочного контроля         
	2.	Определение неравномерных    	VI - 33,34%	1 сторона	0,83  	0-49   	2     
	осадок здания                	IV - 33,33%	здания  
	Состав работы:               	III (р.) -
	а) установка и настройка     	33,33%    
	нивелира;                    
	б) проведение измерений;     
	в) составление эскиза и запись
	отметок                      
	3.	Определение уклонов отмостки 	V - 50%   	1 сторона	0,085 	0-05   	3     
	Состав работы:               	III (р.) -	здания  
	а) производство замеров;     	50%       
	б) запись результатов замера 
	4.	Выявление и измерение трещин в	V - 50%   	1 секция	0,32  	0-18   	4     
	стенах технического подполья 	IV - 50%  	здания  
	(подвала)                    
	Состав работы:               
	а) выявление и измерение     
	трещин;                      
	б) составление эскиза с      
	записью результатов осмотра  
	5.	Выявление и измерение трещин в	VI - 100% 	1 комната	0,113 	0-08   	5 и 8 
	стенах и перекрытиях помещений
	состав работы:               
	а) выявление и измерение     
	трещин;                      

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	б) запись результатов осмотра
	6.	Определение качества монтажа 	VI - 33,34%	1 панель	0,24  	0-15   	6     
	стен                         	V - 33,33%
	Состав работы:               	IV - 33,33%
	а) определение ширины швов   
	между наружными стеновыми    
	панелями;                    
	б) определение относительного
	смещения вертикальных и      
	горизонтальных граней торцов в
	крестообразном шве;          
	в) определение относительного
	смещения лицевых граней пане-
	лей, сопрягаемых в одной плос-
	кости;                       
	г) определение отклонений    
	верхних углов стен по вертика-
	ли;                          
	д) запись результатов измере-
	ний                          
	7.	Определение герметичности    	VI - 50%  	1 комната	0,37  	0-23   	7     
	стыков наружных стеновых     	IV - 50%  
	панелей                      
	Состав работы:               
	а) проклеивание шва перед    
	замером;                     
	б) настройка и калибровка    
	прибора;                     
	в) замер температуры;        
	г) замер коэффициента        
	воздухопроницаемости;        
	д) запись результатов        
	измерений                    
	8.	Измерение прогибов перекрытия	VI - 33,34%	1 комната	0,414 	0-24   	9     
	Состав работы:               	IV - 33,33%
	а) измерение прогибов        	III (р.) -
	перекрытия;                  	33,33%    
	б) запись результатов        
	измерения в ведомость        
	9.	Оценка качества монтажа      	VI - 33,34%	1 комната	0,253 	0-15   	10    
	перекрытий                   	IV - 33,33%
	Состав работы:               	III (р.) -
	а) измерение отметок потолка;	33,33%    
	б) запись результатов        
	измерения в ведомость        
	10.	Измерение температуры и      	V - 50%   	1 помеще-	0,161 	0-09   	11 и 12
	влажности в помещениях       	IV - 50%  	ние     
	Состав работы:               
	а) измерение температуры и   
	влажности воздуха в помещени-

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	ях;                          
	б) измерение температуры     
	внутренних поверхностей      
	ограждений и отопительных    
	приборов;                    
	в) запись результатов        
	измерений в ведомость        
	11.	Определение количества возду-	VI - 33,34%	1 помеще-	0,276 	0-16   	13    
	ха, удаляемого из помещения  	IV - 33,33%	ние     
	через вентиляционные решетки 	III (р.) -
	Состав работы:               	33,33%    
	а) измерение скорости воздуш-
	ного потока, проходящего через
	вентиляционную решетку;      
	б) расчет воздухообмена      
	12.	Проверка уклонов балконных   	V - 50%   	1 балкон	0,084 	0-05   	14    
	плит                         	III (р.) -
	Состав работы:               	50%       
	а) измерение уклонов;        
	б) запись результатов        
	измерения в ведомость        
	13.	Проверка качества обойных,   	VI - 33,34%	1 помеще-	0,114 	0-07   	16    
	малярных и облицовочных работ	V - 33,33%	ние     
	Состав работы:               	IV - 33,33%
	а) осмотр помещения;         
	б) запись дефектов в ведомость
	14.	Проверка качества полов      	VI - 33,34%	1 помеще-	0,219 	0-13   	17    
	и столярных изделий          	IV - 33,33%	ние     
	Состав работы:               	III (р.) -
	а) замер ровности пола;      	33,33%    
	б) установка груза с поднос- 
	кой;                         
	в) замер просадки конструкций
	пола под грузом;             
	г) определение влажности пола
	и столярных изделий;         
	д) запись результатов        
	15.	Проверка уклонов кровли      	VI - 33,34%	1 секция	0,61  	0-36   	19    
	Состав работы:               	IV - 33,33%	дома    
	а) замер уклонов кровли;     	III (р.) -
	б) запись результатов замера 	33,33%    
	16.	Составление технического     	VI - 50%  	1 заклю-	10,73 	6-51   	20    
	заключения                   	V - 25%   	чение   
	Состав работы:               	IV - 25%  
	а) обработка материалов      
	обследования;                
	б) составление технического  
	заключения                   

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	Приложение

	ПРИМЕР РАСЧЕТА ТРУДОЗАТРАТ И СТОИМОСТИ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЖИЛОГО ДОМА

	Для примера принят 200-квартирный 9-этажный 6-секционный жилой дом серии 1-605-АМ.
	Подсчет затрат времени и стоимости работы произведен согласно "Временных норм времени и
	расценок на работы по инструментальному контролю жилых зданий при приемке их в эксплуатацию"
	в соответствии с "Методическими указаниями по техническому обследованию полносборных жилых
	зданий", изд. 1974 г.

	1. Подготовка к проведению работ по обследованию дома-новостройки при приемке его в
	эксплуатацию.

	По таблице N 1 "Методических указаний" определяется число квартир, подлежащих
	инструментальному приемочному контролю. Количество квартир - 10, из них: однокомнатных - 4,
	двухкомнатных - 3, трехкомнатных - 3. Всего комнат - 19, балконов - 6. По нормам времени и
	расценкам показатели равны:

	норма времени - 3,24 часа; расценка - 2-18.

	2. Определение неравномерных осадок здания.

	Измеритель - 1 сторона здания. Здание в плане имеет форму правильного прямоугольника, и
	измерение проводится по четырем сторонам. Показатели равны:

	норма времени - 0,83 x 4 = 3,32 часа;

	расценка - 0-49 x 4 = 1-96.

	3. Определение уклонов отмостки.

	Длина здания до 100 м. на Измеритель - 1 сторона здания, показатели равны:

	норма времени - 0,085 x 4 = 0,34 часа;

	расценка - 0-05 x 4 = 0-20.

	4. Выявление и измерение трещин в стенах технического подполья (подвала).

	Измеритель - 1 секция здания. Согласно "Методических указаний" работа проводится по всем 6
	секциям здания - осмотр стен снаружи и изнутри.

	Показатели равны:

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	норма времени - 0,32 x 6 = 1,92 часа;

	расценка - 0-18 x 6 = 1-08.

	5. Выявление и измерение трещин в стенах и перекрытиях помещений.

	Измеритель - 1 комната. Всего комнат - 19 + 10 кухонь = 29.

	Кроме того, согласно "Методических указаний" необходимо обследовать 10 панелей наружных
	стен, каждая панель приравнивается к комнате. Всего измерителей - 39.

	Показатели равны:

	норма времени - 0,113 x 39 = 4,41 часа;

	расценка - 0-08 x 39 = 3-12.

	6. Определение качества монтажа стен.

	Измеритель - 1 панель. Ширина шва и смещение граней панелей замерялись для 5 панелей
	снаружи, крестообразные швы замерялись для 10 панелей.

	Смещение панелей по внутренней поверхности замерялось на лестничной клетке первого,
	пятого и девятого этажей - 3 замера панелей.

	Отклонение верхних углов панелей стен по вертикали определялось для двух углов каждой
	несущей и самонесущей панели в обследуемых комнатах - 19 замеров панелей. Всего 37 размеров
	панелей.

	Показатели равны:

	норма времени - 0,24 x 37 = 8,88 часа;

	расценка - 0-15 x 37 = 5-55.

	7. Определение герметичности стыков наружных стеновых панелей.

	Измеритель - 1 комната. Проверяется - 19 комнат + 10 кухонь = 29.

	Показатели равны:

	норма времени - 0,37 x 29 = 10,73 часа;

	расценка - 0-23 x 29 = 6-67.

	8. Измерение прогибов перекрытия. Измерение прогибов проводится в каждой плите всех
	обследуемых квартир.

	Измеритель - 1 комната.

	Показатели равны:

	норма времени - 0,414 x 29 = 12,00 часов;

	расценка - 0-24 x 29 = 6-96.

	9. Оценка качества монтажа перекрытий. При оценке качества монтажа перекрытий

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	определяется разность отметок потолка в 4-х углах комнаты.

	Показатели равны:

	норма времени - 0,253 x 29 = 7,34;

	расценка - 0-15 x 29 = 4-35.

	10. Измерение температуры и влажности в помещениях:

	Измерение производится в каждом помещении обследуемых квартир (комнаты - 19, кухни - 10),
	на лестничной клетке и в техническом подполье одной произвольно выбранной секции.

	Показатели равны:

	норма времени - 0,161 x 32 = 5,15 часа;

	расценка - 0-09 x 32 = 2-88.

	11. Определение количества воздуха, удаляемого из помещения через вентиляционные решетки.
	Эта работа проводится в кухнях, ванных комнатах и санузлах обследуемых квартир.

	Показатели равны:

	нормы времени - 0,276 x 30 = 8,28;

	расценка - 0-16 x 30 = 4-80.

	12. Проверка уклонов балконных плит. Работа проводится в обследуемых квартирах, имеющих
	балконы (6 балконов). Измеритель - 1 балкон.

	Показатели равны:

	норма времени - 0,084 x 6 = 0,50;

	расценка - 0-05 x 6 = 0-30.

	13. Проверка качества обойных, малярных и облицовочных работ. Измеритель - помещение
	(комнаты, кухни, коридоры).

	Показатели равны:

	норма времени - 0,114 x 39 = 4,45;

	расценка - 0-07 x 39 = 2-73.

	14. Проверка качества полов и столярных изделий. Согласно "Методических указаний" работа
	проводится в одной комнате и кухне каждой обследуемой квартиры.

	Показатели равны:

	норма времени - 0,219 x 20 = 4,38;

	расценка - 0-13 x 20 = 2-60.

	15. Проверка уклонов кровли. Проверка уклонов кровли замеряется на каждом скосе кровли в
	пределах одной секции.

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	Норма времени = 0,61 часа;

	расценка = 0-36.

	16. Составление технического заключения.

	Норма времени = 10,73 часа;

	расценка = 6-51.

	Итого затраты времени и стоимость выполненных работ по обследованию жилого дома равны:

	норма времени = 86,28 часа;

	расценка = 52 руб. 25 коп.

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.