Утвержден и введен в действие

	Постановлением Госстандарта РФ

	от 27 апреля 1999 г. N 135

	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	ИЗДЕЛИЯ ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ
	ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
	Pyrotechnic goods. General safety requirements
	ГОСТ Р 51270-99

	Группа Л75

	ОКС 71.100.30; ОКСТУ 7275

	Дата введения

	1 января 2000 года

	Предисловие

	1. Разработан и внесен Научно-исследовательским институтом прикладной химии
	(НИИПХ).

	2. Утвержден и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 27
	апреля 1999 г. N 135.

	3. В настоящем стандарте реализованы нормы Закона Российской Федерации "О
	защите прав потребителей".

	4. Введен впервые.

	1. Область применения

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Настоящий стандарт распространяется на пиротехническую продукцию
	промышленного и бытового назначения и устанавливает общие требования
	безопасности, обязательные при разработке, сертификации, реализации и
	использовании этой продукции.

	2. Нормативные ссылки

	В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

	ГОСТ 2.102-68. Единая система конструкторской документации. Виды и
	комплектность конструкторских документов

	ГОСТ 2.114-95. Единая система конструкторской документации. Технические
	условия

	ГОСТ 17527-86. Упаковка. Термины и определения

	ГОСТ 19433-88. Грузы опасные. Классификация и маркировка

	ГОСТ Р 51271-99. Изделия пиротехнические. Методы сертификационных
	испытаний

	3. Определения и сокращения

	В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующими
	определениями и сокращениями:

	пиротехническая продукция (ПП): собирательное обозначение пиротехнических
	изделий, пиротехнических элементов, пиротехнических составов самостоятельного
	применения;

	пиротехническое изделие (ПИ): устройство, предназначенное для получения
	требуемого эффекта с помощью горения (взрыва) пиротехнического состава;

	пиротехнический состав (ПС): смесь компонентов, генерирующая в процессе
	горения (взрыва) определенные газообразные и конденсированные продукты,
	тепловую и механическую энергию и создающая различные оптические, акустические,
	электрические и барические эффекты;

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	пиротехнический элемент (ПЭ): часть пиротехнического изделия, имеющая
	пиротехнический состав;

	опасный фактор пиротехнического изделия: специфический эффект, создаваемый
	пиротехническим изделием или пиротехническим элементом и при определенных
	условиях могущий угрожать здоровью людей и наносить ущерб имуществу и
	окружающей среде;

	опасная зона пиротехнического изделия: часть пространства, окружающего
	работающее пиротехническое изделие, внутри которого хотя бы один опасный фактор
	достигает опасного уровня;

	потребительская упаковка: упаковка по ГОСТ 17527, предназначенная для
	передачи пиротехнического изделия потребителю;

	время замедления (задержки): интервал времени от момента инициирования до
	момента проявления основных опасных факторов работающего пиротехнического
	изделия.

	4. Общие положения

	4.1. Пиротехнические изделия являются пожароопасными и (или)
	взрывоопасными. Продукты сгорания ПИ могут оказывать вредные воздействия на
	людей и окружающую среду. Внешние воздействующие факторы [ВВФ (удар, нагрев,
	электромагнитное излучение, детонационный импульс и др.)] могут вызывать
	непредусмотренное срабатывание ПИ, если уровни ВВФ выше допустимых.

	При этом горение может переходить во взрыв с сопутствующими ударной волной
	и разлетом частей конструкции (осколков), а также горящих элементов заряда.

	4.2. В зависимости от назначения и конструктивных особенностей ПИ их
	действие сопровождается проявлением одного или нескольких опасных факторов
	(таблица 1), характеризующихся уровнями опасности.

	Таблица 1

	Опасные факторы и опасные зоны пиротехнических изделий

	------------------------T-----------------------T----------------¬

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	    Опасный фактор     	¦	Определяющий параметр, 	¦	Уровень опаснос-	¦

	¦	                       	¦	   единица величины    	¦	ти (размер зоны)	¦

	+-----------------------+-----------------------+----------------+

	¦	  1. Пламя или высоко- 	¦	Размеры пламени, м     	¦	Все пламя       	¦

	¦	температурная струя    	¦	                       	¦	                	¦

	¦	продуктов сгорания     	¦	                       	¦	                	¦

	¦	  2. Разбрасываемые    	¦	Радиус разлета, м      	¦	Вся площадь,    	¦

	¦	пожароопасные элементы 	¦	                       	¦	ограниченная    	¦

	¦	конструкции (горящие   	¦	                       	¦	радиусом разлета	¦

	¦	таблетки, раскаленные  	¦	                       	¦	                	¦

	¦	шлаки, искры и пр.)    	¦	                       	¦	                	¦

	¦	  3. Тепловое (инфра-  	¦	Поверхностная плот-    	¦	       540      	¦

	¦	красное) излучение     	¦	ность, Вт/м2           	¦	                	¦

	¦	                       	¦	                       	¦	            3   	¦

	¦	  4. Ударная волна при 	¦	Давление, Па           	¦	     35 х 10    	¦

	¦	взрыве                 	¦	                       	¦	                	¦

	¦	  5. Разлетающиеся при 	¦	Радиус разлета, м      	¦	Вся площадь,    	¦

	¦	взрыве осколки         	¦	                       	¦	ограниченная    	¦

	¦	                       	¦	                       	¦	радиусом разлета	¦

	¦	  6. Движущиеся за счет	¦	Кинетическая энергия,  	¦	       20       	¦

	¦	начальной скорости выб-	¦	Дж                     	¦	                	¦

	¦	роса или под действием 	¦	                       	¦	                	¦

	¦	реактивной силы ПИ или 	¦	                       	¦	                	¦

	¦	ПЭ                     	¦	                       	¦	                	¦

	¦	  7. Акустическое из-  	¦	Уровень звука, дБА:    	¦	                	¦

	¦	лучение                	¦	  - импульсный         	¦	       140      	¦

	¦	                       	¦	  - длительный         	¦	       120      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	                       	¦	                       	¦	          4     	¦

	¦	  8. Оптическое излуче-	¦	Плотность потока, Дж/м2	¦	    1 х 10      	¦

	¦	ние                    	¦	                       	¦	                	¦

	¦	  9. Продукты сгорания 	¦	Определяют по нормативной и             	¦

	¦	или диспергирования в  	¦	технической документации на ПИ          	¦

	¦	аэрозольном состоянии  	¦	                                        	¦

	¦	  10. Специфическое    	¦	                То же                   	¦

	¦	воздействие продуктов  	¦	                                        	¦

	¦	сгорания на человека и 	¦	                                        	¦

	¦	окружающую среду       	¦	                                        	¦

	L-----------------------+-----------------------------------------

	При применении защитных средств, предусмотренных технической
	документацией на ПИ, размеры опасных зон должны быть установлены с учетом
	использования этих средств.

	4.3. При работе с ПИ должны быть приняты меры по эвакуации и защите людей и
	имущества, находящихся в опасных зонах.

	4.4. Нормативные и технические документы на ПП [стандарты, технические
	условия, технические описания, инструкции по применению (эксплуатации)] должны
	содержать:

	- перечень опасных факторов ПИ нормально работающего и в аварийной
	ситуации, размеры опасных зон;

	- класс опасности по ГОСТ 19433;

	- требования безопасности (в том числе пожарной) и правила хранения,
	транспортирования и использования ПИ;

	- способы утилизации ПИ (отработанных, отказавших или с просроченным
	сроком годности);

	- другие требования и ограничения, вытекающие из специфики конструкции,
	условий эксплуатации и назначения ПИ.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	5. Классификация пиротехнических изделий

	5.1. По назначению и условиям применения ПИ подразделяют на две группы:

	- ПИ бытового назначения, свободно продаваемые населению, обращение с
	которыми не требует специальных знаний и навыков, а использование с соблюдением
	требований прилагаемой инструкции по применению обеспечивает за пределами
	опасных зон безопасность людей и отсутствие ущерба имуществу и окружающей среде;

	- ПИ технического и специального назначения, обращение с которыми требует
	специальных знаний и навыков, соответствующей аттестации исполнителей
	(пользователей) и (или) обеспечения определенных условий технического оснащения.

	5.2. По степени потенциальной опасности при применении ПИ подразделяют на
	пять классов:

	- I класс - ПИ, у которых в числе опасных факторов отсутствуют ударные волны и
	разлетающиеся при взрыве осколки; значения кинетической энергии движения не
	более 0,5 Дж, акустического излучения на расстоянии 0,25 м от ПИ не более 125 дБА, а
	радиус опасной зоны по остальным факторам не более 0,5 м;

	- II класс - ПИ, у которых в числе опасных факторов отсутствуют ударные волны и
	разлетающиеся при взрыве осколки; значения кинетической энергии движения не
	более 5 Дж, акустического излучения на расстоянии 2,5 м от ПИ не более 140 дБА, а
	радиус опасной зоны по остальным факторам не более 5 м;

	- III класс - ПИ, у которых в числе опасных факторов отсутствуют ударные волны
	и разлетающиеся при взрыве осколки; значения кинетической энергии движения не
	более 20 Дж, акустического излучения на расстоянии 5 м от ПИ не более 140 дБА, а
	радиус опасной зоны по остальным факторам не более 20 м;

	- IV класс - ПИ, у которых в числе опасных факторов отсутствуют ударные волны
	и разлетающиеся при взрыве осколки, а радиус опасной зоны хотя бы по одному из
	остальных факторов более 20 м;

	- V класс - прочие ПИ, не вошедшие в классы I - IV, опасные факторы и опасные
	зоны которых установлены техническими условиями на ПИ.

	6. Требования безопасности

	6.1. Требования к пиротехнической продукции

	6.1.1. В процессе разработки ПП номенклатура опасных факторов и размеры

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	опасных зон должны быть сведены к минимуму.

	6.1.2. ПП должна отвечать требованиям безопасности после воздействия ВВФ,
	обусловленных установленными условиями производства, хранения,
	транспортирования и использования на протяжении назначенного срока годности.

	6.1.3. Упаковка ПИ должна обеспечивать сохранность ПИ и нанесенной на них
	маркировки, а также неизменность характеристик безопасности в пределах срока
	годности.

	6.1.4. ПИ классов I - IV не должны требовать проведения пользователем каких-
	либо регламентных работ. Проверка работоспособности и контроль электрических
	цепей (устройств) инициирования ПИ классов II и III у потребителя должны быть
	запрещены. Использование электрических систем инициирования в ПИ класса I не
	допускается.

	6.1.5. Конструкция ПИ, предназначенных для запуска с рук или работы в руках,
	должна исключать воздействия на пользователя всех опасных факторов, кроме того, для
	ПИ классов I - III значение температуры поверхностей, контактирующих с рукой, не
	должно превышать 65 °С.

	В нормативных и технических документах на такие ПИ должны быть установлены
	обоснованные ограничения по силе отдачи (импульсу) и крутящему моменту.

	6.1.6. Инициирование ПИ дистанционного запуска должно быть обеспечено из
	пределов зоны безопасности.

	ПИ непосредственного ручного запуска должны иметь замедлитель,
	обеспечивающий безопасность запуска и задержку проявления основных опасных
	факторов на время, необходимое для того, чтобы пользователь покинул опасную зону
	работающего ПИ. При этом скорость ухода из опасной зоны должна быть принята не
	более 1,5 м/с.

	Минимальное время замедления ПИ I - III классов должно быть не менее 2,0 с.
	Допускается отсутствие замедлителей у ПИ, при приведении в действие которых
	безопасность пользователя обеспечивается конструктивными элементами или
	уменьшенным до 0,5 м размером опасной зоны в период времени, достаточный для
	выхода его за установленную для данного ПИ опасную зону.

	6.1.7. Время замедления для ПИ классов II и III, создающих эффект на высоте
	(например, ракеты, римские свечи, мини-салюты и др.) должно быть достаточным для
	безопасного выхода оператора за пределы возможного воздействия продуктов сгорания
	вышибного заряда или образующейся струи газов.

	6.1.8. Предохранительные устройства систем инициирования ПИ должны иметь
	отличительный признак, а их снятие должно быть безопасным.

	6.1.9. При использовании в ПИ классов I - III замедлителей с временем
	замедления более 10 с это время должно быть указано в инструкции по применению

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	(эксплуатации).

	6.1.10. Траектория полета ПИ классов II и III, снабженных реактивными
	двигателями или устройствами активного выброса, не должна отклоняться более чем
	на 7,5° от направления запуска. Высота подъема таких ПИ должна быть не более 100 м.

	6.1.11. Пиротехнические элементы, создающие эффекты на высоте, должны
	догорать до падения на землю на высоте не менее 3 м. При этом в многоэлементных
	ПИ должно быть обеспечено срабатывание всех ПЭ. Возможность падения на землю
	несработавших ПЭ в пределах опасной зоны необходимо указывать в нормативной и
	технической документации на ПИ и инструкции по применению (эксплуатации).

	6.1.12. С целью снизить возможность травмирования людей движущиеся под
	действием реактивной силы или метательного устройства ПИ классов I - III не должны
	иметь острых кромок и ребер, должны быть снабжены защитными колпачками и
	наконечниками или выполнены из материалов, обладающих демпфирующими
	свойствами, при этом значение удельной кинетической энергии движения не должно
	превышать 0,5 Дж/мм2.

	6.1.13. ПИ бытового назначения не должны иметь класс опасности выше III. К
	каждому ПИ в обязательном порядке должна быть приложена инструкция по
	применению (эксплуатации), содержащая выделенный шрифтом текст об опасности ПИ
	и ограничения по его применению. Инструкция может быть нанесена на корпусе ПИ
	или его потребительской упаковке при условии обеспечения четкости и различимости
	текста. Инструкция может быть приложена к ПИ при условии наличия на нем и в
	инструкции однозначных идентификационных признаков.

	6.1.14. ПИ не должны выделять и содержать в продуктах сгорания вредных
	веществ в опасных концентрациях.

	6.1.15. ПИ классов I - IV должны обеспечивать безопасность (не взрываться в
	массе) при падении в упаковке завода-изготовителя на бетонное основание (стальную
	плиту) с высоты 12 м и сохранять потребительские свойства и безопасность после
	случайного падения в потребительской упаковке и без нее на жесткое основание с
	высоты не менее 1,5 м при предельных значениях температур, установленных для ПИ.

	В технически обоснованных случаях в нормативной и технической документации
	на ПИ могут быть установлены иные значения параметров безопасности и
	устойчивости к случайному падению с обязательным отражением установленных
	значений в техническом описании и инструкции по эксплуатации.

	6.1.16. Количество отказов срабатывания ПИ бытового назначения должно быть
	не более 10%. Конкретные значения параметров надежности должны быть указаны в
	нормативной и технической документации на ПИ.

	6.1.17. Маркировка на ПИ, потребительской упаковке и транспортной таре должна
	обеспечивать проведение идентификации ПИ. Для ПИ классов IV, V обязательно
	указание изготовителя, даты изготовления и номера партии.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	6.2. Требования к нормативной и технической документации на пиротехническую
	продукцию

	6.2.1. На ПИ должен быть разработан комплект документов, соответствующих
	требованиям ГОСТ 2.102 и предусматривающих наличие на ПИ идентификационных
	признаков.

	6.2.2. Технические условия (ТУ) на ПП должны соответствовать требованиям
	ГОСТ 2.114, а также требованиям 6.2.3 - 6.2.6 настоящего стандарта.

	6.2.3. Титульный лист ТУ должен содержать код ОКП, необходимые
	утверждающие и согласующие подписи и отметку о регистрации в органах
	Госстандарта России.

	6.2.4. Раздел "Технические требования" ТУ должен включать в себя:

	- основные параметры и размеры ПИ;

	- показатели качества и характеристики, определяющие потребительские свойства
	и безопасность ПИ;

	- условия производства, хранения и эксплуатации ПИ, обеспечивающие
	установленные потребительские свойства и безопасность ПИ в течение срока годности;

	- срок годности;

	- комплектность;

	- требования к упаковке и маркировке;

	- требования по безопасности при падении ПИ в упаковке изготовителя с высоты
	12 м и сохранению потребительских свойств и безопасности при падении ПИ в
	потребительской упаковке и без нее с высоты не менее 1,5 м.

	6.2.5. ТУ должны содержать раздел "Требования безопасности", включающий в
	себя:

	- перечень действующих опасных факторов;

	- радиус опасной зоны;

	- класс опасности по ГОСТ 19433, группу совместимости, номер аварийной
	карточки для принятия мер в аварийных ситуациях;

	- способы безопасного обращения, применения и утилизации пришедших в
	негодность ПИ;

	- требования к перевозке и условия обеспечения безопасности (в том числе
	пожарной), возрастные и (или) иные ограничения пользователя;

	- меры по обеспечению безопасности в опасной зоне (при необходимости);
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	- текст инструкции по применению (эксплуатации);

	- заключение: "Изделие безопасно при соблюдении требований настоящих ТУ и
	инструкции по применению (эксплуатации)".

	6.2.6. Раздел ТУ "Правила приемки" должен предусматривать полноту
	номенклатуры определяемых при приемосдаточных испытаниях (ПСИ) параметров
	(характеристик), методов контроля и объема испытаний, необходимых для
	подтверждения потребительских качеств и безопасности ПИ.

	Разработчик (изготовитель) может гарантировать соответствие ПИ
	непроверяемым при ПСИ техническим требованиям только со ссылками на
	документированные данные (отчеты, акты, протоколы испытаний и др.).

	6.2.7. Текст прилагаемой к ПИ инструкции по применению (эксплуатации)
	совместно с надписями на ПИ (потребительской упаковке) должен содержать:

	- ограничения по условиям обращения и применения ПИ;

	- способы безопасной подготовки, запуска и утилизации (при необходимости);

	- меры по предотвращению загораний ПИ и пожаров от них;

	- срок годности или гарантийный срок и дату изготовления;

	- предупреждения об опасности ПИ;

	- информационные элементы производителя;

	- идентификационные признаки ПИ;

	- информацию о сертификации и другие сведения, обусловленные спецификой
	пиротехнической продукции.

	Указанная информация должна быть изложена на русском языке (допускается ее
	дублирование на других языках). Текст должен быть четким и хорошо различимым.
	Предупредительные надписи должны быть выделены шрифтом или сопровождены
	словом "ВНИМАНИЕ!".

	6.3. Требования безопасности при обращении с пиротехнической продукцией

	6.3.1. Транспортировать, хранить, применять (использовать) и утилизировать
	(уничтожать) ПП следует в строгом соответствии с требованиями нормативной и
	технической документации на ПИ, правил пожарной безопасности и других норм и
	правил, оформленных в установленном порядке.

	6.3.2. Разборка и доработка (переснаряжение) ПИ, не предусмотренные
	нормативной и технической документацией на ПИ, у потребителя (продавца), а также
	использование не по назначению или в условиях, не предусмотренных
	эксплуатационной документацией на ПИ, не допускаются.
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	6.3.3. Отгружаемую потребителю (получаемую потребителем, продавцом) партию
	ПИ (ее часть) следует сопровождать:

	- товарно-сопроводительными документами, оформленными в установленном
	порядке;

	- паспортом (формуляром), удостоверяющим соответствие ПП требованиям
	документации на ПИ;

	- копией(ями) сертификата соответствия требованиям безопасности,
	заверенной(ыми) в установленном порядке (при отсутствии знака соответствия).

	6.4. Требования безопасности к импортной пиротехнической продукции

	6.4.1. Импортируемая ПП должна соответствовать требованиям безопасности,
	изложенным в 6.1.2 - 6.1.15, 6.2.7, 6.3.1 - 6.3.3 настоящего стандарта.

	6.4.2. Соответствие ПП требованиям безопасности должно быть установлено для
	каждой ввозимой на территорию Российской Федерации партии ПИ при их
	сертификации.

	6.4.3. Маркировка на ПИ, потребительской упаковке и транспортной таре должна
	обеспечивать проведение идентификации ПИ.

	6.4.4. На ПИ и (или) его упаковке должна быть помещена информация о сроке
	годности ПИ.

	6.4.5. Партию ПП, заявляемую на сертификацию, следует сопровождать:

	- копией контракта с поставщиком;

	- копией сертификата качества изготовителя и сертификата соответствия (при
	наличии), выданного полномочным органом страны-производителя (поставщика);

	- чертежом (схемой), поясняющим принцип действия и устройство ПИ;

	- сведениями о примененных в ПИ составах и их массе с констатацией
	токсикологической безопасности для населения и окружающей среды;

	- инструкцией по применению (эксплуатации).

	Документы должны быть представлены на русском языке и быть заверены
	подписью и печатью заявителя.

	7. Порядок проверки и подтверждения требований безопасности при
	сертификации пиротехнической продукции

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	7.1. Значения параметров опасных факторов и размеры опасных зон определяют
	по ГОСТ Р 51271.

	При наличии у ПИ специфического опасного фактора, измерение параметров
	которого не предусмотрено указанным стандартом, следует применять методы
	испытаний, предусмотренные нормативной документацией на ПИ. Методы и методики
	испытаний должны быть оформлены в установленном порядке.

	7.2. Заключения компетентных экспертных и научных организаций о
	соответствии ПИ отдельным требованиям безопасности могут быть признаны органом
	по сертификации подтверждающими документами.

	7.3. Сертификационные работы следует проводить в соответствии с
	нормативными документами, утвержденными и опубликованными в установленном
	порядке.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.