Утвержден и введен в действие

	Приказом Ростехрегулирования

	от 28 декабря 2005 г. N 420-ст

	НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	СРЕДСТВА ЗАЩИТНЫЕ БАНКОВСКИЕ
	ДЕПОЗИТНЫЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СЕЙФЫ
	ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
	Equipment for bank protection. Deposit and personal safes. General
	specifications
	ГОСТ Р 52437-2005

	Группа Ж34

	ОКС 13.310;

	ОКП 73 9930

	Дата введения

	1 сентября 2006 года

	Предисловие

	Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены
	Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании",
	а правила применения национальных стандартов Российской Федерации - ГОСТ Р 1.0-
	2004 "Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения".

	Сведения о стандарте

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1. Разработан Рабочей группой Технического комитета по стандартизации ТК 391
	"Средства физической защиты и материалы для их изготовления".

	2. Внесен Техническим комитетом по стандартизации ТК 391 "Средства
	физической защиты и материалы для их изготовления".

	3. Утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по
	техническому регулированию и метрологии от 28 декабря 2005 г. N 420-ст.

	4. В настоящем стандарте реализованы положения Закона Российской Федерации
	"О техническом регулировании", стандарта Европейского комитета по стандартизации
	(CEN) EN 1143-1 (1997). Хранилища ценностей. Требования, классификация и методы
	испытаний на устойчивость к взлому. Часть 1. Сейфы, двери кладовых и кладовые
	ценностей.

	5. Введен впервые.

	1. Область применения

	Настоящий стандарт распространяется на депозитные и индивидуальные сейфы
	(далее - сейфы), относящиеся к классу встроенных сейфов и предназначенные для
	сохранности ценностей физических лиц.

	Стандарт устанавливает классификацию сейфов, общие технические требования,
	методы испытаний, правила приемки и гарантии изготовителя.

	2. Нормативные ссылки

	В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

	ГОСТ Р 50862-96. Сейфы и хранилища ценностей. Требования и методы
	испытаний на устойчивость к взлому и огнестойкость

	ГОСТ Р 51053-97. Замки сейфовые. Требования и методы испытаний на
	устойчивость к криминальному открыванию и взлому

	ГОСТ Р 51110-97. Средства защитные банковские. Общие технические
	требования

	ГОСТ Р 51111-97. Средства защитные банковские. Правила приемки и методы
	испытаний

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	ГОСТ Р 51112-97. Средства защитные банковские. Требования по пулестойкости
	и методы испытаний

	ГОСТ Р 51113-97. Средства защитные банковские. Требования по устойчивости к
	взлому и методы испытаний

	ГОСТ Р 51221-98. Средства защитные банковские. Термины и определения

	ГОСТ Р 51224-98. Средства защитные банковские. Двери и люки. Общие
	технические условия

	ГОСТ 2.601-95. Единая система конструкторской документации.
	Эксплуатационные документы

	ГОСТ 166-89 (ИСО 3599-76). Штангенциркули. Технические условия

	ГОСТ 427-75. Линейки измерительные металлические. Технические условия

	ГОСТ 3242-79. Соединения сварные. Методы контроля качества

	ГОСТ 5089-2003. Замки и защелки для дверей. Технические условия

	ГОСТ 15150-69. Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения
	для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и
	транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

	ГОСТ 23170-78. Упаковка для изделий машиностроения. Общие требования.

	Примечание. При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить
	действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования - на
	официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации в
	сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю
	"Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего
	года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям,
	опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при
	пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным
	(измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то
	положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту
	ссылку.

	3. Термины и определения

	В настоящем стандарте применяют термины по ГОСТ Р 50862, ГОСТ Р 51110 и
	ГОСТ Р 51221, а также следующие термины с соответствующими определениями:

	3.1. Депозитный сейф (ячейка): устойчивое к взлому и (или) огнестойкое средство

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	защитное банковское, относящееся к классу встраиваемых сейфов, предназначенное для
	сохранности ценностей физических лиц на территории банка.

	3.2. Индивидуальный сейф: устойчивое к взлому и (или) огнестойкое средство
	защитное банковское, относящееся к классу встраиваемых сейфов, предназначенных
	для сохранности ценностей физических лиц в банках, офисах, квартирах или других
	помещениях.

	3.3. Депозитная стойка: конструкция, состоящая из набора депозитных сейфов
	(ячеек).

	4. Классификация

	4.1. Сейфы классифицируют по:

	- конструктивному исполнению;

	- устойчивости к взлому и (или) огнестойкости.

	4.1.1. По конструктивному исполнению сейфы подразделяют на:

	- встраиваемые в стены здания;

	- встраиваемые в мебель;

	- встраиваемые в полы;

	- встраиваемые в другие сейфы;

	- комплектуемые в отдельные стойки, устанавливаемые в хранилищах.

	4.1.2. По защитным характеристикам сейфы подразделяют на:

	- устойчивые к взлому;

	- огнестойкие;

	- комплексной защиты;

	- однозамковые и многозамковые.

	5. Общие технические требования

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	5.1. Характеристики

	5.1.1. Сейфы должны быть изготовлены в соответствии с требованиями ГОСТ Р
	51110, настоящего стандарта и нормативных документов, утвержденных в
	установленном порядке.

	5.1.2. Сейфы должны изготавливаться в климатическом исполнении УХЛ по
	ГОСТ 15150.

	5.2. Требования к защитным характеристикам

	5.2.1. Общие требования по устойчивости к взлому сейфов - по ГОСТ Р 51113.

	Класс защиты - по ГОСТ Р 51113 (на встраиваемые сейфы).

	5.2.2. Требования к огнестойкости сейфов - по ГОСТ Р 50862.

	5.2.3. Требования к замкам и запирающим устройствам сейфов - по ГОСТ 5089 и
	ГОСТ Р 51053.

	5.2.4. По требованию заказчика для сейфов, устанавливаемых вне территории
	банка, допускаются требования по пулестойкости в зоне замка и запирающих устройств
	не выше III класса, а к воздействию пуль стрелкового оружия - согласно приложению А
	ГОСТ Р 51112 и нормативным документам на сейф конкретного вида.

	5.3. Требования к надежности

	5.3.1. Требования к надежности сейфов - по ГОСТ Р 51110.

	5.3.2. Передняя стенка сейфа должна выдерживать 200000 циклов открываний и
	закрываний.

	5.3.3. Вероятность безотказной работы замков и запирающих устройств сейфов
	устанавливают в нормативных документах на сейф конкретного вида.

	5.3.4. Средний срок службы сейфов должен быть не менее пяти лет и установлен
	в нормативных документах на сейф конкретного вида.

	5.4. Требования к эргономике

	Наружные и внутренние поверхности сейфов не должны иметь повреждений и
	вмятин. Поверхности, соприкасающиеся с руками, не должны иметь заусенцев и
	острых кромок.

	5.5. Конструктивные требования

	5.5.1. Общие конструктивные требования - по ГОСТ Р 51110.

	5.5.2. Сейфы должны иметь правильную геометрическую форму согласно
	конструкторской документации на сейф конкретного вида. Отклонение от
	номинальных размеров не должно превышать 0,2%.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	5.5.3. Сейфы, предназначенные для установки в стену или пол зданий, должны
	быть оборудованы анкерными или другими видами креплений, выполняющими
	функцию присоединения сейфов к конструкции здания.

	5.5.4. Для сейфов класса устойчивости к взлому свыше II должна быть
	предусмотрена система тревожной сигнализации на случай несанкционированного
	доступа.

	5.5.5. Класс устойчивости сейфов с фронтальным размером менее 350 x 350 мм
	определяют по полному доступу через дверь сейфа.

	5.6. Требования к монтажу

	5.6.1. Требования к монтажу устанавливают в нормативных документах на сейф
	конкретного вида.

	5.6.2. Для модульной конструкции сейфов дополнительно указывают условия
	монтажа модульных стоек в хранилище или в отдельном сейфе.

	5.6.3. При установке встраиваемого сейфа должны быть соблюдены условия к
	взлому, равные с взломостойкостью фронтальной панели.

	5.7. Требования к материалам и покрытиям

	5.7.1. Общие требования к материалам - по ГОСТ Р 51110.

	5.7.2. Выбор покрытий и требования по окрашиванию поверхностей - по ГОСТ Р
	51224.

	5.8. Комплектность

	5.8.1. Общие требования к комплектности - по ГОСТ Р 51110.

	5.8.2. Полный комплект поставки сейфов определяется требованиями
	нормативных документов на сейф конкретного вида.

	5.9. Маркировка

	Требование к маркировке - по ГОСТ Р 51110.

	5.10. Упаковка

	5.10.1. Общие требования к упаковке сейфов - по ГОСТ 23170. Способ, вид и
	категорию упаковки указывают в нормативных документах на сейф конкретного вида.

	6. Требования безопасности

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	6.1. Общие требования безопасности - по ГОСТ Р 51110.

	6.2. Требования безопасности должны обеспечиваться конструкцией сейфов в
	течение всего срока службы (годности сейфа).

	7. Правила приемки

	7.1. Сейфы должны быть приняты предприятием-изготовителем в соответствии с
	требованиями настоящего стандарта, ГОСТ Р 51110 и нормативных документов на
	сейф конкретного вида.

	7.2. Общие правила приемки - по ГОСТ Р 51111.

	7.3. На сейфы, прошедшие приемосдаточные испытания, составляется паспорт по
	ГОСТ 2.601.

	8. Методы испытаний

	8.1. Общие требования к испытаниям сейфов - по ГОСТ Р 51111.

	8.2. Внешний вид сейфов на соответствие требованиям настоящего стандарта,
	нормативных и конструкторских документов на сейф конкретного вида проверяют
	осмотром или сличением с образцом.

	8.3. Испытания сейфов на устойчивость к взлому - по ГОСТ Р 50862 и ГОСТ Р
	51113.

	8.4. Испытания на огнестойкость сейфов - по ГОСТ Р 50862.

	8.5. Линейные размеры контролируют измерительным инструментом по ГОСТ
	166 и ГОСТ 427.

	8.6. Качество сварных швов проверяют визуально по ГОСТ 3242.

	8.7. Качество покрытий и окрашивание сейфов проверяют внешним осмотром.

	8.8. Комплектность, упаковку и маркировку проверяют сравнением с
	нормативными документами на сейф конкретного вида.

	9. Транспортирование и хранение

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	9.1. Сейфы транспортируют любым видом транспорта в соответствии с
	правилами перевозки грузов, установленными на транспорте конкретного вида.

	9.2. Условия хранения сейфов - по ГОСТ 15150, если иное не оговорено в
	эксплуатационных документах на сейф конкретного вида.

	10. Гарантии изготовителя

	10.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие сейфов требованиям
	настоящего стандарта при соблюдении условий хранения, транспортирования,
	монтажа и эксплуатации.

	10.2. Гарантийный срок эксплуатации сейфа - два года со дня введения в действие
	или со дня отгрузки потребителю, согласно техническим документам на изделие
	конкретного вида.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.