Утверждено и введено в действие

	Приказом Ростехрегулирования

	от 10 августа 2006 г. N 155-ст

	ИЗМЕНЕНИЕ N 1 ГОСТ Р 51186-98 "ИЗАЕЩАТЕЛИ ОХРАННЫЕ
	ЗВУКОВЫЕ ПАССИВНЫЕ ДЛЯ БЛОКИРОВКИ ОСТЕКЛЕННЫХ
	КОНСТРУКЦИЙ В ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ. ОБЩИЕ
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ"

	Дата введения

	1 января 2007 года

	Утверждено и введено в действие Приказом Федерального агентства по
	техническому регулированию и метрологии от 10.08.2006 N 155-ст.

	Раздел 1. Первый абзац изложить в новой редакции:

	"Настоящий стандарт распространяется на применяемые в системах охранной
	сигнализации пассивные звуковые изаещатели для блокировки остекленных
	конструкций (далее - изаещатели), устанавливаемые в закрытых помещениях и
	обнаруживающие разрушение от механического удара плоского листового стекла марок
	М4 - М8 по ГОСТ 111 и/или защитного стекла классов А1 - А3 по ГОСТ Р 51136 при
	попытке нарушителя проникнуть в помещение через остекленную конструкцию";

	пятый абзац исключить.

	Раздел 2 дополнить ссылками:

	"ГОСТ 26342-84 Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной
	сигнализации

	ГОСТ Р 51136-98 Стекла защитные многослойные. Общие технические условия

	ГОСТ Р 52435-2005 Технические средства охранной сигнализации.
	Классификация. Общие технические требования и методы испытаний";

	заменить ссылки: ГОСТ 12.2.006-87 и наименование на "ГОСТ Р МЭК 60065-2002
	Аудио-, видео и аналогичная электронная аппаратура. Требования безопасности";
	ГОСТ 111-90 на ГОСТ 111-2001; ГОСТ 4784-74 на ГОСТ 4784-97; ГОСТ 27570.0-87 и
	наименование на "ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335-1:2001) Безопасность бытовых и
	аналогичных приборов. Часть 1. Общие требования"; ГОСТ Р 50009-92 и

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	наименование на "ГОСТ Р 50009-2000 Совместимость технических средств
	электромагнитная. Технические средства охранной сигнализации. Требования и
	методы испытаний";

	исключить ссылку: ГОСТ 12.1.013 и наименование;

	по всему разделу заменить аббревиатуру: "ССБТ" на "Система стандартов
	безопасности труда";

	по всему разделу исключить ссылки на СТ СЭВ.

	Раздел 3 дополнить пунктом - 3.29:

	"3.29 шлейф охранной сигнализации: По ГОСТ 26342".

	Пункт 4.1 после ссылки на ГОСТ Р 50775 дополнить ссылкой: ГОСТ Р 52435.

	Пункт 4.2.2 изложить в новой редакции:

	"4.2.2 Чувствительность

	Чувствительность изаещателей характеризуется минимальным для формирования
	изаещения о тревоге уровнем звукового давления на рабочей частоте (частотах),
	соответствующим уровню, возникающему при разрушении стеклянного листа".

	Раздел 4 дополнить пунктом - 4.2.10:

	"4.2.10 Минимальная охраняемая площадь

	Значение минимальной охраняемой площади должно быть не более 0,1 м2 и
	установлено в технических условиях на изаещатели конкретных типов".

	Пункт 4.6 изложить в новой редакции:

	"4.6 Устойчивость изаещателей к воздействию электромагнитных помех

	Требования устойчивости изаещателей к воздействию электромагнитных помех -
	по ГОСТ Р 50009.

	Степени жесткости испытаний для каждого предъявляемого к изаещателям
	требования ГОСТ Р 50009 устанавливают в технических условиях на изаещатели
	конкретных типов, но не ниже второй".

	Подпункты 4.6.1 - 4.6.6 исключить.

	Пункт 4.7 изложить в новой редакции:

	"4.7 Индустриальные радиопомехи, создаваемые изаещателем

	4.7 Индустриальные радиопомехи, создаваемые изаещателем, - по ГОСТ Р 50009".

	Подпункт 4.9.1. Заменить слова: "и процессора" на "и устройства обработки

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	сигналов (процессора)".

	Подпункт 4.9.2. Заменить слово: "обнаружения" на "возникновения".

	Подпункт 4.9.8 (первый абзац), пункт 4.10 (третий абзац). Заменить слова: "По
	согласованию с заказчиком (потребителем)" на "В обоснованных случаях".

	Пункт 5.1.2 и примечание. Заменить слова: "должен быть не более" на "не должен
	быть более".

	Пункт 5.2.1. Первый абзац изложить в новой редакции:

	"Испытания проводят в соответствии со структурной схемой, представленной на
	рисунке 1, в специальных акустических камерах на рабочих частотах, установленных в
	технических условиях на изаещатели конкретных типов. В процессе испытаний с
	помощью источника звукового сигнала в месте расположения чувствительного
	элемента изаещателя формируют тестовый сигнал со значениями параметров,
	установленными в технических условиях на изаещатели конкретных типов".

	Пункт 5.2.2. Четвертый абзац. Заменить слова: "Марка, толщина" на "Марка, класс
	защиты, толщина";

	после четвертого абзаца дополнить примечанием:

	"Примечание. Если в технических условиях на изаещатели конкретных типов
	установлено два вида стекла, соответствующих разным стандартам, указанным в
	разделе 1, то испытания этих изаещателей следует проводить отдельно для каждого
	вида стекла";

	рисунок 2. Подрисуночную подпись изложить в новой редакции:

	"Рисунок 2. Схема закрепления стеклянного листа площадью 1 м2";

	рисунок 3. Заменить размер длины нити для резинового шара: 500 +/- 20 на 500 +/-
	10.

	Пункт 5.2.3 Третий абзац изложить в новой редакции:

	"Допускается проводить испытание при разрушающих воздействиях на одном или
	поочередно на нескольких стеклянных листах в соответствии с таблицей 1.
	Допускаемое число пропусков изаещений о тревоге должно соответствовать
	указанному в таблице 1".

	Пункт 5.2.8 дополнить абзацем:

	"Допускается совмещать данное испытание с проведением испытаний
	чувствительности изаещателей".

	Раздел 5 дополнить пунктом 5.2.9:

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	"5.2.9 Испытание минимальной охраняемой изаещателем площади стеклянного
	листа по 4.2.10

	Испытание изаещателей проводят по методике 5.2.3, используя стеклянный лист
	толщиной (4,5 +/- 0,5) мм и размерами сторон (314 +/- 2) мм.

	На рисунке 4 показан пример закрепления стеклянного листа минимальной
	площади в сопрягающую конструкцию, которая устанавливается в станину, показанную
	на рисунке 2".

	1 - стеклянный лист; 2 - резиновая прокладка; 3 - древесно-стружечная плита или
	фанера площадью 1 м2; 4 - монтажные рамы
	Рисунок 4. Схема закрепления стекла минимальной площади в сопрягающую
	конструкцию

	Пункт 5.4.5. Второй абзац. Заменить слова: "в течение 30 мин" на " течение 30 мин
	<*>";

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	дополнить сноской:

	"--------------------------------

	<*> Время испытаний указано для каждого направления вибрации".

	Пункт 5.6, подпункты 5.6.1, 5.6.2 изложить в новой редакции, подпункты 5.6.3 -
	5.6.7 исключить:

	"5.6 Испытания на электромагнитную совместимость

	5.6.1 Испытания устойчивости изаещателей к воздействию электромагнитных
	помех по 4.6

	Методы испытаний устанавливают в технических условиях на изаещатели
	конкретных типов в соответствии с установленными степенями жесткости по ГОСТ Р
	50009.

	5.6.2 Испытания на соответствие нормам индустриальных радиопомех,
	создаваемых изаещателем, по 4.7

	Испытания проводят по ГОСТ Р 50009".

	Пункт 5.7.1. Заменить ссылки: ГОСТ 12.2.006 на ГОСТ Р МЭК 60065 (2 раза);
	ГОСТ 27570.0 на ГОСТ Р 52161.1; исключить ссылку: ГОСТ 12.1.013.

	Пункт 5.7.2. Заменить ссылку: ГОСТ 27570.0 на ГОСТ Р 52161.1.

	Библиографические данные. Ключевые слова дополнить словами: "закрытые
	помещения".

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.