ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОМУ
	КОМПЛЕКСУ
	ПРИКАЗ от 1 октября 1999 г. N 67
	ВРЕМЕННЫЙ ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И РАССМОТРЕНИЯ
	МАТЕРИАЛОВ СЕЙСМИЧЕСКОГО РАЙОНИРОВАНИЯ

	В целях надежного обеспечения сейсмостойкого проектирования и строительства
	необходимыми данными о сейсмических условиях территории на этапе перехода на
	новую нормативную базу Госстроя России в области сейсмической безопасности, а
	также во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от
	14.04.99 N 424 "Вопросы Межведомственной комиссии по сейсмическому
	районированию и сейсмостойкому строительству" приказываю:

	1. Ввести в действие прилагаемый Порядок разработки и рассмотрения
	материалов сейсмического районирования.

	2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя
	Председателя Госстроя России Л.С. Баринову.

	Председатель

	А.Ш.ШАМУЗАФАРОВ

	Приложение

	Утвержден

	Приказом Госстроя России

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	от 1 октября 1999 г. N 67

	ВРЕМЕННЫЙ ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И РАССМОТРЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ
	СЕЙСМИЧЕСКОГО РАЙОНИРОВАНИЯ

	1. В соответствии с п. 6.22 СНиП 11-02-96 "Инженерные изыскания для
	строительства. Основные положения" в сейсмических районах необходимо проводить
	сейсмического микрорайонирование (СМР), включая уточнение исходной
	сейсмичности (УИС) территории намечаемого строительства.

	2. Уточнение исходной сейсмичности (УИС) выполняется, как правило, в случае
	отсутствия на данную территорию карт детального сейсмического районирования
	(ДСР) или когда результаты общего сейсмического районирования (ОСР) нуждаются в
	детализации для конкретных объектов.

	Карты (схемы) уточнения исходной сейсмичности (УИС) в масштабах 1:100000 -
	1:500000 для отдельных населенных пунктов или их частей, крупных промышленных,
	энергетических, транспортных и других объектов разрабатываются организациями
	Госстроя России, РАН и других заинтересованных министерств и ведомств с
	последующей экспертизой рабочими группами Межведомственной комиссии по
	сейсмическому районированию и сейсмостойкому строительству с привлечением
	специализированных научно - исследовательских и проектно - изыскательских
	организаций. Результаты УИС утверждаются межведомственной комиссией.

	3. Карты (схемы) сейсмического микрорайонирования (СМР) территорий городов,
	населенных пунктов, промплощадок, трасс линейных сооружений и т.д. в масштабах
	1:2000 - 1:25000 и мельче входят в состав инженерных изысканий для строительства и
	разрабатываются изыскательскими организациями Госстроя России и других
	заинтересованных министерств и ведомств.

	Карты СМР крупных городов (с населением более 500000 жителей) и
	ответственных промышленных, гражданских, транспортных и энергетических объектов
	рассматриваются и утверждаются межведомственной комиссией с предварительной
	экспертизой, проводимой специализированными научно - исследовательскими и
	проектно - изыскательскими организациями по поручению межведомственной
	комиссии.

	Для остальных объектов результаты СМР рассматриваются и утверждаются в
	порядке, установленном СНиП 11-02-96.

	4. Регламентация вопросов рассмотрения и экспертизы карт общего
	сейсмического районирования, карт (схем) детального сейсмического районирования и
	сейсмического риска устанавливается совместно Российской академией наук и
	Госстроем России.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.