Утвержден и введен в действие

	Постановлением Госстандарта СССР

	от 15 февраля 1973 г. N 372

	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
	ВТУЛКИ КОНДУКТОРНЫЕ СМЕННЫЕ БЕЗ БУРТИКА
	КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ
	Renewable jig bushes without collar. Design and dimensions
	ГОСТ 15362-73*
	(в ред. Изменения N 1, утв. в августе 1979 г., Изменения N 2, утв. в
	июне 1984 г.)

	Группа Г27

	Взамен ГОСТ 15362-70

	Срок введения

	1 июля 1974 года

	1. Настоящий стандарт распространяется на сменные кондукторные втулки без
	буртика для приспособлений к металлорежущим станкам, разработанным до 01.01.86, а
	также для применения в универсально-сборных приспособлениях (УСП).

	Стандарт соответствует рекомендациям СЭВ по стандартизации PC 3485-72.

	2. Конструкция и размеры втулок должны соответствовать указанным на чертеже
	и в таблице.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                                                       Размеры, мм

	----------T------T-----------------T--------T----T---T---T---T---T----------------

	Обозначе- 	¦	Приме-	¦	        d        	¦	D (поле 	¦	 H  	¦	 r 	¦	r  	¦	r  	¦	 с 	¦	Масса 1000 шт.,

	ние втулок	¦	няе-  	¦	                 	¦	допуска 	¦	    	¦	   	¦	 1 	¦	 2 	¦	   	¦	       кг

	          	¦	мость 	¦	                 	¦	 по п6) 	¦	    	¦	   	¦	   	¦	   	¦	   	¦

	----------+------+-----------------+--------+----+---+---+---+---+----------------

	7051-4581 	¦	      	¦	От 0,19 до 1,80  	¦	4,0     	¦	6,3 	¦	0,2	¦	0,2	¦	0,2	¦	0,2	¦	0,60 ... 0,48

	----------+------+	                 	¦	        	+----+	   	¦	   	¦	   	¦	   	+----------------

	7051-4582 	¦	      	¦	                 	¦	        	¦	8,0 	¦	   	¦	   	¦	   	¦	   	¦	0,78 ... 0,44

	----------+------+-----------------+--------+	    	+---+	   	¦	   	¦	   	+----------------

	7051-4583 	¦	      	¦	От 0,50 до 3,40  	¦	6,3     	¦	    	¦	0,6	¦	   	¦	   	¦	   	¦	1,95 ... 1,39

	----------+------+	                 	¦	        	+----+	   	¦	   	¦	   	¦	   	+----------------

	7051-4584 	¦	      	¦	                 	¦	        	¦	10,0	¦	   	¦	   	¦	   	¦	   	¦	2,48 ... 1,79

	----------+------+-----------------+--------+	    	¦	   	+---+	   	+---+----------------

	7051-4585 	¦	      	¦	От 0,50 до 4,50  	¦	8,0     	¦	    	¦	   	¦	0,3	¦	   	¦	0,3	¦	3,98 ... 2,70

	----------+------+	                 	¦	        	+----+	   	¦	   	¦	   	¦	   	+----------------

	7051-4586 	¦	      	¦	                 	¦	        	¦	12,0	¦	   	¦	   	¦	   	¦	   	¦	4,68 ... 3,20

	----------+------+-----------------+--------+----+---+---+---+---+----------------

	7051-4587 	¦	      	¦	От 3,00 до 8,00  	¦	12,0    	¦	16,0	¦	0,8	¦	0,4	¦	0,4	¦	0,4	¦	13,31 ... 7,90
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	----------+------+-----------------+--------+----+---+---+	   	+---+----------------

	7051-4588 	¦	      	¦	От 6,00 до 14,00 	¦	18,0    	¦	20,0	¦	1,2	¦	0,8	¦	   	¦	0,6	¦	35,60 ... 15,80

	----------+------+-----------------+--------+	    	+---+---+---+---+----------------

	7051-4589 	¦	      	¦	От 12,00 до 17,00	¦	25,0    	¦	    	¦	1,6	¦	1,0	¦	0,6	¦	0,8	¦	59,30 ... 41,50

	----------+------+-----------------+--------+----+---+---+---+---+----------------

	7051-4591 	¦	      	¦	От 16,00 до 27,00	¦	36,0    	¦	25,0	¦	2,0	¦	1,2	¦	0,8	¦	1,0	¦	160,30 ... 87,40

	--------------------------------

	<*> Допускается по заказу потребителя для деталей универсально-сборных
	приспособлений изготовление втулок с размерами наружных диаметров D 6; 26;  35 и
	58 мм и исполнительными размерами других параметров по технической
	документации заказчика.

	Обозначения втулок - по ГОСТ 18435-73.

	Пример условного обозначения сменной кондукторной втулки без буртика с
	размерами d = 1,80 мм, D = 4,0 мм и H = 6,3 мм, полем допуска диаметра d - F7:

	Втулка 7051-4581/01800F7 ГОСТ 15362-73

	1, 2. (Измененная редакция, Изм. N 1, 2.)

	3, 4. (Исключены, Изм. N 1.)

	5. Технические требования - по ГОСТ 18435-73.

	(Измененная редакция, Изм. N 1.)

	6. Установка и крепление сменных втулок без буртика в приспособлениях указаны
	в Приложении.

	Приложение
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Рекомендуемое

	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ КОНДУКТОРНЫХ СМЕННЫХ ВТУЛОК БЕЗ
	БУРТИКА В ПРИСПОСОБЛЕНИЯХ

	Исполнение 1

	Исполнение 2 (Исключено)

	(Измененная редакция, Изм. N 1.)

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.