Введен в действие

	Постановлением Госстандарта СССР

	от 18 июня 1976 г. N 1475

	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
	ВТУЛКИ ДЛЯ ПЛАШЕК К ПАТРОНАМ ДЛЯ НАРЕЗАНИЯ
	РЕЗЬБЫ НА ТОКАРНЫХ СТАНКАХ
	КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ
	Die sleeves of chucks for thread cutting on lathes. Design and dimensions
	ГОСТ 21939-76
	(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстандарта СССР от
	06.12.1982 N 4630)

	Группа Г27

	Взамен МН 2511-61,

	МН 2508-61, в части колец

	с D 	 30 мм

	Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров
	СССР от 18 июня 1976 г. N 1475 срок введения установлен с 01.01.78.

	Проверен в 1982 г.

	Переиздание (ноябрь 1989 г.) с Изменением N 1, утвержденным в декабре 1982 г.;
	Пост. N 4630 от 06.12.1982 (ИУС 3-83).

	1. Настоящий стандарт распространяется на втулки для плашек по ГОСТ 9740-71 к
	патронам для нарезания резьбы на токарных станках.

	2. Конструкция и размеры втулок должны соответствовать указанным на чертеже
	и в таблице.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Исполнение 1

	Исполнение 2

	1 - корпус; 2 - кольцо; 3 - винт; 4 - винт по ГОСТ 1476-84

	                                                                мм

	----------T------T------------T------T---T---T--T--T-------T-------T----------

	Обозначе- 	¦	При-  	¦	  Диапазон  	¦	Испол-	¦	 d 	¦	 D 	¦	L 	¦	l 	¦	   l   	¦	   l   	¦	Масса, кг,

	ние втулок	¦	меня- 	¦	 нарезаемой 	¦	нение 	¦	Н9 	¦	h8 	¦	  	¦	  	¦	    1  	¦	    2  	¦	не более

	          	¦	емость	¦	   резьбы   	¦	      	¦	   	¦	   	¦	  	¦	  	¦	+/- 0,1	¦	+/- 0,1	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	----------+------+------------+------+---+---+--+--+-------+-------+----------

	6140-0051 	¦	      	¦	М3; М3,5; М4	¦	1     	¦	20 	¦	38 	¦	25	¦	7 	¦	3,1    	¦	7      	¦	0,192

	----------+------+	М5; М5,5; М6	¦	      	¦	   	+---+	  	¦	  	¦	       	+-------+----------

	6140-0052 	¦	      	¦	            	¦	      	¦	   	¦	45 	¦	  	¦	  	¦	       	¦	9      	¦	0,274

	----------+------+------------+------+---+---+--+--+-------+-------+----------

	6140-0053 	¦	      	¦	М7; М8; М9  	¦	2     	¦	25 	¦	38 	¦	30	¦	9 	¦	4,0    	¦	7      	¦	0,212

	----------+------+	            	¦	      	¦	   	+---+	  	¦	  	¦	       	+-------+----------

	6140-0054 	¦	      	¦	            	¦	      	¦	   	¦	45 	¦	  	¦	  	¦	       	¦	9      	¦	0,334

	----------+------+------------+	      	+---+---+	  	+--+-------+-------+----------

	6140-0055 	¦	      	¦	М10; М11    	¦	      	¦	30 	¦	38 	¦	  	¦	11	¦	4,9    	¦	7      	¦	0,238

	----------+------+	            	¦	      	¦	   	+---+	  	¦	  	¦	       	+-------+----------

	6140-0056 	¦	      	¦	            	¦	      	¦	   	¦	45 	¦	  	¦	  	¦	       	¦	9      	¦	0,289

	Пример условного обозначения втулки размерами d = 20 мм и D = 38 мм:

	Втулка 6140-0051 ГОСТ 21939-76

	(Измененная редакция, Изм. N 1).

	3. Конструкция и размеры деталей втулок указаны в рекомендуемом Приложении.

	4. Допуск радиального биения отверстия d относительно оси поверхности D - по 6
	степени точности ГОСТ 24643-81.

	5. Допуск торцевого биения поверхности А относительно оси поверхности D - по
	8 степени точности ГОСТ 24643-81.

	4,5. (Измененная редакция, Изм. N 1).

	6. Маркировать: обозначение втулки и товарный знак предприятия-изготовителя.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Приложение

	Рекомендуемое

	КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ДЕТАЛЕЙ ВТУЛОК

	1. Конструкция и размеры корпуса (поз. 1) должны соответствовать указанным на
	черт. 1 и в табл. 1.

	Исполнение 1

	Исполнение 2

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 1

	Таблица 1

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                                                      Размеры в мм

	-------------T------T--------------T------------T-----------------

	Обозначение 	¦	Испол-	¦	       d      	¦	        d   	¦	 Масса, кг,

	   втулки    	¦	нение 	¦	       Н9     	¦	         1  	¦	  не более

	-------------+------+--------------+------------+-----------------

	6140-0051   	¦	   1  	¦	    20        	¦	    10      	¦	   0,186

	-------------+	      	¦	              	¦	            	+-----------------

	6140-0052   	¦	      	¦	              	¦	            	¦	   0,265

	-------------+------+--------------+------------+-----------------

	6140-0053   	¦	   2  	¦	    25        	¦	    13      	¦	   0,204

	-------------+	      	¦	              	¦	            	+-----------------

	6140-0054   	¦	      	¦	              	¦	            	¦	   0,324

	-------------+	      	+--------------+------------+-----------------

	6140-0055   	¦	      	¦	    30        	¦	    16      	¦	   0,226

	-------------+	      	¦	              	¦	            	+-----------------

	6140-0056   	¦	      	¦	              	¦	            	¦	   0,276

	1.1. Материал - сталь марки 40Х по ГОСТ 4543-71 или сталь марки 45 по ГОСТ
	1050-74 <*>.

	--------------------------------

	<*> С 01.01.1991 ГОСТ 1050-88.

	1.2. Твердость - 36,5 ... 41,5 	.

	1.3. Резьба - по ГОСТ 24705-81. Поле допуска резьбы - 7Н по ГОСТ 16093-81.

	1.4. Фаски под резьбу - по ГОСТ 10549-80.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1.5. Канавки для выхода шлифовального круга - по ГОСТ 8820-69.

	1.6. Неуказанные предельные отклонения размеров: Н14, h14, 	.

	1.7. Допуски углов - АТ17 по ГОСТ 8908-81.

	1.8. Покрытие - Хим. Окс. прм. - по ГОСТ 9.306-85.

	2. Конструкция и размеры кольца (поз. 2) должны соответствовать указанным на
	черт. 2 и в табл. 2.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 2

	Таблица 2

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                                                      Размеры в мм

	-------------T----------T----------T------------T-----------------

	Обозначение 	¦	 D        	¦	d         	¦	s           	¦	  Масса, кг,

	   втулки    	¦	 d11      	¦	H14       	¦	h11         	¦	   не более

	-------------+----------+----------+------------+-----------------

	  6140-0051  	¦	 20       	¦	10        	¦	1,0         	¦	0,001

	  6140-0052  	¦	          	¦	          	¦	            	¦

	-------------+----------+----------+	            	+-----------------

	  6140-0053  	¦	 25       	¦	13        	¦	            	¦	0,003

	  6140-0054  	¦	          	¦	          	¦	            	¦

	-------------+----------+----------+------------+-----------------

	  6140-0055  	¦	 30       	¦	16        	¦	1,5         	¦	0,007

	  6140-0056  	¦	          	¦	          	¦	            	¦

	2.1. Материал - сталь марки 45 по ГОСТ 1050-74.

	2.2. Твердость - 36,5 ... 41,5 	.

	2.3. Покрытие - Хим. Окс. прм. - по ГОСТ 9.306-85.

	3. Конструкция и размеры винта (поз. 3) должны соответствовать указанным на
	черт. 3 и в табл. 3.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 3

	Таблица 3

	                                                                мм

	-------------T----T---------T--------T-----------T-----T----------

	Обозначение 	¦	 d  	¦	    L    	¦	    b   	¦	    h      	¦	  с  	¦	Масса, кг,

	   втулки    	¦	    	¦	         	¦	   Н13  	¦	    t      	¦	     	¦	не более

	             	¦	    	¦	         	¦	        	¦	     3     	¦	     	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	             	¦	    	¦	         	¦	        	¦	   ---     	¦	     	¦

	             	¦	    	¦	         	¦	        	¦	    2      	¦	     	¦

	-------------+----+---------+--------+-----------+-----+----------

	6140-0051   	¦	М4  	¦	14       	¦	0,6     	¦	1,4        	¦	0,5  	¦	0,0010

	-------------+	    	+---------+	        	¦	           	¦	     	+----------

	6140-0052   	¦	    	¦	16       	¦	        	¦	           	¦	     	¦	0,0011

	-------------+----+---------+--------+-----------+-----+----------

	6140-0053   	¦	М5  	¦	12       	¦	0,8     	¦	1,8        	¦	1,0  	¦	0,0012

	-------------+	    	+---------+	        	¦	           	¦	     	+----------

	6140-0054 - 	¦	    	¦	14       	¦	        	¦	           	¦	     	¦	0,0015

	6140-0056   	¦	    	¦	         	¦	        	¦	           	¦	     	¦

	3.1. Материал - сталь марки 45 по ГОСТ 1050-74.

	3.2. Твердость - 36,5 ... 41,5 	.

	3.3. Резьба по ГОСТ 24705-81. Поле допуска резьбы - 8 g по ГОСТ 16093-81.

	3.4. Неуказанные предельные отклонения размеров: h14, 	.

	3.5. Покрытие - Хим. Окс. прм. - по ГОСТ 9.306-85.

	(Измененная редакция, Изм. N 1).

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.