Утвержден и введен в действие

	Постановлением Госстандарта СССР

	от 27 апреля 1982 г. N 1692

	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
	ОСНОВНЫЕ НОРМЫ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ
	РЕЗЬБА МЕТРИЧЕСКАЯ КОНИЧЕСКАЯ
	Basic norms of interchangeability. Metric taper screw thread
	ГОСТ 25229-82 (СТ СЭВ 304-76)

	Группа Г13

	Разработан Министерством станкостроительной и инструментальной
	промышленности.

	Исполнители: М.А. Палей, И.А. Медовой, Г.С. Кудинова.

	Внесен Министерством станкостроительной и инструментальной
	промышленности.

	Зам. Министра А.Е. Прокопович.

	Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета
	СССР по стандартам от 27 апреля 1982 г. N 1692.

	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27 апреля
	1982 г. N 1692 срок введения установлен с 01.01.1983.

	Настоящий стандарт распространяется на метрическую коническую резьбу с
	конусностью 1:16 для конических резьбовых соединений, а также соединений
	наружной конической резьбы с внутренней цилиндрической резьбой с номинальным
	профилем по ГОСТ 9150-81 и устанавливает профиль, диаметры и шаги, основные
	размеры и допуски.

	1. ПРОФИЛЬ

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1.1. Номинальный профиль метрической конической резьбы (наружной и
	внутренней) должен соответствовать указанному на черт. 1.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Конусность ; ; ; d - наружный диаметр наружной конической резьбы; D -
	наружный диаметр внутренней конической резьбы;

	- средний диаметр наружной конической резьбы;

	- средний диаметр внутренней конической резьбы;

	- внутренний диаметр наружной конической резьбы;

	- внутренний диаметр внутренней конической резьбы;

	- угол конуса; 	 - угол уклона; P - шаг резьбы;

	H - высота исходного треугольника

	Черт. 1

	Профиль внутренней цилиндрической резьбы, соединяемой с наружной
	конической, должен иметь плоскосрезанную впадину.

	Примечание. При отсутствии особых требований к плотности или при
	применении уплотнителей для достижения герметичности резьбового соединения
	форма впадины конической (наружной и внутренней) и цилиндрической (внутренней)
	резьб не регламентируется.

	1.2. Размеры элементов профиля конической и цилиндрической резьб - по ГОСТ
	9150-81.

	2. ДИАМЕТРЫ, ШАГИ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

	2.1. Диаметры, шаги, номинальные значения основных размеров конической
	(наружной и внутренней) резьбы должны соответствовать указанным на черт. 2 и в
	табл. 1.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	l - рабочая длина резьбы;

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	- длина наружной резьбы от торца до основной плоскости;

	- длина внутренней резьбы от торца до основной плоскости

	Черт. 2

	Таблица 1

	                                                                мм

	---------------T-----T----------------------------T---------------

	  Номинальный  	¦	  P  	¦	 Диаметры резьбы в основной 	¦	 Длина резьбы

	    диаметр    	¦	     	¦	         плоскости          	¦

	   резьбы d    	¦	     	¦	                            	¦

	------T--------+	     	+---------T---------T--------+----T----T-----

	1-й  	¦	  2-й   	¦	     	¦	  d = D  	¦	 d  = D  	¦	d  = D  	¦	 l  	¦	 l  	¦	  l

	ряд  	¦	  ряд   	¦	     	¦	         	¦	  2    2 	¦	 1    1 	¦	    	¦	  1 	¦	   2

	------+--------+-----+---------+---------+--------+----+----+-----

	   6  	¦	        	¦	     	¦	  6,000  	¦	   5,350 	¦	  4,917 	¦	    	¦	    	¦

	   8  	¦	        	¦	  1  	¦	  8,000  	¦	   7,350 	¦	  6,917 	¦	 8  	¦	2,5 	¦	  3

	  10  	¦	        	¦	     	¦	 10,000  	¦	   9,350 	¦	  8,917 	¦	    	¦	    	¦

	------+--------+-----+---------+---------+--------+----+----+-----

	  12  	¦	        	¦	     	¦	 12,000  	¦	  11,026 	¦	 10,376 	¦	    	¦	    	¦

	      	¦	   14   	¦	     	¦	 14,000  	¦	  13,026 	¦	 12,376 	¦	    	¦	    	¦

	  16  	¦	        	¦	     	¦	 16,000  	¦	  15,026 	¦	 14,376 	¦	    	¦	    	¦

	      	¦	   18   	¦	 1,5 	¦	 18,000  	¦	  17,026 	¦	 16,376 	¦	 11 	¦	3,5 	¦	  4

	  20  	¦	        	¦	     	¦	 20,000  	¦	  19,026 	¦	 18,376 	¦	    	¦	    	¦

	      	¦	   22   	¦	     	¦	 22,000  	¦	  21,026 	¦	 20,376 	¦	    	¦	    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	  24  	¦	        	¦	     	¦	 24,000  	¦	  23,026 	¦	 22,376 	¦	    	¦	    	¦

	------+--------+-----+---------+---------+--------+----+----+-----

	      	¦	   27   	¦	     	¦	 27,000  	¦	  25,701 	¦	 24,835 	¦	    	¦	    	¦

	  30  	¦	        	¦	     	¦	 30,000  	¦	  28,701 	¦	 27,835 	¦	    	¦	    	¦

	      	¦	   33   	¦	     	¦	 33,000  	¦	  31,701 	¦	 30,835 	¦	    	¦	    	¦

	  36  	¦	        	¦	     	¦	 36,000  	¦	  34,701 	¦	 33,835 	¦	    	¦	    	¦

	      	¦	   39   	¦	  2  	¦	 39,000  	¦	  37,701 	¦	 36,835 	¦	 16 	¦	 5  	¦	  6

	  42  	¦	        	¦	     	¦	 42,000  	¦	  40,701 	¦	 39,835 	¦	    	¦	    	¦

	      	¦	   45   	¦	     	¦	 45,000  	¦	  43,701 	¦	 42,835 	¦	    	¦	    	¦

	  48  	¦	        	¦	     	¦	 48,000  	¦	  46,701 	¦	 45,835 	¦	    	¦	    	¦

	      	¦	   52   	¦	     	¦	 52,000  	¦	  50,701 	¦	 49,835 	¦	    	¦	    	¦

	  56  	¦	        	¦	     	¦	 56,000  	¦	  54,701 	¦	 53,835 	¦	    	¦	    	¦

	      	¦	   60   	¦	     	¦	 60,000  	¦	  58,701 	¦	 57,835 	¦	    	¦	    	¦

	Примечание. Допускается применять более короткие длины резьб.

	При выборе диаметров резьб первый ряд следует предпочитать второму.

	2.2. Диаметры, шаги, номинальные значения наружного, среднего и внутреннего
	диаметров внутренней цилиндрической резьбы должны соответствовать указанным на
	черт. 3 и в табл. 1.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 3

	2.3. Внутренняя цилиндрическая резьба должна обеспечивать ввинчивание
	наружной конической резьбы на глубину не менее 0,8l.

	Длина сквозной внутренней цилиндрической резьбы должна быть не менее

	величины 	.

	2.4. В условное обозначение резьбы должны входить: буквы MK (для конической
	резьбы) или M (для внутренней цилиндрической резьбы), номинальный диаметр, шаг и

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	обозначение настоящего стандарта (только для внутренней цилиндрической резьбы),
	например: MK20 x 1,5; M20 x 1,5 ГОСТ 25229-82.

	Для левой резьбы после условного обозначения шага ставят буквы LH, например:
	MK20 x 1,5LH; M20 x 1,5LH ГОСТ 25229-82.

	Условное обозначение конического резьбового соединения соответствует
	принятому для конической резьбы.

	Соединение внутренней цилиндрической с наружной конической резьбой должно
	обозначаться дробью M/MK, номинальным диаметром, шагом и обозначением
	настоящего стандарта, например: M/MK20 x 1,5 ГОСТ 25229-82; M/MK20 x l,5LH ГОСТ
	25229-82.

	Для внутренней цилиндрической резьбы, выполненной в соответствии с
	примечанием к п. 1.1, и в соединениях ее с наружной конической резьбой обозначение
	настоящего стандарта не указывать.

	3. ДОПУСКИ

	3.1. Осевое смещение основной плоскости 	 наружной и 	 внутренней резьб
	(черт. 4) относительно номинального расположения не должно превышать величин,
	указанных в табл. 2.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 4

	Примечание. В основной плоскости средний диаметр имеет номинальное
	значение.

	Таблица 2

	                                                                мм

	----------------------T-------------T--------------T--------------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	  Номинальный диаметр 	¦	      P      	¦	   Дельта l   	¦	   Дельта l

	       резьбы d       	¦	             	¦	           1  	¦	           2

	----------------------+-------------+--------------+--------------

	От   6  до 10         	¦	      1      	¦	   +/- 0,9    	¦	   +/- 1,2

	Св. 10  "  24         	¦	      1,5    	¦	   +/- 1,1    	¦	   +/- 1,5

	"   24  "  60         	¦	      2      	¦	   +/- 1,4    	¦	   +/- 1,8

	Примечание. Предельные отклонения 	 и 	 не распространяются на резьбы с
	длинами, меньшими указанных в табл. 1.

	Смещение основной плоскости является суммарным, включающим отклонения
	среднего диаметра, шага, угла наклона боковой стороны профиля и угла конуса.

	3.2. Предельные отклонения среза вершин и впадин (размеров 	), угла

	наклона боковой стороны профиля 	, шага резьбы P и угла конуса 	 (разность

	средних диаметров на длине 	) должны соответствовать указанным на черт. 5 и в
	табл. 3.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 5

	Таблица 3

	                                                               Размеры в мм

	------------T---T----------------------------------------------------------T----------------------
	--

	Номинальный 	¦	 P 	¦	              Предельные отклонения резьбы                	¦	    Разность средних

	  диаметр   	¦	   	+----------------T---------------T-------T-----------------+	    диаметров
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	резьбы

	  резьбы d  	¦	   	¦	       H        	¦	       H       	¦	 альфа 	¦	     Шага P      	¦	        на  длине

	            	¦	   	¦	       -        	¦	       -       	¦	 ----- 	¦	    на длине     	¦	         l  + l

	            	¦	   	¦	       8        	¦	       4       	¦	   2   	¦	                 	¦	          1    2

	            	¦	   	+------T---------+------T--------+	       	+--------T--------+------T-----------------

	            	¦	   	¦	наруж-	¦	внутрен- 	¦	наруж-	¦	внутрен-	¦	       	¦	l  + l  	¦	   l    	¦	Номин.	¦	   Пред. откл.

	            	¦	   	¦	ной   	¦	ней      	¦	ной   	¦	ней     	¦	       	¦	 1    2 	¦	        	¦	      	+--------T--------

	            	¦	   	¦	      	¦	         	¦	      	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦	      	¦	наружной	¦	внутрен-

	            	¦	   	¦	      	¦	         	¦	      	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦	      	¦	        	¦	ней

	------------+---+------+---------+------+--------+-------+--------+--------+------+--------+--
	------

	От   6 до 10	¦	 1 	¦	+0,032	¦	+/- 0,030	¦	+0,050	¦	+/- 0,03	¦	+/- 45'	¦	+/- 0,04	¦	+/- 0,07	¦	0,344 	¦	 +0,038 	¦
	+0,019

	            	¦	   	¦	      	¦	         	¦	+0,015	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦	      	¦	 -0,019 	¦	 -0,038

	Св. 10 "  24	¦	1,5	¦	+0,048	¦	+/- 0,040	¦	+0,065	¦	+/- 0,04	¦	       	¦	        	¦	        	¦	0,469 	¦	 +0,052 	¦	 +0,026

	            	¦	   	¦	      	¦	         	¦	+0,020	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦	      	¦	 -0,026 	¦	 -0,052

	"   24 "  60	¦	 2 	¦	+0,064	¦	+/- 0,050	¦	+0,085	¦	+/- 0,05	¦	       	¦	        	¦	        	¦	0,688 	¦	 +0,077 	¦	 +0,038

	            	¦	   	¦	      	¦	         	¦	+0,030	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦	      	¦	 -0,038 	¦	 -0,077

	Примечание. Предельные отклонения не подлежат обязательному контролю, если
	это не указано особо.

	3.3. Поле допуска среднего диаметра внутренней цилиндрической резьбы должно
	соответствовать 6H по ГОСТ 16093-81.

	3.4. Предельные отклонения внутреннего диаметра и среза впадин внутренней

	цилиндрической резьбы (размеры 	 и 	 черт. 6) должны соответствовать
	указанным в табл. 4.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	D - наружный диаметр внутренней резьбы;

	- средний диаметр внутренней резьбы;

	- внутренний диаметр внутренней резьбы

	Черт. 6

	Таблица 4

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                                                                мм

	----------------T---------T---------------------------------------

	Наружный диаметр	¦	    Р    	¦	         Предельные отклонения

	    резьбы d    	¦	         	+--------------T------------------------

	                	¦	         	¦	      H       	¦	           D

	                	¦	         	¦	      -       	¦	            1

	                	¦	         	¦	      8       	+-----------T------------

	                	¦	         	¦	              	¦	  верхн.   	¦	   нижн.

	----------------+---------+--------------+-----------+------------

	От   6 до 10    	¦	    1    	¦	   +/- 0,03   	¦	   +0,12   	¦	     0

	Св. 10 "  24    	¦	   1,5   	¦	   +/- 0,04   	¦	   +0,15   	¦

	"   24 "  60    	¦	    2    	¦	   +/- 0,05   	¦	   +0,19   	¦

	Примечание. Предельные отклонения размера 	 не подлежат обязательному
	контролю, если это не указано особо.

	3.5. Для цилиндрической внутренней резьбы, выполненной в соответствии с

	примечанием к п. 1.1, поле допуска диаметра 	 должно соответствовать 6H по ГОСТ
	16093-81.

	Верхнее предельное отклонение диаметра D не регламентируется.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.