Введен в действие

	Постановлением Госстандарта СССР

	от 1 ноября 1990 г. N 2780

	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
	ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
	МАНИПУЛЯТОРЫ ДЛЯ ЗАГРУЗКИ И РАЗГРУЗКИ ЩИТОВЫХ
	ДЕТАЛЕЙ
	ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
	Woodworking equipment. Manipulators for board parts loading and
	unloading. Basic parameters
	ГОСТ 28720-90 (СТ СЭВ 6803-89)

	Группа Г52

	ОКП 31 7155

	ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

	1. Внесен Министерством станкостроительной и инструментальной
	промышленности.

	2. Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством
	продукции и стандартам от 01.11.1990 N 2780 стандарт СЭВ 6803-89
	"Деревообрабатывающее оборудование. Манипуляторы для загрузки и разгрузки
	щитовых деталей. Основные параметры" введен в действие непосредственно в
	качестве государственного стандарта СССР с 01.07.1991.

	3. Введен впервые.

	1. Настоящий стандарт распространяется на универсальные загрузочные
	(разгрузочные) манипуляторы, предназначенные для поштучной или погрупповой
	загрузки (разгрузки) щитовых деталей в станки и автоматические линии.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Требования стандарта являются обязательными.

	2. Основные параметры манипуляторов должны соответствовать указанным в
	таблице.

	                                                       Размеры, мм

	-------------------------------------T----------------------------

	              Параметр               	¦	          Значение

	-------------------------------------+------T------T------T-------

	1. Номинальная грузоподъемность, кг 	¦	  80  	¦	 100  	¦	 125  	¦	  320

	                                     	+------+------+------+-------

	2. Полезная грузоподъемность, кг,   	¦	  63  	¦	  80  	¦	 100  	¦	  280

	не менее                             	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	                                     	+------+------+------+-------

	3. Высота стопы                     	¦	        1200        	¦	  850

	                                     	+------T-------------+-------

	4. Наименьший уровень подъемных     	¦	 250  	¦	         350

	столов над полом, не более           	¦	      	¦

	                                     	+------+---------------------

	5. Уровень загрузки (разгрузки)     	¦	         800 - 1200

	щитовых деталей в станок или линию   	¦

	                                     	+------T-------------T-------

	6. Наименьший цикл загрузки         	¦	  4   	¦	      6      	¦	  12

	(разгрузки) щитовых деталей, с,      	¦	      	¦	             	¦

	не более                             	¦	      	¦	             	¦

	                                     	+------+-------------+-------

	7. Погрешность позиционирования     	¦	       +/- 5        	¦	+/- 10

	рабочего органа, не более            	¦	                    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.