Утвержден и введен в действие

	Постановлением Госстандарта СССР

	от 13 июня 1969 г. N 680

	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
	ГАЙКИ ФАСОННЫЕ
	КОНСТРУКЦИЯ
	Shaped nuts. Construction
	ГОСТ 4088-69*
	(в ред. Изменения N 1, утв. в июне 1980 г., Изменения N 2, утв.
	Постановлением Госстандарта СССР от 20.04.1989 N 1023)

	Группа Г27

	Взамен ГОСТ 4088-57

	Срок введения в действие

	с 1 июля 1970 года

	до 1 января 1990 года

	Настоящий стандарт распространяется на фасонные гайки, предназначенные для
	станочных приспособлений.

	1. Конструкция и размеры гаек должны соответствовать указанным на чертеже и в
	таблице.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	(в ред. Изменения N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 20.04.1989 N
	1023)

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                                                      Размеры в мм

	------------T-----------T------T-----T-----T-----T----T---T-------

	Обозначение 	¦	Применяе-  	¦	d     	¦	Н    	¦	L    	¦	В    	¦	b   	¦	r  	¦	Масса,

	гаек        	¦	мость      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦	   	¦	кг ~=

	------------+-----------+------+-----+-----+-----+----+---+-------

	7004-0051   	¦	           	¦	М5    	¦	10   	¦	25   	¦	10   	¦	6   	¦	1,6	¦	0,014

	------------+-----------+------+-----+-----+-----+----+	   	+-------

	7004-0052   	¦	           	¦	М6    	¦	12   	¦	30   	¦	12   	¦	8   	¦	   	¦	0,024

	------------+-----------+------+-----+-----+-----+----+	   	+-------

	7004-0053   	¦	           	¦	М8    	¦	16   	¦	36   	¦	14   	¦	10  	¦	   	¦	0,042

	------------+-----------+------+-----+-----+-----+----+---+-------

	7004-0054   	¦	           	¦	М10   	¦	20   	¦	40   	¦	16   	¦	12  	¦	2,5	¦	0,063

	------------+-----------+------+-----+-----+-----+----+	   	+-------

	7004-0055   	¦	           	¦	М12   	¦	25   	¦	50   	¦	18   	¦	14  	¦	   	¦	0,118

	------------+-----------+------+-----+-----+-----+----+	   	+-------

	7004-0056   	¦	           	¦	М16   	¦	32   	¦	60   	¦	22   	¦	18  	¦	   	¦	0,210

	(в ред. Изменения N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 20.04.1989 N 1023)

	Пример условного обозначения фасонной гайки размером d = M5:

	Гайка 7004-0051 ГОСТ 4088-69

	(Измененная редакция, Изм. N 1).

	2. Материал - сталь марки 45 по ГОСТ 1050-88. Допускается замена на сталь
	других марок с механическими свойствами не ниже, чем у стали марки 45.

	(в ред. Изменения N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 20.04.1989 N 1023)

	3. Твердость - 31,5 ... 36,5 	.

	4. Неуказанные предельные отклонения размеров: h14, 	.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	(в ред. Изменения N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 20.04.1989 N 1023)

	5. Резьба метрическая - по ГОСТ 24705-81. Поле допуска резьбы - 6Н по ГОСТ
	16093-81.

	(п. 5 в ред. Изменения N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 20.04.1989 N
	1023)

	4, 5. (Измененная редакция, Изм. N 1).

	6. Размеры фасок для резьбы - по ГОСТ 10549-80.

	7. (Отменен, Изм. N 1).

	8. Покрытие - Хим. Окс. прм (обозначение покрытия - по ГОСТ 9.306-85). По
	соглашению с потребителем допускается применение других видов защитных
	покрытий.

	(в ред. Изменения N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 20.04.1989 N 1023)

	9. Остальные технические требования - по ГОСТ 1759.0-87.

	(в ред. Изменения N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 20.04.1989 N 1023)

	10. Маркировать: наименование изделия, его обозначение, обозначение
	настоящего стандарта и товарный знак предприятия-изготовителя. Маркировку
	нанести на тару или упаковку для партии гаек одного типоразмера.

	11. Пример применения фасонных гаек указан в Приложении.

	(п. 11 введен Изменением N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 20.04.1989
	N 1023)

	Приложение

	Справочное

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ ФАСОННЫХ ГАЕК

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.