Введен в действие

	Постановлением Госстандарта СССР

	от 13 июня 1969 г. N 680

	МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
	ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ С БУРТИКОМ
	КОНСТРУКЦИЯ
	Hexagon nuts with bead. Design
	ГОСТ 8918-69
	(в ред. Изменения N 1, утв. в июне 1980 г., Изменения N 2, утв. в
	апреле 1989 г.)

	Группа Г27

	МКС 25.060.99

	Взамен

	ГОСТ 8918-58

	Постановлением Комитета стандартов мер и измерительных приборов при
	Совете Министров СССР от 13 июня 1969 г. N 680 дата введения установлена
	01.07.1970.

	Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта СССР
	20.04.1989 N 1027.

	Издание (январь 2005 г.) с Изменениями N 1, 2, утвержденными в июне 1980 г.,
	апреле 1989 г. (ИУС 9-80, 7-89).

	Настоящий стандарт распространяется на шестигранные гайки с буртиком,
	предназначенные для станочных приспособлений.

	1. Конструкция и размеры гаек должны соответствовать указанным на чертеже и в
	таблице.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                                                      Размеры в мм

	-----------T---------T-------T-----T----T----T----T---T-----------

	Обозначение	¦	Применяе-	¦	   d   	¦	  S  	¦	 H  	¦	 D  	¦	 D  	¦	 h 	¦	 Масса, кг

	   гаек    	¦	мость    	¦	       	¦	 h13 	¦	    	¦	    	¦	  1 	¦	   	¦	    ~=

	-----------+---------+-------+-----+----+----+----+---+-----------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	7003-0301  	¦	         	¦	  М6   	¦	 10  	¦	  9 	¦	11,5	¦	 14 	¦	 2 	¦	   0,005

	-----------+---------+-------+-----+----+----+----+	   	+-----------

	7003-0302  	¦	         	¦	  М8   	¦	 14  	¦	 12 	¦	16,2	¦	 18 	¦	   	¦	   0,013

	-----------+---------+-------+-----+----+----+----+---+-----------

	7003-0303  	¦	         	¦	  М10  	¦	 17  	¦	 15 	¦	19,6	¦	 22 	¦	 3 	¦	   0,026

	-----------+---------+-------+-----+----+----+----+	   	+-----------

	7003-0304  	¦	         	¦	  М12  	¦	 19  	¦	 18 	¦	21,9	¦	 25 	¦	   	¦	   0,036

	-----------+---------+-------+-----+----+----+----+---+-----------

	7003-0305  	¦	         	¦	  М16  	¦	 24  	¦	 24 	¦	27,7	¦	 30 	¦	 4 	¦	   0,068

	-----------+---------+-------+-----+----+----+----+---+-----------

	7003-0306  	¦	         	¦	  М20  	¦	 30  	¦	 30 	¦	34,6	¦	 38 	¦	 5 	¦	   0,134

	-----------+---------+-------+-----+----+----+----+	   	+-----------

	7003-0307  	¦	         	¦	  М24  	¦	 36  	¦	 36 	¦	41,6	¦	 45 	¦	   	¦	   0,228

	-----------+---------+-------+-----+----+----+----+---+-----------

	7003-0308  	¦	         	¦	  М30  	¦	 46  	¦	 45 	¦	53,1	¦	 58 	¦	 6 	¦	   0,460

	-----------+---------+-------+-----+----+----+----+---+-----------

	7003-0309  	¦	         	¦	  М36  	¦	 55  	¦	 54 	¦	63,5	¦	 68 	¦	 7 	¦	   0,817

	-----------+---------+-------+-----+----+----+----+---+-----------

	7003-0310  	¦	         	¦	  М42  	¦	 65  	¦	 63 	¦	75,0	¦	 80 	¦	 8 	¦	   1,304

	-----------+---------+-------+-----+----+----+----+	   	+-----------

	7003-0311  	¦	         	¦	  М48  	¦	 75  	¦	 72 	¦	86,5	¦	 90 	¦	   	¦	   1,948

	Пример условного обозначения шестигранной гайки с буртиком размером D = М6:

	Гайка 7003-0301 ГОСТ 8918-69

	(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).

	2. Материал - сталь марки 40X по ГОСТ 4543-71. Допускается замена на сталь

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	других марок с механическими свойствами не ниже, чем у стали марки 40X.

	3. Твердость - 33 ... 38 HRC.

	4. Неуказанные предельные отклонения размеров: h14, 	.

	(Измененная редакция, Изм. N 2).

	5. (Исключен, Изм. N 2).

	6. Резьба метрическая - по ГОСТ 24705-81. Поле допуска резьбы - 6H по ГОСТ
	16093-81.

	(Измененная редакция, Изм. N 2).

	7. Размеры фасок для резьбы - по ГОСТ 10549-80.

	8. (Исключен, Изм. N 1).

	9. Покрытие - Хим. Окс. прм (обозначение покрытия - по ГОСТ 9.306-85). По
	соглашению с потребителем допускается применение других видов защитных
	покрытий.

	10. Остальные технические требования по ГОСТ 1759.0-87.

	11. Маркировать: наименование изделия, его обозначение, обозначение
	настоящего стандарта и товарный знак предприятия-изготовителя. Маркировку
	нанести на тару или упаковку для партии гаек одного типоразмера.

	12. Пример применения шестигранных гаек с буртиком указан в Приложении.

	(Введен дополнительно, Изм. N 2).

	Приложение

	Справочное

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ ШЕСТИГРАННЫХ ГАЕК С БУРТИКОМ

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.