Утвержден

	Постановлением Госстандарта СССР

	от 13 июня 1969 г. N 680

	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
	ГАЙКИ С ШАРНИРНОЙ РУКОЯТКОЙ
	КОНСТРУКЦИЯ
	ГОСТ 8921-69*
	Swing handle nuts. Construction
	(в ред. Изменения N 1, утв. в июне 1980 г., Изменения N 2, утв.
	Постановлением Госстандарта СССР от 20.04.1989 N 1023)

	Группа Г27

	Взамен ГОСТ 8921-58

	Срок введения

	с 1 июля 1970 года

	Настоящий стандарт распространяется на гайки с шарнирной рукояткой,
	предназначенные для станочных приспособлений.

	1. Конструкция и размеры гаек с шарнирной рукояткой

	1.1. Конструкция и размеры гаек должны соответствовать указанным на черт. 1 и
	в табл. 1.

	------------------------------------

	<*> Размеры для справок.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 1

	Таблица 1

	                                                     Размеры в мм

	---------T------T---T--T--T---T--T------T-------------T-------------T-------------T-----------
	-

	Обозначе-	¦	Приме-	¦	 d 	¦	 H	¦	 D	¦	 I 	¦	 h	¦	Масса,	¦	   Дет. 1    	¦	    Дет. 2   	¦	    Дет. 3   	¦	   Дет. 4

	ние гаек 	¦	няе-  	¦	   	¦	  	¦	  	¦	   	¦	  	¦	  кг  	¦	   Гайка     	¦	   Рукоятка  	¦	   Пружина   	¦	  Штифт по

	         	¦	мость 	¦	   	¦	  	¦	  	¦	   	¦	  	¦	  ~=  	¦	             	¦	             	¦	             	¦	ГОСТ 3128-70

	         	¦	      	¦	   	¦	  	¦	  	¦	   	¦	  	¦	      	¦	             	¦	             	¦	             	¦

	         	¦	      	¦	   	¦	  	¦	  	¦	   	¦	  	¦	      	+-------------+-------------+-------------+------------

	         	¦	      	¦	   	¦	  	¦	  	¦	   	¦	  	¦	      	¦	                      Количество

	         	¦	      	¦	   	¦	  	¦	  	¦	   	¦	  	¦	      	+-------------T-------------T-------------T------------

	         	¦	      	¦	   	¦	  	¦	  	¦	   	¦	  	¦	      	¦	      1      	¦	      1      	¦	      1      	¦	      1

	         	¦	      	¦	   	¦	  	¦	  	¦	   	¦	  	¦	      	+-------------+-------------+-------------+------------

	         	¦	      	¦	   	¦	  	¦	  	¦	   	¦	  	¦	      	¦	                 Обозначение деталей

	---------+------+---+--+--+---+--+------+-------------T-------------T-------------T-----------
	-

	7003-0341	¦	      	¦	М6 	¦	28	¦	16	¦	63 	¦	12	¦	0,065 	¦	7003-0341/001	¦	7003-0341/002	¦	7003-0341/003	¦	5m6 х

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	16

	---------+------+---+--+--+	   	+--+------+-------------+	             	¦	             	¦

	7003-0342	¦	      	¦	М8 	¦	32	¦	18	¦	   	¦	16	¦	0,079 	¦	7003-0342/001	¦	             	¦	             	¦

	---------+------+---+--+--+---+--+------+-------------+-------------+-------------+-----------
	-

	7003-0343	¦	      	¦	М10	¦	40	¦	20	¦	80 	¦	20	¦	0,137 	¦	7003-0343/001	¦	7003-0343/002	¦	7003-0343/003	¦	6m6 х
	18

	---------+------+---+--+--+---+--+------+-------------+-------------+-------------+-----------
	-

	7003-0344	¦	      	¦	М12	¦	50	¦	25	¦	100	¦	25	¦	0,256 	¦	7003-0344/001	¦	7003-0344/002	¦	7003-0344/003	¦	8m6 х
	22

	---------+------+---+--+--+---+--+------+-------------+-------------+-------------+-----------
	-

	7003-0345	¦	      	¦	М16	¦	60	¦	32	¦	125	¦	28	¦	0,499 	¦	7003-0345/001	¦	7003-0345/002	¦	7003-0345/003	¦	10m6
	х 30

	---------+------+---+--+--+---+--+------+-------------+-------------+-------------+-----------
	-

	7003-0346	¦	      	¦	М20	¦	70	¦	40	¦	160	¦	32	¦	0,960 	¦	7003-0346/001	¦	7003-0346/002	¦	7003-0346/003	¦	12m6
	х 36

	Пример условного обозначения гайки с шарнирной рукояткой размером d = M6:

	Гайка 7003-0341 ГОСТ 8921-69

	(Измененная редакция, Изм. N 1).

	1.2. Маркировать: наименование изделия, его обозначение, обозначение
	настоящего стандарта и товарный знак предприятия-изготовителя. Маркировку
	нанести на тару или упаковку для партии гаек одного типоразмера.

	1.3. Пример применения гаек с шарнирной рукояткой указан в Приложении.

	(п. 1.3 введен Изменением N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 20.04.1989
	N 1023)

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	2. Конструкция и размеры гайки (дет. 1)

	2.1. Конструкция и размеры гайки должны соответствовать указанным на черт. 2
	и в табл. 2.

	(в ред. Изменения N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 20.04.1989 N
	1023)
	Черт. 2

	Таблица 2

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                                                      Размеры в мм

	-------------T------T--T--T------T------T-----T--T------T--T------

	Обозначение 	¦	 d    	¦	H 	¦	D 	¦	  b   	¦	  d   	¦	 d   	¦	h 	¦	  h   	¦	с 	¦	Масса,

	     гаек    	¦	      	¦	  	¦	  	¦	(пред.	¦	   1  	¦	  2  	¦	  	¦	   1  	¦	  	¦	  кг

	             	¦	      	¦	  	¦	  	¦	откл. 	¦	(пред.	¦	     	¦	  	¦	(пред.	¦	  	¦	 ~=

	             	¦	      	¦	  	¦	  	¦	  по  	¦	откл. 	¦	     	¦	  	¦	откл. 	¦	  	¦

	             	¦	      	¦	  	¦	  	¦	 Н11) 	¦	по К7)	¦	     	¦	  	¦	-0,1) 	¦	  	¦

	-------------+------+--+--+------+------+-----+--+------+--+------

	7003-0341/001	¦	М6    	¦	28	¦	16	¦	8     	¦	5     	¦	10,2 	¦	12	¦	8,6   	¦	2 	¦	0,024

	7003-0342/001	¦	М8    	¦	32	¦	18	¦	8     	¦	5     	¦	10,2 	¦	16	¦	8,6   	¦	2 	¦	0,038

	7003-0343/001	¦	М10   	¦	40	¦	20	¦	10    	¦	6     	¦	12,2 	¦	20	¦	10,6  	¦	3 	¦	0,054

	7003-0344/001	¦	М12   	¦	50	¦	25	¦	12    	¦	8     	¦	14,25	¦	25	¦	13,3  	¦	3 	¦	0,110

	7003-0345/001	¦	М16   	¦	60	¦	32	¦	16    	¦	10    	¦	18,25	¦	28	¦	16,5  	¦	4 	¦	0,201

	7003-0346/001	¦	М20   	¦	70	¦	40	¦	20    	¦	12    	¦	22,25	¦	32	¦	21,5  	¦	4 	¦	0,354

	(в ред. Изменения N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 20.04.1989 N 1023)

	(Измененная редакция, Изм. N 1).

	2.2. Материал - сталь марки 45 по ГОСТ 1050-88. Допускается замена на сталь
	других марок с механическими свойствами не ниже, чем у стали марки 45.

	(в ред. Изменения N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 20.04.1989 N 1023)

	2.3. Твердость - 31,5 ... 36,5 	.

	2.4. Неуказанные предельные отклонения размеров: Н14, h14, 	.

	(в ред. Изменения N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 20.04.1989 N 1023)

	(Измененная редакция, Изм. N 1).

	2.5. Допуск перпендикулярности оси отверстия 	 к поверхности А - не более

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	0,05 мм.

	2.6. Резьба метрическая - по ГОСТ 24705-81. Поле допуска резьбы - 6Н по ГОСТ
	16093-81.

	(п. 2.6 в ред. Изменения N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 20.04.1989 N
	1023)

	(Измененная редакция, Изм. N 1).

	2.7. Размеры фасок для резьбы - по ГОСТ 10549-80.

	2.8. (Отменен, Изм. N 1).

	2.9. Покрытие - Хим. Окс. прм (обозначение покрытия - по ГОСТ 9.306-85). По
	соглашению с потребителем допускается применение других видов защитных
	покрытий.

	(в ред. Изменения N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 20.04.1989 N 1023)

	Пример условного обозначения гайки размером d = М6:

	Гайка 7003-0341/001 ГОСТ 8921-69

	3. Конструкция и размеры рукоятки (дет. 2)

	3.1. Конструкция и размеры рукоятки должны соответствовать указанным на черт.
	3 и в табл. 3.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	(в ред. Изменения N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 20.04.1989 N

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1023)
	Черт. 3

	Таблица 3

	                                                      Размеры в мм

	-------------T-------T---T--T--T--T-------T--T------T---T---T------

	Обозначение 	¦	   b   	¦	L  	¦	D 	¦	D 	¦	D 	¦	   d   	¦	h 	¦	  h   	¦	 с 	¦	 r 	¦	Масса,

	  рукояток   	¦	(пред. 	¦	   	¦	  	¦	 1	¦	 2	¦	(пред. 	¦	  	¦	   1  	¦	   	¦	   	¦	кг ~=

	             	¦	 откл. 	¦	   	¦	  	¦	  	¦	~=	¦	 откл. 	¦	  	¦	(пред.	¦	   	¦	   	¦

	             	¦	по d11)	¦	   	¦	  	¦	  	¦	  	¦	по D11)	¦	  	¦	откл. 	¦	   	¦	   	¦

	             	¦	       	¦	   	¦	  	¦	  	¦	  	¦	       	¦	  	¦	  по  	¦	   	¦	   	¦

	             	¦	       	¦	   	¦	  	¦	  	¦	  	¦	       	¦	  	¦	-0,1) 	¦	   	¦	   	¦

	-------------+-------+---+--+--+--+-------+--+------+---+---+------

	7003-0341/002	¦	8      	¦	63 	¦	16	¦	10	¦	7 	¦	5      	¦	7 	¦	7,2   	¦	0,6	¦	1,6	¦	0,038

	7003-0343/002	¦	10     	¦	80 	¦	20	¦	13	¦	9 	¦	6      	¦	9 	¦	9,2   	¦	0,6	¦	1,6	¦	0,075

	7003-0344/002	¦	12     	¦	100	¦	25	¦	16	¦	11	¦	8      	¦	11	¦	11,2  	¦	0,6	¦	2,5	¦	0,136

	7003-0345/002	¦	16     	¦	125	¦	32	¦	20	¦	14	¦	10     	¦	14	¦	14,3  	¦	1,0	¦	2,5	¦	0,267

	7003-0346/002	¦	20     	¦	160	¦	40	¦	25	¦	18	¦	12     	¦	18	¦	18,3  	¦	1,0	¦	4,0	¦	0,570

	Пример условного обозначения рукоятки размером b = 8 мм:

	Рукоятка 7003-0341/002 ГОСТ 8921-69

	(Измененная редакция, Изм. N 1).

	3.2. Материал - сталь марки 45 по ГОСТ 1050-88. Рекомендуется изготовлять
	рукоятки из заготовок по ГОСТ 3055-69.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	(в ред. Изменения N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 20.04.1989 N 1023)

	3.3. Твердость - 36,5 ... 41,5 	.

	3.4. Неуказанные предельные отклонения размеров: h14, 	.

	(в ред. Изменения N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 20.04.1989 N 1023)

	(Измененная редакция, Изм. N 1).

	3.5. Покрытие - Хим. Окс. прм (обозначение покрытия - по ГОСТ 9.306-85). По
	соглашению с потребителем допускается применение других видов защитных
	покрытий.

	(в ред. Изменения N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 20.04.1989 N 1023)

	4. Конструкция и размеры пружины (дет. 3)

	4.1. Конструкция и размеры пружины должны соответствовать указанным на
	черт. 4 и в табл. 4.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	(в ред. Изменения N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 20.04.1989 N
	1023)
	Черт. 4

	Таблица 4

	                                                      Размеры в мм

	-----------------T-----T-----T------T------T------T-----T---------

	   Обозначение   	¦	 D   	¦	 L   	¦	 s    	¦	 b    	¦	 h    	¦	 l   	¦	 Масса,

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	      пружин     	¦	     	¦	     	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     	¦	 кг ~=

	-----------------+-----+-----+------+------+------+-----+---------

	7003-0341/003    	¦	 10  	¦	 16  	¦	 0,4  	¦	  7,8 	¦	 1,6  	¦	  8  	¦	0,0004

	7003-0343/003    	¦	 12  	¦	 19  	¦	 0,4  	¦	  9,8 	¦	 1,6  	¦	  9  	¦	0,0006

	7003-0344/003    	¦	 14  	¦	 22  	¦	 0,5  	¦	 11,8 	¦	 2,3  	¦	 10  	¦	0,0015

	7003-0345/003    	¦	 18  	¦	 27  	¦	 0,6  	¦	 15,8 	¦	 2,5  	¦	 13  	¦	0,0025

	7003-0346/003    	¦	 22  	¦	 35  	¦	 0,8  	¦	 19,8 	¦	 3,5  	¦	 15  	¦	0,0045

	Пример условного обозначения пружины размером D = 10 мм:

	Пружина 7003-0341/003 ГОСТ 8921-69

	(Измененная редакция, Изм. N 1).

	4.2. Материал: лента стальная пружинная ЗП-Ч по ГОСТ 21996-76, из стали марки
	У7А по ГОСТ 1435-74. Допускается замена материала на сталь других марок с
	механическими свойствами не ниже, чем у стали марки У7А.

	4.3. Твердость - 51 ... 56 	.

	4.4. Неуказанные предельные отклонения размеров: h14, 	.

	(в ред. Изменения N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 20.04.1989 N 1023)

	(Измененная редакция, Изм. N 1).

	4.5. Покрытие - Хим. Окс. прм (обозначение покрытия - по ГОСТ 9.306-85). По
	соглашению с потребителем допускается применение других видов защитных
	покрытий.

	(в ред. Изменения N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 20.04.1989 N 1023)

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Приложение

	Справочное

	ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ ГАЕК С ШАРНИРНОЙ РУКОЯТКОЙ

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.