Принято

	Протоколом Межгосударственного

	совета по стандартизации,

	метрологии и сертификации

	от 24 мая 2001 г. N 19

	ИЗМЕНЕНИЕ N 2 ГОСТ 11828-86 "МАШИНЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	ВРАЩАЮЩИЕСЯ. ОБЩИЕ МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ"

	Группа Е69

	Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и
	сертификации (Протокол N 19 от 24.05.2001).

	Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС N 3791.

	За принятие изменения проголосовали:

	----------------------------T-------------------------------------

	  Наименование государства  	¦	  Наименование национального органа

	                            	¦	       по стандартизации

	----------------------------+-------------------------------------

	Азербайджанская Республика  	¦	Азгосстандарт

	Республика Армения          	¦	Армгосстандарт

	Республика Беларусь         	¦	Госстандарт Республики Беларусь

	Грузия                      	¦	Грузстандарт

	Республика Казахстан        	¦	Госстандарт Республики Казахстан

	Кыргызская Республика       	¦	Кыргызстандарт

	Республика Молдова          	¦	Молдова-Стандарт

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Российская Федерация        	¦	Госстандарт России

	Республика Таджикистан      	¦	Таджикстандарт

	Туркменистан                	¦	Главгосслужба "Туркменстандартлары"

	Республика Узбекистан       	¦	Узгосстандарт

	Украина                     	¦	Госстандарт Украины

	На обложке и первой странице под обозначением стандарта исключить
	обозначение: (СТ СЭВ 1347-75).

	Вводная часть. Второй, третий абзацы изложить в новой редакции:

	"Стандарт не распространяется на электрические машины, предназначенные для
	применения в бортовых системах подвижных средств наземного водного и воздушного
	транспорта, и на электрические машины, на которые установлены специальные
	требования, утвержденные в установленном порядке.

	В стандарте учтены требования международных стандартов МЭК 60034-1 в части,
	касающейся испытаний, и МЭК 60279.

	Стандарт пригоден для целей проведения сертификационных испытаний";

	дополнить абзацем:

	"В справочном Приложении А приведен перечень государственных стандартов на
	общие методы других видов испытаний электрических машин".

	Пункт 1.2. Первый абзац. Заменить ссылку и слова: ГОСТ 12.1.004-85 на ГОСТ
	12.1.004-91, "Гостехнадзором и Госэнергонадзором СССР" на "в установленном
	порядке".

	Пункт 2.1.1. Первый абзац изложить в новой редакции:

	"Измерения электрических величин при испытании машин для частот до 400 Гц,
	кроме оговоренных ниже, следует производить электроизмерительными приборами, в
	том числе мостами, класса точности не хуже 0,5, если иное не установлено в
	стандартах или технических условиях на конкретные виды машин".

	Пункт 2.2.2 после слов "производить одновременно" изложить в новой редакции:

	"Это обязательно при измерении сопротивлений при постоянном токе методом
	вольтметра и амперметра, измерении мощности трехфазного тока методами двух или
	трех ваттметров, измерении фазных токов двумя или тремя амперметрами и линейных
	напряжений двумя или тремя вольтметрами".

	Пункт 2.3.2 изложить в новой редакции:

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	"2.3.2. Измерители вращающего момента, применяемые для измерения
	механической мощности электрических машин мощностью свыше 1 кВт с номинальной
	частотой вращения до 600 об/мин, должны обеспечивать точность измерения не ниже
	соответствующей классу точности 1,0.

	Измерение вращающего момента электрических машин мощностью до 1 кВт
	следует производить с точностью, указанной в технических условиях на конкретные
	виды машин".

	Пункты 2.4.2, 2.5.3, 9.10. Ссылку на ГОСТ 8.326-89 дополнить знаком сноски: <*>;

	дополнить сноской:

	"<*> На территории РФ действуют ПР 50.2.009-94".

	Пункт 2.4.2. Ссылку на ГОСТ 8.438-81 дополнить знаком сноски: <**>;

	дополнить сноской:

	"--------------------------------

	<**> На территории РФ действуют ПР 50.2.006-94".

	Пункт 3.5. Первый абзац. Заменить слово: "случайных" на "возможных".

	Пункт 3.6. Последний абзац. Заменить слово: "сопротивление" на
	"сопротивления".

	Пункт 3.9. Формула (7). Экспликацию для 	 изложить в новой редакции:

	"	 - температурный коэффициент сопротивления материала обмотки в диапазоне

	температур от 0 до 100 °C. Для медных обмоток величина дроби 	 принимается

	равной 235. При применении обмоток из других материалов величина дроби 
	определяется подстановкой температурного коэффициента сопротивления для данного
	материала".

	Пункт 3.10. Формула (8) и экспликация. Заменить обозначение и слова: 	 на 

	(2 раза), 	 на 	 (2 раза); "при 0 °C" на "в диапазоне температур от 0 до 100 °C".

	Пункт 5.3. Первый абзац. Заменить слова: "а в случае надобности - испытанием ее
	на электрическую прочность" на "После испытания при перегрузке следует проводить
	испытания изоляции на электрическую прочность по пп. 7.5 и 7.6 настоящего
	стандарта".

	Пункт 7.3. Последний абзац. Исключить слова: "на механизированных и
	автоматизированных испытательных устройствах".

	Пункт 9.4. Первый абзац изложить в новой редакции:

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	"Метод сопротивления предназначается для измерения средней температуры
	изолированных обмоток, к которым может быть подключено измерительное
	устройство, путем измерения сопротивления этих обмоток в практически холодном и
	нагретом состоянии согласно разд. 3 настоящего стандарта";

	четвертый абзац изложить в новой редакции; чертеж 2 заменить новым:

	"В тех случаях, когда это представляется возможным, должно быть осуществлено
	искусственное механическое торможение агрегата для сокращения времени его выбега
	и интервала времени до начала выполнения измерений.

	При останове машины с принудительной вентиляцией или с жидкостным
	охлаждением следует одновременно прекратить поступление охлаждающего газа или
	жидкости.

	Для безопасного проведения измерений должны быть приняты все необходимые
	организационные и технические меры, связанные с особенностями выполнения
	измерений.

	Первое измерение температуры обмотки или какой-либо части машины,
	выполняемое после ее останова, должно быть зафиксировано во времени и проведено
	не позднее, чем через 30 с после отключения для машин мощностью до 50 кВт (кВ x А),
	90 с - для машин мощностью более 50 до 200 кВт (кВ x А) и 120 с - для машин
	мощностью более 200 до 5000 кВт (кВ x А), а для машин мощностью свыше 5000 кВт
	(кВ x А) - по согласованию между изготовителем и потребителем.

	Последующие измерения следует проводить после останова машины, по общим
	командам, через определенные промежутки времени (15 с, 30 с, 60 с). Измерения
	должны проводиться более часто в начальный период измерений и реже - по мере
	стабилизации показаний приборов.

	Температуру обмотки до отключения машины следует определять по величине ее
	сопротивления путем экстраполяции кривой остывания на момент отключения
	машины. С этой целью строят кривую остывания (черт. 2), откладывая на оси абсцисс

	время 	, 	, 	 и т.д., истекшее от момента отключения машины до выполнения
	отсчета, а на оси ординат - логарифмы соответствующих численных значений

	температур 	, 	, 	 и т.д. Экстраполируя кривую остывания до пересечения с

	осью ординат, находят логарифм искомой температуры 	, а по нему определяют
	температуру обмотки до отключения машины".

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 2

	Пункт 9.7 дополнить абзацем:

	"В последнем случае допускается температуру подшипника определять также по
	результатам измерения на крышке подшипника с добавлением поправки, равной
	величине перепада температур между наружной обоймой и крышкой подшипника.
	Конкретное место измерения температуры на крышке подшипника и величина
	поправки должны быть указаны заводами-изготовителями в Инструкции по
	эксплуатации конкретных видов машин".

	Пункт 9.8. Четвертый абзац. Заменить слова: "температурный коэффициент" на
	"температурный градиент";

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	пятый абзац. Заменить слова: "по поверхности входа" на "в плоскости
	поперечного сечения входа".

	Пункт 11.1. Заменить слова: "неподвижной машины" на "неподвижной
	заторможенной машины".

	Пункт 11.1.1. Формула (12) и экспликация. Заменить обозначение: 	 на 	 (2
	раза).

	Пункт 11.1.2. Заменить слова: "динамический момент" на "вращающий момент" (4

	раза); заменить обозначения: 	 на М (5 раз), 	 на 	 (3 раза);

	первый абзац изложить в новой редакции:

	"Для определения пускового тока и пускового момента из опыта пуска
	ненагруженного двигателя испытуемую машину приводят во вращение в
	противоположном направлении с частотой 0,2 - 0,3 номинальной, включают ее в сеть
	и регистрируют с помощью осциллографа процессы разгона. Полученная из этого
	опыта характеристика вращающего момента является динамической моментной
	характеристикой двигателя";

	третий абзац после слов "ротора за время пуска" дополнить словами: "При этом
	наличие дополнительной маховой массы должно быть учтено при определении
	механических потерь двигателя";

	седьмой абзац. Заменить слова: "по изменению частоты вращения" на "по
	изменению частоты вращения без учета электромагнитных переходных процессов в
	момент включения";

	девятый абзац. Заменить обозначение: 	 на М; исключить слова: "и

	динамического момента (	)"; формулу (17) изложить в новой редакции:

	"";

	одиннадцатый абзац. Исключить слова: "подводимой мощности" (2 раза);

	тринадцатый абзац. Заменить слова: "пускового момента" на "вращающего
	момента";

	формулу (18) и экспликацию изложить в новой редакции:

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	", (18)

	где 	 - вращающий момент двигателя при номинальном напряжении и данной
	частоте вращения (скольжении s), Н x м;

	- синхронная частота вращения, об/мин;

	- подводимая мощность при данной частоте вращения (скольжении s), кВт;

	- потери в обмотке якоря, кВт; 	 - сопротивление фазы

	обмотки якоря, измеренное непосредственно после пуска, Ом; 	 - ток статора при
	данной частоте вращения (скольжении s), А;

	- потери в стали, соответствующие напряжению U при данной частоте
	вращения (скольжении s), кВт;

	- добавочные потери, кВт, определяются по ГОСТ 25941-83;

	- механические потери при синхронной частоте вращения, кВт;

	и 	 определяются по ГОСТ 7217-87;

	s - скольжение при данной частоте вращения;

	- номинальное напряжение, В;

	U - напряжение при данной частоте вращения (скольжении s), В";

	последний абзац. Заменить обозначение: 	 на 	; формулу (19) изложить в
	новой редакции:

	""; (19)

	экспликация. Заменить обозначение: 	 на 	.

	Пункт 11.2. Последний абзац. Заменить слова: "зависимости динамического
	момента от частоты вращения или скольжения" на "динамической моментной
	характеристики, полученной".

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Пункт 11.2.3. Первый абзац. Заменить слова: "В зависимости вращающего момента
	от частоты вращения или скольжения" на "по динамической моментной
	характеристике, полученной";

	второй абзац. Заменить слово: "динамического" на "вращающего".

	Пункт 11.4 дополнить абзацем:

	"Напряжение при определении максимального момента способами а), б) и в)
	должно быть по возможности близким к номинальному значению. Величина
	максимального момента, полученная экспериментальным путем, приводится к
	номинальному напряжению пропорционально квадрату напряжения".

	Пункт 11.5. Заменить ссылку: ГОСТ 533-85 на ГОСТ 533-2000.

	Раздел 13. Наименование изложить в новой редакции:

	"13. Испытание водо-водяных теплообменников, масло-, газо- и
	воздухоохладителей".

	Пункт 13.1. Первый абзац. Заменить слово: "Испытание" на "Испытание водо-
	водяных теплообменников";

	дополнить абзацем:

	"Если водоснабжение охладителей осуществляется от системы или насосов,
	обеспечивающих повышенное давление воды против ее рабочего давления в
	охладителях, а рабочее давление в охладителях регулируется с помощью вентилей или
	других понижающих давление устройств, то испытание следует проводить давлением
	соответственно в 1,5 или 1,25 раза большим этого повышенного давления в системе (на
	насосах)".

	Стандарт дополнить приложением - А:

	"Приложение А

	Справочное

	ПЕРЕЧЕНЬ СТАНДАРТОВ НА ОБЩИЕ МЕТОДЫ ДРУГИХ ВИДОВ
	ИСПЫТАНИЙ

	ГОСТ 11929-87. Машины электрические вращающиеся. Общие методы
	испытаний. Определение уровня шума

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	ГОСТ 12259-75. Машины электрические. Методы определения расхода
	охлаждающего газа

	ГОСТ 14254-96. Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)

	ГОСТ 16842-82*. Радиопомехи индустриальные. Методы испытаний источников
	индустриальных радиопомех

	--------------------------------

	<*> На территории РФ действует ГОСТ Р 51320-99.

	ГОСТ 16962.1-89. Изделия электротехнические. Методы испытаний на
	устойчивость к климатическим внешним воздействующим факторам

	ГОСТ 16962.2-90. Изделия электротехнические. Методы испытаний на стойкость
	к механическим внешним воздействующим факторам

	ГОСТ 20815-93. Машины электрические вращающиеся. Механическая вибрация
	некоторых видов машин с высотой оси вращения 56 мм и более. Измерение, оценка и
	допустимые значения

	ГОСТ 25941-83. Машины электрические вращающиеся. Методы определения
	потерь и коэффициента полезного действия

	ГОСТ 27222-91. Машины электрические вращающиеся. Измерение сопротивления
	обмоток машин переменного тока без отключения от сети".

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.