Утверждено и введено в действие

	Постановлением Госстандарта СССР

	от 16 мая 1989 г. N 1232

	ИЗМЕНЕНИЕ N 2 ГОСТ 13430-68 "ВИНТЫ НАЖИМНЫЕ С
	РУКОЯТКОЙ И ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ КОНЦОМ ДЛЯ
	СТАНОЧНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ. КОНСТРУКЦИЯ И
	РАЗМЕРЫ"

	Дата введения

	1 января 1990 года

	Наименование стандарта. Исключить слова: "и размеры", "and sizes".

	Пункт 1. Таблица. Графа "Дет. 1. Винт по ГОСТ 13432-68". Заменить поле допуска:
	Н7 на К7.

	графа d. Заменить слово: "Трап" на "Tr";

	таблицу дополнить примечанием: "Примечание. Допускается применение
	рукояток дет. 2 других конструкций".

	Стандарт дополнить пунктом - 3: "3. Пример применения нажимных винтов с
	рукояткой и цилиндрическим концом указан в справочном Приложении".

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.