Утверждено и введено в действие

	Постановлением Госстандарта СССР

	от 16 мая 1989 г. N 1233

	ИЗМЕНЕНИЕ N 2 ГОСТ 13434-68* "ВИНТЫ ЗАЖИМНЫЕ С
	ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ И ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ КОНЦОМ
	ДЛЯ СТАНОЧНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ. КОНСТРУКЦИЯ И
	РАЗМЕРЫ"

	Дата введения

	1 января 1990 года

	Наименование стандарта. Исключить слова: "и размеры", "and sizes".

	Пункт 1. Чертеж. Заменить параметры шероховатости: Rz 40 на Ra 6,3; Ra 2,5 на Ra
	1,6.

	Таблица. Графа d. Заменить слово: "Трап" на "Tr". Для обозначений винтов 7006-
	0963 и 7006-0964 заменить обозначение: 35 х 6 на 32 х 6.

	Пункт 2. Заменить ссылку: ГОСТ 1050-74 на ГОСТ 1050-88.

	Пункт 3. Заменить значение: HRC 33 ... 38 на 35,0 ... 39,5 	.

	Пункт 4 изложить в новой редакции: "4. Неуказанные предельные отклонения

	размеров: h14, 	".

	Пункт 5. Заменить поле допуска и ссылку: 8g на 6g, ГОСТ 9484-81 на ГОСТ 24737-
	81.

	Пункт 7. Заменить ссылку: ГОСТ 9.073-77 на ГОСТ 9.306-85.

	Пункт 8. Заменить ссылку: ГОСТ 1759-70 на ГОСТ 1759.0-87.

	Стандарт дополнить пунктом - 10: "10. Пример применения нажимных винтов с
	шестигранной головкой и цилиндрическим концом указан в Приложении".

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.