Утверждено

	Постановлением Госстандарта СССР

	от 20 апреля 1989 г. N 1022

	ИЗМЕНЕНИЕ N 2 ГОСТ 14724-68 "БОЛТЫ ОТКИДНЫЕ.
	КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ"

	Наименование стандарта. Исключить слова: "и размеры", "and dimensions".

	Пункт 1. Чертеж. Заменить параметры шероховатости: "Rz 40" на "Ra 6,3"; "Rz 20"
	на "Ra 3,2".

	Таблица. Графа d. Исключить слова: "(пред. откл. по g8)".

	Пункт 2. Заменить ссылку: ГОСТ 1050-74 на ГОСТ 1050-88.

	Пункт 4. Заменить слова: "валов - h14, остальных - 	" на "h14, 	".

	Пункт 6 изложить в новой редакции: "6. Резьба метрическая - по ГОСТ 24705-81.
	Поле допуска резьбы - 6g по ГОСТ 16093-81".

	Пункт 9. Заменить ссылку: ГОСТ 9.073-77 на ГОСТ 9.306-85.

	Пункт 10. Заменить ссылку: ГОСТ 1759-70 на ГОСТ 1759.0-87.

	Стандарт дополнить пунктом - 12: "12. Примеры применения откидных болтов
	указаны в Приложении".

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.