Утверждено

	Постановлением Госстандарта СССР

	от 20 апреля 1989 г. N 1023

	ИЗМЕНЕНИЕ N 2 ГОСТ 14729-69 "ГАЙКИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ
	ПОТАЙНЫЕ. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ"

	Дата введения

	1 января 1990 года

	Наименование стандарта. Исключить слова: "и размеры", "and dimensions".

	Пункт 1. Чертеж. Заменить параметры шероховатости: Rz 40 на Ra 6,3; Rz 40 на Ra
	3,2; Ra 2,5 на Ra 1,6.

	Таблица. Графа d. Исключить слова: "(пред. откл. по Н7)";

	графа D. Заменить слова: "(пред. откл. по D11)" на "поле допуска d11".

	Пункт 2. Заменить ссылку: ГОСТ 1050-74 на ГОСТ 1050-88.

	Пункт 4. Заменить слова: "отверстий - Н14, валов - h14, остальных - 	;

	угловых - 9-й степени точности по ГОСТ 8908-81" на "Н14, h14, 	".

	Пункт 5 изложить в новой редакции: "5. Резьба метрическая - по ГОСТ 24705-81.
	Поле допуска резьбы - 6Н по ГОСТ 16093-81".

	Пункт 7. Заменить ссылку: ГОСТ 9.073-77 на ГОСТ 9.306-85.

	Пункт 8. Заменить ссылку: ГОСТ 1759-70 на ГОСТ 1759.0-87.

	Стандарт дополнить пунктом - 10: "10. Пример применения цилиндрических
	потайных гаек указан в Приложении".

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.