Утвержден и введен в действие

	Постановлением Госстроя СССР

	от 29 декабря 1984 г. N 230

	МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
	СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА.
	СТРОИТЕЛЬСТВО
	РАБОТЫ ПО ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ И
	ТРУБОПРОВОДОВ
	ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
	Occupational safety standards system. Construction. Works on thermal
	insulation of equipment and pipe lines. Safety requirements
	ГОСТ 12.3.038-85

	Группа Т58

	ОКСТУ 0012

	Дата введения

	1 июля 1985 года

	Настоящий стандарт устанавливает требования по предупреждению воздействия
	опасных и вредных производственных факторов в процессе подготовки и выполнения
	тепловой изоляции оборудования и трубопроводов при новом строительстве,
	расширении, реконструкции и техническом перевооружении предприятий, зданий и
	сооружений.

	1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	1.1. Организация и технология выполнения теплоизоляционных работ должны
	обеспечивать безопасность для работающих на всех стадиях производственного

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	процесса и соответствовать требованиям настоящего стандарта, ГОСТ 12.3.002-75,
	ГОСТ 12.1.004-91, ГОСТ 12.1.007-76, СНиП III-4-80, Правил пожарной безопасности
	при производстве строительно-монтажных работ, утвержденных ГУПО МВД СССР, а
	также Санитарных норм и правил, утвержденных Минздравом СССР.

	1.2. При выполнении теплоизоляционных работ должна быть обеспечена
	безопасность для работающих при возникновении следующих опасных и вредных
	производственных факторов:

	запыленность и загазованность воздуха;

	уровень шума и вибрации на рабочем месте;

	недостаточная освещенность;

	отклонения от оптимальных норм температуры, относительной влажности и
	скорости движения воздуха в рабочей зоне;

	электробезопасность применяемых машин и оборудования.

	1.3. Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны и параметры
	микроклимата не должны превышать норм, установленных ГОСТ 12.1.005-88.

	Гигиенические характеристики вредных веществ в воздухе рабочей зоны при
	производстве теплоизоляционных работ приведены в обязательном Приложении 1.

	1.4. Допустимые значения уровней шума и вибрации, создаваемые машинами и
	механизмами на рабочих местах, соответственно по ГОСТ 12.1.003-83 и ГОСТ
	12.1.012-90.

	1.5. Освещенность на рабочих местах должна быть не менее 30 лк.

	1.6. При выполнении теплоизоляционных работ в опасных зонах порядок допуска
	к производству работ, а также границы опасных зон, в пределах которых действуют
	опасные факторы, должны соответствовать СНиП III-4-80.

	2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ К ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ

	2.1. В технологических процессах при изготовлении теплоизоляционных изделий,
	конструкций и выполнении теплоизоляционных работ следует применять, как правило,
	необходимые средства механизации.

	2.2. Работы на всех стадиях технологического процесса должны выполняться с
	применением индивидуальных и коллективных средств защиты по ГОСТ 12.4.011-89.

	2.3. Область применения изоляции из пенополиуретана (заливочного и

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	напыляемого) по пожарной опасности должна соответствовать СН 542-81.

	При изготовлении и заливке пенополиуретана, кроме того, должны быть
	выполнены следующие требования:

	подогрев компонентов пенополиуретана должен производиться с помощью
	закрытых нагревателей и без применения открытого пламени;

	при выполнении технологических операций должно быть исключено попадание
	компонентов на кожный покров работающих;

	при работе с хладоном 11 - по "Правилам устройства и безопасной эксплуатации
	сосудов, работающих под давлением" (разд. 10), утвержденных Госгортехнадзором
	СССР;

	при выполнении работ по приготовлению рабочих составов и заливки не
	допускается в зоне радиусом 25 м курить, разводить огонь, выполнять сварочные
	работы;

	перед началом работ по изготовлению и заливке пенополиуретана
	ответственному исполнителю работ необходимо выдавать наряд-допуск на
	производство работ повышенной опасности.

	2.4. Основополагающим документом для подготовки, организации и выполнения
	теплоизоляционных работ с учетом обеспечения безопасности труда должен быть
	проект производства работ (ППР) или технологическая карта (ТК). Состав и
	содержание основных решений в ППР и ТК по обеспечению безопасности труда
	должен отвечать требованиям, приведенным в обязательном Приложении 2.

	3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ К ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНОЙ
	ПЛОЩАДКИ, УЧАСТНИКОВ И РАБОЧИХ МЕСТ

	3.1. Требования к организации строительной площадки и рабочим местам должны
	соответствовать СНиП III-4-80.

	3.2. Приспособления для обеспечения удобства и безопасности работающих
	должны соответствовать ГОСТ 27321-87, ГОСТ 27372-87, средства подмащивания -
	ГОСТ 24258-88.

	3.3. Стоечные и подвесные леса должны быть рассчитаны на нормативные
	значения нагрузок по ГОСТ 24258-88.

	3.4. Рабочие места на участках приготовления рабочих составов и заливки
	пенополиуретана должны быть оборудованы первичными средствами пожаротушения
	в соответствии с ГОСТ 12.4.009-76.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	4. ТРЕБОВАНИЯ К ИСХОДНЫМ МАТЕРИАЛАМ И КОМПОНЕНТАМ

	4.1. Все партии поступающих исходных материалов и готовых изделий, в том
	числе импортных, должны иметь паспорт. При этом должно быть проверено наличие в
	паспорте сведений о содержании вредных веществ, параметров, характеризующих
	пожаровзрывоопасность, сроках и условиях хранения, методе применения, способе
	безопасного производства теплоизоляционных работ, рекомендаций по средствам
	коллективной и индивидуальной защиты.

	5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ ОБОРУДОВАНИЮ

	5.1. Оборудование, применяемое для теплоизоляционных работ, должно
	соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.003-91.

	5.2. Выполнение теплоизоляционных работ должно быть обеспечено
	необходимыми и исправными средствами механизации, инструментами,
	инвентарными средствами подмащивания, а также приспособлениями по обеспечению
	безопасности работ по ГОСТ 27321-87, ГОСТ 27372-87 и защитными инвентарными
	ограждениями по ГОСТ 12.4.059-89.

	5.3. Электробезопасность применяемых машин и оборудования должна
	соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.013-78, ГОСТ 12.1.018-93 и ГОСТ 12.1.019-
	79.

	6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ МАТЕРИАЛОВ И
	КОНСТРУКЦИЙ

	6.1. При транспортировании и хранении теплоизоляционных материалов и
	конструкций, кроме настоящего раздела, следует соблюдать требования стандартов на
	конкретные виды материалов.

	6.2. При хранении теплоизоляционных материалов и конструкций должны быть
	выполнены требования:

	высота штабеля изделий из волокнистых материалов в мягкой упаковке не должна
	превышать 2 м;

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	изделия и конструкции в контейнерах и поддонах должны укладываться в штабель
	не более чем в 2 яруса;

	изделия в виде цилиндров и полуцилиндров, а также материалы (рубероид,
	пергамин, листовой металл) в рулонах должны укладываться в вертикальном
	положении в один ярус, фольгированные и полимерные материалы в рулонах - не
	более чем в 2 яруса, листовой металл, асбестоцементные листы в пакетах - в штабель
	высотой не более чем 1 м.

	Высота укладки изделий и конструкций может быть увеличена при выполнении
	мер по обеспечению их устойчивости и сохранности.

	6.3. Исходное сырье и готовые композиции для приготовления пенополиуретана
	должны храниться в соответствии с требованиями, установленными техническими
	условиями и стандартами на эти материалы.

	6.4. Требования безопасности к погрузочно-разгрузочным работам должны
	соответствовать ГОСТ 12.3.009-76 и Правилам устройства и безопасной эксплуатации
	грузоподъемных кранов, утвержденных Госгортехнадзором СССР.

	7. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАЮЩИМ

	7.1. Лица, занятые на теплоизоляционных работах, должны подвергаться
	медицинскому осмотру в порядке, установленном Минздравом СССР.

	7.2. К работе по тепловой изоляции допускаются лица, прошедшие
	соответствующее обучение, инструктаж и проверку знаний требований безопасности в
	соответствии с ГОСТ 12.0.004-90.

	7.3. Условия допуска персонала к участию в производственном процессе
	определяются нормативно-технической документацией:

	на работах с вредными и опасными условиями труда, а также верхолазных работах
	- требованиям СНиП III-4-80;

	на погрузочно-разгрузочных работах - по ГОСТ 12.3.009-76;

	на электросварочных работах - по ГОСТ 12.3.003-86.

	8. ТРЕБОВАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
	РАБОТАЮЩИХ

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	8.1. Рабочие должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты в
	соответствии с "Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной
	одежды, специальной обуви и других видов средств индивидуальной защиты рабочим
	и служащим, занятым на строительных, строительно-монтажных и ремонтно-
	строительных работах" и "Инструкцией о порядке обеспечения рабочих и служащих
	специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной
	защиты", утвержденных Госкомтрудом СССР и Президиумом ВЦСПС.

	8.2. Рабочие, получившие средства индивидуальной защиты, должны быть
	проинструктированы о порядке пользования и ухода за ними.

	8.3. На строительной площадке должны быть предусмотрены средства для
	оказания первой медицинской помощи и условия соблюдения личной гигиены.

	9. КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

	9.1. Контроль выполнения требований по безопасности труда должен
	осуществляться инженерно-техническими работниками и службами техники
	безопасности строительных организаций, а по вредным производственным факторам -
	санитарно-эпидемиологическими станциями.

	9.2. Контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны следует
	проводить в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.016-79.

	9.3. Контроль за безопасной работой оборудования, находящегося под давлением
	и подконтрольного Госгортехнадзору СССР, следует проводить в соответствии с
	требованиями "Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих
	под давлением", утвержденных Госгортехнадзором СССР.

	9.4. Контроль за состоянием и безопасной эксплуатацией оборудования должен
	производиться в соответствии с "Правилами технической эксплуатации
	электроустановок потребителей" и "Правил устройства электроустановок",
	утвержденных Госгортехнадзором Минэнерго СССР.

	9.5. Контроль за уровнем шума при работе стационарных машин следует
	проводить по ГОСТ 12.1.023-80, ручных машин - по ГОСТ 12.2.030-2000, контроль
	уровня вибрации - по ГОСТ 12.1.012-90.

	9.6. Проверка состояния средств индивидуальной защиты должна производиться
	в соответствии с требованиями, установленными нормативно-технической
	документацией на средства индивидуальной защиты.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Приложение 1

	Обязательное

	ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ВОЗДУХЕ
	РАБОЧЕЙ ЗОНЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ ПО
	ГОСТ 12.1.005-76

	---------------------------------T-------------------T------T-----

	   Наименование технологических  	¦	   Наименование    	¦	 ПДК, 	¦	Класс

	процессов или условий выполнения 	¦	     вещества      	¦	мг/м3 	¦	опас-

	    работ, при которых может     	¦	                   	¦	      	¦	ности

	возникнуть опасность воздействия 	¦	                   	¦	      	¦

	  вредных веществ на работающих  	¦	                   	¦	      	¦

	---------------------------------+-------------------+------+-----

	Изоляция с применением изделий  	¦	Стеклянное и мине- 	¦	 4,00 	¦	  4

	на основе стеклянного или мине-  	¦	ральное волокно    	¦	      	¦

	рального волокна                 	¦	Фенол              	¦	 0,30 	¦	  2

	                                 	¦	                   	¦	      	¦

	Изоляция с применением штука-   	¦	Асбест             	¦	 2,00 	¦	  4

	турных растворов                 	¦	Асбестоцемент      	¦	 6,00 	¦	  4

	                                 	¦	Цемент             	¦	 6,00 	¦	  4

	                                 	¦	Асбест             	¦	 2,00 	¦	  4

	                                 	¦	                   	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Напыляемая изоляция             	¦	Алюмохромофосфат   	¦	 1,00 	¦	  2

	                                 	¦	Каустический маг-  	¦	10,00 	¦	  4

	                                 	¦	незит              	¦	      	¦

	                                 	¦	Нефелиновый антипе-	¦	 6,00 	¦	  4

	                                 	¦	рен                	¦	      	¦

	                                 	¦	                   	¦	      	¦

	Изоляция с применением зали-    	¦	Диметилэтаноламин  	¦	 5,00 	¦	  3

	вочного пенополиуретана          	¦	Метилен хлористый  	¦	50,00 	¦	  3

	                                 	¦	Полиазоционат      	¦	      	¦

	                                 	¦	(толуизендеизо-    	¦	 0,05 	¦	  1

	                                 	¦	ционат)            	¦	      	¦

	                                 	¦	                   	¦	      	¦

	Изоляция, выполняемая на терри- 	¦	Окись пропилена    	¦	 1,00 	¦	  2

	тории действующего предприятия   	¦	Окись углерода     	¦	20,00 	¦	  4

	                                 	¦	Сероводород        	¦	10,00 	¦	  2

	                                 	¦	Сероводород в смеси	¦	 3,00 	¦	  3

	                                 	¦	с углеводородами   	¦	      	¦

	                                 	¦	C-C                	¦	      	¦

	                                 	¦	Сернистый ангидрид 	¦	10,00 	¦	  3

	                                 	¦	Углероды:          	¦	      	¦

	                                 	¦	алифатические      	¦	300,00	¦	  4

	                                 	¦	предельные С  - С  	¦	      	¦

	                                 	¦	            1    10	¦	      	¦

	                                 	¦	бензол             	¦	 5,00 	¦	  3

	                                 	¦	толуол             	¦	50,00 	¦	  3

	                                 	¦	ксилол             	¦	50,00 	¦	  3

	                                 	¦	Метилен хлористый  	¦	50,00 	¦	  4

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Приложение 2

	Обязательное

	СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ РЕШЕНИЙ В ППР И ТК ПО
	ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

	1. Организационно-технические решения по обеспечению безопасности труда
	должны разрабатываться в составе ППР и ТК с учетом требований настоящего
	стандарта.

	2. В ППР и ТК должны быть предусмотрены требования по снижению объемов
	работ и трудоемкости их выполнения в условиях действия опасных и вредных
	производственных факторов за счет применения:

	домонтажной изоляции оборудования и трубопроводов;

	блочного монтажа оборудования и трубопроводов с изоляцией блоков до их
	установки в проектное положение;

	индустриальных конструкций изоляции (полносборных и комплектных);

	механизмов, инструмента, приспособлений, технологической оснастки (средств
	подмащивания, грузозахватных устройств, средств индивидуальной и коллективной
	защиты).

	Порядок разработки и испытания технологической оснастки, средств
	индивидуальной защиты, ручного инструмента и механизмов определяются
	соответствующими нормативными документами, а требования к их эксплуатации -
	эксплуатационными документами предприятий-изготовителей.

	3. В ППР и при привязке ТК должны быть также предусмотрены совместные
	мероприятия генподрядчика, монтажных организаций и организаций, осуществляющих
	теплоизоляционные работы по обеспечению безопасности работ в условиях:

	совмещения строительных, монтажных и теплоизоляционных работ;

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	реконструкций предприятий или отдельных его объектов без их остановки, с
	частичной или полной остановкой;

	вблизи действующих предприятий или установок, оказывающих свое влияние на
	безопасность производства работ.

	4. При составлении календарного плана работ в составе ППР и при привязке ТК
	следует учитывать дополнительные работы, связанные с выполнением требований
	безопасности, и время, необходимое для их выполнения.

	5. При производстве работ в условиях, указанных в п. 3 приложения, в ППР и ТК
	должны содержаться решения, обеспечивающие выполнение требований безопасности
	работ, а также приведены условия допуска рабочих и инженерно-технических
	работников к производству работ по СНиП III-4-80.

	6. Организационно-технические решения в составе ППР в части обеспечения
	безопасности работ должны быть согласованы с заказчиком строительства
	предприятий, генеральным подрядчиком и организацией, осуществляющей монтажные
	работы.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.