Утвержден и введен в действие

	Постановлением Госстандарта СССР

	от 22 мая 1980 г. N 2306

	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
	ПАТРУБКИ
	КОНСТРУКЦИЯ
	Branch pipes. Design and basic dimensions
	ГОСТ 24190-80
	(в ред. Изменения N 1, утв. в сентябре 1982 г., Изменения N 2, утв. в
	январе 1988 г., Изменения N 3, утв. Постановлением Госстандарта
	СССР от 29.11.1990 N 2977)

	Группа Г18

	ОКП 48 3473;

	25 3167

	Дата введения

	1 июля 1981 года

	ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

	1. Разработан и внесен Министерством монтажных и специальных строительных
	работ СССР.

	Исполнители: М.Г. Скакунов, д-р техн. наук; В.И. Каптелов; Н.Н. Куликов; Р.И.
	Шарунова.

	2. Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета
	СССР по стандартам от 22.05.1980 N 2306.

	3. Взамен ГОСТ 19696-74, ГОСТ 15919-74, ГОСТ 15920-74, ГОСТ 15921-74,
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	ГОСТ 15922-74, ГОСТ 15923-74.

	4. Срок проверки - I квартал 1990 г.; периодичность проверки - 5 лет.

	5. Ссылочные нормативно-технические документы

	-----------------------------------------T------------------------

	Обозначение НТД, на который дана ссылка 	¦	      Номер пункта

	-----------------------------------------+------------------------

	ГОСТ 2685-75                             	¦	            9

	ГОСТ 24201-80                            	¦	           10

	6. Переиздание (май 1988 г.) с Изменениями N 1, 2, утвержденными в сентябре
	1982 г., в январе 1988 г. (ИУС 1-83, 4-88).

	Снято ограничение срока действия Постановлением Госстандарта СССР от
	28.01.1988 N 155.

	1. Настоящий стандарт распространяется на патрубки, применяемые при монтаже
	стеклянных трубопроводов.

	Требования настоящего стандарта являются обязательными.

	(абзац введен Изменением N 3, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.11.1990
	N 2977)

	2. Патрубки должны быть изготовлены двух типов:

	1 - для соединения стеклянных трубопроводов;

	2 - для соединения стеклянных трубопроводов кровельного отопления к
	металлическим трубопроводам.

	Патрубки типа 1 должны изготовляться 2-х исполнений.

	(п. 2 в ред. Изменения N 3, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.11.1990 N
	2977)

	3. Конструкция и основные размеры патрубков типа 1 должны соответствовать
	указанным на черт. 1 и в табл. 1.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	(в ред. Изменения N 3, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.11.1990 N 2977)

	Тип 1

	Исполнение 1

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Исполнение 2

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	(в ред. Изменения N 3, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.11.1990 N 2977)

	--------------------------------

	<*> Размеры для справок.

	1 - переходник; 2 - штуцер; 3 - накидная гайка; 4 - заглушка; 5 - прокладка

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 1

	Таблица 1

	                                                      Размеры в мм

	----------T--------------T--------------------T-------------------

	Условный 	¦	   Наружный   	¦	         L          	¦	Масса, кг, не более

	  проход  	¦	диаметр трубы 	+--------------------+-------------------

	    D     	¦	      D       	¦	             для исполнения

	     у    	¦	       н      	+---------T----------T---------T---------

	          	¦	              	¦	    1    	¦	    2     	¦	    1    	¦	    2

	----------+--------------+---------+----------+---------+---------

	    40    	¦	      45      	¦	   174   	¦	    90    	¦	  0,46   	¦	   0,4

	----------+--------------+---------+----------+---------+---------

	    50    	¦	      67      	¦	   195   	¦	   101    	¦	  0,90   	¦	   0,7

	----------+--------------+---------+----------+---------+---------

	    80    	¦	      93      	¦	   215   	¦	   102    	¦	  1,55   	¦	   1,1

	----------+--------------+---------+----------+---------+---------

	   100    	¦	     122      	¦	   255   	¦	   131    	¦	  2,75   	¦	   2,0

	----------+--------------+---------+----------+---------+---------

	   150    	¦	     169      	¦	    -    	¦	   155    	¦	    -    	¦	   4,9

	Пример условного обозначения патрубка для трубы наружным диаметром

	 Тип 1 исполнения 1:

	Патрубок 1-1-45 ГОСТ 24190-80

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	То же, исполнения 2:

	Патрубок 1-2-45 ГОСТ 24190-80

	(в ред. Изменения N 3, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.11.1990 N 2977)

	4. Конструкция и основные размеры переходника должны соответствовать
	указанным на черт. 2 и в табл. 2.

	Для труб

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Для труб = 67, 93, 122 мм

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Для труб

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 2

	Таблица 2

	                                                               Размеры в мм

	--------T---------T--------T---T---T---T---T---T---T----T----T----T--------

	Условный	¦	Наружный 	¦	   D    	¦	D  	¦	D  	¦	D  	¦	D  	¦	D  	¦	D  	¦	 d  	¦	 B  	¦	 b  	¦	 Масса,

	проход 	¦	диаметр  	¦	        	¦	 1 	¦	 2 	¦	 3 	¦	 4 	¦	 5 	¦	 6 	¦	    	¦	    	¦	    	¦	  кг,

	   D    	¦	трубы D  	¦	        	¦	   	¦	   	¦	   	¦	   	¦	   	¦	   	¦	    	¦	    	¦	    	¦	не более

	    у   	¦	       н 	¦	        	¦	   	¦	   	¦	   	¦	   	¦	   	¦	   	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	--------+---------+--------+---+---+---+---+---+---+----+----+----+--------

	   40   	¦	   45    	¦	М48 x 2 	¦	 45	¦	 35	¦	 50	¦	 88	¦	102	¦	 68	¦	 7,6	¦	 80 	¦	  9 	¦	  0,28

	--------+---------+--------+---+---+---+---+---+---+----+----+----+--------

	   50   	¦	   67    	¦	М68 x 3 	¦	 67	¦	 56	¦	 70	¦	120	¦	144	¦	 95	¦	10,1	¦	 90 	¦	 10 	¦	  0,49

	--------+---------+--------+---+---+---+---+---+---+	    	¦	    	+----+--------

	   80   	¦	   93    	¦	М95 x 3 	¦	 93	¦	 81	¦	 96	¦	148	¦	172	¦	116	¦	    	¦	    	¦	 11 	¦	  0,70

	--------+---------+--------+---+---+---+---+---+---+	    	+----+	    	+--------

	  100   	¦	  122    	¦	М125 x 3	¦	122	¦	107	¦	130	¦	180	¦	204	¦	148	¦	    	¦	120 	¦	    	¦	  1,65

	--------+---------+--------+---+---+---+---+---+---+----+----+----+--------

	  150   	¦	  169    	¦	М170 x 3	¦	169	¦	152	¦	175	¦	250	¦	280	¦	186	¦	12,1	¦	140 	¦	 12 	¦	  3,50

	Пример условного обозначения переходника для трубы наружным диаметром

	:

	Переходник 45 ГОСТ 24190-80

	5. Конструкция и основные размеры штуцера должны соответствовать указанным
	на черт. 3 и в табл. 3.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 3

	Таблица 3

	                                                               Размеры в мм

	--------T--------T-----T-----T--------T-----T-----T-----T-------T----------

	Условный	¦	Наружный	¦	  D  	¦	 D   	¦	D  = D  	¦	 D   	¦	  L  	¦	  S  	¦	a = a  	¦	Масса, кг,

	проход 	¦	диаметр 	¦	     	¦	  1  	¦	 2    3 	¦	  4  	¦	     	¦	     	¦	     1 	¦	 не более

	   D    	¦	 трубы  	¦	     	¦	     	¦	        	¦	     	¦	     	¦	     	¦	       	¦

	    у   	¦	   D    	¦	     	¦	     	¦	        	¦	     	¦	     	¦	     	¦	       	¦

	        	¦	    н   	¦	     	¦	     	¦	        	¦	     	¦	     	¦	     	¦	       	¦

	--------+--------+-----+-----+--------+-----+-----+-----+-------+----------

	   40   	¦	   45   	¦	  45 	¦	 28  	¦	   34   	¦	  36 	¦	  90 	¦	  4  	¦	  10   	¦	   0,10

	--------+--------+-----+-----+--------+-----+-----+-----+-------+----------

	   50   	¦	   67   	¦	  64 	¦	 46  	¦	   52   	¦	  54 	¦	 100 	¦	  5  	¦	  14   	¦	   0,25

	--------+--------+-----+-----+--------+-----+-----+	     	+-------+----------

	   80   	¦	   93   	¦	  90 	¦	 69  	¦	   79   	¦	  82 	¦	 120 	¦	     	¦	  15   	¦	   0,63

	--------+--------+-----+-----+--------+-----+-----+	     	¦	       	+----------

	  100   	¦	  122   	¦	 120 	¦	 94  	¦	  106   	¦	 110 	¦	 130 	¦	     	¦	       	¦	   1,10

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Пример условного обозначения штуцера для трубы наружным диаметром

	:

	Штуцер 45 ГОСТ 24190-80

	6. Конструкция и основные размеры накидной гайки должны соответствовать
	указанным на черт. 4 и в табл. 4.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 4

	Таблица 4

	                                                               Размеры в мм

	--------T--------T--------T-------T-------T-------T------T------T----------

	Условный	¦	Наружный	¦	   D    	¦	  D    	¦	  D    	¦	  D    	¦	  B   	¦	  b   	¦	Масса, кг,

	проход 	¦	диаметр 	¦	        	¦	   1   	¦	   2   	¦	   3   	¦	      	¦	      	¦	 не более

	   D    	¦	 трубы  	¦	        	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦

	    у   	¦	   D    	¦	        	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦

	        	¦	    н   	¦	        	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦

	--------+--------+--------+-------+-------+-------+------+------+----------

	   40   	¦	   45   	¦	М48 x 2 	¦	   58  	¦	   68  	¦	   37  	¦	  29  	¦	  23  	¦	  0,065

	--------+--------+--------+-------+-------+-------+	      	¦	      	+----------

	   50   	¦	   67   	¦	М68 x 3 	¦	   80  	¦	   90  	¦	   55  	¦	      	¦	      	¦	  0,150

	--------+--------+--------+-------+-------+-------+------+------+----------

	   80   	¦	   93   	¦	М95 x 3 	¦	  106  	¦	  116  	¦	   83  	¦	  32  	¦	  25  	¦	  0,220

	--------+--------+--------+-------+-------+-------+	      	¦	      	+----------

	  100   	¦	  122   	¦	М125 x 3	¦	  137  	¦	  147  	¦	  112  	¦	      	¦	      	¦	  0,300

	Пример условного обозначения накидной гайки для трубы наружным диаметром

	:

	Гайка 45 ГОСТ 24190-80

	7. Конструкция и основные размеры заглушки должны соответствовать указанным
	на черт. 5 и в табл. 5.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 5

	Таблица 5

	                                                               Размеры в мм

	----------T-------------T--------T-------T-------T------T------T-----------

	Условный 	¦	   Наружный  	¦	   D    	¦	  D    	¦	  D    	¦	  B   	¦	   b  	¦	Масса, кг,

	  проход  	¦	диаметр трубы	¦	        	¦	   1   	¦	   2   	¦	      	¦	      	¦	 не более

	    D     	¦	      D      	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	     у    	¦	       н     	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦

	----------+-------------+--------+-------+-------+------+------+-----------

	    40    	¦	      45     	¦	М48 x 2 	¦	   58  	¦	   68  	¦	  29  	¦	  23  	¦	   0,09

	----------+-------------+--------+-------+-------+	      	¦	      	+-----------

	    50    	¦	      67     	¦	М68 x 3 	¦	   80  	¦	   90  	¦	      	¦	      	¦	   0,19

	----------+-------------+--------+-------+-------+------+------+-----------

	    80    	¦	      93     	¦	М95 x 3 	¦	  106  	¦	  116  	¦	  32  	¦	  25  	¦	   0,30

	----------+-------------+--------+-------+-------+	      	+------+-----------

	   100    	¦	     122     	¦	М125 x 3	¦	  137  	¦	  147  	¦	      	¦	  26  	¦	   0,43

	----------+-------------+--------+-------+-------+------+------+-----------

	   150    	¦	     169     	¦	М170 x 3	¦	  190  	¦	  200  	¦	  45  	¦	  35  	¦	   1,35

	Пример условного обозначения заглушки для трубы наружным диаметром

	:

	Заглушка 45 ГОСТ 24190-80

	3 - 7. (Измененная редакция, Изм. N 1).

	8. Конструкция и размеры прокладок должны соответствовать указанным на черт.
	6 и в табл. 6.

	Черт. 6

	Таблица 6

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                                                               Размеры в мм

	-------------T-----------------T----------T----------T---------T-----------

	  Условный   	¦	Наружный диаметр 	¦	    D     	¦	    d     	¦	    H    	¦	Масса, кг,

	  проход D   	¦	     трубы D     	¦	          	¦	          	¦	         	¦	 не более

	          у  	¦	            н    	¦	          	¦	          	¦	         	¦

	-------------+-----------------+----------+----------+---------+-----------

	      40     	¦	        45       	¦	    44    	¦	    35    	¦	    4    	¦	   0,006

	-------------+-----------------+----------+----------+---------+-----------

	      50     	¦	        67       	¦	    64    	¦	    53    	¦	    5    	¦	   0,008

	-------------+-----------------+----------+----------+	         	+-----------

	      80     	¦	        93       	¦	    90    	¦	    81    	¦	         	¦	   0,016

	-------------+-----------------+----------+----------+	         	+-----------

	     100     	¦	       122       	¦	   120    	¦	   108    	¦	         	¦	   0,020

	-------------+-----------------+----------+----------+	         	+-----------

	     150     	¦	       169       	¦	   167    	¦	   155    	¦	         	¦	   0,022

	Пример условного обозначения прокладки для трубы наружным диаметром

	:

	Прокладка 45 ГОСТ 24190-80

	9. Детали патрубка должны быть изготовлены: переходник, штуцер, накидная
	гайка, заглушка - из алюминиевого сплава марки АК7 по ГОСТ 2685-75, а прокладки -
	из резины по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке. Сталь Ст.3
	ГОСТ 380-88.

	(в ред. Изменения N 3, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.11.1990 N 2977)

	9а. Конструкция и основные размеры патрубков типа 2 должны соответствовать
	указанным на черт. 7 и в табл. 7.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Тип 2

	Черт. 7

	Таблица 7

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                                                      Размеры в мм

	-----------------T--------T--------T--------T--------T------------

	Для труб условным	¦	   D    	¦	   A    	¦	   B    	¦	   d    	¦	 Масса, кг,

	   диаметром D   	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	  не более

	              У  	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	-----------------+--------+--------+--------+--------+------------

	       40        	¦	   88   	¦	 136,6  	¦	   78   	¦	    8   	¦	    1,1

	-----------------+--------+--------+--------+--------+------------

	       50        	¦	  120   	¦	 156,6  	¦	  120   	¦	   10   	¦	    2,3

	Пример условного обозначения патрубка типа 2 для трубы 	:

	Патрубок 2-40 ГОСТ 24190-80".

	(п. 9а введен Изменением N 3, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.11.1990
	N 2977)

	10. Технические требования - по ГОСТ 24201-80.

	11. Коды ОКП приведены в Приложении.

	(п. 11 введен Изменением N 3, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.11.1990
	N 2977)

	Приложение

	Справочное

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	--------------------------------T---------------------------------

	      Условное обозначение      	¦	   Код ОКП и контрольное число

	---------------T----------------+

	   патрубка    	¦	   прокладки    	¦

	---------------+----------------+---------------------------------

	   1-1-45      	¦	       -        	¦	         48 3473 0001 09

	   1-2-45      	¦	       -        	¦	         48 3473 0002 08

	   1-1-67      	¦	       -        	¦	         48 3473 0003 07

	   1-2-67      	¦	       -        	¦	         48 3473 0004 06

	   1-1-93      	¦	       -        	¦	         48 3473 0005 05

	   1-2-93      	¦	       -        	¦	         48 3473 0006 04

	   1-1-122     	¦	       -        	¦	         48 3473 0007 03

	   1-2-122     	¦	       -        	¦	         48 3473 0008 02

	   1-2-169     	¦	       -        	¦	         48 3473 0009 01

	     2-40      	¦	       -        	¦	         48 3475 0047 09

	(позиция   введена   Изменением    N   3,    утв.   Постановлением

	Госстандарта СССР от 29.11.1990 N 2977)

	     2-50      	¦	       -        	¦	         48 3475 0048 08

	(позиция   введена   Изменением    N   3,    утв.   Постановлением

	Госстандарта СССР от 29.11.1990 N 2977)

	      -        	¦	       45       	¦	         25 3167 0801 06

	      -        	¦	       67       	¦	         25 3167 0802 05

	      -        	¦	       93       	¦	         25 3167 0803 04

	      -        	¦	      122       	¦	         25 3167 0804 03

	      -        	¦	      169       	¦	         25 3167 0805 02

	(в ред. Изменения N 3, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.11.1990 N 2977)

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	(Введено дополнительно, Изм. N 1).

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.