Утверждено и введено в действие

	Постановлением Госстандарта СССР

	от 29 ноября 1990 г. N 2977

	ИЗМЕНЕНИЕ N 3 ГОСТ 24190-80 "ПАТРУБКИ. КОНСТРУКЦИЯ И
	ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ"

	Дата введения

	1 июля 1991 года

	Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета
	СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 29.11.1990 N 2977.

	Наименование стандарта. Исключить слова: "и основные размеры".

	Пункт 1 дополнить абзацем: "Требования настоящего стандарта являются
	обязательными".

	Пункт 2 изложить в новой редакции: "2. Патрубки должны быть изготовлены двух
	типов:

	1 - для соединения стеклянных трубопроводов;

	2 - для соединения стеклянных трубопроводов кровельного отопления к
	металлическим трубопроводам.

	Патрубки типа 1 должны изготовляться 2-х исполнений".

	Пункт 3 после слов "патрубков" дополнить словами: "типа 1";

	чертеж 1 дополнить словами: "Тип 1".

	Пример условного обозначения перед словом "исполнения" дополнить словами:
	"Тип 1"; заменить слова: "Патрубок 1-45" на "Патрубок 1-1-45", "Патрубок 2-45" на
	"Патрубок 1-2-45".

	Стандарт дополнить пунктом - 9а: "9а. Конструкция и основные размеры
	патрубков типа 2 должны соответствовать указанным на черт. 7 и в табл. 7.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Тип 2

	Черт. 7

	Таблица 7

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                                                      Размеры в мм

	-----------------T--------T--------T--------T--------T------------

	Для труб условным	¦	   D    	¦	   A    	¦	   B    	¦	   d    	¦	 Масса, кг,

	   диаметром D   	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	  не более

	              У  	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	-----------------+--------+--------+--------+--------+------------

	       40        	¦	   88   	¦	 136,6  	¦	   78   	¦	    8   	¦	    1,1

	-----------------+--------+--------+--------+--------+------------

	       50        	¦	  120   	¦	 156,6  	¦	  120   	¦	   10   	¦	    2,3

	Пример условного обозначения патрубка типа 2 для трубы 	:

	Патрубок 2-40 ГОСТ 24190-80".

	Пункт 9 дополнить словами: "Сталь Ст.3 ГОСТ 380-88".

	Стандарт дополнить пунктом - 11: "11. Коды ОКП приведены в Приложении".

	Приложение. Графа "Условное обозначение патрубка". Перед обозначением
	патрубка проставить обозначение: "1-"; таблицу дополнить обозначениями патрубков
	типа 2 и кодами ОКП:

	--------------------------------T---------------------------------

	      Условное обозначение      	¦	   Код ОКП и контрольное число

	---------------T----------------+

	   патрубка    	¦	   прокладки    	¦

	---------------+----------------+---------------------------------

	     2-40      	¦	       -        	¦	         48 3475 0047 09

	     2-50      	¦	       -        	¦	         48 3475 0048 08

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.