Введен в действие

	Постановлением Госстандарта СССР

	от 19 августа 1975 г. N 2185

	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
	СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА
	РАБОТЫ ОКРАСОЧНЫЕ
	ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
	Occupational safety standards system. Painting works. General safety
	requirements
	ГОСТ 12.3.005-75* (СТ СЭВ 3951-82)
	(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстандарта СССР от
	15.12.1982 N 4775, Изменения N 2, утв. в декабре 1983 г., Изменение
	N 3, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 16.05.1990 N 1188)

	Группа Т58

	ОКСТУ 0012

	Постановлением Государственного комитета стандартов совета Министров СССР
	от 19 августа 1975 г. N 2185 срок введения установлен с 01.07.1976.

	Переиздание (март 1986 г.) с Изменениями N 1, 2, утвержденными, в декабре 1982
	г.: Пост. Госстандарта от 15.12.1982 N 4775, декабре 1983 г. (ИУС N 3-83, 3-84).

	Настоящий стандарт распространяется на окрасочные работы, осуществляемые с
	применением лакокрасочных материалов по ГОСТ 9825-73 и устанавливает общие
	требования безопасности при подготовке и выполнении этих работ.

	Стандарт не распространяется на окрасочные работы при строительстве и
	ремонте зданий и сооружений.

	(Измененная редакция, Изм. N 1).

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	1.1. Организацию и выполнение окрасочных работ следует проводить в
	соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.002-75 настоящего стандарта, а также
	согласно типовым правилам пожарной безопасности для промышленных предприятий,
	утвержденным ГУПО МВД СССР, и санитарным правилам при окрасочных работах с
	применением ручных распылителей, утвержденным Минздравом СССР.

	1.2. Окрасочные работы должны быть безопасными на всех стадиях:

	подготовки поверхности изделий под окрашивание, включая удаление ржавчины,
	окалины, старых покрытий, обезжиривание и нанесение преобразователей ржавчины;

	нанесения лакокрасочных материалов, включая приготовление рабочих составов,
	мойку и чистку тары, рабочих емкостей, производственного оборудования,
	инструмента и защитных средств;

	сушки лакокрасочных покрытий и оплавления покрытий из порошковых
	полимерных красок;

	обработки поверхности лакокрасочных покрытий (шлифования, полирования).

	1.3. При проведении окрасочных работ должны быть предусмотрены меры,
	устраняющие условия возникновения взрывов и пожаров в технологических установках
	(камерах, аппаратах), производственных помещениях, на производственных площадках
	вне помещений и меры защиты работающих от возможного действия опасных и
	вредных факторов, указанных в обязательном Приложении.

	1.4. Уровни опасных и вредных производственных факторов при окрасочных
	работах не должны превышать предельно допустимых значений, предусмотренных
	государственными стандартами и санитарно-гигиеническими нормами Министерства
	здравоохранения СССР.

	1.1 - 1.4. (Измененная редакция, Изм. N 1).

	2. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ

	2.1. Окрасочные работы по п. 1.2 необходимо проводить в соответствии с
	нормативно-технической документацией на технологические процессы, утвержденной
	в установленном порядке.

	Окрасочные работы следует выполнять в окрасочных цехах, отделениях, участках,
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	на специальных установках, в камерах или на площадках, оборудованных
	принудительной вентиляцией (местной и общей приточно-вытяжной) и средствами
	пожарной техники по ГОСТ 12.4.009-83. Устройство вентиляции должно
	соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.021-75 и строительных норм и правил,
	утвержденных Госстроем СССР.

	В установках и камерах следует поддерживать разрежение, предотвращающее
	выход вредных выделений наружу и распространение по помещениям окрасочных
	цехов (участков).

	2.1.1. Местные системы вытяжной вентиляции от камер и постов окрашивания
	(напыления порошковых красок), а также установок сухого шлифования покрытий
	должны быть оборудованы устройствами, предотвращающими загрязнение
	воздуховодов горючими отложениями и блокировками, обеспечивающими подачу
	рабочих составов к распылителям только при работающих вентиляционных агрегатах.

	2.1.2. При окрашивании вредными, пожаро- и взрывоопасными материалами
	наружных и внутренних поверхностей строящихся и ремонтируемых судов, вагонов,
	самолетов и других крупных изделий следует применять местные вентиляционные
	установки.

	2.1.3. В особых случаях с разрешения местных органов и учреждений санитарно-
	эпидемиологической службы, технической инспекции труда профсоюза и органов
	пожарного надзора допускается окрашивать крупные изделия непосредственно на
	местах сборки без устройства специальной вентиляции. При этом должны быть
	выполнены следующие условия:

	проведение окрасочных работ в периоды, когда другие работы не производятся;

	проветривание помещений при помощи принудительной общеобменной
	вентиляции;

	применение малярами средств защиты органов дыхания, глаз и кожи;

	обеспечение пожаро- и взрывобезопасности.

	2.2. При проектировании новых и реконструкции действующих окрасочных цехов
	и участков необходимо предусматривать средства механизации и автоматизации
	технологических операций и производственных процессов, обеспечивающие
	устранение опасных и снижение действия вредных производственных факторов на
	работающих.

	2.3. При разработке и выполнении окрасочных работ следует обеспечивать меры
	и способы нейтрализации и уборки пролитых и рассыпанных лакокрасочных
	материалов и химикатов, а также способы эффективной очистки сточных вод и
	пылегазовыделений перед выпуском их в водоемы и атмосферу в соответствии с
	требованиями ГОСТ 17.2.3.02-78.

	2.4. Подачу рабочих составов (обезжиривающие и моющие растворы,

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	лакокрасочные материалы), сжатого воздуха, тепловой и электрической энергии к
	рабочим органам стационарного окрасочного оборудования следует блокировать с
	включением необходимых средств защиты работающих. На технологических аппаратах
	вместимостью более 1 м3 должен быть аварийный слив горючих жидкостей.

	2.1 - 2.4. (Измененная редакция, Изм. N 1).

	2.5. Окрасочные работы с применением радиоактивных лакокрасочных
	материалов следует проводить в соответствии с санитарными нормами,
	утвержденными Министерством здравоохранения СССР.

	2.6. Подготовку металлических поверхностей к окрашиванию следует проводить
	по ГОСТ 9.402-80.

	2.7. Исключен с 1 июля 1991 года. - Изменение N 3, утв. Постановлением
	Госстандарта СССР от 16.05.1990 N 1188.

	2.8. Тару, рабочие емкости и окрасочную аппаратуру следует очищать и мыть
	только в специально оборудованных местах, снабженных местными принудительными
	вентиляционными системами.

	2.6 - 2.8. (Введены дополнительно, Изм. N 1).

	2.9. В окрасочных и краскоприготовительных отделениях не допускается
	использовать оборудование и проводить работы, связанные с новообразованием и
	применением открытого огня.

	(п. 2.9 введен Изменением N 3, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 16.05.1990
	N 1188)

	3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ ОКРАСОЧНЫХ ЦЕХОВ И УЧАСТКОВ

	3.1. Окрасочные цехи, участки и вспомогательные помещения по объемно-
	планировочным и конструктивным решениям должны соответствовать требованиям
	строительных и санитарных норм и правил проектирования промышленных
	предприятий, утвержденных Госстроем СССР, а также требованиям норм и правил,
	утвержденных органами Государственного надзора.

	3.2. Температура, относительная влажность и скорость движения воздуха в
	рабочих зонах помещений окрасочных цехов и участков должна быть в пределах,
	установленных ГОСТ 12.1.005-88.

	(в ред. Изменения N 3, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 16.05.1990 N 1188)

	(Измененная редакция, Изм. N 1).

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	3.3. Окрасочные участки и площадки следует располагать в изолированных
	помещениях.

	Допускается располагать окрасочные участки и площадки в общих
	производственных помещениях или вне помещений при условии, что эти участки
	(площадки) входят в технологический поток пожаро- и взрывобезопасных производств.

	(Измененная редакция, Изм. N 2).

	3.3.1. Окрасочные участки и площадки должны быть оборудованы эффективной
	местной вентиляцией, обозначены сигнальными цветами и знаками безопасности по
	ГОСТ 12.4.026-76 и иметь ограждения пожаро- и взрывоопасной зоны.

	3.3.2. При применении жидких лакокрасочных материалов (рабочих составов),
	которые могут образовывать пожаро- и взрывоопасные смеси, зону участка в радиусе 5
	м от открытых проемов окрасочного оборудования и емкостей с материалами следует
	считать пожаро- и взрывоопасной.

	3.3.3. Окрасочные площадки при бескамерном окрашивании крупногабаритных
	изделий жидкими лакокрасочными материалами должны иметь ограждения и
	устройства для отсоса загрязненного воздуха и улавливания неосевшей краски. Зона в
	радиусе 5 м от краев площадки и 5 м по высоте от окрашиваемых изделий относится к
	пожаро- и взрывоопасной.

	3.4. Цех или участки цеха, на которых в процессе работы выделяется пыль
	(участки нанесения порошковых красок, сухого шлифования и полирования покрытий)
	в количестве, достаточном для образования взрывоопасных пылевоздушных смесей,
	при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в
	помещении, превышающее 5 кПа, следует относить к пожаро- и взрывоопасным
	производствам.

	Участки, на которых образовываются взрывоопасные пылевоздушные смеси,
	следует изолировать от общего помещения цеха противопожарными перегородками.
	При этом изолированные участки считают пожаро- и взрывоопасными, а пожаро- и
	взрывоопасность остального помещения определяется свойствами обращающихся в
	нем веществ.

	(п. 3.4 в ред. Изменения N 3, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 16.05.1990 N
	1188)

	3.3.1 - 3.4. (Измененная редакция, Изм. N 1).

	3.5. (Исключен, Изм. N 1).

	3.6. Окрасочные отделения площадью 500 м2 и более, а также, независимо от
	размера и площади, краскоприготовительные отделения, кладовые лакокрасочных
	материалов, окрасочные и сушильные камеры, участки бескамерного окрашивания на

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	решетках в полу, участки струйного облива и окунания должны оборудоваться
	автоматическими установками пожаротушения.

	Окрасочные отделения площадью менее 500 м2 должны оборудоваться пожарной
	сигнализацией, а также телефонной связью.

	(п. 3.6 введен Изменением N 3, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 16.05.1990
	N 1188)

	3.7. Краскоприготовительные отделения и участки, при расположении их внутри
	цеха, следует размещать у наружной стены в изолированном противопожарными
	перегородками помещении с оконными проемами и самостоятельным выходом наружу.

	(п. 3.7 введен Изменением N 3, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 16.05.1990
	N 1188)

	4. ТРЕБОВАНИЯ К ИСХОДНЫМ МАТЕРИАЛАМ

	4.1. Каждая партия исходных материалов (лакокрасочных материалов,
	растворителей, разбавителей, отвердителей, полуфабрикатов для приготовления
	моющих, обезжиривающих и полировочных составов) должна быть снабжена
	сопроводительным документом. Сопроводительный документ должен иметь данные о
	процентном содержании чрезвычайно опасных веществ и их летучей части по
	отдельным составляющим.

	4.2. Для окрасочных работ следует применять материалы с известными
	параметрами взрыво- и пожароопасности (температура вспышки, температурные
	пределы воспламенения, температура самовоспламенения, склонность к
	самовозгоранию, весовая или объемная область воспламенения) и иметь сведения об
	их токсичности. Эти параметры, а также меры предосторожности при работе должны
	быть указаны в стандартах и другой нормативно-технической документации.

	4.3. Мойку и обезжиривание деталей и изделий необходимо осуществлять
	негорючими и малоопасными (4-й класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76) составами.
	При технологической необходимости и условии обеспечения взрывопожарной
	безопасности допускается применение уайт-спирита по ГОСТ 3134-78 в соответствии
	с требованиями ГОСТ 9.402-80.

	(п. 4.3 в ред. Изменения N 3, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 16.05.1990 N
	1188)

	4.4. Исключен с 1 июля 1991 года. - Изменение N 3, утв. Постановлением
	Госстандарта СССР от 16.05.1990 N 1188.

	4.5. Необходимо ограничивать применение лакокрасочных материалов,

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	содержащих соединения свинца и другие вредные вещества 1-го и 2-го класса
	опасности по ГОСТ 12.1.007-76.

	Разд. 4. (Измененная редакция, Изм. N 1).

	5. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
	И ОРГАНИЗАЦИИ РАБОЧИХ МЕСТ

	5.1. При размещении оборудования следует обеспечить удобство обслуживания и
	безопасность эвакуации работающих при аварийных ситуациях. Оборудование должно
	соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.003-74.

	5.2. Между оборудованием следует выдерживать интервалы, исключающие
	взаимодействие опасных и вредных производственных факторов и их
	комбинированное действие на работающих.

	5.1 - 5.2. (Измененная редакция, Изм. N 1).

	5.3. Ширина проездов должна соответствовать габаритам применяемых
	транспортных средств и транспортируемых изделий и обеспечивать свободные
	проходы по обеим сторонам от них шириной не менее 0,7 м.

	(Измененная редакция, Изм. N 2).

	5.4. Ширина проходов для ремонта и осмотра оборудования должна быть не
	менее 0,8 м.

	5.5. Электрооборудование окрасочных производств должно соответствовать
	классам пожаро- и взрывоопасности помещений, определенных по правилам
	устройства электроустановок, утвержденных Госэнергонадзором. Электрооборудование
	следует устанавливать и эксплуатировать в соответствии с "Правилами технической
	эксплуатации электроустановок потребителей и правилами техники безопасности при
	эксплуатации электроустановок потребителей", утвержденными Госэнергонадзором.
	Оборудование и окрашиваемые изделия должны быть заземлены.

	5.6. Рабочие места должны быть организованы с учетом эргономических
	требований и удобства выполнения работающими движений и действий по ГОСТ
	12.2.032-78, ГОСТ 12.2.033-78 и ГОСТ 21889-76.

	Абзац исключен с 1 июля 1991 года. - Изменение N 3, утв. Постановлением
	Госстандарта СССР от 16.05.1990 N 1188.

	5.5 - 5.6. (Измененная редакция, Изм. N 1).

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	5.7. (Исключен, Изм. N 1).

	6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ ИСХОДНЫХ
	МАТЕРИАЛОВ И ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА

	6.1. Лакокрасочные материалы, растворители, разбавители, отвердители,
	полуфабрикаты для приготовления моющих, обезжиривающих и полировочных
	составов следует хранить в соответствии с ГОСТ 9980.5-86 и ГОСТ 1510-84. Склады,
	размещенные в отдельных зданиях (блоках складских зданий), должны быть
	оборудованы самостоятельным эвакуационным выходом наружу, принудительной
	вентиляцией по ГОСТ 12.4.021-75 и средствами пожарной техники по ГОСТ 12.4.009-
	83.

	(п. 6.1 в ред. Изменения N 3, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 16.05.1990 N
	1188)

	(Измененная редакция, Изм, N 1).

	6.2. (Исключен, Изм. N 1).

	6.2.1. Запасы лакокрасочных материалов в количестве не более 3-суточной
	потребности следует размещать в кладовых при краскоприготовительных отделениях,
	оборудованных принудительной вытяжной вентиляцией и средствами пожарной
	техники по ГОСТ 12.4.009-83.

	Запас лакокрасочных материалов в количестве сменного расхода допускается
	хранить в краскоприготовительном отделении без устройства кладовых.

	(п. 6.2.1 в ред. Изменения N 3, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 16.05.1990
	N 1188)

	6.3. Каждая партия поступающих на склады и в краскоприготовительные
	отделения материалов по п. 6.1 должна иметь сертификат или аналитический паспорт.

	6.4. Тара, в которой находятся материалы по п. 6.1, должна иметь наклейки или
	бирки с точным наименованием и обозначением содержащихся материалов, и для
	материалов, имеющих в своем составе свинец и другие чрезвычайно опасные и
	высокоопасные вещества, - указание об их наличии. Тара должна быть исправной и
	иметь плотно закрывающиеся крышки.

	6.5. К рабочему месту готовые к применению лакокрасочные материалы должны
	доставляться по трубопроводам. При применении в смену не более 200 кг
	лакокрасочного материала одного наименования допускается доставлять его в плотно
	закрытой небьющейся таре. Для транспортирования материалов и изделий должны
	быть предусмотрены подъемно-транспортные механизмы в соответствии с ГОСТ

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	12.3.020-80.

	6.6. При отсутствии централизованной подачи (по трубам) по окончании работы
	остатки лакокрасочных материалов, растворителей и разбавителей следует возвращать
	в краскоприготовительное отделение или кладовую и сливать в закрывающуюся тару.
	Материалы, не пригодные к дальнейшему использованию, следует удалять и
	нейтрализовать.

	6.1 - 6.6. (Измененная редакция, Изм. N 1).

	6.7. Тару, рабочие емкости и окрасочный инструмент следует очищать и мыть
	только в специально оборудованных местах, снабженных местной вытяжной
	принудительной вентиляцией и средствами пожарной техники по ГОСТ 12.4.009-83.

	(в ред. Изменения N 3, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 16.05.1990 N 1188)

	6.8. Тару из-под лакокрасочных материалов, растворителей, разбавителей и
	других горючих отходов производства следует хранить в плотно закрытом состоянии в
	специальных кладовых, отделенных от основного производства противопожарными
	перегородками и дверями с устройством самостоятельного выхода наружу и
	оборудованных принудительной вытяжной вентиляционной системой, или на
	специально выделенных площадках вне помещений на безопасных расстояниях от них.

	Кладовые и площадки должны быть оборудованы средствами пожарной техники
	по ГОСТ 12.4.009-83.

	(абзац введен Изменением N 3, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 16.05.1990
	N 1188)

	(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).

	6.9. Промасленные и загрязненные обтирочные материалы следует складывать в
	металлические ящики с крышками и по окончании каждой смены выносить из
	производственных помещений в специально отведенные места.

	7. ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ

	7.1. Принимаемые на работу и работающие должны проходить предварительные
	и периодические медицинские осмотры в соответствии с положениями,
	утвержденными Министерством здравоохранения СССР. К работам с лакокрасочными
	материалами, содержащими чрезвычайно опасные и высокоопасные вещества, не
	должны допускаться лица моложе 18 лет, беременные женщины и кормящие матери.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	7.2. К самостоятельной работе следует допускать лиц после прохождения ими
	обучения и инструктажа согласно ГОСТ 12.0.004-79.

	Работающие должны знать:

	опасные, вредные производственные факторы, связанные с выполняемыми
	работами, вредные вещества в составе применяемых материалов и в воздухе рабочей
	зоны и характер их действия на организм человека;

	(в ред. Изменения N 3, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 16.05.1990 N 1188)

	инструкции по порядку выполнения работы и содержанию рабочего места;

	инструкции по технике безопасности, пожарной безопасности и
	производственной санитарии;

	способы оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях;

	правила личной гигиены;

	правила пользования индивидуальными средствами защиты.

	Работающие должны регулярно проходить повторный инструктаж и проверку
	знаний.

	7.1 - 7.2. (Измененная редакция, Изм. N 1).

	7.3. При изменении технологического процесса применяемого оборудования,
	условий труда, а также в случае нарушения требований безопасности труда необходимо
	проводить внеплановый инструктаж и проверку знаний по безопасности труда и
	правилам пожарной безопасности.

	8. ТРЕБОВАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
	РАБОТАЮЩИХ

	8.1. Производственный персонал, непосредственно участвующий в окрасочных
	работах, должен быть обеспечен спецодеждой и другими средствами индивидуальной
	защиты с учетом условий проведения работ в соответствии с типовыми отраслевыми
	нормами, утвержденными в установленном порядке.

	(п. 8.1 в ред. Изменения N 3, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 16.05.1990 N
	1188)

	8.2. Хранение, использование, периодический ремонт, чистка и другие виды
	профилактической обработки средств индивидуальной защиты работающих следует
	проводить в соответствии с действующими стандартами и техническими условиями на

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	эти средства защиты.

	Разд. 8. (Измененная редакция, Изм. N 2).

	9. КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ БЕЗОПАСНОСТИ

	9.1. Необходимо систематически контролировать соответствие уровней и
	концентраций опасных и вредных производственных факторов на рабочих местах
	санитарным нормам и стандартам ССБТ. Порядок и сроки контроля следует
	устанавливать в зависимости от особенностей и характера конкретного производства
	согласно нормативным документам.

	9.1.1. Контроль состояния воздушной среды производственных помещений
	(температура, влажность, скорость движения воздуха, содержание вредных веществ и
	пыли) должен проводиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005-88 и ГОСТ
	12.1.007-76.

	(в ред. Изменения N 3, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 16.05.1990 N 1188)

	9.1.2. Температуру поверхности оборудования и изделий следует измерять
	контактной термопарой с измерительным прибором по ГОСТ 9736-80.

	9.1.3. Проверку уровней ультразвука, шума и вибрации на рабочих местах
	необходимо проводить по ГОСТ 12.1.001-89, ГОСТ 12.1.003-83 и ГОСТ 12.1.012-78,
	ГОСТ 12.1.034-81.

	(в ред. Изменения N 3, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 16.05.1990 N 1188)

	9.1.4. Проверку уровня ультрафиолетовой радиации следует проводить по
	указаниям к проектированию и эксплуатации установок искусственного
	ультрафиолетового облучения на промышленных предприятиях, утвержденным
	Минздравом СССР. Радиационный контроль - по основным санитарным правилам
	работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих
	излучений, утвержденным Минздравом СССР.

	9.1.5. Контроль выполнения требований электробезопасности необходимо
	осуществлять по ГОСТ 12.1.019-79.

	9.1.6. Проверку уровня ионизации на рабочих местах следует проводить в
	соответствии с требованиями санитарно-гигиенических норм допустимых уровней
	ионизации воздуха производственных и общественных помещений, утвержденных
	Минздравом СССР.
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	9.1.7. Соблюдение требований электростатической искробезопасности - по ГОСТ
	12.1.018-86.

	(в ред. Изменения N 3, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 16.05.1990 N 1188)

	Контроль уровня напряженности электростатического поля на рабочих местах
	необходимо осуществлять по ГОСТ 12.1.045-84.

	(в ред. Изменения N 3, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 16.05.1990 N 1188)

	9.1.8. Контроль выполнения требований пожаро- и взрывобезопасности - по
	ГОСТ 12.1.004-85 и ГОСТ 12.1.010-76.

	Контроль состава воздушной среды производственных помещений на
	взрывобезопасность следует проводить в зонах возможных максимальных
	концентраций легковоспламеняющихся и горючих веществ.

	9.2. Контроль состояния воздушной среды, уровней опасных и вредных
	производственных факторов необходимо осуществлять также при изменении
	технологии или режимов работы, реконструкции вентиляции и по требованию
	органов, осуществляющих надзор за состоянием безопасности труда на предприятии.

	Разд. 9. (Измененная редакция, Изм. N 1).

	Приложение 1

	Обязательное

	ПЕРЕЧЕНЬ ОПАСНЫХ И ВРЕДНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ,
	ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОКРАСОЧНЫХ РАБОТ

	Движущиеся машины и механизмы.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Незащищенные подвижные части окрасочного оборудования.

	Передвигающиеся окрашиваемые изделия.

	Повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны.

	Повышенная температура лакокрасочных материалов, моющих и
	обезжиривающих жидкостей, паров и газов, поверхности оборудования и изделий.

	Повышенная или пониженная температура воздуха на окрасочных участках, в
	окрасочных цехах, помещениях и камерах.

	Повышенный уровень шума, вибрации и ультразвука при подготовке поверхности
	изделий к окрашиванию и при работе вентиляторов окрасочных установок.

	Повышенные уровни ультрафиолетового, инфракрасного, альфа-, бета-, гамма- и
	рентгеновского излучения, возникающие при работе сушильного оборудования.

	Незащищенные токоведушие части установок подготовки поверхности,
	электроосаждения, окрашивания в электростатическом поле и сушильных установок.

	Повышенная ионизация воздуха на участках окрашивания в электростатическом
	поле.

	Повышенная напряженность электрического поля и повышенный уровень
	статического электричества, возникающий при окрашивании изделий в
	электростатическом поле, а также при перемещении по трубопроводам,
	перемешивании, переливании (пересыпании) и распылении жидких и сыпучих
	материалов.

	Струи лакокрасочных материалов, возникающие при нарушении герметичности
	окрасочной аппаратуры, работающей под давлением.

	Вредные вещества в лакокрасочных материалах и других рабочих составах,
	действующие на работающих через дыхательные пути, пищеварительную систему,
	кожный покров и слизистые оболочки органов зрения и обоняния.

	Приложение. (Введено дополнительно, Изм. N 1).

	Приложение 2

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Справочное

	ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ О СООТВЕТСТВИИ ГОСТ 12.3.005-75 И СТ
	СЭВ 3951-82

	--------------------------------T---------------------------------

	        ГОСТ 12.3.005-75        	¦	          СТ СЭВ 3051-82

	--------------------------------+---------------------------------

	1.1 - 1.3                       	¦	1.1 - 1.3

	2.1 - 2.4                       	¦	2.1 - 2.5

	2.7 - 2.8                       	¦	2.6 - 2.7

	3.2 - 3.4                       	¦	3.1 - 3.6

	4.2 - 4.3                       	¦	4.1 - 4.2

	5.1 - 5.5                       	¦	5.1 - 5.5

	6.1 - 6.2.1                     	¦	6.1 - 6.2

	6.4 - 6.6                       	¦	6.3 - 6.5

	6.8                             	¦	6.6

	8.1 - 8.2                       	¦	7.1 - 7.2

	9.1                             	¦	8.1

	9.1.8                           	¦	8.3

	9.2                             	¦	8.2

	(Введено дополнительно, Изм. N 2).

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.