Утвержден и введен в действие

	Постановлением Госстандарта СССР

	от 23 октября 1984 г. N 3686

	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
	КРАНЫ КОНУСНЫЕ
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ ДЛИНЫ
	Plug valves. Overall dimensions
	ГОСТ 14187-84

	Группа Г18

	ОКП 37 0000

	Взамен ГОСТ 14187-69

	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23 октября
	1984 г. N 3686 срок введения установлен с 01.01.1986.

	Разработан Министерством химического и нефтяного машиностроения.

	Исполнители: А.Е. Крючков (руководитель темы), М.И. Власов, В.В. Дмитриенко.

	Внесен Министерством химического и нефтяного машиностроения.

	Зам. министра Г.Ф. Шеин.

	Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета
	СССР по стандартам от 23 октября 1984 г. N 3686.

	1. Настоящий стандарт распространяется на конусные краны и устанавливает
	строительные длины литых проходных и трехходовых муфтовых и фланцевых,

	натяжных и сальниковых кранов из чугуна, латуни или бронзы на 	 от 0,1 до 1,6 МПа

	(от 1 до 16 кгс/см2) и 	 от 10 до 200 мм.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Стандарт не распространяется на краны специального назначения и
	футерованные.

	Стандарт полностью соответствует стандарту СТ СЭВ 2141-80.

	2. Строительные длины литых проходных и трехходовых кранов из чугуна
	должны соответствовать черт. 1 - 4 и табл. 1.

	Кран проходной муфтовый

	Черт. 1
	Кран проходной фланцевый

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 2
	Кран трехходовой фланцевый

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 3
	Кран трехходовой муфтовый

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 4

	Таблица 1

	                                                      Размеры в мм

	------T----------------------------------------------T----------------------------

	Проход	¦	              Краны проходные                 	¦	    Краны трехходовые

	услов-	+-----------------T----------------------------+------T---------------------

	ный D 	¦	    муфтовые     	¦	          фланцевые         	¦	муфто-	¦	     фланцевые

	     у	¦	                 	¦	                            	¦	вые   	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	      	+---------T-------+---------T------------------+------+---------------------

	      	¦	натяжные 	¦	сальни-	¦	натяжные 	¦	   сальниковые    	¦	        сальниковые

	      	¦	         	¦	ковые  	¦	         	¦	                  	¦

	      	+---------+-------+---------+------------------+----------------------------

	      	¦	                  Давление условное Р , МПа (кгс/см2)

	      	¦	                                     у

	      	+----T----T-------T----T----T-------T----T-----T------T-------T----T--------

	      	¦	0,1 	¦	0,6 	¦	  1,0  	¦	0,6 	¦	1,0 	¦	0,6 (6)	¦	1,0 	¦	 1,6 	¦	 0,6  	¦	0,6 (6)	¦	1,0 	¦	1,6 (16)

	      	¦	(1) 	¦	(6) 	¦	(10)   	¦	(6) 	¦	(10)	¦	       	¦	(10)	¦	(16) 	¦	(6)   	¦	       	¦	(10)	¦

	      	+----+----+-------+----+----+-------+----+-----+------+-------+----+--------

	      	¦	                                Строительная длина L

	------+----T----T-------T----T----T-------T----T-----T------T-------T----T--------

	  10  	¦	 -  	¦	 -  	¦	   -   	¦	 75 	¦	 85 	¦	   85  	¦	 85 	¦	 120 	¦	  -   	¦	  100  	¦	120 	¦	  120

	  15  	¦	 -  	¦	 75 	¦	   80  	¦	 75 	¦	 85 	¦	   85  	¦	 85 	¦	 130 	¦	  -   	¦	  130  	¦	130 	¦	  130

	  20  	¦	 -  	¦	 90 	¦	   90  	¦	 90 	¦	100 	¦	  100  	¦	100 	¦	 150 	¦	  -   	¦	  145  	¦	150 	¦	  150

	  25  	¦	 80 	¦	100 	¦	  110  	¦	100 	¦	110 	¦	  110  	¦	110 	¦	 160 	¦	 120  	¦	  145  	¦	160 	¦	  160

	  32  	¦	 95 	¦	120 	¦	  130  	¦	120 	¦	130 	¦	  130  	¦	130 	¦	 180 	¦	 140  	¦	  170  	¦	180 	¦	  180

	  40  	¦	110 	¦	130 	¦	  150  	¦	130 	¦	150 	¦	  150  	¦	150 	¦	 200 	¦	 170  	¦	  180  	¦	200 	¦	  200

	  50  	¦	130 	¦	150 	¦	  170  	¦	150 	¦	170 	¦	  170  	¦	170 	¦	 230 	¦	 200  	¦	  200  	¦	230 	¦	230/250

	      	¦	    	¦	    	¦	       	¦	    	¦	    	¦	       	¦	    	¦	     	¦	      	¦	       	¦	    	¦	<*>

	  65  	¦	160 	¦	180 	¦	  220  	¦	180 	¦	220 	¦	  220  	¦	220 	¦	 290 	¦	 230  	¦	  230  	¦	290 	¦	  290

	  80  	¦	180 	¦	200 	¦	  250  	¦	200 	¦	250 	¦	250/260	¦	250 	¦	 310 	¦	 260  	¦	  260  	¦	310 	¦	  310

	      	¦	    	¦	    	¦	       	¦	    	¦	    	¦	<*>    	¦	    	¦	     	¦	      	¦	       	¦	    	¦

	100  	¦	 -  	¦	 -  	¦	   -   	¦	240 	¦	280 	¦	280/350	¦	300 	¦	 350 	¦	  -   	¦	300/310	¦	350 	¦	  350

	      	¦	    	¦	    	¦	       	¦	    	¦	    	¦	<*>    	¦	    	¦	     	¦	      	¦	<*>    	¦	    	¦

	125  	¦	 -  	¦	 -  	¦	   -   	¦	 -  	¦	 -  	¦	400 <*>	¦	350 	¦	  -  	¦	  -   	¦	   -   	¦	400 	¦	   -

	150  	¦	 -  	¦	 -  	¦	   -   	¦	 -  	¦	 -  	¦	450 <*>	¦	400 	¦	  -  	¦	  -   	¦	   -   	¦	480 	¦	   -

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	200  	¦	 -  	¦	 -  	¦	   -   	¦	 -  	¦	 -  	¦	500 <*>	¦	450 	¦	  -  	¦	  -   	¦	   -   	¦	 -  	¦	   -

	--------------------------------

	<*> При новом проектировании не применять.

	3. Строительные длины литых проходных кранов из латуни или бронзы должны
	соответствовать черт. 1 - 2 и табл. 2.

	Таблица 2

	                                                      Размеры в мм

	-------------------T------------------------------T---------------

	Проход условный D  	¦	       Краны муфтовые         	¦	Краны фланцевые

	                 у 	+--------------T---------------+---------------

	                   	¦	   натяжные   	¦	  сальниковые  	¦	 сальниковые

	                   	+--------------+---------------+---------------

	                   	¦	   Давление условное Р , МПа (кгс/см2)

	                   	¦	                      у

	                   	+--------------T-------------------------------

	                   	¦	   0,6 (6)    	¦	         1,0 (10)

	                   	+--------------+-------------------------------

	                   	¦	            Строительная длина L

	-------------------+--------------T---------------T---------------

	         10        	¦	      50      	¦	      50       	¦	      -

	         15        	¦	      55      	¦	      55       	¦	      -

	         20        	¦	      65      	¦	      65       	¦	      -

	         25        	¦	      80      	¦	      80       	¦	     100

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	         32        	¦	      95      	¦	      95       	¦	      -

	         40        	¦	     110      	¦	     110       	¦	     120

	         50        	¦	     130      	¦	     130       	¦	     150

	         80        	¦	      -       	¦	      -        	¦	     190

	4. Предельные отклонения по размерам строительных длин кранов не должны
	превышать указанных в табл. 3.

	Таблица 3

	                                                      Размеры в мм

	----------------T-----------------T--------------T----------------

	  Наименование  	¦	Давление условное	¦	 Строительные 	¦	   Предельные

	    изделия     	¦	Р , МПа (кгс/см2)	¦	    длины     	¦	   отклонения

	                	¦	 у               	¦	              	¦

	----------------+-----------------+--------------+----------------

	Краны муфтовые  	¦	  От 0,1 до 1,6  	¦	        До 100	¦	      +1,0

	                	¦	  (от 1 до 16)   	¦	              	¦	      -1,5

	                	¦	                 	¦	Св. 100 "  200	¦	      +1,0

	                	¦	                 	¦	              	¦	      -2,0

	                	¦	                 	¦	"   200       	¦	      +1,5

	                	¦	                 	¦	              	¦	      -2,0

	----------------+	                 	+--------------+----------------

	Краны фланцевые 	¦	                 	¦	        До 200	¦	      +/-1,0

	                	¦	                 	¦	Св. 200 "  300	¦	      +/-1,5

	                	¦	                 	¦	"   300 "  400	¦	      +/-2,0

	                	¦	                 	¦	"   400 "  500	¦	      +/-2,5

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	5. При изготовлении кранов на рабочее давление менее 	 0,1 МПа (1 кгс/см2)

	строительные длины следует применять на 	 0,1 МПа (1 кгс/см2).

	6. Проходы условные - по СТ СЭВ 254-76.

	7. Давления условные - по ГОСТ 356-80.

	8. Присоединительные размеры фланцев - по ГОСТ 12815-80.

	9. Концы муфтовые - по ГОСТ 6527-68.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.