Утвержден и введен в действие

	Постановлением Госстроя СССР

	от 6 июля 1990 г. N 58

	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
	ПРАВИЛА, ТЕРКИ И ПОЛУТЕРКИ
	ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
	Darbies, floats and semifloats. Specifications
	ГОСТ 25782-90

	Группа Ж36

	ОКП 48 3320

	Дата введения

	1 января 1991 года

	ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

	1. Разработан и внесен Министерством тяжелого машиностроения СССР.

	Разработчики: А.И. Полунин, В.Б. Игумнов, Э.В. Зайцева, Б.Г. Толков.

	2. Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного
	строительного комитета СССР от 06.07.90 N 58.

	3. Срок проверки - 1996 г.

	4. Взамен ГОСТ 25782-83.

	Ссылочные нормативно-технические документы

	-----------------------------------------T------------------------

	Обозначение НТД, на который дана ссылка 	¦	      Номер пункта

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	-----------------------------------------+------------------------

	ГОСТ 9.032-74                            	¦	1.2.12

	ГОСТ 9.104-79                            	¦	1.2.12

	ГОСТ 9.303-84                            	¦	1.2.13

	ГОСТ 9.306-85                            	¦	1.2.13

	ГОСТ 190-78                              	¦	1.2.12

	ГОСТ 1050-74                             	¦	1.3.1

	ГОСТ 2695-83                             	¦	1.2.10, 1.3.1

	ГОСТ 4784-74                             	¦	1.3.1

	ГОСТ 4976-83                             	¦	1.2.12

	ГОСТ 5378-88                             	¦	3.2

	ГОСТ 5689-79                             	¦	1.3.1

	ГОСТ 6308-71                             	¦	1.3.1

	ГОСТ 6418-81                             	¦	1.3.1

	ГОСТ 8026-75                             	¦	3.3

	ГОСТ 8486-86                             	¦	1.2.10, 1.3.1

	ГОСТ 10905-86                            	¦	3.3

	ГОСТ 14192-77                            	¦	1.5.3

	ГОСТ 15150-69                            	¦	1.2.13, 4.2

	ГОСТ 16338-85                            	¦	1.3.1

	ГОСТ 16588-79                            	¦	3.6

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	ГОСТ 18088-83                            	¦	1.5.1

	ГОСТ 23170-78                            	¦	1.5.1

	ГОСТ 25347-82                            	¦	1.1.4

	6. Переиздание.

	Настоящий стандарт распространяется на правила, терки и полутерки,
	применяемые при производстве штукатурных работ.

	1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	1.1. Основные размеры

	1.1.1. Правила, терки и полутерки должны изготовляться в соответствии с
	требованиями настоящего стандарта по рабочим чертежам и образцам-эталонам,
	утвержденным в установленном порядке.

	1.1.2. Правила, терки и полутерки в зависимости от назначения должны
	изготовляться следующих типов, указанных в табл. 1.

	Таблица 1

	-----T-------------------T----------------------------------------

	Тип 	¦	   Наименование    	¦	               Назначение

	-----+-------------------+----------------------------------------

	ПП   	¦	Правило с прямой   	¦	 Для разравнивания грунтовочного и

	     	¦	кромкой            	¦	накрывочного слоев штукатурного намета

	ПЗ   	¦	Правило с зубчатой 	¦	 Для разравнивания грунтовочного слоя и

	     	¦	кромкой            	¦	образования борозд для лучшего сцепления

	     	¦	                   	¦	с последующим слоем штукатурного намета

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	ПУ   	¦	Правило усеночное  	¦	 Для отделки наружных углов при выполне-

	     	¦	                   	¦	нии штукатурных работ

	ПЛ   	¦	Правило лузговое   	¦	 Для отделки внутренних углов при выпол-

	     	¦	                   	¦	нении штукатурных работ

	Т    	¦	Терка              	¦	 Для затирки накрывочного слоя

	ТЦ   	¦	Терка цельнолитая  	¦	штукатурного намета

	ПТ   	¦	Полутерок          	¦	 Для заглаживания и затирки накрывочного

	ПТЦ  	¦	Полутерок          	¦	слоя штукатурного намета

	     	¦	цельнолитой        	¦

	1.1.3. Варианты возможного исполнения правил, терок и полутерков, а также их
	основные размеры приведены на черт. 1 - 8 и в табл. 2 - 6.

	Форму ручек и оснований правил, терок и полутерков стандарт не устанавливает.

	Правило с прямой кромкой Тип ПП

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1 - основание; 2 - стойка; 3 - ручка
	Черт. 1

	Таблица 2

	                                                      Размеры в мм

	--------------T--------------T--------------T---------------------

	  Типоразмер  	¦	       L      	¦	    l <*>     	¦	 Масса, кг, не более

	--------------+--------------+--------------+---------------------

	ПП1200        	¦	1200          	¦	800           	¦	1,7

	ПП1600        	¦	1600          	¦	1200          	¦	2,2

	ПП1800        	¦	1800          	¦	1400          	¦	2,5

	------------------------------------

	<*> Размер для справок.

	Правило с зубчатой кромкой Тип ПЗ

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1 - основание; 2 - стойка; 3 - ручка
	Черт. 2

	Таблица 3

	                                                      Размеры в мм

	--------------T--------------T--------------T---------------------

	  Типоразмер  	¦	       L      	¦	     l <*>    	¦	 Масса, кг, не более

	--------------+--------------+--------------+---------------------

	ПЗ1200        	¦	1200          	¦	800           	¦	1,60

	ПЗ1600        	¦	1600          	¦	1200          	¦	2,15

	ПЗ1800        	¦	1800          	¦	1400          	¦	2,40

	------------------------------------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	<*> Размер для справок.

	Правило усеночное Тип ПУ

	1 - основание; 2 - стойка; 3 - ручка; 4 - нож
	Черт. 3

	Таблица 4

	                                                      Размеры в мм

	--------------T--------------T--------------T---------------------

	  Типоразмер  	¦	       L      	¦	     l <*>    	¦	 Масса, кг, не более

	--------------+--------------+--------------+---------------------

	ПУ800         	¦	800           	¦	400           	¦	1,20

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	ПУ1000        	¦	1000          	¦	400           	¦	1,35

	ПУ1200        	¦	1200          	¦	500           	¦	1,60

	ПУ1500        	¦	1500          	¦	800           	¦	1,95

	------------------------------------

	<*> Размер для справок.

	Правило лузговое Тип ПЛ

	1 - основание; 2 - стойка; 3 - ручка; 4 - нож
	Черт. 4

	Таблица 5

	                                                      Размеры в мм

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	--------------T--------------T--------------T---------------------

	  Типоразмер  	¦	      L       	¦	    l <*>     	¦	 Масса, кг, не более

	--------------+--------------+--------------+---------------------

	ПЛ800         	¦	800           	¦	400           	¦	1,06

	ПЛ1000        	¦	1000          	¦	400           	¦	1,30

	ПЛ1200        	¦	1200          	¦	500           	¦	1,60

	ПЛ1500        	¦	1500          	¦	800           	¦	1,90

	------------------------------------

	<*> Размер для справок.

	Терка Тип Т

	1 - основание; 2 - стойка; 3 - ручка
	Черт. 5

	Терка цельнолитая Тип ТЦ

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт.6
	Полутерок Тип ПТ

	1 - основание; 2 - стойка; 3 - ручка; 4 - полотно
	Черт. 7

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Таблица 6

	                                                      Размеры в мм

	--------------T--------------T--------------T---------------------

	  Типоразмер  	¦	       L      	¦	    l <*>     	¦	 Масса, кг, не более

	--------------+--------------+--------------+---------------------

	ПТ500         	¦	500           	¦	400           	¦	0,75

	ПТ750         	¦	750           	¦	400           	¦	1,20

	ПТ1000        	¦	1000          	¦	800           	¦	1,40

	------------------------------------

	<*> Размер для справок.

	Полутерок цельнолитой Тип ПТЦ

	Черт. 8

	1.1.4. Неуказанные предельные отклонения размеров металлических деталей
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	должны соответствовать 14-му квалитету по ГОСТ 25347.

	1.1.5. Условные обозначения правил, терок и полутерков при заказе должны
	состоять из обозначения типа или типоразмера изделия и обозначения настоящего
	стандарта.

	Пример условного обозначения правила с прямой кромкой длиной 1200 мм:

	Правило с прямой кромкой ПП 1200 ГОСТ 25782-90

	1.2. Характеристики и свойства

	1.2.1. Соединение стоек правил и полутерков с основанием должно выдерживать
	усилие на отрыв не менее 392 Н (40 кгс).

	1.2.2. Соединение ручек терок с основанием должно выдерживать усилие на
	отрыв не менее 98 Н (10 кгс).

	1.2.3. Соединение основания с полотном терок и полутерков должно
	выдерживать усилие на сдвиг не менее 98 Н (10 кгс).

	1.2.4. Ручки правил и полутерков со стойками должны соединяться плотно и
	выдерживать статическую нагрузку не менее 98 Н (10 кгс), направленную вдоль оси
	ручки.

	1.2.5. Допуск плоскостности рабочей поверхности основания или полотна должен
	быть 2 мм на 1000 мм длины правил и полутерков и 0,8 мм на всей длине терок (за
	исключением терок с войлочным или поролоновым основанием).

	1.2.6. Допуск симметричности поверхности ручек и поверхности стоек
	относительно общей поверхности симметрии правил, терок и полутерков 2,5 мм.

	1.2.7. Выступание ножей усеночных и лузговых правил за рабочую поверхность
	основания не допускается.

	1.2.8. Поверхности цельнолитых терок и полутерков из пенополиуретана не
	должны иметь облоя, сколов и трещин.

	С рабочей поверхности терок и полутерков должна быть снята глянцевая
	поверхность интегрального слоя на глубину не более 1,5 мм.

	По согласованию с потребителем допускается изготовление терок и полутерков
	без снятия глянцевой поверхности интегрального слоя.

	1.2.9. Пластмассовые ручки не должны иметь грата, коробления, сколов, трещин,
	раковин, холодных стыков.

	1.2.10. Ручки, изготовленные из древесины, не должны иметь трещин, гнили,
	прорости и червоточин.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Допускается не более двух здоровых, сросшихся, несквозных сучков диаметром не
	более 5 мм.

	Остальные пороки древесины не должны превышать норм, установленных для
	пиломатериалов 1-го сорта по ГОСТ 2695 или ГОСТ 8486.

	1.2.11. Влажность ручек, изготовленных из древесины, перед нанесением
	покрытия не должна быть более 18%.

	1.2.12. Ручки правил, терок и полутерков, изготовленные из древесины, должны
	быть покрыты лаком по ГОСТ 4976 или эмалями.

	По согласованию с потребителем допускается ручки, изготовленные из древесины
	лиственных пород, покрывать олифой "оксоль" по ГОСТ 190.

	Лакокрасочные покрытия должны соответствовать классу V по ГОСТ 9.032,
	условия эксплуатации - группе VI по ГОСТ 9.104.

	1.2.13. Ножи усеночных и лузговых правил должны иметь покрытия по ГОСТ
	9.306.

	Выбор покрытия - по ГОСТ 9.303 для группы условий эксплуатации 3 по ГОСТ
	15150.

	1.3. Требования к сырью и материалам

	1.3.1. Материалы для изготовления деталей правил, терок и полутерков должны
	соответствовать указанным в табл. 7.

	Таблица 7

	--------------------T---------------------------------------------

	Наименование изде-  	¦	                 Материал

	лия и его детали    	¦

	--------------------+---------------------------------------------

	Основание и стойка 	¦	 Алюминиевые сплавы марок АД31 или 1915 по

	правил и полутерков 	¦	ГОСТ 4784

	Основание терок    	¦	 Алюминий марки АД1 или алюминиевые сплавы

	                    	¦	марок Д1, Д16, АД31 или В95 по ГОСТ 4784

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Полотно терок      	¦	 Пенопласт плиточный поливинилхлоридный с

	                    	¦	кажущейся плотностью не менее 115 кг/м3 или

	                    	¦	пенопласт полистирольный плиточный или

	                    	¦	эластичный пенополиуретан марки ППУ-Э-40-08,

	                    	¦	выпускаемые по технической документации,

	                    	¦	утвержденной в установленном порядке, войлок

	                    	¦	по ГОСТ 6418 или ГОСТ 6308; пиломатериалы

	                    	¦	хвойных пород по ГОСТ 8486

	Полотно полутерков 	¦	 Пенопласт плиточный поливинилхлоридный с

	                    	¦	кажущейся плотностью не менее 115 кг/м3 или

	                    	¦	пенопласт полистирольный плиточный, выпус-

	                    	¦	каемые по технической документации, утверж-

	                    	¦	денной в установленном порядке

	Ручка правил и     	¦	 Пиломатериалы лиственных пород по ГОСТ 2695

	полутерков          	¦	или хвойных пород по ГОСТ 8486; стеклоплас-

	                    	¦	тик, выпускаемый по технической документации,

	                    	¦	утвержденной в установленном порядке

	Ручка терок        	¦	 Фенопласт по ГОСТ 5689, полиэтилен низкого

	                    	¦	давления по ГОСТ 16338, ударопрочные пласт-

	                    	¦	массы и полиамиды литьевые, выпускаемые по

	                    	¦	технической документации, утвержденной в

	                    	¦	установленном порядке; пиломатериалы

	                    	¦	лиственных по ГОСТ 2695 или хвойных по

	                    	¦	ГОСТ 8486 пород

	Нож усеночных и    	¦	 Сталь любых марок по ГОСТ 1050

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	лузговых правил     	¦

	Терка и полутерок  	¦	 Пенополиуретан марки ППУ-322 (компоненты А и

	цельнолитые         	¦	Б), выпускаемый по технической документации,

	                    	¦	утвержденной в установленном порядке

	Примечание. Не допускается применять березу для изготовления ручек правил с
	основанием длиной св. 1600 мм.

	1.4. Маркировка

	1.4.1. На каждом правиле, терке и полутерке должны быть нанесены:

	- товарный знак предприятия-изготовителя;

	- тип или типоразмер изделия;

	- цена (для розничной продажи).

	Примечание. Способ нанесения указанных маркировочных знаков должен
	обеспечивать их сохранность в течение всего срока службы изделия.

	1.5. Упаковка

	1.5.1. Упаковка правил, терок и полутерков - по ГОСТ 18088 или ГОСТ 23170 по
	категории КУ-1.

	По согласованию с потребителем допускается другая упаковка, обеспечивающая
	сохранность правил, терок и полутерков от механических повреждений и воздействия
	влаги во время транспортирования и хранения.

	Масса ящиков брутто - не более 30 кг (для изделий, предназначенных для
	розничной продажи).

	1.5.2. В транспортную тару должен быть вложен упаковочный лист, в котором
	должно быть указано:

	- наименование предприятия-изготовителя;

	- условное обозначение изделия;

	- число изделий;

	- штамп технического контроля;

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	- дата выпуска.

	1.5.3. Маркировка транспортной тары - по ГОСТ 14192.

	2. ПРИЕМКА

	2.1. Для проверки соответствия правил, терок и полутерков требованиям
	настоящего стандарта предприятие-изготовитель должно проводить приемосдаточные
	испытания.

	2.2. Приемку и поставку правил, терок и полутерков производят партиями.

	Объем партии устанавливают соглашением сторон.

	Партия должна состоять из правил, терок и полутерков одного типоразмера,
	изготовленных из одних и тех же материалов, обработанных по одному
	технологическому процессу и одновременно предъявленных к приемке по одному
	документу.

	2.3. При проведении приемосдаточных испытаний правил, терок и полутерков на
	соответствие пп. 1.1.1, 1.2.1 - 1.2.13, 1.3.1.4 применяют двухступенчатый контроль в
	соответствии с табл. 8.

	Таблица 8

	-----------T--------T------------T------------T----------T-----------

	   Объем   	¦	Ступень 	¦	Объем одной 	¦	 Объем двух 	¦	Приемочное	¦	Браковочное

	партии, шт.	¦	контроля	¦	выборки, шт.	¦	выборок, шт.	¦	число, шт.	¦	число, шт.

	-----------+--------+------------+------------+----------+-----------

	51 - 90    	¦	Первая  	¦	8           	¦	16          	¦	0         	¦	2

	           	+--------+	            	¦	            	+----------+-----------

	           	¦	Вторая  	¦	            	¦	            	¦	1         	¦	2

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	-----------+--------+------------+------------+----------+-----------

	91 - 150   	¦	Первая  	¦	13          	¦	26          	¦	0         	¦	3

	           	+--------+	            	¦	            	+----------+-----------

	           	¦	Вторая  	¦	            	¦	            	¦	3         	¦	4

	-----------+--------+------------+------------+----------+-----------

	151 - 280  	¦	Первая  	¦	20          	¦	40          	¦	1         	¦	4

	           	+--------+	            	¦	            	+----------+-----------

	           	¦	Вторая  	¦	            	¦	            	¦	4         	¦	5

	-----------+--------+------------+------------+----------+-----------

	281 - 500  	¦	Первая  	¦	32          	¦	64          	¦	2         	¦	5

	           	+--------+	            	¦	            	+----------+-----------

	           	¦	Вторая  	¦	            	¦	            	¦	6         	¦	7

	-----------+--------+------------+------------+----------+-----------

	501 - 1200 	¦	Первая  	¦	50          	¦	100         	¦	3         	¦	7

	           	+--------+	            	¦	            	+----------+-----------

	           	¦	Вторая  	¦	            	¦	            	¦	8         	¦	9

	2.4. Партию правил, терок и полутерков принимают, если количество дефектных
	правил, терок или полутерков в первой выборке меньше или равно приемочному
	числу, и бракуют без назначения второй выборки, если количество дефектных правил,
	терок и полутерков больше или равно браковочному числу.

	Если количество дефектных правил, терок или полутерков в первой выборке
	больше приемочного числа, но меньше браковочного, производят вторую выборку.

	Партию правил, терок и полутерков принимают, если количество дефектных
	правил, терок и полутерков в двух выборках меньше или равно приемочному числу, и
	бракуют, если количество дефектных изделий в двух выборках больше или равно
	браковочному числу.

	2.5. Потребитель имеет право проводить контрольную проверку качества правил,
	терок и полутерков, соблюдая при этом приведенный порядок отбора образцов и
	применяя методы испытаний, установленные настоящим стандартом.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	3. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ (ИСПЫТАНИЙ)

	3.1. Линейные размеры правил, терок и полутерков должны проверяться при
	помощи универсальных измерительных средств с абсолютной погрешностью +/- 1 мм,
	диаметр сучков и глубина интегрального слоя - с абсолютной погрешностью +/- 0,1 мм.

	3.2. Угловые размеры должны измеряться при помощи угломера по ГОСТ 5378
	или шаблонами.

	3.3. Допуск плоскостности (п. 1.2.5) должен проверяться при помощи щупов на
	поверочной плите по ГОСТ 10905 или лекальной линейкой по ГОСТ 8026.

	3.4. Допуск симметричности (п. 1.2.6) должен проверяться при помощи шаблонов.

	3.5. Требования пп. 1.1.1 (в части образцов-эталонов), 1.2.7 - 1.2.10, 1.2.12, 1.2.13
	проверяют визуально методом сравнения с образцом-эталоном.

	Примечание. Требование п. 1.2.10 проверяют до нанесения покрытия.

	3.6. Влажность древесины (п. 1.2.11) определяют по ГОСТ 16588 или при помощи
	влагомера.

	3.7. Прочность соединения деталей правил, терок и полутерков и прочность
	конструкций цельнолитых терок и полутерков (пп. 1.2.1 - 1.2.4) проверяют с помощью
	динамометра общего применения 2-го класса точности методом приложения

	статической нагрузки 	 в течение 2 мин по схемам, приведенным на черт. 9 - 12, или
	тарированного груза.

	Схема определения прочности соединения стоек правил и полутерков с
	основанием

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 9
	Схема определения прочности соединения ручек терок с основанием и
	определения прочности конструкции цельнолитых терок и полутерков

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 10
	Схема определения прочности соединения ручек правил и полутерков со
	стойками

	Черт. 11
	Схема определения прочности соединения основания терок и полутерков с
	полотном

	Черт. 12

	Падение показаний на динамометре в момент приложения нагрузки не более 10%
	не является браковочным признаком.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

	4.1. Упакованные правила, терки и полутерки могут транспортироваться
	транспортом любого вида при обеспечении мер, предохраняющих изделия от
	механических повреждений и воздействия влаги.

	4.2. Хранение правил, терок и полутерков - по группе условий хранения 2 ГОСТ
	15150.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.