Утвержден и введен в действие

	Госстандартом СССР

	от 6 августа 1963 г. N 567

	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
	КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ
	Building nails. Construction and dimensions
	ГОСТ 4028-63

	Группа В78

	ОКП 12 7100

	Дата введения

	1 августа 1964 года

	ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

	1. Разработан и внесен Министерством черной металлургии СССР.

	Исполнители: К.Г. Залялютдинов; Б.М. Ригмант; В.Г. Вильде; Р.В. Жирова.

	2. Утвержден и введен в действие Государственным комитетом стандартов, мер и
	измерительных приборов СССР от 06.08.1963 N 567.

	3. Взамен ГОСТ 3886-47, ГОСТ 3887-47, ГОСТ 4028-48, ГОСТ 4031-48.

	4. Ссылочные нормативно-технические документы

	-------------------------------------------T----------------------

	  Обозначение НТД, на который дана ссылка  	¦	     Номер пункта

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	-------------------------------------------+----------------------

	ГОСТ 283-75                                	¦	3

	5. Срок действия продлен до 01.01.1996 Постановлением Госстандарта от
	15.05.1985 N 1353.

	6. Переиздание (январь 1988 г.) с Изменениями N 1, 2, 3, утвержденными в
	октябре 1965 г., ноябре 1980 г., декабре 1987 г. (ИУС 11-65, 2-81, 4-88).

	1. Конструкция и размеры строительных гвоздей с плоской головкой должны
	соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1.

	Черт. 1

	Таблица 1

	                                                                мм

	----------------------------------T-------------------------------

	        Диаметр стержня d         	¦	         Длина гвоздя l

	----------------------------------+-------------------------------

	               0,8                	¦	                8

	                                  	¦	               12

	----------------------------------+-------------------------------

	               1,0                	¦	               16
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	----------------------------------+-------------------------------

	               1,2                	¦	               16

	                                  	¦	               20

	                                  	¦	               25

	----------------------------------+-------------------------------

	               1,4                	¦	               25

	                                  	¦	               32

	                                  	¦	               40

	----------------------------------+-------------------------------

	               1,6                	¦	               25

	                                  	¦	               40

	                                  	¦	               50

	Условное обозначение гвоздей с плоской головкой с диаметром стержня 1,2 мм и
	длиной 25 мм:

	Гвозди П 1,2 x 25 ГОСТ 4028-63.

	(Измененная редакция, Изм. N 2).

	2. Конструкция и размеры строительных гвоздей с конической головкой должны
	соответствовать указанным на черт. 2, 3, 4 и в табл. 2.

	Гвозди круглые

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 2

	Гвозди трефовые

	Черт. 3

	Гвозди трефовые с перемычками

	Черт. 4

	Таблица 2

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                                                                мм

	------------------T------------T-------------T--------------------

	Условный диаметр 	¦	Длина гвоздя	¦	  Размер a   	¦	 Наименьший диаметр

	     стержня d    	¦	     l      	¦	             	¦	     головки D

	------------------+------------+-------------+--------------------

	        1,8       	¦	     32     	¦	      -      	¦	        3,5

	                  	¦	     40     	¦	             	¦

	                  	¦	     50     	¦	             	¦

	                  	¦	     60     	¦	             	¦

	------------------+------------+-------------+--------------------

	        2,0       	¦	     40     	¦	    1,75     	¦	         4

	                  	¦	     50     	¦	             	¦

	------------------+------------+-------------+--------------------

	        2,5       	¦	     50     	¦	     2,2     	¦	         5

	                  	¦	     60     	¦	             	¦

	------------------+------------+-------------+--------------------

	        3,0       	¦	     70     	¦	    2,65     	¦	         6

	                  	¦	     80     	¦	             	¦

	------------------+------------+-------------+--------------------

	        3,5       	¦	     90     	¦	     3,1     	¦	         7

	------------------+------------+-------------+--------------------

	        4,0       	¦	    100     	¦	    3,55     	¦	        7,5

	                  	¦	    120     	¦	             	¦

	------------------+------------+-------------+--------------------

	        5,0       	¦	    120     	¦	    4,45     	¦	         9

	                  	¦	    150     	¦	             	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	------------------+------------+-------------+--------------------

	        6,0       	¦	    150     	¦	     5,3     	¦	         11

	                  	¦	    200     	¦	             	¦

	------------------+------------+-------------+--------------------

	        8,0       	¦	    250     	¦	    7,13     	¦	         14

	Примечание. По требованию потребителя гвозди круглые размером 1,8 x 32
	изготовляются с плоской головкой.

	Условное обозначение гвоздей с конической головкой круглых диаметром 2,5 мм,
	длиной 60 мм:

	Гвозди К 2,5 x 60 ГОСТ 4028-63.

	То же, трефовых:

	Гвозди Т 2,5 x 60 ГОСТ 4028-63.

	То же, трефовых с перемычками:

	Гвозди ТП 2,5 x 60 ГОСТ 4028-63.

	(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).

	3. Технические требования на гвозди - по ГОСТ 283-75.

	Примечание. Односторонний равномерный прогиб стержня в средней части
	гвоздя размером 1,8 x 60 не должен превышать 0,7 мм.

	(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).

	4. Теоретическая масса гвоздей указана в справочном Приложении.

	(Введен дополнительно, Изм. N 2).

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Приложение

	Справочное

	ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МАССА ГВОЗДЕЙ

	-------------------------------T----------------------------------

	   Размер гвоздей d x l, мм    	¦	 Масса 1000 круглых гвоздей, кг

	-------------------------------+----------------------------------

	           0,8 x 8             	¦	              0,032

	           0,8 x 12            	¦	              0,051

	           1,0 x 16            	¦	              0,100

	           1,2 x 16            	¦	              0,147

	           1,2 x 20            	¦	              0,183

	           1,2 x 25            	¦	              0,219

	           1,4 x 25            	¦	              0,302

	           1,4 x 32            	¦	              0,385

	           1,4 x 40            	¦	              0,482

	           1,6 x 25            	¦	              0,397

	           1,6 x 40            	¦	              0,633

	           1,6 x 50            	¦	              0,791

	           1,8 x 32            	¦	              0,640

	           1,8 x 40            	¦	              0,787

	           1,8 x 50            	¦	              0,967

	           1,8 x 60            	¦	              1,16

	           2,0 x 40            	¦	              0,949

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	           2,0 x 50            	¦	              1,19

	           2,5 x 50            	¦	              1,87

	           2,5 x 60            	¦	              2,23

	           3,0 x 70            	¦	              3,77

	           3,0 x 80            	¦	              4,33

	           3,5 x 90            	¦	              6,6

	           4,0 x 100           	¦	              9,5

	           4,0 x 120           	¦	             11,5

	           5,0 x 120           	¦	             17,8

	           5,0 x 150           	¦	             21,9

	           6,0 x 150           	¦	             32,4

	           6,0 x 200           	¦	             43,1

	           8,0 x 250           	¦	             96,2

	Примечание. Масса 1000 гвоздей трефовых на 15%, а трефовых с перемычками на
	12% меньше массы 1000 гвоздей круглых того же размера.

	(Измененная редакция, Изм. N 1, 2, 3).

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.