Утвержден и введен в действие

	Постановлением Госстроя СССР

	от 4 сентября 1980 г. N 136

	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
	ОТВЕСЫ СТАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
	ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
	Steel construction plumb-lines. Specifications
	ГОСТ 7948-80

	Группа Ж36

	ОКП 48 3328

	Дата введения

	1 января 1982 года

	ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

	1. Разработан и внесен Министерством строительного, дорожного и
	коммунального машиностроения.

	Разработчики: А.И. Полунин (руководитель темы), Н.Н. Нечаева, Н.И. Федоров.

	2. Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета
	СССР по делам строительства от 04.09.1980 N 136.

	3. Взамен ГОСТ 7948-71.

	4. Ссылочные нормативно-технические документы

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	----------------------T----------T---------------------T----------

	  Обозначение НТД, на 	¦	  Номер   	¦	 Обозначение НТД, на 	¦	  Номер

	  который дана ссылка 	¦	  пункта  	¦	 который дана ссылка 	¦	  пункта

	----------------------+----------+---------------------+----------

	ГОСТ 8.051-81         	¦	   4.1    	¦	ГОСТ 1414-75         	¦	   2.2

	ГОСТ 9.014-78         	¦	   5.2    	¦	ГОСТ 13837-79        	¦	   4.5

	ГОСТ 9.301-86         	¦	   2.11   	¦	ГОСТ 15150-69        	¦	   5.3

	ГОСТ 9.302-88         	¦	   4.4    	¦	ГОСТ 18088-83        	¦	   5.2

	ГОСТ 9.303-84         	¦	   2.11   	¦	ГОСТ 21631-76        	¦	   2.4

	ГОСТ 380-88           	¦	   2.2    	¦	ОСТ 6-06-09-76       	¦	   2.3

	ГОСТ 1050-88          	¦	   2.2    	¦	                     	¦

	5. Переиздание.

	Настоящий стандарт распространяется на стальные отвесы, применяемые при
	производстве строительно-монтажных работ.

	1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

	1.1. Типоразмеры, основные размеры и масса отвесов должны соответствовать
	указанным в табл. 1 и на чертеже.

	Таблица 1

	Размеры в мм

	------------T----------------T-----------------T------------------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Типоразмер 	¦	    D           	¦	     L           	¦	    Масса, кг,

	            	¦	     +/- 0,5    	¦	      +/- 2      	¦	     не более

	            	¦	                	¦	                 	¦

	------------+----------------+-----------------+------------------

	  ОТ50      	¦	       18       	¦	        39       	¦	       0,05

	  ОТ100     	¦	       18       	¦	        64       	¦	       0,1

	  ОТ200     	¦	       18       	¦	       114       	¦	       0,2

	  ОТ400     	¦	       30       	¦	        98       	¦	       0,4

	  ОТ600     	¦	       30       	¦	       132       	¦	       0,6

	  ОТ800     	¦	       30       	¦	       165       	¦	       0,8

	  ОТ1000    	¦	       38       	¦	       144       	¦	       1,0

	  ОТ1500    	¦	       38       	¦	       200       	¦	       1,5

	Примечание. В таблице указана масса отвеса и его головки.

	Отвес типа ОТ

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1 - корпус; 2 - вставка; 3 - головка; 4 - шнур; 5 - планка.

	1.2. Конструкция, размеры деталей отвесов и их масса приведены на черт. 1 - 4
	Приложения.

	Пример условного обозначения отвеса типоразмера ОТ50, исполнения 1:

	Отвес ОТ50-1 ГОСТ 7948-80

	2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	2.1. Отвесы должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего
	стандарта по рабочим чертежам и образцам-эталонам, согласованным с базовой
	организацией по стандартизации и утвержденным в установленном порядке.

	2.2. Корпуса и головки отвесов должны изготовляться из стали любой марки по
	ГОСТ 380, ГОСТ 1050 или ГОСТ 1414.

	2.3. Вставки для отвесов исполнения 2 должны изготовляться из полиамида 6 по
	ОСТ 6-06-09 или других пластмасс, механические показатели которых не ниже, чем у
	полиамида 6.

	2.4. Планки для отвесов должны изготовляться из алюминиевого листа марок АД0
	или АД1 по ГОСТ 21631 толщиной 1,5 - 2 мм.

	Допускается изготовлять планки из листа алюминия других марок, механические
	показатели которых не ниже, чем у листа марок АД0 или АД1.

	2.5. Острые кромки планок должны быть притуплены.

	2.6. Шнуры должны применяться трехпрядные капроновые или хлориновые
	диаметром:

	1,8 мм - для отвесов типоразмеров ОТ50, ОТ100, ОТ200, ОТ400 и ОТ600.

	3 мм - для отвесов типоразмеров ОТ800, ОТ1000, и ОТ1500.

	Допускается применение шнуров из других материалов, механические показатели
	которых не ниже, чем у капроновых или хлориновых.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	2.7. Длина шнура для отвесов должна быть не менее:

	    3 м - для отвесов типоразмеров ОТ50, ОТ100 и ОТ200;

	    5 м -  "     "          "      ОТ400 и ОТ600;

	    7 м -  "     "          "      ОТ800 и ОТ1000;

	    10 м - "     "    типоразмера  ОТ1500.

	2.8. Разрывная нагрузка шнура должна быть не менее десятикратной массы отвеса.

	2.9. Отклонение от соосности конуса корпуса отвеса и отверстия для шнура не
	должно быть более 0,5 мм.

	2.10. Конструкция отвеса должна обеспечивать возможность перемонтажа шнура
	в процессе эксплуатации инструмента.

	2.11. Поверхности корпусов и головок отвесов должны быть хромированными
	или оцинкованными с покрытием толщиной 3 - 6 мкм или оксидированными.

	Металлические и окисные покрытия - по ГОСТ 9.301, условия эксплуатации - по
	группе 2 ГОСТ 9.303.

	2.12. Крепление шнура в головке или во вставке и на планке отвеса должно
	выдерживать усилие на разрыв не менее десятикратной массы отвеса.

	3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

	3.1. Отвесы должны быть приняты техническим контролем предприятия-
	изготовителя.

	3.2. Прием и поставку отвесов производят партиями.

	Размер партии устанавливают соглашением сторон. Партия должна состоять из
	отвесов одного типоразмера, изготовленных из одинакового материала и по одной
	технологии.

	3.3. Для проверки требований, изложенных в пп. 1.1, 2.1 (в части соответствия
	рабочим чертежам), 2.6 - 2.12, применяют двухступенчатый контроль, для чего от
	партии отбирают отвесы в выборку в соответствии с табл. 2.

	Таблица 2

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	------------T--------T-----------T------------T---------T---------

	Объем партии	¦	Ступень 	¦	Объем одной	¦	Объем двух  	¦	Приемоч- 	¦	Браковоч-

	отвесов, шт.	¦	контроля	¦	выборки от-	¦	  выборок   	¦	ное число	¦	ное число

	            	¦	        	¦	весов, шт. 	¦	отвесов, шт.	¦	         	¦

	------------+--------+-----------+------------+---------+---------

	  51 - 90   	¦	 Первая 	¦	     8     	¦	     16     	¦	    0    	¦	    2

	            	¦	 Вторая 	¦	     8     	¦	            	¦	    1    	¦	    2

	------------+--------+-----------+------------+---------+---------

	  91 - 150  	¦	 Первая 	¦	    13     	¦	     26     	¦	    0    	¦	    3

	            	¦	 Вторая 	¦	    13     	¦	            	¦	    3    	¦	    4

	------------+--------+-----------+------------+---------+---------

	151 - 280  	¦	 Первая 	¦	    20     	¦	     40     	¦	    1    	¦	    4

	            	¦	 Вторая 	¦	    20     	¦	            	¦	    4    	¦	    5

	------------+--------+-----------+------------+---------+---------

	281 - 500  	¦	 Первая 	¦	    32     	¦	     64     	¦	    2    	¦	    5

	            	¦	 Вторая 	¦	    32     	¦	            	¦	    6    	¦	    7

	------------+--------+-----------+------------+---------+---------

	501 - 1200 	¦	 Первая 	¦	    50     	¦	    100     	¦	    3    	¦	    7

	            	¦	 Вторая 	¦	    50     	¦	            	¦	    8    	¦	    9

	3.4. Партию отвесов принимают, если количество дефектных отвесов в первой
	выборке меньше или равно приемочному числу, и бракуют без назначения второй
	выборки, если количество дефектных отвесов больше или равно браковочному числу.

	Если количество дефектных отвесов в первой выборке больше приемочного
	числа, но меньше браковочного, проводят вторую выборку.

	Партию отвесов принимают, если количество дефектных отвесов в двух выборках
	меньше или равно приемочному числу, и бракуют, если количество дефектных отвесов
	в двух выборках больше или равно браковочному числу.

	3.5. Проверка отвесов на соответствие требованиям, приведенным в п. 2.1 (в

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	части соответствия образцам-эталонам), должна проводиться методом сплошного
	контроля.

	3.6. Потребитель имеет право проводить контрольную проверку качества отвесов,
	применяя при этом методы испытаний, указанные в настоящем стандарте.

	4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

	4.1. Размеры отвесов и их деталей должны проверяться с помощью
	измерительных средств, погрешности измерения которых не превышают:

	значений, указанных в ГОСТ 8.051, - для линейных размеров (за исключением
	длины шнура);

	35% от допуска на контролируемый размер - для угловых размеров;

	25% от допуска на контролируемый размер - для отклонения формы и
	расположения поверхностей;

	2% от длины шнура.

	4.2. Массу отвесов следует определять взвешиванием на весах.

	4.3. Сплошной контроль должен осуществляться визуально - методом сравнения с
	образцами-эталонами.

	4.4. Контроль металлических и окисных покрытий - по ГОСТ 9.302.

	4.5. Для определения прочности шнура и прочности закрепления шнура в головке
	или во вставке отвеса и на планке проводят статические испытания.

	Статические испытания проводят равномерным приложением нагрузки, равной
	десятикратной массе отвеса, с выдержкой под ней не менее 2 мин. Величина нагрузки
	должна измеряться динамометром по ГОСТ 13837 или приложением тарированного
	груза.

	5. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

	5.1. На корпусе каждого отвеса должны быть нанесены:

	товарный знак предприятия-изготовителя;

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	типоразмер отвеса;

	цена отвеса (при изготовлении отвеса для розничной торговли).

	Примечание. Способ нанесения указанных маркировочных знаков должен
	обеспечивать их сохранность.

	5.2. Упаковка и транспортирование отвесов - по ГОСТ 18088.

	Допускается другая упаковка, обеспечивающая сохранность отвесов от
	механических повреждений и воздействия влаги во время транспортирования и
	хранения.

	При окисном покрытии отвесы подвергают консервации по ГОСТ 9.014. Срок
	действия консервации - 1 год.

	При этом корпус отвеса и планку со шнуром упаковывают раздельно.

	5.3. Условия хранения отвесов - по группе С ГОСТ 15150.

	Приложение

	Рекомендуемое

	КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ДЕТАЛЕЙ ОТВЕСОВ

	Корпус
	Исполнение 1

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 1

	Таблица 1

	---------T-----T------T------T------T------T------T-------T-------

	Типораз- 	¦	ОТ 50	¦	ОТ 100	¦	ОТ 200	¦	ОТ 400	¦	ОТ 600	¦	ОТ 800	¦	ОТ 1000	¦	ОТ 1500

	мер отве-	¦	     	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦

	сов      	¦	     	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦

	---------+-----+------+------+------+------+------+-------+-------

	Масса,   	¦	0,03 	¦	 0,08 	¦	 0,13 	¦	 0,38 	¦	 0,58 	¦	 0,78 	¦	  0,98 	¦	 1,42

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	кг, не   	¦	     	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦

	более    	¦	     	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦

	Исполнение 2

	Черт. 2

	Таблица 2

	---------T-----T------T------T------T------T------T-------T-------

	Типораз- 	¦	ОТ 50	¦	ОТ 100	¦	ОТ 200	¦	ОТ 400	¦	ОТ 600	¦	ОТ 800	¦	ОТ 1000	¦	ОТ 1500

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	мер отве-	¦	     	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦

	сов      	¦	     	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦

	---------+-----+------+------+------+------+------+-------+------

	  d, мм  	¦	 2,5 	¦	  2,5 	¦	  2,5 	¦	  2,5 	¦	  2,5 	¦	  3,5 	¦	  3,5  	¦	  3,5

	---------+-----+------+------+------+------+------+-------+------

	  Масса, 	¦	0,034	¦	 0,084	¦	 0,184	¦	 0,375	¦	 0,573	¦	 0,773	¦	 0,970 	¦	 1,466

	кг, не  	¦	     	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦

	  более  	¦	     	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦

	Головка

	Черт. 3

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Таблица 3

	---------T-----T------T------T------T------T------T-------T-------

	Типораз- 	¦	ОТ 50	¦	ОТ 100	¦	ОТ 200	¦	ОТ 400	¦	ОТ 600	¦	ОТ 800	¦	ОТ 1000	¦	ОТ 1500

	мер отве-	¦	     	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦

	сов      	¦	     	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦

	---------+-----+------+------+------+------+------+-------+-------

	  d, мм  	¦	 2,5 	¦	  2,5 	¦	  2,5 	¦	  2,5 	¦	  2,5 	¦	  3,5 	¦	  3,5  	¦	  3,5

	Масса - 0,02 кг, не более.

	Вставка

	Черт. 4

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Таблица 4

	---------T-----T------T------T------T------T------T-------T-------

	Типораз- 	¦	ОТ 50	¦	ОТ 100	¦	ОТ 200	¦	ОТ 400	¦	ОТ 600	¦	ОТ 800	¦	ОТ 1000	¦	ОТ 1500

	мер отве-	¦	     	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦

	сов      	¦	     	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦

	---------+-----+------+------+------+------+------+-------+-------

	  d, мм  	¦	 2,5 	¦	  2,5 	¦	  2,5 	¦	  2,5 	¦	  2,5 	¦	  3,5 	¦	  3,5  	¦	  3,5

	---------+-----+------+------+------+------+------+-------+-------

	  L, мм  	¦	 18  	¦	  18  	¦	  18  	¦	  30  	¦	  30  	¦	  30  	¦	  38   	¦	  38

	Масса - 0,005 кг, не более.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.