Принят и введен в действие

	Постановлением Госстандарта РФ

	от 28 августа 2001 г. N 354-ст

	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	КОНВЕЙЕРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ ЛЕНТОЧНЫЕ. ОБЩИЕ
	ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
	Road general-purpose mobile belt conveyors. General specifications
	ГОСТ Р 51803-2001

	Группа Г45

	ОКС 53.040.10

	ОКП 48 3586

	Дата введения

	1 июля 2002 года

	Предисловие

	1. Разработан и внесен Техническим комитетом по стандартизации ТК 267
	"Строительно-дорожные машины и оборудование".

	2. Принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 28
	августа 2001 г. N 354-ст.

	Введен впервые.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1. Область применения

	Настоящий стандарт распространяется на ленточные передвижные несамоходные
	конвейеры (далее - конвейеры), предназначенные для транспортирования сыпучих
	материалов и мелкоштучных грузов при различных технологических процессах,
	земляных работах, в том числе в карьерах, и погрузочно-разгрузочных работах на
	складах.

	Стандарт не распространяется на специальные конвейеры, предназначенные для
	транспортирования материалов температурой более 60 °C и материалов, химически
	активных по отношению к элементам конструкции конвейеров, а также на конвейеры,
	являющиеся частью машин специального назначения.

	Требования 5.1, 5.3, разделов 6 и 11 настоящего стандарта являются
	обязательными, остальные - рекомендуемыми.

	2. Нормативные ссылки

	В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

	ГОСТ 2.601-95 Единая система конструкторской документации.
	Эксплуатационные документы

	ГОСТ 2.602-95 Единая система конструкторской документации. Ремонтные
	документы

	ГОСТ 9.014-78 Единая система защиты от коррозии и старения. Временная
	противокоррозионная защита изделий. Общие требования

	ГОСТ 9.032-74 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия
	лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения

	ГОСТ 9.104-79 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия
	лакокрасочные. Группы условий эксплуатации

	ГОСТ 12.2.022-80 Система стандартов безопасности труда. Конвейеры. Общие
	требования безопасности

	ГОСТ 12.4.026-76 Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные и
	знаки безопасности

	ГОСТ 7338-90 Пластины резиновые и резинотканевые. Технические условия

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	ГОСТ 12969-67 Таблички для машин и приборов. Технические требования

	ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов

	ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения
	для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и
	транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

	ГОСТ 19853-74 Пресс-масленки. Технические условия

	ГОСТ 22645-77 Конвейеры ленточные. Роликоопоры. Типы и основные размеры

	ГОСТ 25044-81 Техническая диагностика. Диагностирование автомобилей,
	тракторов, сельскохозяйственных, строительных и дорожных машин. Основные
	положения

	ГОСТ 25646-95 Эксплуатация строительных машин. Общие требования

	ГОСТ 25722-83 Конвейеры ленточные. Наименования частей

	ГОСТ 27253-87 (ИСО 6012-82) Машины землеройные. Приборы для
	обслуживания

	ГОСТ 27518-87 Диагностирование изделий. Общие требования

	ГОСТ 28983-91 (ИСО 4510-1-87) Машины землеройные. Инструмент для
	технического обслуживания. Часть 1. Инструмент для ухода и регулировки

	ГОСТ Р 50460-92 Знак соответствия при обязательной сертификации. Форма,
	размеры и технические требования

	3. Определения

	В настоящем стандарте применяют термины и соответствующие им определения
	по ГОСТ 25722.

	4. Основные параметры и размеры

	4.1 Основные параметры и размеры конвейеров рекомендуется выбирать из
	следующих рядов.

	4.1.1 Ширина ленты, мм: 300; 400; 500; 650; 800; 1000; 1200. Допускаемое

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	отклонение +/-5%.

	4.1.2 Номинальная скорость движения ленты, м/с: 0,250; 0,315; 0,40; 0,50; 0,630;
	0,80; 1,0; 1,250; 1,60; 2,0; 2,50; 3,150; 4,0. Допускаемое отклонение +/-10%.

	4.1.3 Номинальный диаметр ролика, мм: (63); 76; (83); 89; (102); 108; (127); 133;
	(159). Допускаемое отклонение +/-5%.

	Значения, указанные в скобках, применять не рекомендуется.

	4.1.4 Номинальный диаметр ведомых и ведущих барабанов, мм: 160; 200; 220; 250;
	320; 400; 500; 630; 800. Допускаемое отклонение +/-5%.

	4.1.5 Роликоопоры рекомендуется изготавливать с учетом требований ГОСТ
	22645.

	4.1.6 Длина обечайки барабанов в зависимости от ширины ленты приведена в
	таблице 1.

	Таблица 1

	                                                     В миллиметрах

	--------------------------------T--------------------------------¬

	¦	         Ширина ленты          	¦	     Длина обечайки барабана    	¦

	+-------------------------------+--------------------------------+

	¦	              300              	¦	               400              	¦

	+-------------------------------+--------------------------------+

	¦	              400              	¦	               500              	¦

	+-------------------------------+--------------------------------+

	¦	              500              	¦	               600              	¦

	+-------------------------------+--------------------------------+

	¦	              650              	¦	               750              	¦

	+-------------------------------+--------------------------------+

	¦	              800              	¦	               950              	¦

	+-------------------------------+--------------------------------+

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	             1000              	¦	              1150              	¦

	+-------------------------------+--------------------------------+

	¦	             1200              	¦	              1400              	¦

	L-------------------------------+---------------------------------

	4.2 В нормативных документах (далее - НД) на конвейеры конкретных моделей
	рекомендуется устанавливать следующие показатели качества:

	ширину ленты;

	длину обечайки барабана;

	расстояние между осями барабанов;

	ширину рамы конвейера;

	диаметры средней части ведомого и ведущего барабанов;

	номинальный диаметр ролика роликоопор;

	высоту транспортирования (наибольшую и наименьшую) с гладкой и ребристой
	лентой;

	скорость движения ленты;

	габаритные размеры;

	массу конвейера;

	80%-ный ресурс до первого капитального ремонта и критерии предельного
	состояния;

	уровень внешнего шума;

	значения вибрации на рабочих местах и органах управления.

	4.3 Конвейеры конкретных моделей, проектируемых после введения в действие
	настоящего стандарта, должны иметь следующую структуру обозначения (индексацию):

	                                           КЛП - ХХХХ - XXX - XXX

	                                          ----- ------ ----- -----

	                                            	¦	      	¦	      	¦	    	¦

	                                            	¦	      	¦	      	¦	    	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	    Обозначение ленточного передвижного     	¦	      	¦	      	¦	    	¦

	    конвейера 	-------------------------------	      	¦	      	¦	    	¦

	                                                   	¦	      	¦	    	¦

	    Ширина ленты, мм 	-------------------------------	      	¦	    	¦

	                                                          	¦	    	¦

	    Высота транспортирования, м 	---------------------------	    	¦

	                                                               	¦

	    Порядковый номер модели (01, 02, 03 и т.д.) 	----------------

	Пример условного обозначения ленточного передвижного конвейера с шириной
	ленты 500 мм, высотой транспортирования 4,5 м, третьей модели:

	КЛП-500-4,5-03

	5. Технические требования

	5.1 Характеристики

	5.1.1 Конвейеры изготавливают в соответствии с требованиями настоящего
	стандарта и НД на конвейеры конкретных моделей по рабочим чертежам,
	утвержденным в установленном порядке.

	5.1.2 Климатическое исполнение конвейеров - У, категории размещения - 1; 1.1; 2
	по ГОСТ 15150.

	5.1.3 Конструкция конвейера должна обеспечивать:

	надежную защиту подшипников роликов и барабанов от загрязнения;

	компенсацию вытяжки ленты при эксплуатации;

	предотвращение попадания кускового материала между нижней ветвью ленты и
	барабаном;

	защиту привода механизма конвейера от попадания в него сыпучего материала и
	влаги.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Зубчатые передачи привода должны быть заключены в закрытые масляные
	ванны;

	свободное вращение роликов и барабана. Допустимый момент М, кг х см,
	приведения ролика или барабана во вращение должен быть не более определяемого по
	формуле

	,

	где 	 - коэффициент сопротивления вращению, равный 0,04 - для роликов и 0,07
	- для барабанов;

	m - масса вращающихся частей ролика или барабана, кг;

	D - наружный диаметр ролика или барабана, см;

	удобную и безопасную замену быстроизнашивающихся узлов и деталей;

	защиту ленты шириной 650 мм и более от падающего груза применением
	амортизирующих устройств;

	монтаж и замену привода без снятия приводного барабана;

	ежесменное техническое обслуживание одним оператором;

	диагностирование по ГОСТ 27518 и ГОСТ 25044.

	Конкретные требования по приспособленности к диагностированию и уровню
	автоматизации процессов диагностирования рекомендуется устанавливать в НД на
	конвейеры конкретных моделей.

	5.1.4 Устройства для загрузки и очистки ленты конвейера в местах
	соприкосновения с ней должны быть окантованы материалом, по качеству не хуже
	резины по ГОСТ 7338.

	5.1.5 Смазочные масленки - по ГОСТ 19853.

	5.1.6 Окраску конвейеров осуществляют в соответствии со схемами окраски
	конвейеров конкретных моделей. Класс покрытия - VII по ГОСТ 9.032. Группа условий
	эксплуатации - У1 по ГОСТ 9.104.

	5.2 Комплектность

	В комплект поставки конвейера входят:

	- запасные части, инструмент и материалы согласно ведомости ЗИП;

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	- эксплуатационная документация по ГОСТ 2.601;

	- ремонтная документация по ГОСТ 2.602 (через 18 мес после начала серийного
	производства на партию конвейеров по заказам эксплуатирующих и ремонтных
	организаций).

	5.3 Маркировка

	5.3.1 На каждом конвейере должна быть маркировочная табличка по ГОСТ 12969,
	содержащая: наименование предприятия-изготовителя или его товарный знак;

	индекс конвейера;

	заводской номер конвейера;

	год выпуска;

	обозначение нормативного документа, по которому изготовлен конвейер;

	указание страны-изготовителя, например "Сделано в России".

	На конвейеры, прошедшие сертификацию, наносят Знак соответствия по ГОСТ Р
	50460.

	5.3.2 На каждое грузовое место должна быть нанесена транспортная маркировка
	по ГОСТ 14192.

	5.4 Упаковка

	Требования к упаковке устанавливают в НД на конвейеры конкретных моделей с
	учетом требований ГОСТ 9.014.

	6. Требования эргономики, безопасности и охраны окружающей среды

	6.1 Требования эргономики, безопасности и охраны окружающей среды - по
	ГОСТ 12.2.022.

	6.2 Размещение и монтаж электрооборудования конвейера - по Правилам [1].

	6.3 Конструкция механизма изменения угла наклона рамы конвейера должна
	обеспечивать плавный подъем и опускание рамы. Привод механизма изменения угла
	наклона может быть электрическим или ручным. Усилие на рукоятке ручного
	механизма должно быть не более 180 Н (18 кгс).

	Ручной привод механизма должен располагаться сбоку конвейера.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Время подъема (опускания) рамы конвейера должно быть не более:

	20 мин - при ручном приводе;

	5 мин - при электрическом приводе.

	6.4 Механизм изменения угла наклона рамы конвейера должен иметь систему
	блокировки для устранения возможного произвольного опускания или подъема рамы.

	6.5 Конвейеры с расстоянием между осями барабанов более 10 м и углом наклона
	более 20° должны быть оборудованы устройством, автоматически предотвращающим
	обратный ход груженой ленты при остановке привода конвейера.

	6.6 Для предотвращения схода ленты у конвейеров с расстоянием между осями
	барабанов 20 м и более должны быть предусмотрены направляющие устройства.
	Предельные положения ленты должны контролироваться конечными выключателями.

	6.7 Сигнальные цвета и знаки безопасности - по ГОСТ 12.4.026.

	7. Правила приемки

	7.1 Для проверки качества изготовления серийно выпускаемых конвейеров
	рекомендуется проводить приемосдаточные, периодические и сертификационные
	испытания.

	7.2 Приемосдаточным испытаниям подвергают каждый конвейер.

	Периодическим испытаниям подвергают один конвейер не реже одного раза в три
	года.

	Объем приемосдаточных и периодических испытаний устанавливают в НД с
	учетом рекомендаций настоящего стандарта.

	7.3 Сертификационные испытания проводят в порядке, установленном
	Госстандартом России.

	7.4 Параметры, контролируемые при испытаниях, рекомендуется выбирать из
	таблицы 2.

	Таблица 2

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	------------------------------------T--------------------T-------¬

	¦	Наименование испытания или проверки	¦	   Вид испытаний    	¦	 Номер 	¦

	¦	                                   	+------T------T------+	 пункта	¦

	¦	                                   	¦	прие- 	¦	перио-	¦	серти-	¦	настоя-	¦

	¦	                                   	¦	мосда-	¦	дичес-	¦	фика- 	¦	щего   	¦

	¦	                                   	¦	точные	¦	 кие  	¦	цион- 	¦	стан-  	¦

	¦	                                   	¦	      	¦	      	¦	 ные  	¦	дарта  	¦

	+-----------------------------------+------+------+------+-------+

	¦	Визуальный контроль                	¦	  +   	¦	  +   	¦	  +   	¦	 8.3.1 	¦

	¦	                                   	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦

	¦	Проверка момента приведения ролика 	¦	  +   	¦	  +   	¦	  +   	¦	 8.3.2 	¦

	¦	и барабана во вращение             	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦

	¦	                                   	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦

	¦	Проверка работы на холостом ходу   	¦	  -   	¦	  +   	¦	  +   	¦	 8.3.3 	¦

	¦	                                   	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦

	¦	Проверка работы под нагрузкой      	¦	  -   	¦	  +   	¦	  +   	¦	 8.3.4 	¦

	¦	                                   	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦

	¦	Проверка параметров  и  требований 	¦	  -   	¦	  +   	¦	 (+)  	¦	 8.3.4 	¦

	¦	к конструкции                      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦

	+-----------------------------------+------+------+------+-------+

	¦	    Примечания. 1. Знак  "+"  означает  обязательное  проведение	¦

	¦	испытания;  знак "-" -  испытания  не  проводят;  знак  "(+)"  -	¦

	¦	испытания рекомендуется проводить.                              	¦

	¦	    2. Если конвейеры подвергают  испытаниям, отмеченным  знаком	¦

	¦	"(+)", то периодические  испытания   в  течение  срока  действия	¦

	¦	сертификата соответствия не проводят.                           	¦

	L-----------------------------------------------------------------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	8. Методы испытаний

	8.1 Средства испытаний

	8.1.1 Средства измерений, испытательное оборудование и материалы,
	необходимые для проведения испытаний, рекомендуется указывать в методике
	испытаний.

	8.1.2 Стандартизованные средства измерений должны быть поверены в
	соответствии с требованиями ПР 50.2.006 [2]; нестандартизованные - аттестованы по
	ПР 50.2.009 [3].

	8.1.3 Погрешности средств измерений должны быть не более:

	    +/-0,3%      -  при измерении линейных размеров до 10000 мм;

	    +/-0,5%          "     "      линейных размеров св. 10000 мм;

	    +/-0,02 рад (1°) "     "      угловых величин;

	    +/-2,5%          "     "      массы;

	    +/-2,5%          "     "      времени;

	    +/-1 °C          "     "      температуры;

	    +/-2%            "     "      усилий до 1000 Н.

	8.2 Подготовка к испытаниям

	С конвейером, предъявляемым на испытания, в зависимости от вида испытаний
	представляют следующую сопроводительную документацию:

	программу и методику испытаний;

	эксплуатационную документацию по ГОСТ 2.601;

	НД на серийно выпускаемый конвейер;

	акт приемосдаточных испытаний и протокол предшествующих периодических
	испытаний (для периодических испытаний);

	комплект рабочих чертежей серийного производства.

	8.3 Проведение испытаний

	8.3.1 Визуальный контроль конвейеров и их составных частей проводят без

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	снятия и разборки агрегатов. При этом проверяют:

	комплектность сопроводительной документации;

	комплектность и правильность монтажа конвейера в целом и его составных
	частей;

	правильность выбора рабочей стороны и качество стыка конвейерной ленты;

	отсутствие видимых повреждений агрегатов и деталей, некачественно
	выполненных покрытий, сварных швов и крепежных соединений;

	состояние уплотнений, отсутствие течи масла;

	заправку агрегатов конвейера смазочными материалами в необходимых объемах;

	качество сборки и монтажа узлов и агрегатов;

	наличие пломб, маркировки, обозначения мест смазки.

	8.3.2 Проверку момента приведения ролика и барабана во вращение проводят не
	менее чем у 0,5% роликов и не менее чем у 10% барабанов. Проверку проводят в
	специальном приспособлении приложением усилий к наружной поверхности
	обечайки.

	8.3.3 Проверку работы конвейера на холостом ходу проводят без груза с целью
	оценки работоспособности и безопасности конвейера в целом и его составных частей.

	При проверке работы конвейера на холостом ходу контролируют:

	скорость ленты;

	действие натяжного устройства ленты;

	равномерность вращения барабанов и роликов;

	ход и центрирование верхней и нижней ветвей ленты на барабанах и роликах.
	Допустимое отклонение ленты от продольной оси конвейера - не более половины
	разности между длиной обечайки приводного барабана и шириной ленты;

	работоспособность предохранительных устройств и устройств управления
	методом четырехкратного включения и выключения.

	8.3.4 Проверку работы конвейера под нагрузкой проводят с целью оценки
	работоспособности и безопасности конвейера и его составных частей после проверки
	по 8.3.3. После достижения номинальной скорости движения ленты конвейер
	постепенно загружают. При этом контролируют:

	правильность загрузки конвейера в продольном направлении и центрирование
	перемещаемого груза на ленте (визуально);

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	стабильность положения перемещаемого груза на ленте (визуально);

	действие тормозов (при четырехкратном пуске и торможении конвейера
	определяют путь и время торможения и отпускания тормозов);

	действие натяжного устройства конвейерной ленты путем двукратного натяжения
	и ослабления ленты, при этом ленту каждый раз следует разгонять до номинальной
	скорости;

	температуру подшипников всех узлов конвейера. Контроль проводят при помощи
	датчиков температуры. После непрерывной работы конвейера не менее 2 ч
	температура подшипников не должна превышать: 40 °C - для подшипников с
	консистентной смазкой и 70 °C - для подшипников с жидкой смазкой;

	ход и центрирование верхней и нижней ветвей ленты на барабанах и роликах;

	работу ограничителя обратного хода наклонных конвейеров при загруженной
	ленте и отключенном приводе;

	соблюдение требований по вибрации, шуму и уровню концентрации пыли в
	рабочей зоне конвейера, приведенных в ГОСТ 12.2.022.

	9. Транспортирование и хранение

	9.1 Транспортирование конвейеров осуществляют любым видом транспорта в
	соответствии с правилами, действующими на данном виде транспорта.

	9.2 Требования к хранению устанавливают в НД на конвейеры конкретных
	моделей.

	9.3 Требования к консервации устанавливают в НД на конвейеры конкретных
	моделей в соответствии с ГОСТ 9.014.

	10. Указания по эксплуатации

	10.1 Требования к эксплуатации конвейеров - по ГОСТ 25646.

	10.2 В эксплуатационной документации рекомендуется приводить перечень
	инструментов и приборов для обслуживания с учетом требований ГОСТ 28983 и ГОСТ
	27253.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	11. Гарантии изготовителя

	11.1 Изготовитель должен гарантировать соответствие конвейеров обязательным
	требованиям настоящего стандарта и НД на конвейеры конкретных моделей при
	соблюдении условий эксплуатации, хранения и монтажа.

	11.2 Гарантийный срок эксплуатации конвейеров - 20 мес со дня ввода в
	эксплуатацию.

	Приложение А

	(информационное)

	БИБЛИОГРАФИЯ

	[1] Правила устройства и эксплуатации электроустановок (ПУЭ), ЗАО
	"Энергосервис", 1998

	[2] Правила по метрологии ПР 50.2.006-99 Государственная система измерений.
	Порядок проведения поверки средств измерений

	[3] Правила по метрологии ПР 50.2.009-94 Государственная система измерений.
	Порядок проведения испытаний и утверждения типа средств измерений

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.