Утверждено и введено в действие

	Постановлением Госстандарта РФ

	от 4 декабря 2003 г. N 344-ст

	ИЗМЕНЕНИЕ N 1 ГОСТ Р 51601-2000 "ПОГРУЗЧИКИ
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ ФРОНТАЛЬНЫЕ ОДНОКОВШОВЫЕ. ОБЩИЕ
	ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"

	Дата введения

	1 июля 2004 года

	Утверждено и введено в действие Постановлением Госстандарта России от
	04.12.2003 N 344-ст.

	Наименование стандарта изложить в новой редакции:

	"Погрузчики строительные одноковшовые. Общие технические условия

	Building single-bucket loaders. Specifications"

	Раздел 1 изложить в новой редакции:

	"1. Область применения

	Настоящий стандарт распространяется на колесные и гусеничные строительные
	одноковшовые погрузчики (далее - погрузчики), предназначенные для выполнения
	погрузоразгрузочных и землеройно-транспортных работ.

	Стандарт не распространяется на погрузчики: полуповоротные, перекидные, с
	телескопической стрелой, шахтные, трюмные, автопогрузчики, малогабаритные
	погрузчики с бортовой системой поворота.

	Требования 4.3, 5.1, 5.3 и раздела 6 настоящего стандарта являются
	обязательными, остальные - рекомендуемыми".

	Раздел 2. Исключить ссылки на ГОСТ 8.326-89, ГОСТ 8.513-84, ГОСТ 17822-91 и
	наименования;

	заменить ссылку: ГОСТ 16514-87 на ГОСТ 16514-96;

	дополнить ссылкой:

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	"ГОСТ Р 51318.12-99 (СИСПР 12-97) Совместимость технических средств
	электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от самоходных средств, моторных
	лодок и устройств с двигателями внутреннего сгорания. Нормы и методы испытаний".

	Пункт 4.4. Пример индексации колесного погрузчика. Исключить ссылку: ГОСТ Р
	51601-2000.

	Пункт 5.1.3. Второй абзац. Заменить значение: 5° на 5%;

	третий абзац. Заменить значение: 20° на 20%;

	четвертый абзац. Заменить значение: 30° на 30%.

	Пункт 5.3.1. Пятый абзац. Заменить слова: "- условное обозначение года
	изготовления" на "- год изготовления".

	Пункт 8.1.2. Заменить ссылки: ГОСТ 8.513 на [1], ГОСТ 8.326 на [2].

	Пункт 8.3.18. Четвертый абзац. Заменить слова: "поверхность была
	перпендикулярна" на "поверхность была параллельна".

	Пункт 8.3.19. Заменить значения: 20° на 20%, 30° на 30%;

	исключить слова: "Испытания проводят при движении погрузчика на всех
	передачах".

	Пункт 8.3.29. Заменить ссылку: ГОСТ 17822 на ГОСТ Р 51318.12.

	Стандарт дополнить Приложением - Б:

	"Приложение Б

	Справочное

	Библиография

	[1] ПР 50.02.006-94 Государственная система обеспечения единства измерений.
	Порядок проведения поверки средств измерений

	[2] ПР 50.02-009-94 Государственная система обеспечения единства измерений.
	Порядок проведения испытаний и утверждения типа средств измерений".

	Библиографические данные дополнить кодом ОКП: 48 3571.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.