ПОПРАВКА К ГОСТ 9533-81 "КЕЛЬМЫ, ЛОПАТКИ И
	ОТРЕЗОВКИ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"

	Группа Ж36

	--------------T-------------------------T-------------------------

	В каком месте 	¦	       Напечатано        	¦	      Должно быть

	--------------+-------------------------+-------------------------

	  Пункт 1.2.  	¦	                         	¦	           +5

	Таблица 2     	¦	Пред. откл. +/- 5        	¦	Пред. откл.

	              	¦	                         	¦	           -10

	              	¦	                         	¦	           +5

	  Чертеж 6    	¦	        320 +/- 5        	¦	        320

	              	¦	                         	¦	           -10

	              	¦	                         	¦

	  Пункт 2.10  	¦	735 Н (75 кгс) - для     	¦	для кельм и лопаток:

	              	¦	кельм и лопаток;         	¦	735 Н (75 кгс) - с дере-

	              	¦	294 Н (30 кгс) - для     	¦	вянной ручкой;

	              	¦	отрезовки.               	¦	490 Н (50 кгс) - с пласт-

	              	¦	                         	¦	массовой ручкой;

	              	¦	                         	¦	для отрезовок:

	              	¦	                         	¦	294 Н (30 кгс) - с дере-

	              	¦	                         	¦	вянной ручкой;

	              	¦	                         	¦	196 Н (20 кгс) - с пласт-

	              	¦	                         	¦	массовой ручкой.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.